문화재수리 표준시방서 개정 내역

2014. 11

문 화 재 청

준용, 조정, 신설, 삭제
구분	당초	개정	비고
조정	0130 현장관리 2. 설계도서 등의 비치 공사현장에는 해당 공사에 관련된 ‘공사계약일반조건’ 상의 계약문서, 관계 법령, 공사예정공정표, 시공계획서, 현황사진첩, 기상표 및 기타 필요한 도서류 등을 지정장소에 부착 또는 비치한다.	0130 현장관리 2. 설계도서 등의 비치 해당 공사의 현장 운영에 필요한 다음의 도서류 등은 공사 기간동안 현장사무실 등 공사현장에 비치하고 시행청이나 점검기관에서 요구가 있는 경우 제시한다. ㄱ. 계약서(시공, 감리) 사본 ㄴ. 공사 또는 감리 착수계(수리기술자, 수리기능자 신고․승인사항 포함) 사본 ㄷ. 설계도서 등 ㄹ. 작업일지, 감리일지(자재반입 확인검수, 검측 및 기타 감리수행지침에 따른 사항 포함 작성) ㅁ. 자재반입 증명서, 자재시험 또는 품질시험 증명서 ㅂ. 수리기술자, 수리기증자 자격 수첩 또는 사본 ㅅ. 현장배치 확인표(현장대리인, 감리원) ㅇ. 하도급 통보서 ㅈ. 비상연락 체계도, 안전관리계획서 ㅊ. 공종별, 공정별 현황사진(공사 착수전, 작업중, 준공후) ㅋ. 기술지도 회의록, 전문가 자문의견서 ㅌ. 기타 공사 현장 운영에 필요한 서류 등
	0180 수리보고 및 기록유지 1. 공사기록 공사 착공부터 준공까지의 현황조사, 작업공정, 시공방법 및 양식, 교체부재, 재료사용량, 시험성적 등 공사전반에 대하여 상세하게 기록한 공사일지 등을 공사 준공과 동시에 담당원에게 제출한다.	0180 수리보고 및 기록유지 1. 공사기록 ㄱ. 공사 착공부터 준공까지의 현황조사, 작업공정, 시공방법 및 양식, 교체부재, 재료사용량, 시험성적 등 공사전반에 대하여 상세하게 기록한 공사일지 등을 공사 준공과 동시에 담당원에게 제출하고 담당원(시행청)은 기록물 관리규정에 따라 일정기간 보관한다.
신설		ㄴ. 공사일지에는 현장대리인의 현장근무 여부를 확인할 수 있도록 촬영일자가 포함된 사진, 메타정보 등 기록정보가 포함된 전산파일, 기타 점검관이 확인 할 수 있는 증빙자료 등을 첨부한다.

0100 일반공통사항

0600 지붕공사

준용, 조정, 신설, 삭제

구분

당초

개정

비고

삭제

0620 기와지붕공사

3. 재료

3.1 기와

3.1.4 검사방법

2) 흡수율검사

ㄱ. 검사용 기와를 건조기 속에 넣고 약 110～120℃ 온도로 24시간 이상 충분히 건조되었을 때의 중량을 건조시중량으로 한다.

ㄴ. 건조된 기와를 수온 15～20℃의 물에 담가 그 상면이 수면 밑 약 100㎜가 되도록 하고 6시간 경과 후 꺼내서 각 면을 닦은 후 그 중량을 흡수시중량으로 하여 다음 식에 의거 산출한다.

흡수율(%) =		흡수시중량 - 건조시중량	× 100
		건조시중량

ㄷ. 상기 흡수율 검사결과 9%를 초과하는 것은 불합격 처리한다.

0620 기와지붕공사

3. 재료

3.1 기와

3.1.4 검사방법

2) 흡수율검사

ㄱ. 검사용 기와를 건조기 속에 넣고 약 110～120℃ 온도로 24시간 이상 충분히 건조되었을 때의 중량을 건조시중량으로 한다.

ㄴ. 건조된 기와를 수온 15～20℃의 물에 담가 그 상면이 수면 밑 약 100㎜가 되도록 하고 6시간 경과 후 꺼내서 각 면을 닦은 후 그 중량을 흡수시중량으로 하여 다음 식에 의거 산출한다.

흡수율(%) =		흡수시중량 - 건조시중량	× 100
		건조시중량

ㄷ. 삭제

조정

3.4 보토

보토는 진흙, 생석회, 마사토를 다음 표의 배합비율에 따라 물을 혼합하여 사용한다.

(1㎥당)

명 칭	단 위	수 량	비 고
진 흙	㎥	0.9
생석회	㎏	7.8
마사(풍화토)	㎥	0.3

3.4 보토

보토는 진흙, 생석회, 마사토를 다음 표의 배합비율에 따라 물을 혼합하여 사용한다.

(1㎥당)

명 칭	단 위	수 량	비 고
진 흙	㎥	0.9
생석회	㎏	78
마사(풍화토)	㎥	0.3

조정

3.6 알매흙

알매흙은 진흙, 생석회, 마사를 다음 표의 배합비율에 따라 물을 혼합하여 사용한다.

(1㎥당)

명 칭	단 위	수 량	비 고
진 흙	㎥	0.9
생석회	㎏	7.8
마사(풍화토)	㎥	0.3

3.6 알매흙

알매흙은 진흙, 생석회, 마사를 다음 표의 배합비율에 따라 물을 혼합하여 사용한다.

(1㎥당)

명 칭	단 위	수 량	비 고
진 흙	㎥	0.9
생석회	㎏	78
마사(풍화토)	㎥	0.3

조정

3.7 홍두깨흙

홍두깨흙은 진흙, 생석회, 마사를 다음 표의 배합비율에 따라 물을 혼합하여 사용한다.

(1㎥당)

명 칭	단 위	수 량	비 고
진 흙	㎥	0.9
생석회	㎏	7.8
마사(풍화토)	㎥	0.3

3.7 홍두깨흙

홍두깨흙은 진흙, 생석회, 마사를 다음 표의 배합비율에 따라 물을 혼합하여 사용한다.

(1㎥당)

명 칭	단 위	수 량	비 고
진 흙	㎥	0.9
생석회	㎏	78
마사(풍화토)	㎥	0.3

준용, 조정, 신설, 삭제

구분

당초

개정

비고

1010 일반사항

1. 적용범위

ㄱ. 이 시방은 문화재수리 및 이에 준하는 공사 중 온돌공사에 적용한다.

1010 일반사항

1. 적용범위

ㄱ. 이 시방은 문화재수리 및 이에 준하는 공사 중 온돌공사에 적용한다.

조정

ㄴ. 온돌공사라 함은 구들, 연도, 굴뚝, 아궁이 등의 수리 및 설치를 말한다.

ㄴ. 온돌공사라 함은 구들, 아궁이, 굴뚝, 연도 등의 수리 및 설치를 말한다.

신설

ㄷ. 온돌의 형태는 부뚜막아궁이와 함실아궁이 유형으로 구분한다.

신설

1020 부뚜막아궁이

1. 일반사항

ㄱ. 이 시방은 온돌공사 중 부뚜막아궁이 유형의 온돌공사에 적용한다.

조정

2. 쓰임말정리

ㄱ. 온돌 : 난방을 하기 위하여 방바닥 밑에 불을 지펴서 바닥을 덥게 하는 구조체

2. 쓰임말정리

ㄱ. 온돌 : 바닥을 뜨겁게 덥혀 난방하는 방식으로, 이 시방에서 온돌은 방바닥에 구들장을 깔고 그 밑에 불을 지펴 바닥을 덥게 하는 구조체를 말하며 구들이라고도 함

신설

ㄴ. 부뚜막아궁이 : 난방과 취사를 겸하는 온돌방식으로 부뚜막이 설치되고, 아궁이, 아궁이후렁이, 불목, 불고개 등으로 구성된 온돌

조정

ㄷ. 고래 : 고래둑과 고래둑 사이의 공간

ㄷ. 고래 : 고래둑과 고래둑 사이의 공간으로 화기와 연기가 지나는 곳

조정

ㅍ. 고래켜기 : 온돌방에 구들을 놓을 때 바닥을 도랑모양으로 줄지어 파고 그 옆 두둑을 만드는 일

ㄹ. 고래켜기 : 온돌방에 구들을 놓을 때 바닥을 파내거나 돋우어 다짐하고 고래둑을 쌓아 고래를 만드는 일

조정

ㅋ. 고래바닥 : 고래둑을 쌓아 올리거나 굄돌을 놓기 위해 다져 놓은 바닥

ㅁ. 고래바닥 : 고래둑을 쌓아 올리거나 굇돌을 놓기 위해 다져 놓은 바닥

ㄴ. 고래둑 : 구들장을 올려 놓기 위해 진흙, 돌, 와편, (흙)벽돌 등의 재료를 사용하여 만든 두둑

ㅂ. 고래둑 : 구들장을 올려 놓기 위해 진흙, 돌, 와편, (흙)벽돌 등의 재료를 사용하여 만든 두둑

신설

ㅅ. 나란히고래(줄고래) : 아궁이에서 고래개자리까지 고래가 직선으로 놓인 고래

신설

ㅇ. 선자고래 : 아궁이에서 고래개자리까지 고래가 부채살 모양으로 퍼져 나간 고래

신설

ㅈ. 허튼고래 : 골을 켜지 않고 불길이 이리저리 통하여 들어가도록 굇돌을 흩어서 놓은 고래

신설

ㅊ. 되돈고래 : 아궁이와 굴뚝이 같은 쪽에 있어서 고래를 타고 들어간 불길이 한 바퀴 돌아 나오도록 놓은 고래

신설

고래의 형태

나란히고래	선자고래 1	선자고래 2	선자고래 3
선자고래 4	허튼고래 1	허튼고래 2	되돈고래

조정

ㅂ. 개자리 : 고래를 통해 흐르는 화기와 연기를 모아 굴뚝으로 보내기 위해 일정한 나비와 깊이로 방구들 윗목에 파낸 고랑

ㅋ. 고래개자리 : 고래를 통해 흐르는 화기와 연기를 모아 굴뚝으로 보내기 위해 일정한 폭과 깊이로 방구들 윗목에 파낸 고랑

신설

ㅌ. 구들개자리 : 아궁이를 통해 유입된 화기와 연기를 모아 고래로 보내기 위해 일정한 폭과 깊이로 방구들 아랫목에 만드는 개자리

신설

ㅍ. 중간개자리 : 방이 큰 경우에 화기의 흐름을 좋게 하기 위하여 중간에 만드는 개자리

신설

ㅎ. 굇돌 : 아랫목의 넓고 두꺼운 구들장을 받치거나 허튼고래에서 구들장을 받치는 돌

조정

ㅊ. 시근담 : 구들장을 걸치기 위해 고막이 안쪽으로 내어 쌓은 고래둑

ㄱㄱ. 시근담 : 구들장을 걸치기 위해 고막이벽 안쪽에 붙여 쌓은 두둑

조정

ㅎ. 부넘기 : 구들골이 시작되는 어귀에 조금 높게 만든 언덕

ㄱㄴ. 부넘기 : 불고개 끝에서 고래로 연결되는 어귀에 조금 높게 만든 언덕

신설

ㄱㄷ. 바람막이 : 역류하는 연기를 막으며, 고래에서 흘러나가는 화기를 더 잡아두기 위해 고래와 고래개자리가 만나는 어귀에 조금 높게 만든 언덕

신설

ㄱㄹ. 아궁이 : 온돌에 불을 넣는 구멍으로 부뚜막아궁이에서 부뚜막 전면에 위치하고, 함실아궁이에서는 고막이선에 위치함

신설

ㄱㅁ. 이맛돌 : 아궁이 입구에서 봇돌 위에 걸치는 돌

신설

ㄱㅂ. 봇돌 : 이맛돌이나 불목돌을 받치기 위해 아궁이 양옆에 세우는 돌

신설

ㄱㅅ. 부뚜막 : 아궁이후렁이 위에 솥을 걸 수 있도록 흙과 돌 등으로 만든 것

조정

ㅇ. 함실 : 부뚜막을 두지 않는 구조에서 방바닥 밑으로 직접 불을 때게 만든 아궁이

ㄱㅇ. 아궁이후렁이 : 장작 등의 땔감이 연소되는 곳

조정

ㅅ. 불목 : 불아궁 안에서 장작 등의 땔감이 연소되는 곳으로 아궁이 쪽의 화기와 연기를 고래로 넘어가게 하기 위하여 경사지게 불고래를 만든 구조

ㄱㅈ. 불목 : 아궁이후렁이와 고래의 중간부분으로, 아궁이후렁이에서 장작 등의 땔감이 연소된 화기와 연기가 고래로 넘어가는 곳

조정

ㄱㄱ. 고래구멍 : 아궁이 불목에서 고래로 화기와 연기가 지나갈 수 있도록 고막이 벽을 뚫은 구멍

ㄱㅊ. 불목구멍 : 아궁이후렁이에서 불목으로 화기와 연기가 지나갈 수 있도록 고막이 부분에 뚫은 구멍

조정

ㄱㄷ. 불목돌 : 불목을 덮는 넓고 두꺼운 구들장

ㄱㅋ. 불목돌 : 아궁이후렁이와 불목 사이의 불목구멍 위를 덮는 돌

조정

ㄹ. 구들장 : 굄돌, 고래둑에 걸쳐 놓아 방바닥을 형성하는 넓고 얇은 돌

ㄱㅌ. 구들장 : 고래둑, 굇돌 위에 걸쳐 놓아 방바닥을 형성하는 넓고 얇은 돌

조정

ㅁ. 굄돌 : 고래둑을 설치하지 아니하는 곳 또는 허튼고래에서 구들장을 받도록 한 구조물

ㄱㅍ. 굄돌 : 구들장을 평평하게 놓기 위해 고래둑이나 굇돌 위에서 구들장을 고이는 돌

ㅈ. 사춤돌 : 구들장을 놓은 다음 그 사이에 끼워 메우는 작은 돌

ㄱㅎ. 사춤돌 : 구들장을 놓은 다음 그 사이에 끼워 메우는 작은 돌

ㄱㄹ. 거미줄치기 : 구들장 사이의 틈을 사춤돌로 채우고 진흙으로 메워 바르는 것

ㄴㄱ. 거미줄치기 : 구들장 사이의 틈을 사춤돌로 채우고 진흙으로 메워 바르는 것

조정

ㅌ. 연도 : 개자리에서 굴뚝으로 연결하는 연기의 통로

ㄴㄴ. 연도 : 고래개자리에서 굴뚝개자리 사이의 연기가 지나가는 길

조정

ㄱㅁ. 굴뚝개자리 : 굴뚝하부를 한층 깊이 파서 연기의 역류를 막으며, 그을음․재 등이 모이게 하는 곳

ㄴㄷ. 굴뚝개자리 : 굴뚝하부를 연도바닥보다 깊이 파서 연기의 역류를 막으며, 그을음․재 등이 모이게 하는 곳

조정

구들의 구조

온돌의 구조(부뚜막아궁이)

신설

3. 연장

	흙손	나무흙손		넙적 흙손
비빔삽	먹통		망치

조정

1020 재료

1. 구들(장)

ㄱ. 두께 60㎜ 내외의 얇고 넓게 쪼갠 점판암 또는 화강암 등을 사용한다.

4. 재료

4.1 구들장

ㄱ. 두께 60∼100㎜의 얇고 넓게 쪼갠 점판암 또는 화강암 등을 사용하되 화기의 흐름이나 출입 빈도에 따라 두꺼운 구들장을 사용한다.

조정

ㄴ. 구들장은 일반적으로 정방형의 형태를 사용한다. 단, 구들의 형태에 따라서 다양한 형태의 구들장을 사용할 수 있다.

ㄴ. 구들장은 일반적으로 방형인 것을 사용한다. 단, 온돌의 구조에 따라 다양한 형태의 구들장을 사용할 수 있다.

신설

4.2 물, 생석회, 흙, 모래

ㄱ. 물, 생석회, 흙, 모래는 ‘0800 미장공사’에 준한다.

조정

ㄷ. 이 밖에 고래둑, 시근담, 함실, 개자리, 굴뚝 등에 사용하는 재료는 기존 기법(돌, 와편, 전돌쌓기)에 따른다.

4.3 기타

ㄱ. 아궁이, 부뚜막, 고래둑, 시근담, 개자리, 굴뚝 등에 사용하는 재료는 기존 기법(돌, 와편, 전돌쌓기)에 따른다.

조정

1030 조사

1. 사전조사

ㄱ. 구들, 아궁이, 굴뚝의 위치, 형태, 규모 등

5. 조사

5.1 사전조사

ㄱ. 온돌의 구조

ㄴ. 부뚜막의 크기, 형태

ㄷ. 굴뚝의 위치, 형태, 크기

ㄴ. 구들장의 침하 위치와 침하 정도

ㄹ. 구들장의 침하 위치와 침하 정도

2. 해체조사

ㄱ. 바닥의 장판지를 제거한 후 방바닥과 하방의 높이차 등

5.2 해체조사

ㄱ. 바닥의 장판지를 제거한 후 방바닥과 하방의 높이차 등

조정

ㄴ. 구들장 위의 부토, 미장바르기 등의 바름횟수, 두께, 사용재료 등

ㄴ. 구들장 위의 부토, 방바닥미장 등의 바름횟수, 두께, 사용재료 등

ㄷ. 구들장 각각의 규격과 설치 위치, 형태 등

ㄷ. 구들장 각각의 규격과 설치 위치, 형태 등

ㄹ. 고래둑의 형태 및 설치방식, 고래바닥의 경사도 등

ㄹ. 고래둑의 형태 및 설치방식, 고래바닥의 경사도 등

조정

ㅁ. 개자리의 위치와 규격, 사용재료, 불목, 함실의 크기와 위치, 형태 등

ㅁ. 개자리의 위치와 규격, 사용재료, 아궁이후렁이, 불목, 부뚜막, 아궁이의 크기와 위치, 형태 등

조정

ㅂ. 부뚜막, 아궁이, 굴뚝, 연도 등의 형태, 크기 등

ㅂ. 굴뚝, 연도 등의 형태, 크기 등

ㅅ. 건립 당시와 근래 수리시의 변형여부를 확인

ㅅ. 건립 당시와 근래 수리시의 변형여부를 확인

신설

1040 해체

6. 해체

6.1 일반사항

ㄱ. 온돌을 해체할 때는 온돌공이 참여하여 해체한다.

6.2 해체

신설

ㄱ. 해체 단계에 따라 실측자료 및 사진자료를 남기도록 한다.

조정

ㄱ. 구들장 위의 부토와 미장바르기를 제거하고 구들장을 해체한다.

ㄴ. 구들장 위의 부토와 방바닥미장을 제거하고 구들장을 해체한다.

조정

ㄴ. 구들장은 윗목에서 아랫목 방향으로 해체하고, 해체시 고래둑, 개자리 등이 훼손되지 않도록 한다.

ㄷ. 구들장은 윗목에서 아랫목 방향으로 해체하고, 해체시 고래둑이나 굇돌, 개자리 등이 훼손되지 않도록 한다.

조정

ㄷ. 고래둑은 한 고래씩 해체한다.

ㄹ. 고래둑이나 굇돌은 한 고래씩 해체한다.

조정

ㄹ. 고래둑을 해체하기 전에 굄돌을 해체하여 따로 적치한다.

ㅁ. 고래둑이나 굇돌을 해체하기 전에 굄돌을 해체하여 따로 보관한다.

조정

ㅁ. 불목, 함실, 개자리, 연도는 부분별로 해체한다.

ㅂ. 부뚜막, 불목, 개자리, 연도는 부분별로 해체한다.

조정

ㅂ. 해체된 구들장은 세워서 보관한다.

ㅅ. 해체한 구들장은 오염되지 않도록 바닥을 깨끗이 청소하고 받침대를 설치하여 세워 보관한다. 또한 습기, 오염, 파손 등이 없도록 보양한다.

신설

ㅅ. 해체한 부재는 재사용재, 불용재로 구분하여 보관하고, 먼지가 발생하는 것은 용기에 담아 보관한다.

조정

ㅅ. 고래바닥은 조사목적 이외에는 해체하지 아니한다.

ㅇ. 고래바닥은 특별한 사유가 있는 경우 이외에는 해체하지 아니한다.

신설

1050 시공

7. 시공

7.1 일반사항

ㄱ. 온돌은 해체 시 조사된 축조방식과 기법에 따라 원형을 고증하여 시공한다.

신설

ㄴ. 기존 기법의 조사나 원형고증이 불가한 경우에는 담당원과 협의하여 시공한다.

신설

ㄷ. 구들장은 기존의 것을 최대한 재사용하고, 파손되어 재사용이 불가한 경우에는 기존 구들장과 재질이 유사한 구들장으로 보충할 수 있다.

조정

1. 구들놓기

1.1 고래켜기

ㄱ. 고래켜기는 기존의 구들형태(나란히고래, 선자고래, 허튼고래, 기타고래)와 같게 한다.

7.2 구들놓기

7.2.1 고래켜기

ㄱ. 고래켜기는 기존의 구들형태(나란히고래, 선자고래, 허튼고래 등)와 같게 한다.

ㄴ. 아궁이, 고래바닥, 개자리, 연도, 굴뚝 등의 밑바닥은 설계도서에 따라 파내거나 돋우어 손달고 등으로 다짐한다.

ㄴ. 부뚜막, 고래바닥, 개자리, 연도, 굴뚝 등의 밑바닥은 설계도서에 따라 파내거나 돋우어 손달고 등으로 다짐한다.

조정

ㄷ. 고래바닥은 연기의 흐름을 좋게 하기 위하여 아궁이 쪽은 낮게, 개자리 쪽은 높게 하여 경사지도록 한다.

ㄷ. 고래바닥은 화기의 흐름을 좋게 하기 위하여 아궁이 쪽은 낮게, 고래개자리 쪽은 높게 하여 경사지도록 한다.

조정

ㄹ. 고래바닥은 아궁이 쪽은 부넘기를 설치하고, 개자리 쪽은 바람막이를 설치한다.

ㄹ. 고래바닥은 아궁이 쪽은 부넘기를 설치하고, 고래개자리 쪽은 바람막이를 설치한다.

삭제

ㅁ. 아궁이에서 재거름을 할 수 없는 고래는 아궁이 양옆 고막이에 재거름구멍을 설치하고 막는다.

ㅁ. 삭제

신설

ㅁ. 구들개자리를 설치하는 경우에는 양옆 고막이벽에 재거름구멍을 설치하고 막는다.

조정

1.2 고막이․시근담 쌓기

ㄱ. 구들이 놓여지는 방의 고막이는 시근담과 일체되도록 동시에 쌓는다.

7.2.2 시근담 쌓기

ㄱ. 시근담은 고막이벽과 일체되도록 붙여서 쌓는다.

조정

ㄴ. 고막이 및 시근담의 기초부는 고래바닥보다 깊게 한다.

ㄴ. 시근담의 기초부는 고래바닥보다 깊게 한다.

조정

ㄷ. 고막이벽은 하방과 밀착시키고, 시근담은 고래둑과 높이를 같이 하되, 폭은 120㎜ 이상으로 한다.

ㄷ. 시근담은 고래둑과 높이를 같이 하되 구들장을 설치했을 때 하방 하부보다 높지 않도록 하며, 폭은 90㎜ 내외로 한다.

조정

ㄹ. 쌓기완료된 시근담은 화기, 연기가 외부로 새지 않도록 진흙으로 면바르기 한다.

ㄹ. 시근담은 화기, 연기가 외부로 새지 않도록 진흙으로 면바르기 한다.

조정

ㅁ. 고막이, 시근담에 사용하는 재료는 돌, 와편, 전돌 등을 사용한다.

ㅁ. 시근담에 사용하는 재료는 돌, 와편, 전돌 등을 사용한다.

조정

조정

1.3 불목

ㄱ. 불목은 아궁이에서 화기와 연기가 고래로 넘어갈 수 있도록 설치된 고래구멍, 불고개, 부넘기로 구성하여 시공한다.

7.2.3 불목 설치

ㄱ. 불목은 아궁이에서 화기와 연기가 고래로 넘어갈 수 있도록 설치된 불목구멍, 불고개, 부넘기로 구성하여 시공한다.

조정

ㄴ. 고래구멍 바닥에서 고래바닥으로 연결되는 불고개는 경사도 70～80° 정도로 경사지게 설치한다.

ㄴ. 불고개는 경사도 60～80° 정도로 경사지게 설치한다.

조정

ㄷ. 부넘기는 고래바닥이 시작되는 어귀에 잔돌과 반죽한 진흙으로 원뿔형 모양으로 설치한다.

ㄷ. 부넘기는 고래바닥이 시작되는 어귀에 잔돌과 반죽한 진흙으로 턱이 지도록 설치한다.

조정

ㄹ. 부넘기는 고래둑의 높이, 고래바닥의 나비에 따라 적정한 폭과 높이로 한다.

ㄹ. 부넘기는 고래둑의 높이, 고래바닥의 폭에 따라 적정한 폭과 높이로 한다.

ㅁ. 불고개의 경사면은 화기와 연기가 잘 넘어갈 수 있도록 진흙 또는 생석회를 섞은 진흙으로 면바르기 한다.

ㅁ. 불고개의 경사면은 화기와 연기가 잘 넘어갈 수 있도록 진흙 또는 생석회를 섞은 진흙으로 면바르기 한다.

ㅂ. 불목 부분에 있는 하방, 문지방 등의 목부재는 최소 200㎜ 이상 진흙 등의 불연재료로 감싼다.

ㅂ. 불목 부분에 있는 하방, 문지방 등의 목부재는 최소 200㎜ 이상 진흙 등의 불연재료로 감싼다.

조정

조정

1.5 개자리

ㄱ. 개자리는 방과 고래의 형태에 따라 1변 또는 2변에 개자리를 설치한다.

7.2.4 개자리 설치

ㄱ. 고래개자리는 방과 고래의 형태에 따라 1∼3변에 설치한다.

조정

ㄴ. 개자리는 폭 240～450㎜, 깊이 300～600㎜ 내외로 설치한다.

ㄴ. 고래개자리는 폭 150～450㎜로 고래바닥보다 100～500㎜ 낮게 설치한다.

조정

ㄷ. 개자리 벽은 막돌, 와편, 화강석, 전벽돌 등을 사용하여 평면 줄바르게 쌓고 진흙바르기 등으로 마감한다.

ㄷ. 고래개자리벽은 막돌, 와편, 화강석, 전벽돌 등을 사용하여 쌓고 진흙바르기 등으로 마감한다.

조정

ㄹ. 개자리 바닥은 수평으로 하여 잘 다진다.

ㄹ. 고래개자리 바닥은 수평으로 하여 잘 다진다.

신설

ㅁ. 방이 큰 경우에는 화기를 균등하게 배분하기 위하여 아랫목에 구들개자리를 설치한다.

신설

ㅂ. 방이 큰 경우 화기를 원활하게 보내기 위해 중간에 중간개자리를 설치할 수 있다.

신설

ㅅ. 구들개자리 및 중간개자리는 고래개자리에 준하여 시공한다.

1.6 고래둑 쌓기

ㄱ. 고래둑의 형태와 개수는 설계도서에 따른다.

7.2.5 고래둑 쌓기

ㄱ. 고래둑의 형태와 개수는 설계도서에 따른다.

ㄴ. 고래둑 쌓기의 재료는 막돌, 전벽돌, 흙벽돌, 와편, 화강석 등으로 한다.

ㄴ. 고래둑 쌓기의 재료는 막돌, 전벽돌, 흙벽돌, 와편, 화강석 등으로 한다.

조정

ㄷ. 고래둑의 폭은 150～300㎜, 높이는 150～450㎜ 내외로 한다. 이때, 고래 간격은 300㎜ 정도로 한다.

ㄷ. 고래둑의 폭은 250∼300㎜, 높이는 250～400㎜로 한다. 이때, 고래 간격은 200∼300㎜로 한다.

신설

ㄹ. 고래둑은 시근담과 높이를 같이 하되 구들장을 설치했을 때 하방 하부보다 높지 않도록 한다.

조정

ㄹ. 고래둑의 나비는 일정하게 하되, 아궁이 쪽에서 꺾어 선자고래 형식을 취할 때는 고래둑의 나비를 조정하여 설치한다.

ㅁ. 고래둑의 폭은 일정하게 하되, 아궁이 쪽에서 꺾어 선자고래 형식을 취할 때는 고래둑의 폭을 조정하여 설치한다.

ㅁ. 고래둑의 중간을 끊어 설치할 경우에는 담당원의 지시에 따른다.

ㅂ. 고래둑의 중간을 끊어 설치할 경우에는 담당원의 지시에 따른다.

조정

ㅂ. 허튼고래로 시공할 경우에는 고래둑을 쌓지 않고 굄돌로 구들장을 고인다.

ㅅ. 허튼고래로 시공할 경우에는 고래둑을 쌓지 않고 굇돌로 구들장을 받친다.

조정

1.7 구들장 놓기

ㄱ. 아랫목에 시공하는 함실장, 불목돌과 출입이 많은 곳에는 일반 구들장보다 두껍고 큰 것을 사용한다.

7.2.6 구들장 놓기

ㄱ. 아랫목과 출입이 많은 곳에 시공하는 구들장은 일반 구들장보다 두껍고 큰 것을 사용한다.

조정

ㄴ. 구들장은 아랫목에서 윗목방향으로 약간 높고 경사지게 설치한다.

ㄴ. 구들장은 수평이 되거나 아랫목에서 윗목방향으로 약간 높고 경사지게 설치한다.

조정

ㄷ. 고래둑 위에서의 구들장과 구들장의 틈새는 30㎜ 내외로 하고 고래에서의 구들장은 맞대어 설치한다.

ㄷ. 구들장은 맞대어 설치하되, 고래둑이나 굇돌 위에서 양쪽 구들장의 이격거리는 30㎜ 내외로 한다.

조정

ㄹ. 구들장은 길이방향이 고래둑에 얹혀지도록 한다.

ㄹ. 구들장의 길이방향(장방향)이 고래방향과 수직으로 고래둑에 얹혀지도록 한다.

조정

ㅁ. 구들장 각각의 모서리가 고래둑에 밀착되지 않을 경우에는 굄돌을 고여 움직이지 않도록 한다.

ㅁ. 고래둑(굇돌) 위에는 굄돌을 고여 구들장이 흔들리지 않도록한다.

ㅂ. 구들장이 맞닿는 부분에 생기는 틈은 사춤돌로 채우고 반죽한 진흙으로 화기나 연기가 새어 나오지 않도록 거미줄치기를 한다.

ㅂ. 구들장이 맞닿는 부분에 생기는 틈은 사춤돌로 채우고 반죽한 진흙으로 화기나 연기가 새어 나오지 않도록 거미줄치기를 한다.

조정

ㅅ. 부토는 건조된 부드러운 흙 또는 마른 모래를 사용하며, 두께 30㎜ 이상으로 깔고 수평지게 고른다.

ㅅ. 부토는 건조된 부드러운 흙 또는 마른 모래를 사용하며, 두께 30㎜ 내외로 깔고 수평지게 고른다.

ㅇ. 부토 위에 중간 정도 묽기의 진흙반죽을 수평되게 초벌바르기를 하고 아궁이에 불을 넣어 바닥을 충분히 건조시킨다.

ㅇ. 부토 위에 중간 정도 묽기의 진흙반죽을 수평되게 초벌바르기를 하고 아궁이에 불을 넣어 바닥을 충분히 건조시킨다.

ㅈ. 초벌바르기를 한 바닥이 건조되면 적당한 묽기의 진흙반죽으로 수평되게 재벌바르기를 한다.

ㅈ. 초벌바르기를 한 바닥이 건조되면 적당한 묽기의 진흙반죽으로 수평되게 재벌바르기를 한다.

조정

ㅊ. 재벌바르기 후 건조되면 진흙 또는 생석회로 미장바르기를 한다.

ㅊ. 재벌바르기 후 불을 넣어 충분히 건조시킨 후 진흙에 마사토와 생석회를 섞어 정벌바르기한다.

신설

ㅋ. 방바닥미장(초벌, 재벌, 정벌)의 두께는 30㎜ 내외로 한다.

조정

조정

1.8 연도

ㄱ. 연도는 개자리구멍과 굴뚝사이를 직선으로 연결한다.

7.2.7 연도 설치

ㄱ. 연도는 고래개자리와 굴뚝개자리 사이를 수평지게 또는 굴뚝개자리 쪽으로 경사지게 연결한다.

조정

ㄴ. 연도는 개자리 깊이의 중간보다 낮은 곳에서 뚫어 나가게 한다.

ㄴ. 연도는 고래바닥보다 낮게 설치한다.

ㄷ. 윗면은 판석 등으로 얹고, 돌과 돌 사이의 틈은 잔돌과 진흙으로 메우고 생석회반죽 등으로 마감한다.

ㄷ. 윗면은 판석 등으로 얹고, 돌과 돌 사이의 틈은 잔돌로 메우고 진흙 등으로 마감한다.

ㄹ. 옆면은 화강석, 전벽돌 또는 막돌쌓기 등으로 시공한다.

ㄹ. 옆면은 화강석, 전벽돌 또는 막돌쌓기 등으로 시공한다.

조정

2. 굴뚝

2.1 재료

ㄱ. 굴뚝에 사용하는 재료는 내화, 내열 및 내구적인 것을 사용한다.

7.3 굴뚝 설치

7.3.1 재료

ㄱ. 굴뚝에 사용하는 재료는 내화, 내열 및 내구적인 것을 사용한다.

조정

ㄴ. 굴뚝은 돌과 반죽한 진흙을 켜로 쌓거나, 속을 파낸 원통형 나무, 목재, 토관, 전벽돌 등을 이용하여 시공한다.

ㄴ. 굴뚝은 돌과 반죽한 진흙을 켜로 쌓거나 토관, 전벽돌 등을 이용하여 시공한다.

신설

ㄷ. 굴뚝의 원형이 속을 파낸 원통형나무, 목재 등일 경우에는 내화, 내열 및 내구적인 것이 아니더라도 그에 따른다.

조정

2.2 설치방법

ㄱ. 각각의 재료에 따른 굴뚝의 설치방법은 이 시방에 따른다.

7.3.2 설치방법

ㄱ. 굴뚝의 재료는 설계도서에 따른다.

조정

ㄴ. 굴뚝개자리는 폭 300㎜ 내외, 깊이 180～900㎜ 내외로 설치한다. 단, 연기의 흐름에 지장이 없는 경우에는 담당원의 승인을 받아 굴뚝개자리를 설치하지 않을 수 있다.

ㄴ. 굴뚝개자리의 크기는 굴뚝의 크기에 따르며, 깊이는 연도보다 낮게 설치한다. 단, 연기의 흐름에 지장이 없는 경우에는 담당원의 승인을 받아 굴뚝개자리를 설치하지 않을 수 있다.

ㄷ. 굴뚝배기구는 설계도서에 정한 바가 없는 경우에는 지붕 처마에서 600㎜ 이상 이격하여 설치한다.

ㄷ. 굴뚝배기구는 설계도서에 정한 바가 없는 경우에는 지붕 처마에서 600㎜ 이상 이격하여 설치한다.

ㄹ. 굴뚝 상부에는 판석, 연가, 기와 등으로 덮어 빗물 등의 침투를 방지한다.

ㄹ. 굴뚝 상부에는 판석, 연가, 기와 등으로 덮어 빗물 등의 침투를 방지한다.

신설

ㅁ. 굴뚝청소를 위해 재거름구멍을 설치한다.

조정

3. 부뚜막

3.1 재료

ㄱ. 부뚜막에 사용하는 재료는 내화재료를 사용한다.

7.4 부뚜막 설치

7.4.1 재료

ㄱ. 부뚜막에 사용하는 재료는 내화재료를 사용한다.

조정

ㄴ. 부뚜막의 외벽, 아궁이의 내벽은 막돌 등을 사용하여 진흙으로 쌓고, 부뚜막 외벽마감은 생석회반죽 등으로 바른다.

ㄴ. 부뚜막의 벽은 막돌 등을 사용하여 진흙으로 쌓고, 외부는 생석회반죽 등으로 마감하기도 한다.

3.2 설치방법

ㄱ. 부뚜막의 크기는 설계도서에 따른다.

7.4.2 설치방법

ㄱ. 부뚜막의 크기는 설계도서에 따른다.

조정

ㄴ. 아궁이와 불목이 연결되는 고막이 부분에는 고래구멍을 설치한다. 고래구멍의 상단은 하방으로부터 200㎜ 이상 이격하고 내화재료를 사용한다.

ㄴ. 아궁이와 불목이 연결되는 고막이벽에는 불목구멍을 설치한다. 불목구멍에 설치된 불목돌의 하단은 하방, 토대 등 목부재로부터 200㎜ 이상 이격되도록 한다.

조정

ㄷ. 부뚜막의 외벽과 아궁이의 내벽을 쌓아 올리면서 내부에는 진흙 또는 잡석 섞은 흙으로 채워 넣는다.

ㄷ. 부뚜막의 외벽과 내벽을 쌓아 올리면서 내부에는 진흙 또는 잡석 섞은 흙으로 채워 넣는다.

ㄹ. 채우기가 완료된 부뚜막 상면에는 잡석을 깔고 진흙 또는 생석회반죽으로 마감한다.

ㄹ. 채우기가 완료된 부뚜막 상면에는 잡석을 깔고 진흙 또는 생석회반죽으로 마감한다.

4. 불때기

ㄱ. 구들말리기, 구들 불길의 확인을 위하여 불때기 할 경우에는 때기 시작하여 완전히 꺼질 때까지 불을 감시하는 사람을 두고, 소화기 등을 준비한 후 불때기 한다.

7.5 불때기

ㄱ. 구들말리기, 구들 불길의 확인을 위하여 불때기 할 경우에는 때기 시작하여 완전히 꺼질 때까지 불을 감시하는 사람을 두고, 소화기 등을 준비한 후 불때기 한다.

조정

ㄴ. 불때기를 할 때 방의 내부, 외부의 고막이, 연도, 굴뚝 등을 점검하여 화기나 연기가 새어나오는지 확인한다.

ㄴ. 불때기를 할 때 방의 내부와 외부의 고막이, 연도, 굴뚝 등을 점검하여 화기나 연기가 새어나오는지 확인한다.

ㄷ. 불은 열이 서서히 올라가도록 조절하여 불을 때고, 불길이 구들 사이의 갈라진 틈이나 고막이 등으로 새어 나올 경우에는 갈라진 틈을 메운 후 다시 불때기 한다.

ㄷ. 불은 열이 서서히 올라가도록 조절하여 불을 때고, 불길이 구들 사이의 갈라진 틈이나 고막이 등으로 새어 나올 경우에는 갈라진 틈을 메운 후 다시 불때기 한다.

ㄹ. 불때기가 끝나면 아궁이 내의 불을 완전히 끄고, 불씨와 가연물질을 제거한 후 담당원의 승인을 받는다.

ㄹ. 불때기가 끝나면 아궁이 내의 불을 완전히 끄고, 불씨와 가연물질을 제거한 후 담당원의 승인을 받는다.

신설

1030 함실아궁이

1. 일반사항

ㄱ. 이 시방은 온돌공사 중 함실아궁이 공사에 적용한다.

조정

2. 쓰임말정리

ㄱ. 온돌 : 난방을 하기 위하여 방바닥 밑에 불을 지펴서 바닥을 덥게 하는 구조체

2. 쓰임말정리

ㄱ. 온돌 : 바닥을 뜨겁게 덥혀 난방하는 방식으로, 이 시방에서 온돌은 방바닥에 구들장을 깔고 그 밑에 불을 지펴 바닥을 덥게 하는 구조체를 말하며 구들이라고도 함

신설

ㄴ. 함실아궁이 : 난방 전용의 온돌방식으로 부뚜막이 없고, 아궁이, 아궁이후렁이, 아궁이후렁이벽 등으로 구성된 온돌

조정

ㄷ. 고래 : 고래둑과 고래둑 사이의 공간

ㄷ. 고래 : 고래둑과 고래둑 사이의 공간으로 화기와 연기가 지나는 곳

조정

ㅍ. 고래켜기 : 온돌방에 구들을 놓을 때 바닥을 도랑모양으로 줄지어 파고 그 옆 두둑을 만드는 일

ㄹ. 고래켜기 : 온돌방에 구들을 놓을 때 바닥을 파내거나 돋우어 다짐하고 고래둑을 쌓아 고래를 만드는 일

조정

ㅋ. 고래바닥 : 고래둑을 쌓아 올리거나 굄돌을 놓기 위해 다져 놓은 바닥

ㅁ. 고래바닥 : 고래둑을 쌓아 올리거나 굇돌을 놓기 위해 다져 놓은 바닥

ㄴ. 고래둑 : 구들장을 올려 놓기 위해 진흙, 돌, 와편, (흙)벽돌 등의 재료를 사용하여 만든 두둑

ㅂ. 고래둑 : 구들장을 올려 놓기 위해 진흙, 돌, 와편, (흙)벽돌 등의 재료를 사용하여 만든 두둑

신설

ㅅ. 나란히고래(줄고래) : 아궁이에서 고래개자리까지 고래가 직선으로 놓인 고래

신설

ㅇ. 선자고래 : 아궁이에서 고래개자리까지 고래가 부채살 모양으로 퍼져 나간 고래

신설

ㅈ. 허튼고래 : 골을 켜지 않고 불길이 이리저리 통하여 들어가도록 굇돌을 흩어서 놓은 고래

신설

ㅊ. 되돈고래 : 아궁이와 굴뚝이 같은 쪽에 있어서 고래를 타고 들어간 불길이 한 바퀴 돌아 나오도록 놓은 고래

나란히고래	선자고래 1	선자고래 2	선자고래 3

고래의 형태

선자고래 4	허튼고래 1	허튼고래 2	되돈고래

조정

ㅂ. 개자리 : 고래를 통해 흐르는 화기와 연기를 모아 굴뚝으로 보내기 위해 일정한 나비와 깊이로 방구들 윗목에 파낸 고랑

ㅋ. 고래개자리 : 고래를 통해 흐르는 화기와 연기를 모아 굴뚝으로 보내기 위해 일정한 폭과 깊이로 방구들 윗목에 파낸 고랑

신설

ㅌ. 중간개자리 : 방이 큰 경우에 화기의 흐름을 좋게 하기 위하여 중간에 만드는 개자리

신설

ㅍ. 굇돌 : 함실장(아랫목돌)을 받치거나 허튼고래에서 구들장을 받치는 돌

조정

ㅊ. 시근담 : 구들장을 걸치기 위해 고막이 안쪽으로 내어 쌓은 고래둑

ㅎ. 시근담 : 구들장을 걸치기 위해 고막이벽 안쪽에 붙여 쌓은 두둑

조정

ㅎ. 부넘기 : 구들골이 시작되는 어귀에 조금 높게 만든 언덕

ㄱㄱ. 부넘기 : 아궁이후렁이와 고래가 연결되는 어귀에 조금 높게 만든 언덕

신설

ㄱㄴ. 바람막이 : 역류하는 연기를 막으며, 고래에서 흘러나가는 화기를 더 잡아두기 위해 고래와 고래개자리가 만나는 어귀에 조금 높게 만든 언덕

신설

ㄱㄷ. 아궁이 : 온돌에 불을 넣는 구멍으로 부뚜막아궁이에서 부뚜막 전면에 위치하고, 함실아궁이에서는 고막이선에 위차치함

신설

ㄱㄹ. 이맛돌 : 아궁이 입구에서 봇돌 위에 걸치는 돌

신설

ㄱㅁ. 봇돌 : 이맛돌을 받치기 위해 아궁이 양옆에 세우는 돌

조정

ㅇ. 함실 : 부뚜막을 두지 않는 구조에서 방바닥 밑으로 직접 불을 때게 만든 아궁이

ㄱㅂ. 아궁이후렁이 : 장작 등의 땔감이 연소되는 곳으로 함실아궁이에서는 함실이라고도 불림

신설

ㄱㅅ. 아궁이후렁이벽 : 함실아궁이에서 아궁이후렁이를 구성하기위해 수직으로 쌓은 벽

조정

ㄹ. 구들장 : 굄돌, 고래둑에 걸쳐 놓아 방바닥을 형성하는 넓고 얇은 돌

ㄱㅇ. 구들장 : 고래둑, 굇돌 위에 걸쳐 놓아 방바닥을 형성하는 넓고 얇은 돌

조정

ㄱㄴ. 함실장 : 함실아궁이 위를 덮는 넓고 두꺼운 구들장

ㄱㅈ. 함실장(아랫목돌) : 아궁이후렁이 위를 덮는 넓고 두꺼운 구들장

조정

ㅁ. 굄돌 : 고래둑을 설치하지 아니하는 곳 또는 허튼고래에서 구들장을 받도록 한 구조물

ㄱㅊ. 굄돌 : 구들장을 평평하게 놓기 위해 고래둑이나 굇돌 위에서 구들장을 고이는 돌

ㅈ. 사춤돌 : 구들장을 놓은 다음 그 사이에 끼워 메우는 작은 돌

ㄱㅋ. 사춤돌 : 구들장을 놓은 다음 그 사이에 끼워 메우는 작은 돌

ㄱㄹ. 거미줄치기 : 구들장 사이의 틈을 사춤돌로 채우고 진흙으로 메워 바르는 것

ㄱㅌ. 거미줄치기 : 구들장 사이의 틈을 사춤돌로 채우고 진흙으로 메워 바르는 것

조정

ㅌ. 연도 : 개자리에서 굴뚝으로 연결하는 연기의 통로

ㄱㅍ. 연도 : 고래개자리에서 굴뚝개자리 사이의 연기가 지나가는 길

조정

ㄱㅁ. 굴뚝개자리 : 굴뚝하부를 한층 깊이 파서 연기의 역류를 막으며, 그을음․재 등이 모이게 하는 곳

ㄱㅎ. 굴뚝개자리 : 굴뚝하부를 연도바닥보다 깊이 파서 연기의 역류를 막으며, 그을음․재 등이 모이게 하는 곳

조정

구들의 구조

온돌의 구조(함실아궁이-민가)

온돌의 구조(함실아궁이-궁궐)

신설

3. 연장

	흙손	나무흙손		넙적 흙손
비빔삽	먹통		망치

조정

1020 재료

1. 구들(장)

ㄱ. 두께 60㎜ 내외의 얇고 넓게 쪼갠 점판암 또는 화강암 등을 사용한다.

4.재료

4.1 구들장

ㄱ. 두께 60∼100㎜의 얇고 넓게 쪼갠 점판암 또는 화강암 등을 사용하되 화기의 흐름이나 출입 빈도에 따라 두꺼운 구들장을 사용한다.

조정

ㄴ. 구들장은 일반적으로 정방형의 형태를 사용한다. 단, 구들의 형태에 따라서 다양한 형태의 구들장을 사용할 수 있다.

ㄴ. 구들장은 일반적으로 방형인 것을 사용한다. 단, 온돌의 구조에 따라 다양한 형태의 구들장을 사용할 수 있다.

신설

4.2 물, 생석회, 흙, 모래

ㄱ. 물, 생석회, 흙, 모래는 ‘0800 미장공사’에 준한다.

조정

ㄷ. 이 밖에 고래둑, 시근담, 함실, 개자리, 굴뚝 등에 사용하는 재료는 기존 기법(돌, 와편, 전돌쌓기)에 따른다.

4.3 기타

ㄱ. 아궁이, 부넘기, 고래둑, 시근담, 개자리, 굴뚝 등에 사용하는 재료는 기존 기법(돌, 와편, 전돌쌓기)에 따른다.

조정

1030 조사

1. 사전조사

ㄱ. 구들, 아궁이, 굴뚝의 위치, 형태, 규모 등

5. 조사

5.1 사전조사

ㄱ. 온돌의 구조

ㄴ. 굴뚝의 위치, 형태, 크기

ㄴ. 구들장의 침하 위치와 침하 정도

ㄷ. 구들장의 침하 위치와 침하 정도

2. 해체조사

ㄱ. 바닥의 장판지를 제거한 후 방바닥과 하방의 높이차 등

5.2 해체조사

ㄱ. 바닥의 장판지를 제거한 후 방바닥과 하방의 높이차 등

조정

ㄴ. 구들장 위의 부토, 미장바르기 등의 바름횟수, 두께, 사용재료 등

ㄴ. 구들장 위의 부토, 방바닥미장 등의 바름횟수, 두께, 사용재료 등

ㄷ. 구들장 각각의 규격과 설치 위치, 형태 등

ㄷ. 구들장 각각의 규격과 설치 위치, 형태 등

ㄹ. 고래둑의 형태 및 설치방식, 고래바닥의 경사도 등

ㄹ. 고래둑의 형태 및 설치방식, 고래바닥의 경사도 등

조정

ㅁ. 개자리의 위치와 규격, 사용재료, 불목, 함실의 크기와 위치, 형태 등

ㅁ. 개자리의 위치와 규격, 사용재료, 아궁이후렁이의 크기와 위치, 형태 등

조정

ㅂ. 부뚜막, 아궁이, 굴뚝, 연도 등의 형태, 크기 등

ㅂ. 굴뚝, 연도 등의 형태, 크기 등

ㅅ. 건립 당시와 근래 수리시의 변형여부를 확인

ㅅ. 건립 당시와 근래 수리시의 변형여부를 확인

신설

1040 해체

6. 해체

6.1 일반사항

ㄱ. 온돌을 해체할 때는 온돌공이 참여하여 해체한다.

6.2 해체

신설

ㄱ. 해체 단계에 따라 실측자료 및 사진자료를 남기도록 한다.

조정

ㄱ. 구들장 위의 부토와 미장바르기를 제거하고 구들장을 해체한다.

ㄴ. 구들장 위의 부토와 방바닥미장을 제거하고 구들장을 해체한다.

조정

ㄴ. 구들장은 윗목에서 아랫목 방향으로 해체하고, 해체시 고래둑, 개자리 등이 훼손되지 않도록 한다.

ㄴ. 구들장은 윗목에서 아랫목 방향으로 해체하고, 해체시 고래둑이나 굇돌, 개자리 등이 훼손되지 않도록 한다.

조정

ㄷ. 고래둑은 한 고래씩 해체한다.

ㄷ. 고래둑이나 굇돌은 한 고래씩 해체한다.

조정

ㄹ. 고래둑을 해체하기 전에 굄돌을 해체하여 따로 적치한다.

ㄹ. 고래둑이나 굇돌을 해체하기 전에 굄돌을 해체하여 따로 보관한다.

조정

ㅁ. 불목, 함실, 개자리, 연도는 부분별로 해체한다.

ㅁ. 아궁이, 아궁이후렁이벽, 개자리, 연도는 부분별로 해체한다.

조정

ㅂ. 해체된 구들장은 세워서 보관한다.

ㅂ. 해체한 구들장은 오염되지 않도록 바닥을 깨끗이 청소하고 받침대를 설치하여 세워 보관한다. 또한 습기, 오염, 파손 등이 없도록 보양한다.

신설

ㅅ. 해체한 부재는 재사용재, 불용재로 구분하여 보관하고, 먼지가 발생하는 것은 용기에 담아 보관한다.

ㅅ. 고래바닥은 조사목적 이외에는 해체하지 아니한다.

ㅇ. 고래바닥은 특별한 사유가 있는 경우 이외에는 해체하지 아니한다.

신설

1050 시공

7. 시공

7.1 일반사항

ㄱ. 온돌은 해체 시 조사된 축조방식과 기법에 따라 원형을 고증하여 시공한다.

신설

ㄴ. 기존 기법의 조사나 원형고증이 불가한 경우에는 담당원과 협의하여 시공한다.

신설

ㄷ. 구들장은 기존의 것을 최대한 재사용하고, 파손되어 재사용이 불가한 경우에는 기존 구들장과 재질이 유사한 구들장으로 보충할 수 있다.

조정

1. 구들놓기

1.1 고래켜기

ㄱ. 고래켜기는 기존의 구들형태(나란히고래, 선자고래, 허튼고래, 기타고래)와 같게 한다.

7.2 구들놓기

7.2.1 고래켜기

ㄱ. 고래켜기는 기존의 구들형태(민가는 나란히고래, 선자고래, 허튼고래 등이고, 궁궐은 허튼고래를 제외한 나란히고래, 선자고래 등임)와 같게 한다.

ㄴ. 아궁이, 고래바닥, 개자리, 연도, 굴뚝 등의 밑바닥은 설계도서에 따라 파내거나 돋우어 손달고 등으로 다짐한다.

ㄴ. 아궁이, 고래바닥, 개자리, 연도, 굴뚝 등의 밑바닥은 설계도서에 따라 파내거나 돋우어 손달고 등으로 다짐한다.

조정

ㄷ. 고래바닥은 연기의 흐름을 좋게 하기 위하여 아궁이 쪽은 낮게, 개자리 쪽은 높게 하여 경사지도록 한다.

ㄷ. 고래바닥은 화기의 흐름을 좋게 하기 위하여 아궁이 쪽은 낮게, 고래개자리 쪽은 높게 하여 경사지도록 한다.

조정

ㄹ. 고래바닥은 아궁이 쪽은 부넘기를 설치하고, 개자리 쪽은 바람막이를 설치한다.

ㄹ. 고래바닥은 아궁이 쪽은 부넘기를 설치하고, 고래개자리 쪽은 바람막이를 설치한다.

조정

1.2 고막이․시근담 쌓기

ㄱ. 구들이 놓여지는 방의 고막이는 시근담과 일체되도록 동시에 쌓는다.

나. 시근담 쌓기

ㄱ. 시근담은 고막이벽과 일체되도록 붙여서 쌓는다.

조정

ㄴ. 고막이 및 시근담의 기초부는 고래바닥보다 깊게 한다.

ㄴ. 시근담의 기초부는 고래바닥보다 깊게 한다.

조정

ㄷ. 고막이벽은 하방과 밀착시키고, 시근담은 고래둑과 높이를 같이 하되, 폭은 120㎜ 이상으로 한다.

ㄷ. 시근담은 고래둑과 높이를 같이 하되 구들장을 설치했을 때 하방 하부보다 높지 않도록 하며, 민가는 120∼200㎜ 내외의 폭으로, 궁궐은 120∼220㎜으로 설치한다.

조정

ㄹ. 쌓기완료된 시근담은 화기, 연기가 외부로 새지 않도록 진흙으로 면바르기 한다.

ㄹ. 시근담은 화기, 연기가 외부로 새지 않도록 진흙으로 면바르기 한다.

조정

ㅁ. 고막이, 시근담에 사용하는 재료는 돌, 와편, 전돌 등을 사용한다.

ㅁ. 시근담에 사용하는 재료는 돌, 와편, 전돌 등을 사용한다.

조정

조정

1.4 함실

ㄱ. 함실의 형태는 반원형, 방형, 일자형 등으로 설계도서에 따른다.

다. 아궁이후렁이 설치

ㄱ. 아궁이후렁이의 형태는 반원형, 방형, 오각형, 반육각형, 일자형 등으로 설계도서에 따른다.

신설

반원형         방형         오각형       반육각형       일자형

아궁이후렁이의 형태

조정

ㄴ. 함실벽은 수직으로 축조하고, 불고개를 설치할 경우에는 70～80° 내외로 경사지게 설치할 수 있다.

ㄴ. 아궁이후렁이벽은 수직으로 축조하고, 불고개를 설치할 경우에는 민가는 60～80°로, 궁궐은 70∼80° 경사지게 설치할 수 있다.

조정

ㄷ. 함실의 크기는 설계도서에 따르되, 고래방향으로 300～600㎜, 아랫목 벽체방향으로 450～600㎜ 내외로 시공한다.

ㄷ. 아궁이후렁이의 크기는 설계도서에 따르되, 민가에서는 고래방향 300～600㎜, 고래방향의 수직방향 200～1,000㎜으로 하고, 궁궐의 경우에는 고래방향 600～800㎜, 고래방향의 수직방향 400～900㎜으로 시공한다.

조정

ㄹ. 함실아궁이 양옆에는 붓돌을 세우고 상단에는 화기방지턱이 있는 이맛돌을 걸쳐 놓는다.

ㄹ. 함실아궁이 양옆에는 봇돌을 세우고 상단에는 화기방지턱이 있는 이맛돌을 걸쳐 놓는다.

조정

ㅁ. 이맛돌 하단은 하방, 토대 등 목부재로부터 최소 200㎜ 이상 이격하여 설치한다.

ㅁ. 이맛돌의 하단은 하방, 토대 등 목부재로부터 최소 200㎜ 이상 이격되도록 설치한다.

조정

ㅂ. 함실벽 쌓기용 재료는 막돌, 와편, 전벽돌, 가공석 등을 사용한다.

ㅂ. 아궁이후렁이벽 쌓기용 재료는 막돌, 와편, 전벽돌, 가공석 등을 사용하며, 조밀하게 쌓아서 무너지지 않도록 한다.

ㅅ. 함실아궁이 문의 재료는 주철재 또는 철판을 사용한다.

ㅅ. 함실아궁이 문의 재료는 주철재 또는 철판을 사용한다.

조정

조정

1.5 개자리

ㄱ. 개자리는 방과 고래의 형태에 따라 1변 또는 2변에 개자리를 설치한다.

라. 개자리 설치

ㄱ. 고래개자리는 방과 고래의 형태에 따라 1∼3변에 설치한다.

조정

ㄴ. 개자리는 폭 240～450㎜, 깊이 300～600㎜ 내외로 설치한다.

ㄴ. 고래개자리의 폭은 민가에서 240～450㎜, 궁궐의 경우에는 300∼500㎜으로 하고, 깊이는 민가, 궁궐 모두 고래바닥을 기준으로 100～500㎜를 낮게 설치한다.

조정

ㄷ. 개자리 벽은 막돌, 와편, 화강석, 전벽돌 등을 사용하여 평면 줄바르게 쌓고 진흙바르기 등으로 마감한다.

ㄷ. 고래개자리벽은 막돌, 와편, 화강석, 전벽돌 등을 사용하여 쌓고 진흙바르기 등으로 마감한다.

조정

ㄹ. 개자리 바닥은 수평으로 하여 잘 다진다.

ㄹ. 고래개자리 바닥은 수평으로 하여 잘 다진다.

신설

ㅁ. 방이 큰 경우 화기를 원활하게 보내기 위해 중간에 중간개자리를 설치할 수 있다.

신설

ㅂ. 중간개자리는 고래개자리에 준하여 시공한다.

1.6 고래둑 쌓기

ㄱ. 고래둑의 형태와 개수는 설계도서에 따른다.

마. 고래둑 쌓기

ㄱ. 고래둑의 형태와 개수는 설계도서에 따른다.

ㄴ. 고래둑 쌓기의 재료는 막돌, 전벽돌, 흙벽돌, 와편, 화강석 등으로 한다.

ㄴ. 고래둑 쌓기의 재료는 막돌, 전벽돌, 흙벽돌, 와편, 화강석 등으로 한다.

조정

ㄷ. 고래둑의 폭은 150～300㎜, 높이는 150～450㎜ 내외로 한다. 이때, 고래 간격은 300㎜ 정도로 한다.

ㄷ. 고래둑의 민가에서는 폭 200∼350㎜, 높이 250∼400㎜으로하고, 궁궐의 경우에는 폭 250∼350㎜, 높이 200∼450㎜으로 시공하고, 그 간격을 민가는 200∼350㎜으로, 궁궐에서는 200～450㎜으로 한다.

신설

ㄹ. 고래둑은 시근담과 높이를 같이 하되 구들장을 설치했을 때 하방 하부보다 높지 않도록 한다.

조정

ㄹ. 고래둑의 나비는 일정하게 하되, 아궁이 쪽에서 꺾어 선자고래 형식을 취할 때는 고래둑의 나비를 조정하여 설치한다.

ㅁ. 고래둑의 폭은 일정하게 하되, 아궁이 쪽에서 꺾어 선자고래 형식을 취할 때는 고래둑의 폭을 조정하여 설치한다.

ㅁ. 고래둑의 중간을 끊어 설치할 경우에는 담당원의 지시에 따른다.

ㅂ. 고래둑의 중간을 끊어 설치할 경우에는 담당원의 지시에 따른다.

ㅂ. 허튼고래로 시공할 경우에는 고래둑을 쌓지 않고 굄돌로 구들장을 고인다.

ㅅ. 민가에서 허튼고래로 시공할 경우에는 고래둑을 쌓지 않고 굇돌로 구들장을 받친다.

조정

1.7 구들장 놓기

ㄱ. 아랫목에 시공하는 함실장, 불목돌과 출입이 많은 곳에는 일반 구들장보다 두껍고 큰 것을 사용한다.

바. 구들장 놓기

ㄱ. 아랫목과 출입이 많은 곳에 시공하는 구들장은 일반 구들장보다 두껍고 큰 것을 사용한다.

신설

ㄴ. 아랫목에는 함실장(아랫목돌)과 구들장을 겹쳐서 설치하기도 한다.

조정

ㄴ. 구들장은 아랫목에서 윗목방향으로 약간 높고 경사지게 설치한다.

ㄷ. 구들장은 수평이 되거나 아랫목에서 윗목방향으로 약간 높고 경사지게 설치한다.

조정

ㄷ. 고래둑 위에서의 구들장과 구들장의 틈새는 30㎜ 내외로 하고 고래에서의 구들장은 맞대어 설치한다.

ㄹ. 구들장은 맞대어 설치하되, 고래둑이나 굇돌 위에서 양쪽 구들장의 이격거리는 30㎜ 내외로 한다.

조정

ㄹ. 구들장은 길이방향이 고래둑에 얹혀지도록 한다.

ㅁ. 구들장의 길이방향(장방향)이 고래방향과 수직으로 고래둑에 얹혀지도록 한다.

조정

ㅁ. 구들장 각각의 모서리가 고래둑에 밀착되지 않을 경우에는 굄돌을 고여 움직이지 않도록 한다.

ㅂ. 고래둑(굇돌) 위에는 굄돌을 고여 구들장이 흔들리지 않도록한다.

ㅂ. 구들장이 맞닿는 부분에 생기는 틈은 사춤돌로 채우고 반죽한 진흙으로 화기나 연기가 새어 나오지 않도록 거미줄치기를 한다.

ㅅ. 구들장이 맞닿는 부분에 생기는 틈은 사춤돌로 채우고 반죽한 진흙으로 화기나 연기가 새어 나오지 않도록 거미줄치기를 한다.

조정

ㅅ. 부토는 건조된 부드러운 흙 또는 마른 모래를 사용하며, 두께 30㎜ 이상으로 깔고 수평지게 고른다.

ㅇ. 부토는 건조된 부드러운 흙 또는 마른 모래를 사용하며, 두께 30㎜ 내외로 깔고 수평지게 고른다.

ㅇ. 부토 위에 중간 정도 묽기의 진흙반죽을 수평되게 초벌바르기를 하고 아궁이에 불을 넣어 바닥을 충분히 건조시킨다.

ㅈ. 부토 위에 중간 정도 묽기의 진흙반죽을 수평되게 초벌바르기를 하고 아궁이에 불을 넣어 바닥을 충분히 건조시킨다.

ㅈ. 초벌바르기를 한 바닥이 건조되면 적당한 묽기의 진흙반죽으로 수평되게 재벌바르기를 한다.

ㅊ. 초벌바르기를 한 바닥이 건조되면 적당한 묽기의 진흙반죽으로 수평되게 재벌바르기를 한다.

조정

ㅊ. 재벌바르기 후 건조되면 진흙 또는 생석회로 미장바르기를 한다.

ㅋ. 재벌바르기 후 불을 넣어 충분히 건조시킨 후 진흙에 마사토와 생석회를 섞어 정벌바르기한다.

신설

ㅌ. 방바닥미장(초벌, 재벌, 정벌)의 두께는 30㎜ 내외로 한다.

조정

1.8 연도

ㄱ. 연도는 개자리구멍과 굴뚝사이를 직선으로 연결한다.

사. 연도 설치

ㄱ. 연도는 고래개자리와 굴뚝개자리 사이를 수평지게 또는 굴뚝개자리 쪽으로 경사지게 연결한다.

조정

ㄴ. 연도는 개자리 깊이의 중간보다 낮은 곳에서 뚫어 나가게 한다.

ㄴ. 연도는 고래바닥보다 낮게 설치한다.

ㄹ. 옆면은 화강석, 전벽돌 또는 막돌쌓기 등으로 시공한다.

ㄷ. 옆면은 화강석, 전벽돌 또는 막돌 쌓기 등으로 시공한다.

조정

ㄷ. 윗면은 판석 등으로 얹고, 돌과 돌 사이의 틈은 잔돌과 진흙으로 메우고 생석회반죽 등으로 마감한다.

ㄹ. 윗면은 판석 등으로 얹고, 돌과 돌 사이의 틈은 잔돌로 메우고 민가의 경우 진흙 등으로 마감하고, 궁궐의 경우 생석회반죽 등으로 마감한다.

조정

2. 굴뚝

2.1 재료

ㄱ. 굴뚝에 사용하는 재료는 내화, 내열 및 내구적인 것을 사용한다.

7.2.2 굴뚝 설치

가. 재료

ㄱ. 굴뚝에 사용하는 재료는 내화, 내열 및 내구적인 것을 사용한다.

조정

ㄴ. 굴뚝은 돌과 반죽한 진흙을 켜로 쌓거나, 속을 파낸 원통형 나무, 목재, 토관, 전벽돌 등을 이용하여 시공한다.

ㄴ. 굴뚝은 돌과 반죽한 진흙을 켜로 쌓거나 토관, 전벽돌 등을 이용하여 시공한다.

신설

ㄷ. 굴뚝의 원형이 속을 파낸 원통형나무, 목재 등일 경우에는 내화, 내열 및 내구적인 것이 아니더라도 그에 따른다.

조정

2.2 설치방법

ㄱ. 각각의 재료에 따른 굴뚝의 설치방법은 이 시방에 따른다.

나. 설치방법

ㄱ. 굴뚝의 재료는 설계도서에 따른다.

조정

ㄴ. 굴뚝개자리는 폭 300㎜ 내외, 깊이 180～900㎜ 내외로 설치한다. 단, 연기의 흐름에 지장이 없는 경우에는 담당원의 승인을 받아 굴뚝개자리를 설치하지 않을 수 있다.

ㄴ. 굴뚝개자리의 크기는 굴뚝의 크기에 따르며, 깊이는 연도보다 낮게 설치한다. 단, 연기의 흐름에 지장이 없는 경우에는 담당원의 승인을 받아 굴뚝개자리를 설치하지 않을 수 있다.

ㄷ. 굴뚝배기구는 설계도서에 정한 바가 없는 경우에는 지붕 처마에서 600㎜ 이상 이격하여 설치한다.

ㄷ. 굴뚝배기구는 설계도서에 정한 바가 없는 경우에는 지붕 처마에서 600㎜ 이상 이격하여 설치한다.

ㄹ. 굴뚝 상부에는 판석, 연가, 기와 등으로 덮어 빗물 등의 침투를 방지한다.

ㄹ. 굴뚝 상부에는 판석, 연가, 기와 등으로 덮어 빗물 등의 침투를 방지한다.

신설

ㅁ. 굴뚝청소를 위해 재거름구멍을 설치한다.

4. 불때기

ㄱ. 구들말리기, 구들 불길의 확인을 위하여 불때기 할 경우에는 때기 시작하여 완전히 꺼질 때까지 불을 감시하는 사람을 두고, 소화기 등을 준비한 후 불때기 한다.

7.2.3 불때기

ㄱ. 구들말리기, 구들 불길의 확인을 위하여 불때기 할 경우에는 때기 시작하여 완전히 꺼질 때까지 불을 감시하는 사람을 두고, 소화기 등을 준비한 후 불때기 한다.

조정

ㄴ. 불때기를 할 때 방의 내부, 외부의 고막이, 연도, 굴뚝 등을 점검하여 화기나 연기가 새어나오는지 확인한다.

ㄴ. 불때기를 할 때 방의 내부와 외부의 고막이, 연도, 굴뚝 등을 점검하여 화기나 연기가 새어나오는지 확인한다.

ㄷ. 불은 열이 서서히 올라가도록 조절하여 불을 때고, 불길이 구들 사이의 갈라진 틈이나 고막이 등으로 새어 나올 경우에는 갈라진 틈을 메운 후 다시 불때기 한다.

ㄷ. 불은 열이 서서히 올라가도록 조절하여 불을 때고, 불길이 구들 사이의 갈라진 틈이나 고막이 등으로 새어 나올 경우에는 갈라진 틈을 메운 후 다시 불때기 한다.

ㄹ. 불때기가 끝나면 아궁이 내의 불을 완전히 끄고, 불씨와 가연물질을 제거한 후 담당원의 승인을 받는다.

ㄹ. 불때기가 끝나면 아궁이 내의 불을 완전히 끄고, 불씨와 가연물질을 제거한 후 담당원의 승인을 받는다.

1000 온돌공사