공종

구분

당초

개정

비고

제1장

적용기준

제1장

적용기준

제1장

적용기준

제1장

적용기준

제1장

적용기준

제1장

적용기준

제1장

적용기준

제1장

적용기준

제1장

적용기준

제1장

적용기준

제1장

적용기준

제1장

적용기준

제1장

적용기준

제1장

적용기준

제1장

적용기준

제1장

적용기준

제1장

적용기준

제1장

적용기준

제1장

적용기준

제1장

적용기준

제1장

적용기준

제1장

적용기준

제1장

적용기준

제1장

적용기준

조정

ㅇ목적

문화재 수리공사의 설계에 대한 일반적인 기준을    제공하여 재료 및 품과 공사비의 적정 산정을 기    하고 공사의 질적인 향상을 도모하는데 있다.

1-1 목적

정부 등 공공기관에서 시행하는 문화재수리 및 이에 준하는 공사의 적정한 예정가격을 산정하기 위한 일반적인 기준을 제공하는데 있다.

조정

ㅇ적용범위

문화재 공사에 적용한다.

1-2 적용범위

국가기관, 지방자치단체, 정부투자기관 및 위 기관의 감독과 승인을 요하는 기관에서는 본 표준품셈을 문화재수리 및 이에 준하는 공사의 예정가격산정의 기초로 활용한다.

조정

ㅇ적용방법

-문화재 공사의 품셈은 이 기준에 따른다.

-본 표준품셈은 문화재 공사중 보편적인 공종공법을 기준하였으며, 지역이나 기후의 특수성 및 기타의 조건에 따라 조정 적용하되, 원형보존의 원칙을 준수하고 예산의 효율적인 운용을 기하도록 한다.

-본 표준품셈에 명시되지 않은 일반건축사항은 건설교통부 발행 건설 표준품셈에 준한다.

1-3 적용방법

1. 공사의 예정가격 산정은 본 표준품셈을 활용한다.

2. 본 표준품셈에서 제시된 품은 일일작업시간 8시간을 기준으로 한 것이다.

3. 본 표준품셈은 문화재 공사중 보편적인 공종, 수리방법을 기준으로 한 것이며 문화재 특성, 현장여건 및 기타 조건에 따라 조정하여 적용한다.

4. 본 표준품셈에서 명시되지 않은 사항은 각종사업을 시행하는 국가기관, 지방자치단체, 정부투자기관 등의 장의 책임하에 예정가격 산정기준을 결정하여 적용한다.

5. 문화재수리 및 이에 준하는 공사의 예정가격산정은 문화재 특성, 공사규모, 공사기간 및 현장여건 등을 감안하여 가장 합리적인 수리방법을 채택 적용한다.

6. 본 표준품셈에 명시되지 않은 품으로서 타부문  (건축, 조경 등)의 표준품셈에 명시된 품은 그   부문의 품을 적용한다.

7. 의장성, 작품성, 상징성이 요구되는 사항은 견적 등 별도로 계상한다.

① 목공사(현판, 닫집, 보개천장, 용두 등), 석공사(해치상 등) 등의 조각물

② 꽃살창호

③ 꽃담

④ 별화, 벽화

⑤ 수리용덧집(철골)

⑥ 주문생산(특수기와 등)

⑦ 물가기준 자료에 없는 재료

8. 소방법, 총포․도검․화약류단속법, 산업안전보건법, 산업재해보상보험법, 건설기술관리법, 대기환경보전법, 소음․진동규제법 등 관계법령이나 계약조건에 따라 소요되는 비용은 별도로 계상한다.

9. 각 발주기관에서 위 항에 의하여 별도로 결정하여 적용한 품셈이 표준품셈 보완에 반영할 필요가 있다고 인정될 경우에는 그 자료를 표준품셈관리단체(담당부서)에 제출한다.

조정

-수량의 단위 및 소수위는 표준품셈 단위표준에 의한다.

-공사비 내역수량의 계산은 지정소수위 이하 2위까지 구하고 끝수는 사절한다.

-계산에 쓰이는 분도는 분까지, 원주율, 삼각함수 및 호도의 유효숫자는 3자리로 한다.

-곱하거나 나눗셈에 있어서는 기재된 순서에 의하여 계산하고 분수는 약분법을 쓰지 않으며 각 분수마다 그 값을 구한다음 전부를 계산한다.

※단 계산은 1회 곱하거나 나눌때마다 소수의 2자리 까지로 한다.

-면적의 계산은 보통 수학공식에 의하는 외에 삼사법이나 삼사유치법 또는 프라니메터로 한다. 단, 프라니메터를 사용할 경우에는 3회 이상 측정하여 평균값으로 한다.

-입적계산은 의사공식에 의함을 원칙으로 하나, 토사의 입적은 양단면적을 평균한 값에 그 단면간의 거리를 곱하여 산출하는 것을 원칙으로 한다.

단, 거리 평균법으로 고쳐서 산출할 수도 있다.

-재료의 할증율은 품셈의 각항에 따라 적용한다.

-다음에 열거하는 것의 입적과 면적은 구조물의 수량에서 공제하지 아니한다.

∘콘크리트 구조물 중의 말뚝머리

∘볼트의 구멍

∘모따기 또는 물구멍

∘이음줄눈의 간격

∘포장 공종의 1개소당 0.1㎡이하의 구조물 자리

∘강구조물의 리벳 구멍

∘철근 콘크리트 중의 철근

∘조약돌 중의 말뚝 체적 및 책동목

∘기타 전항에 준하는 것

-성토 및 사석공의 준공토량은 성토 및 사석공    설계도의 량으로 한다. 그러나 지반침하량은 지반성질에 따라 가산할 수 있다.

-절토량은 자연상태의 설계도의 량으로 한다.

1-4 수량의 계산

1. 수량의 단위 및 소수위는 표준품셈 단위표준에 의한다.

2. 수량의 계산은 지정소수위 이하 1위까지 구하고, 끝수는 4사5입 한다.

3. 계산에 쓰이는 분도는 분까지, 원둘레율, 삼각함수 및 호도의 유효숫자는 3자리로 한다.

4. 면적계산은 수학공식(數學公式)에 의하는 외에 삼사법(三斜法) 또는 구적기(求積器)로 한다. 다만, 구적기를 사용할 경우에는 3회 이상 측정하여 그 중 정확하다고 생각되는 평균값으로 한다.

5. 체적계산은 의사공식(擬似公式)에 의함을 원칙으로 하나 토사체적은 양단면적을 평균한 값에 그 단면간의 거리를 곱하여 산출하는 것을 원칙으로 한다. 단, 거리 평균법으로 고쳐서 산출할 수도 있다.

6. 다음에 열거하는 것의 면적과 체적은 구조물의 수량에서 공제하지 아니한다.

∘따내기, 홈파기, 파내기, 그레질, 후리기, 바데떼기, 모접기, 소매걷이, 새김질, 초각, 쇠시리 및 이에 준하는 것

7. 성토 및 사석공의 준공토량은 성토 및 사석공 설계도의 양으로 한다. 그러나 지반침하량은 지반성질에 따라 가산할 수 있다.

8. 절토량은 자연상태의 설계도의 양으로 한다.

ㅇ1.453→1.45

1.456→1.46

조정

-수량의 단위 및 소수위는 표준품셈 단위표준에 의한다.

1-5 설계서의 단위 및 소수의 표준

종목	규격		단위수량		비고
	단위	소수	단위	소수
가시새 간사석 강관 거친돌(자연석) 골함석 구들장 눌외 마사토 모래 목재 받침철물 방부방충제 방염제 백시멘트 볏단 사괴석 산자 새끼 생석회 설외 수키와 암키와 아교 아크릴에멀죤 여물 이음철물 잡석 장대석 장판지 재배지 전돌 정배지 조임철물 죽재 중깃 진흙 창호지 채움자갈 철물 초배지 풀 호분 힘살 Lead Red Cyanine Green Iron Oxide Red Iron Oxide Yellow Emerald Green Ultramarine Blue Toluidine Red Titanium Dioxide Permanent Black Permanent Orange G	두께㎜ 길이m ㎜ ㎜ ㎝ ㎜ 대와 중와 소와 대와 중와 소와 ㎜ ㎝ ㎜ ㎜ ㎜ ㎜ 직교 자재 ㎜ ㎜ ㎜ 앵커용 ㎜	1위	m 개 m m3 매 m2 m m2 m3 m3 개 ℓ ℓ ㎏ ㎏ 개 m3 m ㎏ m 매 매 매 매 매 매 gr ℓ ㎏ 개 m3 개 m2 m2 매 m2 개 m m m3 장 m3 개 m2 ㎏ gr m gr gr gr gr gr gr gr gr gr gr	2위 단위한 2위 2위 1위 1위 2위 2위 단위한 2위 2위 단위한 단위한 1위 1위 단위한 2위 2위 2위 2위 2위 2위 2위 2위 2위 2위 1위 2위 2위 2위 2위 단위한 2위 2위 2위 2위 2위 1위 2위 2위 단위한 2위 1위 2위 2위 단위한 2위 1위 1위 1위 1위 1위 2위 2위 2위 2위 1위

[주] ① 설계서 수량의 단위와 소수위 표시는「1-5 설계서의 단위 및 소수의 표준」표에 따르고, 본 표에서 지정한 소수위 미만은 버리는 것으로 한다.

② 일위대가표 또는 설계기초 계산 과정에서 표준품셈의 내용에 따르는 것으로 한다.

③「1-5 설계서의 단위 및 소수의 표준」표에 없는 품종에 대하여는 C.G.S 단위로 하는 것을 원칙으로 하며 단위는 그 가격에 따라 의사 품종의 소수위의 정도를 채용토록 한다.

④ 전통단위(尺, 寸 등)는 필요시(특수한 경우) 담당자와 협의하여 병기할 수 있다.

신설

1-6 금액의 단위표준

일위대가표 금액란 또는 기초계산금액에서 소액이 산출되어 공종이 없어질 우려가 있어 소수위 1위 이하의 산출이 불가피할 경우에는 소수위의 정도를 조정 계산할 수 있다.

종목	단위	지위 (止位)	비고
설계서의총액	원	1,000	이하버림(단,10,000원이하의 공사는 100원 이하버림)
설계서의 소계 설계서의 금액란 일위대가표의 계금 일위대가표의 금액란	원원원원	1 1 1 0.1	미만버림 미만버림 미만버림 미만버림

신설

1-7 재료 및 자재의 단가

1. 재료 및 자재 단가는 거래실례가격 또는 통계법 제4조의 규정에 의한 지정기관이 조사하여 공표한 가격, 감정가격, 유사한 거래실례가격, 견적가격을 기준하며, 적용순서는 “국가(또는 지방자치단체)를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙” 제7조의 규정에 따른다.

2. 재료 및 자재단가에 운반비가 포함되어 있지 않은 경우에는 구입장소부터 현장까지의 운반비를 계상할 수 있다.

조정

-자재가격

∘국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률에 따    른다.

-주요자재

∘자재구입은 필요에 따라 시방서를 작성하고     그 물건의 기능, 특징, 용량, 제작방법, 성능시   험 방법, 부속품 등에 관하여 명시하여야 한다.

∘국내에서 생산되는 자재를 우선적으로 사용함   을 원칙으로 하고, 그 중에서도 K.S규격품을    우선 사용토록 한다.

1-8 주요자재

1. 공사에 대한 주요자재의 관급은 “국가(또는 지방자치단체)를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙” 및 기획재정부 회계예규 등 관계규정이나 계약조건에 따른다.

2. 자재구입은 필요에 따라 시방서를 작성하고 그 물건의 기능, 특징, 용량, 제작방법, 성능, 시험방법, 부속품 등에 관하여 명시하여야 한다.

3. 설계도서에 정한 재료를 사용함을 원칙으로 하며, 설계도서에 정한 바가 없는 경우에는 문화재수리 표준시방서에 제시된 재료, KS규격품의 순으로 사용토록 한다.

조정

-재료의 할증

공사용 재료의 할증은 일반적으로 다음표의 수    치 이내로 한다.

(재료별 할증적용)

재료별	할증률(%)	비고
목재 원목재 각 재 판 재 세살재 석재, 주문재, 정형물 부정형물 특수형태기와(아치 등) 흙기와	10 10 20 20～25 10 30 30 3	∘추녀, 꽃살문, 포부재 등 정밀가공을 요하거나 특별한 구조형태를 만들고자 할 때는 소요부재의 특성을 검토하여 재료의 선택,할증의 범위를 실용적으로 적용할 수 있다. 특수한 모양일 때는 별도 실용 수 치로 할증을 줄 수 있다.

1-9 재료의 할증

재료의 할증은 일반적으로 다음의 기준 이내에서 적용한다.

1. 목재

재료	할증률(%)
원목(原木) 제재목(製材木) 원형재 각 재 판 재 세살재, 울거미	25 10 10 20 40

[주] ① 추녀, 포부재 등 정밀가공을 요하거나 특별한 구조형태를 만들고자 할 때는 소요부재의 특성을 검토하여 재료의 선택, 할증의 범위를 실용적으로 적용할 수 있다. 특수한 모양일 때는 별도 실용수치로 할증을 가산할 수 있다.

② 원목(原木)은 베어 낸 그대로 아직 치목하지 않은 목재를 말한다.

③ 제재목(製材木)은 원목(原木)을 소요치수, 형태(4각, 8각, 16각 등)로 치목한 목재를 말한다.

2. 석재

재료	할증률(%)
원석(마름돌용) 정형물 부정형물	30 10 30

3. 기타

[주] 한식기와는 기와파손률 5%를 별도 가산하며,회첨골이 있는 경우에는 1개소당 2%씩 별도가산한다.

재료	할증률(%)
한식기와 특수형태기와(아치 등) 전돌(방전, 전벽돌) 벽지, 반자지 장판지 창호지	3 30 3 10 10 10

ㅇ부정형물

거친돌을 사용하는 경우(쌓기, 깔기 등)

신설

1-10 재료의 단위중량

종 별	형상	단위	중량(kg)	비고
암 석 자 갈 모 래 점 토 점질토 모래질흙 자갈섞인토사 자갈섞인모래 호박돌 사석 조약돌 목재 소나무 소나무(적송) 미송 시멘트 시멘트 물	화강암 안산암 사 암 현무암 건 조 습 기 포 화 건 조 습 기 포 화 건 조 습 기 포 화 보통의것 역이 섞인것 역이 섞이고 습한것 생송재 (生松材) 건재 (乾在) 건재	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	2,600～2,700 2,300～2,710 2,400～2,790 2,700～3,200 1,600～1,800 1,700～1,800 1,800～1,900 1,500～1,700 1,700～1,800 1,800～2,000 1,200～1,700 1,700～1,800 1,800～1,900 1,500～1,700 1,600～1,800 1,900～2,100 1,700～1,900 1,700～2,000 1,900～2,100 1,800～2,000 2,000 1,700 800 580 590 420～700 3,150 1,500 1,000	자연상태 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 자연상태

재료의 단위중량은 입경, 습윤도 등에 따라 달라  지므로 시험에 의하여 결정하여야 하며, 일반적인 추정 단위중량은 다음과 같다.

[주] 본 표에 없는 품종에 대하여는 단위 비중시험에 의한 측정결과치에 따르거나 문헌에 의한다.

신설

1-11 토질 및 암의 분류

1. 보통토사 : 보통상태의 실트 및 점토 모래질 흙  및 이들의 혼합물로서 삽이나 괭이를 사용할    정도의 토질(삽 작업을 하기 위하여 상체를 약  간 구부릴 정도)

2. 경질토사 : 견고한 모래질 흙이나 점토로서 괭   이나 곡괭이를 사용할 정도의 토질

3. 고사 점토 및 자갈 섞인 토사 : 자갈질 흙 또는  견고한 실트, 점토 및 이들의 혼합물로서 곡괭   이를 사용하여 파낼 수 있는 단단한 토질

4. 호박돌 섞인 토사 : 호박돌 크기의 돌이 섞이고  굴착에 약간의 화약을 사용해야 할 정도로 단   단한 토질

5. 풍화암 : 일부는 곡괭이를 사용할 수 있으나 암  질(岩質)이 부식되고 균열이 1～10cm 정도로서  굴착 또는 절취에는 약간의 화약을 사용해야    할 암질

6. 연암 : 혈암, 사암 등으로서 균열이 10～30cm 정  도로서 굴착 또는 절취에는 화약을 사용해야    하나 석축용으로는 부적합한 암질

7. 보통암 : 풍화상태는 엿볼 수 없으나 굴착 또는  절취에는 화약을 사용해야 하며 균열이 30～    50cm 정도의 암질

8. 경암 : 화강암, 안산암 등으로서 굴착 또는 절취  에 화약을 사용해야 하며 균열상태가 1m 이내  로서 석축용으로 쓸 수 있는 암질

9. 극경암 : 암질이 아주 밀착된 단단한 암질

[주] 표준품셈에 표시되는 돌재료의 분류는 다음을   기준으로 한다.

① 모암(母岩) : 석산에 자연상태로 있는 암을 모  암이라 한다.

② 원석(原石) : 모암에서 1차 파쇄된 암석을 원석   이라 한다.

③ 거친돌 : 다듬지 않은 면이 거친 그대로의 돌

④ 다듬돌(切石) : 각석(角石) 또는 주석(柱石)과   같이 일정한 규격으로 다듬어진 것으로서 건  축이나 또는 포장등에 쓰이는 돌

⑤ 막다듬돌(荒切石) : 다듬돌을 만들기 위하여 다  듬돌의 규격 치수의 가공에 필요한 여분의 치  수를 가진 돌

⑥ 깬돌(割石) : 견치돌에 준한 재두방추형(栽頭方  錐形)으로서 견치돌보다 치수가 불규칙하고 일  반적으로 뒷면(後面)이 없는 돌로서 접촉면의  폭(合端)과 길이는 각각 전면의 일변의 평균길  이의 약 1/20과 1/3이 되는 돌

⑦ 깬잡석(雜割石) : 모암에서 일차 폭파한 원석   을 깬 돌로서, 전면의 변의 평균 길이는 뒷길  이의 약 2/3되는 돌

⑧ 사석(捨石) : 막 깬돌 중에서 유수에 견딜 수   있는 중량을 가진 큰 돌

⑨ 잡석(雜石) : 크기가 지름 10～30cm 정도의 것  이 크고 작은 알로 고루고루 섞여져 있으며    형상이 고르지 못한 큰 돌

⑩ 전석(轉石) : 1개의 크기가 0.5m3 이상 되는 석괴

⑪ 야면석(野面石) : 천연석으로 표면을 가공하지  않은 것으로서 운반이 가능하고 공사용으로    사용될 수 있는 비교적 큰 석괴

⑫ 호박돌(玉石) : 호박형의 천연석으로서 가공하  지 않은 지름 18cm 이상의 크기의 돌

⑬ 조약돌(栗石) : 가공하지 않은 천연석으로서 1  0～20cm 정도의 계란형의 돌

⑭ 부순돌(碎石) : 잡석을 지름 0.5～10cm 정도의  자갈 크기로 작게 깬돌

⑮ 굵은자갈(大砂利) : 가공하지 않은 천연석으로  서 지름 7.5～20cm 정도의 돌

⑯ 자갈(砂利) : 천연석으로서 자갈보다 알이 작고  지름 0.5～7.5cm 정도의 둥근 돌

⑰ 역(轢) : 천연적인 굵은 자갈과 작은 자갈이 고  루고루 섞여져 있는 상태의 돌

⑱ 굵은모래(粗砂) : 천연산으로서 지름 0.25～    2mm 정도의 알맹이의 돌

⑲ 잔모래(細砂) : 천연산으로서 지름 0.05～0.25mm  정도의 알맹이의 돌

⑳ 돌가루(石粉) : 돌을 바수어 가루로 만든 것

신설

1-12 재료시험 결과 이용

설계는 재료시험에 의하여 제원을 결정함을 원칙으로 한다.

조정

○공구손료 및 경장비의 손료

-건축공사에 있어 품셈에 규정되어 있지 않은 공

사용 경장비손료, 공구손료 및 잡소모재료는 다     음에 따라 별도 계상한다.

-공구손료는 일반공구 및 시험용 계측기구류의     손료로서 공사중 상시 일반적으로 사용하는 것    을 말하며, 직접노무비(노임할증 제외)의 3%까    지 계상하며, 특수공구 (철골공사, 석공사 등) 및  검사용 특수계측기구류의 손료는 별도 계상한다.

※간접노무비(제수당, 상여금, 퇴직급여충당금 제외)

-잡품 및 소모재료 : 잡품 및 소모재료는 설계내   역에 표시하여 계상하되 주재료비의 2～5%까지   계상한다.(예 : 배관공사 및 위생, 냉난방공사의   경우는 강관대금의 2～5%로 함)

-경장비의 손료

∘전기용접기, 그라인더, 원치 등 중장비에 속하    지 않는 동력장치에 의해 구동되는 장비류의     손료를 말하며 별도 계상한다.

∘경장비의 시간당 손료에 대하여는 기계장비산정표(토목 부분 참조)에 명시된 가장 유사한 장비의 제수치(내용시간, 연간 표준가동시간, 상각비율, 정비비율, 연간 관리비율 등)를 참조하여 계상한다.

-체인, 호이스트, 블록, Pipe Expander, Straight    edge, 절연내압시험기, 변압기, 탈기기, 자동변압   조절기, Synchroscope, Potentionmeter 등 특수    공구 및 특수시험검사용 기구류의 손료산정은     경장비손료에 준한다.

1-13 공구손료 및 잡재료

1. 표준품셈에 명시되어 있는 공구손료, 잡재료에 대하여는 이를 계상한다.

∘표준품셈에 명시되어 있는 공구손료는 전기대패, 엔진톱, 그라인더 등 중장비에 속하지 않으며 동력장치에 의해 구동되는 장비류의 손료를 포함한다.

2. 표준품셈에 명시되어 있지 않은 공구손료, 잡재료 등을 계상하고자 할 때에는 다음에 따라 별도 계상하되 산정근거를 명시하여야 한다.

∘공구손료는 일반공구 및 시험용 계측기구류의   손료로서 공사중 상시 일반적으로 사용하는 것  을 말하며 직접노무비(노임할증과 작업시간 증  가에 의하지 않은 품할증 제외)의 3%까지 계상  하며 특수공구(석공사 등) 및 특수계측기구류의 손료는 별도 계상한다.

∘잡재료 및 소모재료는 설계내역에 표시하여 계  상하되 주재료비 또는 인건비의 2～5%까지 계상한다.

조정

-시멘트공대 및 공드람과 발생재의 처리

∘시멘트공대 및 공드람과 발생재의 처리는 다    음표에 의하여 그 대금을 설계 당시 미리 공    제한다.

품명	공재율	적용
시멘트공대	50%	공대의 시중도매가
공드람관	100%	공드림관의 시중도매가격
사용고재및기타발생재	발생량	시중가격
가마니	90%	공대의 중도매가격

∘시공도중 발생되었거나 수량의 변동을 가져왔   을 경우에는 설계 변경하여야 한다.

∘폐기물(부식재, 잔토등) 처리는 별도의 수수료   와 운반비를 적용하여 반출토록 한다

1-14 발생재의 처리

1. 사용고재 및 발생재의 처리는 다음 표에 의하여 그 대금을 설계 당시 미리 공제한다.

품명	공제율
사용고재 (시멘트 공대 및 공드람 제외) 강재스크랩(Scrap) 기타발생재	90% 70% 발생량

[주]공제금액 계산 : 발생량×공제율×고재단가

2. 시공 도중 발생되었거나 수량의 변동을 가져왔을 경우에는 설계변경 한다.

3. 폐기물(부식재, 잔토 등)처리는 별도의 수수료와 운반비를 적용하여 반출토록 한다.

신설

1-15 노임

노임은 관계법령의 규정에 따른다.

신설

1-16 노임의 할증

근로시간을 벗어난 시간외, 야간 및 휴일의 근무가 불가피한 경우에는 근로기준법 제50조, 제56조, 유해․위험작업인 경우에는 산업안전보건법 제46조에 정하는 바에 따른다.

조정

ㅇ품 할증

(작업의 할증)

지역	할증율(%)	비고
군작전지구 도서지구 특수작업활동 (특별한 사양, 공법, 중요 기기설비 등) ※할증 중복 가산요령	20% 이하 50% 이하 5～10	∘작업능률이 현저 하게 저하될때 ∘도서지구(본토에서 인력동원 파견시), 공항(작업장 내에 1일 비행기 이ㆍ착륙이 20회 이상시), 도로개설이 불가능한 산악지역 등 ∘작업의 중요성, 특별시방에 의함. ∘기타는 건설부제정 표준품셈기준에 준한다. W=기본품×(1+α+ α´+α〃…+αⁿ)

-고층 특수건물공사에서 고소작업 및 기타의 능    률저하를 고려하여 본 품셈에서 각 공종별 할증   이 감안되지 않은 사항에 대하여는 품의 할증을   할 수 있다.

-10㎡이하 기타 이에 준하는 소단위 문화재공사    에서는 품을 50%까지 가산할 수 있다.

(지세구분내역)

지구 구분		평탄지	야산지	산악지
지형		평지 또는 보통 야산으로서 교통이 편리한 곳	험한 야산지대 및 수목이 우거진 보통 산악지대로서 교통이 불편한 곳	산림이 우거진 험준한 산악지대로서 교통이 극히 불편한 곳
지세		평지 또는 보통 야산	험한 야산 또는 보통 산악	험한 산악
높이기준	해발 표고	100m미만 50m미만	300m미만 150m미만	400m미만 200m미만
통행조건	도로 구배 통행	대소로(유) 완만 양호	소로(유) 완급 불편	대소로(무) 극급 극히불량
자연환경	지세 수목 지상	양호 소주 또는 소목 보통	불편 보통 또는 약간 울창 불편	불량 울창 불편
기타조건	교통편 숙소 통신 인력동원	차도에서 500m 이내 편리 〃 〃	차도에서 1㎞ 이내 불편 〃 〃	차도에서 1㎞이상 극히불편 불가 〃

〔주〕교통

차도 : 대형차(6Ton트럭정도)의 통행가능 도로

편리 : 대형차의 통행가능

불편 : 소형차 또는 리어카정도 통행가능

극히불편 : 사람이외의 통행불가

※공사단위(대, 중, 소) 및 성질별로 할증률을 감안

적용한다.

표고 : 활동중심구역내에서의 거리 300m 기준

구배 : 완만 : 사거리100m미만으로 수평각 15도미만정도

완급 : 사거리100m이상으로 수평각 30도미만정도

극급 : 사거리100m이상으로 수평각 30도이상정도

지구선정기준 : 상기 지세구분 내역의 2/3이상 해   당되는 대상을 선정

1-17 품의 할증

1. 품의 할증은 필요시 다음의 기준 이내에서 적용하며, 품셈 각 항목별 할증이 명시된 경우에는 각 항목별 할증을 우선 적용한다.

2. 군작전지구내에서 작업능률에 현저한 저하를 가져올 경우에는 인력품을 20%까지 가산한다.

3. 도서지구(본토에서 인력 동원파견시), 도로개설이 불가능한 산악지에서는 인력품을 50%까지 가산한다.

4. 야간작업

PERT/CPM공정계획에 의한 공기산출결과 정상작업(정상공기)으로는 불가능하여 야간작업을 할 경우나 공사성질상 부득이 야간작업을 하여야 할 경우에는 인력품을 25%까지 가산한다.

5. 고층 특수건물공사에서 고소작업 및 기타의 능률저하를 고려하여 본 품셈에서 각 공종별 할증이 감안되지 않은 사항에 대하여 인력품을 가산할 수 있다.

6. 소단위공사는 다음의 기준 이내에서 인력품을 가산한다.

① 건축물

∘바닥면적 10m2 이하  100%

20m2 이하   50%

② 단종공사(단일공종으로 이루어진 공사)

∘목공사  바닥면적 10m2 이하  100%

바닥면적 20m2 이하   50%

∘지붕공사  바닥면적 10m2 이하  100%

바닥면적 20m2 이하   50%

∘전돌공사  깔기 25m2 이하  100%

쌓기 한면10m2 이하  100%

∘석공사  10m3 이하  50%

∘석재드잡이  2m3 이하  100%

※ 목공사, 지붕공사 바닥면적 : 건조물 기둥의 중심선으로 둘러싸인 부분의 수평투영면적

7. 지세별 할증률

① 평탄지 0%(13. 지세구분내역 참조)

② 야산지 25%(13. 지세구분내역 참조)

③ 물이 있는 논 20%

④ 소택지 또는 깊은 논 50%

⑤ 주택가 15%

8. 위험할증률

① 고소작업 지상   5～10m  20%

(비계틀 불사용) 10～15m  30%

15～20m  40%

20～30m  50%

30～40m  60%

40～50m  70%

50～60m  80%

60m 이상의 경우에는 매 10m 증가시마다 10%씩 가산한다.

② 고소작업 지상  10m 이상  10%

(비계틀 사용)   20m 이상  20%

30m 이상  30%

50m 이상  40%

70m 이상의 경우에는 매 20m 증가시마다 10%씩 가산한다.

9. 특수작업 할증률

① 작업의 중요성 또는 특별한 시방에 따라 특수한 기술과 안전관리 등을 위하여 기술원(기술자, 기술사 및 기사, 특수자격자, 특수기능사, 안전관리자 등) 및 감독원이 투입될 경우에는 필요에 따라 본 작업에 대하여 인력품을 5～10%까지 가산한다.

② 고증, 관계전문가 자문이 필요한 공사는 다음의 기준으로 인력품을 가산한다.

∘공사금액

1억원 미만   인력품의 10%초과～20%이내

1～5억원 미만   인력품의  2%초과～10%이내

5억원 이상   인력품의            2%이내

∘고증, 자문에 필요한 자문비, 회의자료비, 회의비 등의 할증을 말한다.

③ 특별한 사양 및 공법이 필요한 작업에 대하여 인력품을 5～10%까지 가산한다.

10. 기타 할증률

① 아래와 같은 이유로 작업 능력저하가 현저할 경우에는 인력품을 50%까지 가산할 수 있다.

∘동일 장소에 수종의 장비가동

∘작업장소의 협소

∘소음

∘진동

∘위험

∘공사현장을 상시 개방하는 작업장 또는 지역

② 기타 작업조건이 특수하여 작업시간 및 통행제한으로 작업능률저하가 현저할 경우에는 인력품을 별도 가산할 수 있다.

11. 원거리작업, 계속이동작업, 분산작업시는 집합 장소로부터 작업장소까지 도달하기 위하여 상당한 왕복시간(열차, 차량, 도보)이 요하거나 또는 작업장소가 분산되어 있어 이동에 상당한 시간이 요하여 실작업시간이 현저하게 감소될 경우에는 50%까지 가산할 수 있다. 단, 상기 도달시간(왕복) 또는 이동시간이 1시간 이내의 경우에는 특별한 경우를 제외하고는 적용하지 않는다.

12. 할증의 중복가산요령

W=기본품×(1+a1+a2+a3…+an)

단, 동일 성격의 품할증 요소의 이중 적용은 불가함.

W : 할증이 포함된 품

기본품 : 각 항 [주]란의 필요한 할증․감 요소가           감안된 품

a1～an : 품할증요소

13. 지세구분내역

지구 구분		평탄지	야산지	산악지
지형		평지 또는 보통 야산지대로서 교통이 편리한 곳	험한 야산지대 및 수목이 우거진 보통 산악지대로서 교통이 불편한 곳	산림이 우거진 험준한 산악지대로서 교통이 극히 불편한 곳
지세		평지 또는 보통 야산	험한 야산 또는 보통 산악	험한 산악
높이기준	해발 표고	100m 미만 50m 미만	300m 미만 150m 미만	400m 미만 200m 미만
통행조건	도로 구배 통행	대소로(유) 완만 양호	대로(무) 완급 불편	대소로(무) 극급 극히불량
자연환경	지세 수목 지상	양호 소수 또는 소목 보통	불편 보통 또는 약간 울창 불편	불량 울창 불편
기타조건	교통편 숙소 통신 인력동원	차도에서 500m 이내 편리 편리 편리	차도에서 1㎞ 이내 불편 불편 불편	차도에서 1㎞이상 극히불편 불가 불가

〔주〕교통

차도 : 대형차(6Ton트럭정도)의 통행가능 도로

편리 : 대형차의 통행가능

불편 : 소형차 또는 리어카정도 통행가능

극히불편 : 사람이외에 통행불가

※공사단위(대, 중, 소) 및 성질별로 할증률을 감안

적용한다.

표고 : 활동중심구역내에서의 거리 300m 기준

구배 : 완만 : 사거리100m미만으로 수평각 15도미만정도

완급 : 사거리100m이상으로 수평각 30도미만정도

극급 : 사거리100m이상으로 수평각 30도이상정도

지구선정기준 : 상기 지세구분 내역의 2/3이상 해   당되는 대상을 선정

신설

1-18 품질관리비

1. 품질관리에 필요한 비용은 건설기술관리법 제24조의제6항의 규정에 따라 공사금액에 계상하여야 한다.

2. 품질관리비는 동법시행규칙 제41조의제1항에서 규정하고 있는 바와 같이 품질관리계획 또는 품질시험계획에 의한 품질관리활동에 소요되는 비용을 말한다.

[참고] 문화재수리공사의 품질관리 시험비 계상시 건설기술관리법 시행규칙에 명시되지 않은 것으로 고려할 사항은 시험시공비, 특수시험비(석재 성분분석, 목재 연륜연대분석 등), 특수공종의 측량 및 규격검측비 등이 있다.

신설

1-19 산업안전보건관리비

1. 문화재수리현장에서 산업재해 예방에 필요한 산업안전보건관리비는 산업안전보건법 제30조제1항의 규정에 의거 공사금액에 계상한다.

2. 공사금액에 계상된 산업안전보건관리비는 노동부가 고시한 “건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준” 별표2의 사용내역 및 기준에 따라 사용한다.

신설

1-20 산업재해보상보험료 및 기타

1. 공사원가계산에 있어 간접노무비, 경비, 일반관리비, 이윤과 산업재해보상보험료 및 기타 이와 유사한 사항은 기획재정부 회계예규와 산업재해 보상보험법 등 관계규정에 따른다.

2. 시공과정에서 필요로 하는 보상비(직접, 간접 및 일시보상 등)는 현장 여건에 따라 별도 계상할 수 있다.

신설

1-21 사용료

1. 계약에 따른 특허료와 기술료 등에 대한 비용을 계상할 수 있다.

2. 공사에 필요한 경비 중 전력비, 수도광열비, 운반비, 기계경비, 가설비, 시험검사비, 지급임차료 등을 계상할 수 있다.

조정

-소운반의 거리

소운반의 운반거리는 20m이내를 말하며 소운반   이 포함된 품에 있어서 소운반거리가 20m를 초   과할 경우에는 이를 별도 계상할 수 있다.(운반    거리는 건설 표준품셈 참조)

1-22 소운반의 운반거리

1. 품에 포함된 것으로 규정된 소운반 거리는 20m 이내의 거리를 말한다.

2. 소운반이 포함된 품에 있어서 소운반 거리가 20m를 초과할 경우에는 초과분에 대하여 이를 별도 계상한다.

3. 경사면의 소운반 거리는 직고 1m를 수평거리 6m의 비율로 본다.

조정

-석산 및 골재원

∘석산 및 골재원은 품질과 양 및 거리 등을 감   안하고, 경제성을 고려하여 설계하여야 한다.

∘국유지인 경우에는 필요한 조치를 취하여 사    용토록 한다.

1-23 석산 및 골재원

1. 석산 및 골재원은 품질과 양 및 거리 등을 감안하고 경제성을 고려하여 설계하여야 하며, 기계채집, 인력채집, 거래가격(상차도 실례가격) 중에서 현장 여건에 맞추어 설계하여야 한다.

2. 국유지인 경우에는 필요한 조치를 취하여 사용토록 한다.

신설

1-24 체적환산계수 적용

1. 토공에 있어 토질 시험하여 적용하는 것을 원칙으로 하나 소량의 토량인 경우에는 표준품셈의 체적환산계수표에 따를 수도 있다.

2. 체적의 변화

L	=	흐트러진 상태의 체적(m3)
		자연상태의 체적(m3)

C	=	다져진 상태의 체적(m3)
		자연상태의 체적(m3)

3. 체적환산계수(f)표

구하는 Q 기준이되는 q	자연상태의 체적	흐트러진 상태의 체적	다져진후의 체적
자연상태의 체적 흐트러진 상태의 체적	1 1/L	L 1	C C/L

종별	L	C
경암(硬岩) 보통암(普通岩) 연암(軟岩 풍화암(風化岩)	1.70～2.00 1.55～1.70 1.30～1.50 1.30～1.35	1.30～1.50 1.20～1.40 1.00～1.30 1.00～1.15
호박돌(玉石)	1.10～1.15	0.95～1.05
역(礫) 역질토(礫質土) 고결(固結)된 력질토(礫質土)	1.10～1.20 1.15～1.20 1.25～1.45	1.05～1.10 0.90～1.00 1.10～1.30
모래(砂) 암괴(岩塊)나 호박돌이 섞인 모래	1.10～1.20 1.15～1.20	0.85～0.95 0.90～1.00
모래(砂) 암괴(岩塊)나 호박돌이 섞인 모래질흙	1.20～1.30 1.40～1.45	0.85～0.90 0.90～0.95
점질토 력(礫)이 섞인 점질토(粘質土) 암괴(岩塊)나 호박돌이 섞인 점질토	1.25～1.35 1.35～1.40 1.40～1.45	0.85～0.95 0.90～1.00 0.90～0.95
점토(粘土) 력이 섞인 점질토 암괴(岩塊)나 호박돌이 섞인 점토	1.20～1.45 1.30～1.40 1.40～1.45	0.85～0.95 0.90～0.95 0.90～0.95

4. 체적의 변화율

[주] 암(경암․보통암․연암)을 토사와 혼합성토 할   때는 공극 채움으로 인한 토사량을 계상할 수   있다.

신설

1-25 지하지반의 추정

지하지반은 토질조사시험에 따라 설계하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 공사량이 소규모인 경우에는 지형 또는 표면상태에 의하여 추정설계할 수 있다.

신설

1-26 운반로의 개설 및 유지보수

운반로의 신설 또는 유지보수는 작업량을 감안하여 작업속도가 증가됨으로써 신설 또는 유지 보수하지 않을 때보다 경제적일 경우에만 계상해야 한다.

신설

1-27 환경관리비

건설공사에서 환경오염을 방지하고 폐기물을 적정하게 처리하기 위해 필요한 환경보전비․폐기물처리 및 재활용비 등 환경관리비는 건설기술관리법 시행규칙 제53조의 규정에 따른다.

신설

1-28 안전관리비

1. 건설기술관리법 제26조2의 규정에 따라 건설공사의 안전관리에 필요한 안전관리비를 공사금액에 계상하여야 하며, 이 비용에는 동법시행규칙 제51조 규정에 따라 다음과 같은 항목이 포함되어야 한다.

① 안전관리계획의 작성 및 검토비용

② 동법시행령 제95조의제1항제2호 및 제4호의 규정에 의한 안전점검비용

③ 발파․굴착 등의 건설공사로 인한 주변건축물 등의 피해방지 대책비용

④ 공사장 주변의 통행안전관리대책 비용

2. 이 비용은 건설기술관리법 시행규칙 제51조의제2항에서 규정하고 있는 기준에 따라 공사금액에 계상하여야 한다.

제2장

가설공사

제2장

가설공사

제2장

가설공사

제2장

가설공사

제2장

가설공사

제2장

가설공사

제2장

가설공사

조정

가. 가설공사

∘가설공사의 품셈은 건설부 발행 표준품셈에 준한다.

∘가설물의 규모, 재료 등은 공사현장의 특성에    맞도록 조정 할 수 있다.

∘문화재 구조물에 가설물을 설치코자 할때는 문   화재에 손상이 가지 않도록 독립시켜 설치하여   야 한다.

∘모든 가설물은 문화재 보호 및 안전관리 등에    유의하여 설치하여야 한다.

제2장 가설공사

2-0 적용기준

1. 가설공사는 공사현장의 특성에 따라 계상할 수 있다.

2. 가설물의 규모, 재료 등은 공사 현장의 특성에 맞게 조정할 수 있다.

3. 강관비계매기(미장․단청공사용)는 미장공사, 단청공사 시 각각 계상한다.

4. 수량산출기준은 다음과 같다.

구분	단위	산출식	비고
공사안내판설치	개소	공사안내판 설치수량
강관비계매기 (미장․단청공사용)	m2	지붕수평투영면적의 90%	추녀마루 막새끝 기준
수리용덧집 (강관비계)	m2	(비계둘레×비계높이) +지붕면적 +박공면적
보양	m2	보양면적

조정

가-2 가설보호막 설치

(m2당)

구분	단위	수량
보호막 비계공	m2 인	1.05 0.02

∘보호막 손율은 30%이다.

∘보호막 설치에 필요한 부속재료는 별도 계상한다.

∘이 품에는 가설 및 철거품이 포함되어 있다.

〔해설〕

보호막이란 기존비계를 이용하여 시공안전 및 미    관등을 목적으로 시공 건물 주위에 설치하는 재료    이다.

2-1 가설보호막설치

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
보호막 비계공 공구손료	인력품의 2%	m2 인 식	1.05 0.02 1
[주] ① 보호재료의 손율은 100%로 계상한다. ② 본 품에는 설치 및 철거 품이 포함되어 있다. ③ 보호막 설치에 필요한 부속재료는 별도 계상한다. ④ 보호막이란 기존비계를 이용하여 시공안전 및 미관 등을 목적으로 건조물 주위에 설치하는 가설물이다.

신설

2-2 공사안내판설치

(개소당)

구분	규격	단위	수량	비고
보통인부 공구손료	인력품의 2%	인식	0.12 1
[주] ① 본 품은 공사안내판을 고정틀에 조립하여 거치 하거나 기초없이 매립하여 설치하는 것을 기준으로 한 것이다. ② 공사안내판, 고정틀 제작비는 별도 계상한다. [주] ③ 특수한 경우(기초가 필요한 매립식 설치 등)에는 별도 계상한다.

신설

2-3 강관비계매기(미장․단청공사용)

(m2당)

구분

규격

단위

수량

비고

강    관

이음철물

조임철물

받침철물

비 계 공

공구손료

∅48.6×2.4㎜

직교·자재

조립·해체

인력품의 5%

m

개

개

개

인

식

4.59

0.38

1.45

0.60

0.064

1

[주] ① 본 품은 미장공사, 단청공사를 하기 위해          높이 2m이하로 수평비계매기 및 해체할          때를 기준으로 한 것이다.

② 본 품에는 재료할증 및 소운반품이 포함되어 있다.

③ 높이 8m이상에서 비계안전상 설치하는 보강재 및 기타 재료는 별도 계상한다.

④ 높이 2m를 초과하는 경우에는 매 2m 증가마다 재료 및 인력품을 50%씩 가산한다.

⑤ 받침철물은 필요시 목재로 계상한다.

⑥ 발판은 필요시 별도 계상한다.

⑦ 가설장비 설치용 시설, 비계다리, 낙하물  방지, 작업대 시설 등은 별도 계상할 수 있다.

⑧ 비계매기 시 비계기둥은 건조물 기둥의 최대직경에서 15～20㎝ 이격하여 설치한다.

⑨ 손율은 다음표에 따른다.

재료 공기	손율(%)
	강관, 비계 비계기본틀 비계장선틀	받침철물 조절받침철물	조임철물 이음철물
3개월	6	9	12
6개월	10	15	20
12개월	19	29	38
18개월	28	42	56
24개월	37	56	74
30개월	46	69	92
36개월	55	83	100
42개월	64	96	100
48개월	73	100	100
54개월	84	100	100
60개월	91	100	100
66개월	100	100	100

신설

2-4 수리용덧집(강관비계)

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
강 관 이음철물 조임철물 받침철물 철 물 골함석 비 계 공 공구손료	∅48.6×2.4㎜ 직교·자재 앵커용 1,800×900㎜ 조립·해체 인력품의 5%	m 개 개 개 개 매 인 식	3.99 0.50 2.08 0.04 0.04 1 0.10 1
[주] ① 본 품은 수리용덧집을 강관쌍줄비계매기 및 해체할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 지붕설치를 포함한 것이며, 우장막은 별도 계상한다. ③ 본 품에는 재료할증 및 소운반품이 포함되어 있다. ④ 받침철물은 필요시 목재로 계상한다. ⑤ 발판은 필요시 별도 계상한다. ⑥ 가설장비 설치용 시설, 비계다리, 낙하물 방지, 작업대 시설 등은 별도 계상할 수 있다. ⑦ 손율은 □2-3 강관비계매기(미장․단청공사용)□의 손율을 적용한다.

신설

2-5 보양

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
보양재 보통인부		m2 인	1.2 0.01
[주] ① 특수한 보양이 필요한 경우에는 별도 계상한다. ② 보양재료의 손율은 100%로 계상한다.

제3장

기초공사

제3장

기초공사

제3장

기초공사

제3장

기초공사

제3장

기초공사

제3장

기초공사

제3장

기초공사

신설

나. 기초공사

제3장 기초공사

3-0 적용기준

1. 수량산출기준은 다음과 같다.

구분	단위	산출식	비고
생석회잡석다짐 판축지정 장대석지정 생석회다짐(기단)	m3	a×b×h	체적

[주] a×b:다짐 및 지정 면적, h:다짐 및 지정 높이

조정

나-3 생석회 잡석다짐

1:3(기초용) (m3당)

명칭	품종	규격및용량	수량	단위	비고
잡 석 채움자갈 생 석 회 인 부 기구손료 계	40 품의2%	m/m	1 0.25 40 0.80 1	m3 〃 ㎏ 인 식

3-1 생석회잡석다짐

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
잡석 채움자갈 생석회 마사토 보통인부 공구손료	∅40㎜ 인력품의 2%	m3 m3 ㎏ m3 인 식	1 0.25 40 0.2 1.3 1
[주] ① 본 품은 생석회와 마사토의 혼합재료와 잡석을 교대로 한 켜씩 다짐할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 원달고(55～75kg)를 사용하여 다짐할 때를 기준으로 한 것이다. ③ 다짐두께는 한 켜당 생석회, 마사토 혼합재료 50㎜, 잡석 100～150㎜를 기준으로 한 것이다. ④ 다짐횟수는 한 켜당 6회를 기준으로 한 것이며, 1회 추가시마다 0.02인을 가산한다. ⑤ 마사토는 흙 등으로 대체할 수 있다. ⑥ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ⑦ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

신설

3-2 판축지정

3-2-1 토사판축

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
마사토 보통인부 공구손료	인력품의 2%	m3 인 식	1.70 2.11 1
[주] ① 본 품은 마사토 등을 한 켜씩 다짐할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 원달고(55～75kg)를 사용하여 다짐할 때를 기준으로 한 것이다. ③ 다짐두께는 한 켜당 100㎜를 기준으로 한 것이다. ④ 다짐횟수는 한 켜당 6회를 기준으로 한 것이며 1회 추가시마다 0.02인을 가산한다. ⑤ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

신설

3-2-2 토석판축

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
마사토 잡석 보통인부 공구손료	∅40㎜ 인력품의 2%	m3 m3 인 식	0.78 0.63 1.39 1
[주] ① 본 품은 마사토 등과 잡석을 혼합하여 한 켜씩 다짐할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 원달고(55～75kg)를 사용하여 다짐할 때를 기준으로 한 것이다. ③ 다짐두께는 한 켜당 150㎜를 기준으로 한 것이다. ④ 다짐횟수는 한 켜당 6회를 기준으로 한 것이며 1회 추가시마다 0.12인을 가산한다. ⑤ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

신설

3-2-3 교전판축

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
마사토 잡석 보통인부 공구손료	∅40㎜ 인력품의 2%	m3 m3 인 식	0.78 0.63 1.88 1
[주] ① 본 품은 마사토 등과 잡석을 교대로 한 켜씩 다짐할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 원달고(55～75kg)를 사용하여 다짐할 때를 기준으로 한 것이다. ③ 다짐두께는 한 켜당 마사토 등 다짐두께 100㎜, 잡석다짐두께 150㎜를 기준으로 한 것이다. ④ 다짐횟수는 한 켜당 6회를 기준으로 한 것이며 1회 추가시마다 0.16인을 가산한다. ⑤ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

신설

3-3 장대석지정

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
생석회 마사토 장대석 한식석공 한식석공조공 보통인부 인력운반공 공구손료	330×330×1,000㎜ 인력품의 2%	㎏ m3 개 인 인 인 인 식	47.21 0.12 6 0.38 0.15 0.65 0.22 1
[주] ① 장대석지정은 궁궐 건조물과 성문 등의 문루와 같이 건축규모가 크고 중요한 건조물의 기초에 사용한다. ② 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다. ③ 본 품은 장대석 운반 시 4목도 할 때를 기준으로 한 것이며, 기계장비(크레인 등)를 사용하여 운반하는 경우에는 인력운반공품을 감하고 기계장비품을 계상한다.

조정

나-2 생석회 다짐

(m3당)

명칭	품종	규격및용량	수량	단위	비고
생 석 회 백 토 인 부 공구손료 계	(白光) 품의2%		220 1.10 1.8 1	㎏ m3 인 식

3-4 생석회다짐(기단)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
생석회 마사토 보통인부 공구손료	인력품의 2%	㎏ m3 인 식	220 1.10 1.55 1
[주] ① 본 품에는 기단바닥면고르기품이 포함되어 있다. ② 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ③ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다. ④ 마사토는 흙 등으로 대체할 수 있다.

제4장

목공사

제4장

목공사

제4장

목공사

제4장

목공사

제4장

목공사

제4장

목공사

제4장

목공사

제4장

목공사

제4장

목공사

제4장

목공사

제4장

목공사

제4장

목공사

제4장

목공사

제4장

목공사

제4장

목공사

제4장

목공사

제4장

목공사

제4장

목공사

제4장

목공사

제4장

목공사

제4장

목공사

제4장

목공사

제4장

목공사

제4장

목공사

제4장

목공사

제4장

목공사

제4장

목공사

제4장

목공사

제4장

목공사

제4장

목공사

제4장

목공사

제4장

목공사

제4장

목공사

제4장

목공사

제4장

목공사

제4장

목공사

제4장

목공사

제4장

목공사

제4장

목공사

제4장

목공사

제4장

목공사

제4장

목공사

조정

바. 목공사

바-0. 목공사 일반방침

∘목공사 품은 100재를 기준으로 산출한 것이며    내역서에는 목재전량을 기재하고 품을 100으로   나눈 숫자로 기입한다.

∘목공사는 포가 있는 건물과 포가 없는 건물로    구별하며 포가 있는 건물은 주심포집․다포집․  출목 있는 익공집을 포함하고, 포가 없는 건물은  출목 없는 익공집과 그보다 단순한 구조 양식을  포함한다.

∘각 부재의 구분

-포부재에 해당되는 부재는

주두, 첨차 초가지, 소로, 보아지, 화반, 운공, 파  련대공, 익공, 난간의 조각부분(法首, 荷葉 등)

-축부재에 해당되는 부재는

기둥, 창방, 평방, 보, 도리, 장여, 순각판, 반자,   마루, 인방, 벽선 등

-평연재에 해당되는 부재는

평서까래, 평고대, 부연, 박공 등

-선연재에 해당되는 부재는

선자서까래, 연함, 추녀, 사래 등

-도편수의 산출은

치목일때 600재당 1인, 조립일 때 1,500재당 1인,  해체일때 2,000재당 1인을 별도 계산한다.

단, 해체철거시는 적용치 않음.

∘해체

-기단높이 1.8m이상 2.5m이하일 때는 품의 10% 가산

-누각, 문루일때는 상층에 대하여만 20% 가산

-3층이상 건물은 2층부터 층별로 각각 20%씩 가산

-재적은 설계마감치수임.

제4장 목공사

4-0 적용기준

1. 축부재는 기둥, 보, 창방, 평방, 도리, 장여, 인방재(벽선, 문선, 인방), 동자주 및 판대공, 마루부재 중 멍에, 장선 등을 말한다.

2. 평연부재는 평서까래, 말굽서까래, 부연, 목기연, 박공널, 개판, 착고판, 순각판, 판벽, 용지판 등을 말한다.

3. 선연부재는 추녀, 사래, 선자서까래, 갈모산방 등을 말한다.

4. 포부재는 주두, 소로, 첨차, 살미, 익공, 보아지, 운공, 대공, 난간의 조각부분 등을 말한다.

5. 해체 시

① 기단높이 1.8m 이상일 때는 인력품의 10%를 가산한다.

② 2층(중층 포함) 이상 건조물은 2층부터 층별로 각각 인력품의 20%를 가산한다.

③ 누각, 문루는 상층에 대하여만 인력품의 20%를 가산한다.

④ 지정문화재 해체 시 실측조사연구를 겸할 경우에는 인력품의 50%를 가산한다.

6. 치목 시

① 고려말～조선초기(15세기)의 구조양식은 인력품을 20% 가산한다.

② 재사용 부재를 수리하는 경우에는 치목품을 50% 가산한다.

③ 치목품 적용 시 원목(原木)을 사용하여 치목하고자 하는 경우에는 제재목(製材木) 치목품에 다음 치목품 중 해당하는 품을 가산한다.

∘4-1 원목(原木)→4각 치목

∘4-2  4→8각 치목

∘4-3  8→16각 치목

-지정문화재로 해체시 실측조사연구를 겸할시는   품의 50～60%를 가산한다.

∘조립

-기단높이 1.8m이상 2.5m이하일 때는 품의 10% 가산

-누각, 문루일때는 상층에 대하여만 25% 가산

-3층이상 건물은 2층부터 층별로 각각 25%씩 가산

-재적은 설계마감치수임

∘치목

-재적은 마감치수임

-고려말 및 조선초기의 구조 양식은 본 품의 20% 가산

-고재 사용시는 고재를 때우는 신재의 치목량의 품은 50% 가산한다.

∘소운반품은 평지 50m이내로 하며 본품에 포함   한 것임.

④ 치목품에는 따내기, 파내기, 홈파기 등이 포함되어 있다.

⑤ 기계장비는 전기대패, 엔진톱, 원형톱, 자동선반류, 전기드릴, 그라인더 등을 말한다.

7. 조립 시

① 기단높이 1.8m 이상일 때는 인력품의 10%를 가산한다.

② 2층 이상(중층 포함) 건조물은 2층부터 층별로 각각 인력품의 25%를 가산한다.

③ 누각, 문루는 상층에 대하여만 인력품의 25%를 가산한다.

④ 목공사용 철물설치품은 포함되어 있다.

8. 조립‧해체 시 기계장비(크레인 등)를 사용하여 운반하는 경우에는 인력운반공품을 감하고 기계장비품을 계상한다.

9. 목재 건조가 필요한 경우에는 별도 계상한다.

10. 소운반품은 포함되어 있다.

11. 편수산정기준은 다음과 같다.

① 치목 : 2m3당 1인

② 조립 : 5m3당 1인

③ 해체 : 6.6m3당 1인(철거 시는 적용하지 않음)

12. 수량산출기준은 다음과 같다.

부재			단위	산출식	비고
축부재	기둥	원	m3	π×r2×ℓ	최대단면기준
		각	m3	a×b×ℓ	최대단면기준
	창방	각	m3	a×b×ℓ
	평방	각	m3	a×b×ℓ
	장여	각	m3	a×b×ℓ
	도리	원	m3	π×r2×ℓ
		각	m3	a×b×ℓ
	보	각	m3	a×b×ℓ	최대단면기준
	인방	각	m3	a×b×ℓ
	벽선	각	m3	a×b×ℓ

[주] 1. a×b:단면적, r:반지름, ℓ:길이, h:높이, D:원목(原木) 끝마구리 지름, D': 주심도리 위 최대단면의 대각선 길이

부재			단위	산출식	비고
평 연부 재	평서까래 (原木)	각	m3	D2×ℓ	끝마구리 지름을 한변으로 함. 원목재적계산
	부연	각	m3	a×b×ℓ
	목기연	각	m3	a×b×ℓ
	평고대	각	m3	a×b×ℓ
	개판	판	m3	a×b×ℓ
	박공널	판	m3	a×b×ℓ
	풍판	판	m3	a×b×ℓ
선 연부 재	추녀	각	m3	a×b×ℓ	추녀곡을 치목할 수 있는 최대단면기준
	사래	각	m3	a×b×ℓ
	갈모산방	각	m3	a×b×ℓ
	선자 서까래 (原木)	각	m3	D'2×ℓ	주심도리 위 최대단면의 대각선을 한변으로 함. 원목재적계산
포부재	살미(제공)	각	m3	a×b×ℓ
	익공	각	m3	a×b×ℓ
	첨차	각	m3	a×b×ℓ
	주두	각	m3	a×b×h
	소로	각	m3	a×b×h
	화반	판	m3	a×b×ℓ
	보아지	각	m3	a×b×ℓ
	대공	각	m3	a×b×ℓ

2. 수량산출은 마감치수(설계도면치수)를 기준으로 한다.

3. 수량산출기준 도식

① 평서까래 : 원목재적계산방법에 의해 끝마구리 지름을 한변으로 하는 사각형으로 산출

D2×ℓ(D:끝마구리 지름, ℓ:길이)

② 선자서까래 : 원목재적계산방법에 의해 주심도리 위 최대단면의 대각선을 한변으로 하는 사각형으로 산출

D'2×ℓ(D':주심도리 위 최대단면의 대각선 , ℓ:길이)

신설

4-1 4각치목(원목→4각)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	1.42 0.86 0.72 1
[주] 본 품은 원목(原木)을 4각으로 치목할 때를 기준으로 한 것이다.

4-2 8각치목(4→8각)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	0.80 0.48 0.49 1
[주] 본 품은 4각제재목(製材木)을 8각으로 치목할 때를 기준으로 한 것이다.

4-3 16각치목(8→16각)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	0.88 0.53 0.45 1
[주] 본 품은 8각제재목(製材木)을 16각으로 치목할 때를 기준으로 한 것이다.

조정

바-18 축부재 치목(포있는 건물)

(100재당)

명 칭	품 종	규격및용량	수 량	단 위	비 고
목 공 조 공 인 부 소 계	(한식) (한식)		1.7 0.5 0.33	인 〃 〃

바-22 축부재 치목(포없는 건물)

(100재당)

명 칭	품 종	규격및용량	수 량	단 위	비 고
목 공 조 공 인 부 소 계	(한식) (한식)		1.52 0.45 0.30	인 〃 〃

4-4 기둥치목

4-4-1 원기둥

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	7.12 4.27 3.56 1
[주] 본 품은 원목(原木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다.

4-4-2 각기둥

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	3.37 2.02 1.68 1
[주] 본 품은 4각제재목(製材木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다.

조정

바-18 축부재 치목(포있는 건물)

(100재당)

명 칭	품 종	규격및용량	수 량	단 위	비 고
목 공 조 공 인 부 소 계	(한식) (한식)		1.7 0.5 0.33	인 〃 〃

바-22 축부재 치목(포없는 건물)

(100재당)

명 칭	품 종	규격및용량	수 량	단 위	비 고
목 공 조 공 인 부 소 계	(한식) (한식)		1.52 0.45 0.30	인 〃 〃

4-5 보치목

4-5-1 보(각형-초각 없음)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	2.18 1.31 1.09 1
[주] ① 본 품은 4각제재목(製材木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 단면이 각형이고 보머리의 초각이 없을 때를 기준으로 한 것이다.

4-5-2 보(각형-초각 있음)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	3.57 2.14 1.79 1
[주] ① 본 품은 4각제재목(製材木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 단면이 각형이고 보머리의 초각이 있을 때를 기준으로 한 것이다.

조정

4-5-3 보(이형-초각 있음)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	5.89 3.53 2.94 1
[주] ① 본 품은 원목(原木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 단면이 항아리형이고 보머리의 초각이 있을 때를 기준으로 한 것이다.

조정

바-18 축부재 치목(포있는 건물)

(100재당)

명 칭	품 종	규격및용량	수 량	단 위	비 고
목 공 조 공 인 부 소 계	(한식) (한식)		1.7 0.5 0.33	인 〃 〃

바-22 축부재 치목(포없는 건물)

(100재당)

명 칭	품 종	규격및용량	수 량	단 위	비 고
목 공 조 공 인 부 소 계	(한식) (한식)		1.52 0.45 0.30	인 〃 〃

4-6 창방치목

4-6-1 창방

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	1.97 1.18 0.98 1
[주] ① 본 품은 4각제재목(製材木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 뺄목이 없거나 뺄목에 초각이 없는 창방을 치목할 때를 기준으로 한 것이다. ③ 본 품은 모접기가 없을 때이다. ④ 모접기 3㎝ 이하일 때는 인력품을 30%, 3㎝ 초과～6㎝ 이하일 때는 인력품을 50% 가산한다.

4-6-2 창방(뺄목-초각 있음)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	4.37 2.62 2.18 1
[주] ① 본 품은 4각제재목(製材木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 뺄목에 초각이 있는 창방을 치목할 때를 기준으로 한 것이다. ③ 본 품은 모접기 3㎝를 기준으로 한 것이다. ④ 모접기 3cm 초과～6㎝ 이하일 때는 인력품을 10%, 6㎝ 초과일 때는 인력품을 30% 가산한다.

조정

바-18 축부재 치목(포있는 건물)

(100재당)

명 칭	품 종	규격및용량	수 량	단 위	비 고
목 공 조 공 인 부 소 계	(한식) (한식)		1.7 0.5 0.33	인 〃 〃

바-22 축부재 치목(포없는 건물)

(100재당)

명 칭	품 종	규격및용량	수 량	단 위	비 고
목 공 조 공 인 부 소 계	(한식) (한식)		1.52 0.45 0.30	인 〃 〃

4-7 도리치목

4-7-1 굴도리

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	4.89 2.94 2.44 1
[주] ① 본 품은 원목(原木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 장여자리가 없을 때를 기준으로 한 것이다. ③ 장여자리가 있을 때는 인력품을 10% 가산한다.

4-7-2 납도리

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	1.55 0.93 0.78 1
[주] ① 본 품은 4각제재목(製材木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다. ② 멍에, 장선, 평방 등은 본 품에 따른다.

조정

바-18 축부재 치목(포있는 건물)

(100재당)

명 칭	품 종	규격및용량	수 량	단 위	비 고
목 공 조 공 인 부 소 계	(한식) (한식)		1.7 0.5 0.33	인 〃 〃

바-22 축부재 치목(포없는 건물)

(100재당)

명 칭	품 종	규격및용량	수 량	단 위	비 고
목 공 조 공 인 부 소 계	(한식) (한식)		1.52 0.45 0.30	인 〃 〃

4-8 장여치목

4-8-1 장여(도리자리 없음)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	2.23 1.34 1.12 1
[주] ① 본 품은 4각제재목(製材木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 도리를 조립하기 위한 도리자리가 없을 때를 기준으로 한 것이다. ③ 인방, 문선, 벽선 등은 본 품에 따른다.

4-8-2 장여(도리자리 있음)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	4.36 2.62 2.18 1
[주] ① 본 품은 4각제재목(製材木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 도리를 조립하기 위한 도리자리가 있을 때를 기준으로 한 것이다.

조정

바-19 평연재 치목(포있는 건물)

(100재당)

명 칭	품 종	규격및용량	수 량	단 위	비 고
목 공 조 공 인 부 소 계	(한식) (한식)		2.51 0.74 0.5	인 〃 〃

바-23 평연재 치목(포없는 건물)

(100재당)

명 칭	품 종	규격및용량	수 량	단 위	비 고
목 공 조 공 인 부 소 계			1.9 0.57 0.38	인 〃 〃

4-9 부연치목

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	4.93 2.96 2.47 1
[주] ① 본 품은 4각제재목(製材木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 후리기가 포함되어 있다. ③ 평고대는 본 품에 따른다. ④ 목기연은 본 품에 인력품을 30% 가산한다. ⑤ 박공널, 개판, 착고판 등은 본 품에서 인력품을 50% 감한다.

4-10 평(말굽)서까래치목

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	10.51 6.31 5.25 1
[주] ① 본 품은 원목(原木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 후리기가 포함되어 있다.

조정

바-20 선연재 치목(포있는 건물)

(100재당)

명 칭	품 종	규격및용량	수 량	단 위	비 고
목 공 조 공 인 부 소 계	(한식) (한식)		2.79 0.82 0.55	인 〃 〃

바-24 선연재 치목(포없는 건물)

(100재당)

명 칭	품 종	규격및용량	수 량	단 위	비 고
목 공 조 공 인 부 소 계	(한식) (한식)		2.09 0.62 0.41	인 〃 〃

4-11 선자서까래치목

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	4.24 2.55 2.12 1
[주] ① 본 품은 원목(原木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 후리기가 포함되어 있다.

4-12 추녀치목

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	3.32 1.99 1.66 1
[주] 본 품은 원목(原木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다.

4-13 사래치목

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	2.81 1.69 1.40 1
[주] ① 본 품은 4각제재목(製材木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다. ② 갈모산방은 본 품에 따른다.

조정

바-17 포부재 치목(포있는 건물)

(100재당)

명 칭	품 종	규격및용량	수 량	단 위	비 고
목 공 조각공 조 공 인 부 계	(한식) (한식) (한식)		3.12 0.93 0.93 0.57	인 〃 〃 〃

바-21 포부재 치목(포없는 건물)

(100재당)

명 칭	품 종	규격및용량	수 량	단 위	비 고
목 공 조각공 조 공 인 부 소 계	(한식) (한식)		2.33 0.61 0.61 0.44	인 〃 〃 〃

4-14 주두치목

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	10.72 6.43 5.36 1
[주] 본 품은 4각제재목(製材木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다.

4-15 소로치목

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	33.74 20.25 16.87 1
[주] 본 품은 4각제재목(製材木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다.

조정

바-17 포부재 치목(포있는 건물)

(100재당)

명 칭	품 종	규격및용량	수 량	단 위	비 고
목 공 조각공 조 공 인 부 계	(한식) (한식) (한식)		3.12 0.93 0.93 0.57	인 〃 〃 〃

바-21 포부재 치목(포없는 건물)

(100재당)

명 칭	품 종	규격및용량	수 량	단 위	비 고
목 공 조각공 조 공 인 부 소 계	(한식) (한식)		2.33 0.61 0.61 0.44	인 〃 〃 〃

4-16 첨차치목

4-16-1 첨차(초각 없음)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	6.61 3.97 3.31 1
[주] ① 본 품은 4각제재목(製材木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다. ② 교두형첨차, 사절형첨차 등은 본 품에 따른다. ③ 초각이 없는 보아지, 대공, 동자주, 첨차형살미 등은 본 품에 따른다.

4-16-2 첨차(초각 있음)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목조각공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인인식	27.40 39.74 16.44 13.70 1
[주] ① 본 품은 4각제재목(製材木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다. ② 연화형첨차, 연화두형첨차, 운형첨차 등은 본 품에 따른다. ③ 초각이 있는 보아지, 운공, 대공, 첨차형살미 등은 본 품에 따른다.

조정

바-17 포부재 치목(포있는 건물)

(100재당)

명 칭	품 종	규격및용량	수 량	단 위	비 고
목 공 조각공 조 공 인 부 계	(한식) (한식) (한식)		3.12 0.93 0.93 0.57	인 〃 〃 〃

바-21 포부재 치목(포없는 건물)

(100재당)

명 칭	품 종	규격및용량	수 량	단 위	비 고
목 공 조각공 조 공 인 부 소 계	(한식) (한식)		2.33 0.61 0.61 0.44	인 〃 〃 〃

4-17 살미치목

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목조각공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인인식	6.71 4.35 4.03 3.35 1
[주] ① 본 품은 4각제재목(製材木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다. ② 쇠서형살미, 앙서형살미, 익공형살미, 운형살미 등은 본 품에 따른다. ③ 초각이 없는 첨차형살미는 “4-16-1 첨차(초각 없음)”에 따른다. ④ 초각이 있는 첨차형살미는 “4-16-2 첨차(초각 있음)”에 따른다.

4-18 익공치목

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목조각공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인인식	15.24 11.45 9.14 7.62 1
[주] 본 품은 4각제재목(製材木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다.

신설

4-19 기둥치목(기계장비)

4-19-1 원기둥(8각제재목 사용, 기계장비)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	1.61 0.97 0.81 1
[주] ① 본 품은 8각제재목(製材木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 기계장비를 사용하여 치목하고, 마무리는 전통연장을 사용할 때의 품이다.

4-19-2 원기둥(16각제재목 사용, 기계장비)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	1.59 0.95 0.80 1
[주] ① 본 품은 16각제재목(製材木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 기계장비를 사용하여 치목하고, 마무리는 전통연장을 사용할 때의 품이다.

신설

4-19-3 원기둥(원형제재목 사용, 기계장비)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	1.03 0.62 0.52 1
[주] ① 본 품은 원형제재목(製材木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 기계장비를 사용하여 치목하고, 마무리는 전통연장을 사용할 때의 품이다.

4-19-4 각기둥(기계장비)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	2 1.20 1 1
[주] ① 본 품은 4각제재목(製材木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 기계장비를 사용하여 치목하고, 마무리는 전통연장을 사용할 때의 품이다.

신설

4-20 보치목(기계장비)

4-20-1 보(각형-초각 없음, 기계장비)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	1.05 0.63 0.52 1
[주] ① 본 품은 4각제재목(製材木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 기계장비를 사용하여 치목하고, 마무리는 전통연장을 사용할 때의 품이다. ③ 본 품은 단면이 각형이고 보머리의 초각이 없을 때를 기준으로 한 것이다.

4-20-2 보(각형-초각 있음, 기계장비)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	1.93 1.16 0.97 1
[주] ① 본 품은 4각제재목(製材木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 기계장비를 사용하여 치목하고, 마무리는 전통연장을 사용할 때의 품이다. ③ 본 품은 단면이 각형이고 보머리의 초각이 있을 때를 기준으로 한 것이다.

신설

4-20-3 보(이형, 기계장비)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	3.22 1.93 1.61 1
[주] ① 본 품은 4각제재목(製材木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 기계장비를 사용하여 치목하고, 마무리는 전통연장을 사용할 때의 품이다. ③ 본 품은 단면이 이형이고 보머리의 초각이 있을 때를 기준으로 한 것이다.

신설

4-21 창방치목(기계장비)

4-21-1 창방(기계장비)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	1.49 0.90 0.75 1
[주] ① 본 품은 4각제재목(製材木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 기계장비를 사용하여 치목하고, 마무리는 전통연장을 사용할 때의 품이다. ③ 본 품은 뺄목이 없거나 뺄목에 초각이 없는 창방을 치목할 때를 기준으로 한 것이다. ④ 본 품은 모접기 3㎝를 기준으로 한 것이다.

신설

4-21-2 창방(뺄목-초각 있음, 기계장비)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	2.25 1.35 0.75 1
[주] ① 본 품은 4각제재목(製材木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 기계장비를 사용하여 치목하고, 마무리는 전통연장을 사용할 때의 품이다. ③ 본 품은 뺄목에 초각이 있는 창방을 치목할 때를 기준으로 한 것이다. ④ 본 품은 모접기 3㎝를 기준으로 한 것이다.

신설

4-22 도리치목(기계장비)

4-22-1 굴도리(8각제재목 사용, 기계장비)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	1.01 0.61 0.51 1
[주] ① 본 품은 8각제재목(製材木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 기계장비를 사용하여 치목하고, 마무리는 전통연장을 사용할 때의 품이다.

4-22-2 굴도리(16각제재목 사용, 기계장비)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	0.69 0.42 0.35 1
[주] ① 본 품은 16각제재목(製材木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 기계장비를 사용하여 치목하고, 마무리는 전통연장을 사용할 때의 품이다.

신설

4-22-3 굴도리(원형제재목 사용, 기계장비)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	0.45 0.27 0.23 1
[주] ① 본 품은 원형제재목(製材木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 기계장비를 사용하여 치목하고, 마무리는 전통연장을 사용할 때의 품이다.

4-22-4 납도리(기계장비)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	0.73 0.44 0.36 1
[주] ① 본 품은 4각제재목(製材木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 기계장비를 사용하여 치목하고, 마무리는 전통연장을 사용할 때의 품이다. ③ 멍에, 장선, 평방 등은 본 품에 따른다.

신설

4-23 장여치목(기계장비)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	0.50 0.30 0.25 1
[주] ① 본 품은 4각제재목(製材木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 기계장비를 사용하여 치목하고, 마무리는 전통연장을 사용할 때의 품이다. ③ 인방, 벽선, 문선 등은 본 품에 따른다.

신설

4-24 부연치목(기계장비)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	1.42 0.78 0.65 1
[주] ① 본 품은 4각제재목(製材木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 기계장비를 사용하여 치목하고, 마무리는 전통연장을 사용할 때의 품이다 ③ 본 품은 후리기가 포함되어 있다.. ④ 평고대는 본 품에 따른다. ⑤ 목기연은 본 품에 인력품을 30% 가산한다. ⑥ 박공널, 개판, 착고판 등은 본 품에서 인력품을 50% 감한다.

신설

4-25 평(말굽)서까래치목(기계장비)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	1.12 0.67 0.56 1
[주] ① 본 품은 원목(原木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 기계장비를 사용하여 치목하고, 마무리는 전통연장을 사용할 때의 품이다. ③ 본 품에는 후리기가 포함되어 있다.

신설

4-26 선자서까래치목(기계장비)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	0.51 0.31 0.26 1
[주] ① 본 품은 2면제재목(製材木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 기계장비를 사용하여 치목하고, 마무리는 전통연장을 사용할 때의 품이다. ③ 본 품에는 후리기가 포함되어 있다.

4-27 추녀치목(기계장비)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	0.74 0.44 0.37 1
[주] ① 본 품은 2면제재목(製材木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 기계장비를 사용하여 치목하고, 마무리는 전통연장을 사용할 때의 품이다.

신설

4-28 사래치목(기계장비)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	0.29 0.18 0.15 1
[주] ① 본 품은 4각제재목(製材木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 기계장비를 사용하여 치목하고, 마무리는 전통연장을 사용할 때의 품이다. ③ 갈모산방은 본 품에 따른다.

신설

4-29 주두치목(기계장비)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	3.24 1.95 1.62 1
[주] ① 본 품은 4각제재목(製材木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 기계장비를 사용하여 치목하고, 마무리는 전통연장을 사용할 때의 품이다.

4-30 소로치목(기계장비)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	3.62 2.18 1.81 1
[주] ① 본 품은 4각제재목(製材木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 기계장비를 사용하여 치목하고, 마무리는 전통연장을 사용할 때의 품이다.

신설

4-31 첨차치목(기계장비)

4-31-1 첨차(초각 없음, 기계장비)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	2.50 1.50 1.25 1
[주] ① 본 품은 4각제재목(製材木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 기계장비를 사용하여 치목하고, 마무리는 전통연장을 사용할 때의 품이다. ③ 교두형첨차, 사절형첨차 등은 본 품에 따른다. ④ 초각이 없는 보아지, 대공, 동자주, 첨차형살미 등은 본 품에 따른다.

신설

4-31-2 첨차(초각 있음, 기계장비)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목조각공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인인식	5.60 4.64 3.36 2.80 1
[주] ① 본 품은 4각제재목(製材木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 기계장비를 사용하여 치목하고, 마무리는 전통연장을 사용할 때의 품이다. ③ 연화형첨차, 연화두형첨차, 운형첨차 등은 본 품에 따른다. ④ 초각이 있는 보아지, 운공, 대공, 첨차형살미 등은 본 품에 따른다.

신설

4-32 살미치목(기계장비)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목조각공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인인식	2.56 1.14 1.54 1.28 1
[주] ① 본 품은 4각제재목(製材木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 기계장비를 사용하여 치목하고, 마무리는 전통연장을 사용할 때의 품이다. ③ 쇠서형살미, 앙서형살미, 익공형살미, 운형살미 등은 본 품에 따른다. ④ 초각이 없는 첨차형살미는 “4-31-1 첨차(초각 없음)”에 따른다. ⑤ 초각이 있는 첨차형살미는 “4-31-2 첨차(초각 있음)”에 따른다.

신설

4-33 익공치목(기계장비)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목조각공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인인식	8.43 5.64 5.06 4.21 1
[주] ① 본 품은 4각제재목(製材木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 기계장비를 사용하여 치목하고, 마무리는 전통연장을 사용할 때의 품이다.

조정

바-10 축부재 조립(포있는 건물)

(100재당)

명 칭	품 종	규격및용량	수 량	단 위	비 고
목 공 조 공 드잡이공 인 부 소 계	(한식) (한식) (한식)		0.36 0.11 0.28 0.33	인 〃 〃 〃

4-34 축부재조립

4-34-1 주심포양식

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 인력운반공 공구손료	인력품의 5%	인인인인식	0.88 0.53 0.35 0.59 1

4-34-2 다포양식

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 인력운반공 공구손료	인력품의 5%	인인인인식	0.42 0.25 0.17 0.28 1

조정

바-14 축부재 조립(포없는 건물)

(100재당)

명 칭	품 종	규격및용량	수 량	단 위	비 고
목 공 조 공 드잡이공 인 부 소 계	(한식) (한식) (한식)		0.29 0.08 0.24 0.28	인 〃 〃 〃

4-34 축부재조립

4-34-3 도리양식

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 인력운반공 공구손료	인력품의 5%	인인인인식	0.82 0.49 0.33 0.55 1

4-34-4 익공양식

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 인력운반공 공구손료	인력품의 5%	인인인인식	0.81 0.48 0.33 0.54 1

조정

바-11 평연재 조립(포있는 건물)

(100재당)

명 칭	품 종	규격및용량	수 량	단 위	비 고
목 공 조 공 인 부 소 계	(한식) (한식)		0.78 0.39 0.39	인 〃 〃

4-35 평연부재조립

4-35-1 주심포양식

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	1.31 0.79 0.53 1

4-35-2 다포양식

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	1.00 0.60 0.40 1

조정

바-15 평연재 조립(포없는 건물)

(100재당)

명칭	품 종	규격및용량	수 량	단 위	비 고
목 공 조 공 인 부 소 계	(한식) (한식)		0.63 0.32 0.32	인 〃 〃

4-35 평연부재조립

4-35-3 도리양식

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	1.36 0.82 0.55 1

4-35-4 익공양식

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	1.18 0.71 0.47 1

조정

바-12 선연재 조립(포있는 건물)

(100재당)

명 칭	품 종	규격및용량	수 량	단 위	비 고
목 공 조 공 인 부 소 계	(한식) (한식)		0.91 0.45 0.45	인 〃 〃

4-36 선연부재조립

4-36-1 주심포양식

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 인력운반공 공구손료	인력품의 5%	인인인인식	0.40 0.24 0.16 0.74 1

4-36-2 다포양식

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 인력운반공 공구손료	인력품의 5%	인인인인식	0.48 0.29 0.20 0.90 1

조정

바-16 선연재 조립(포없는 건물)

(100재당)

명 칭	품 종	규격및용량	수 량	단 위	비 고
목 공 조 공 인 부 소 계	(한식) (한식)		0.73 0.36 0.36	인 〃 〃

4-36 선연부재조립

4-36-3 도리양식

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 인력운반공 공구손료	인력품의 5%	인인인인식	0.79 0.47 0.32 1.47 1

4-36-4 익공양식

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 인력운반공 공구손료	인력품의 5%	인인인인식	0.36 0.22 0.15 0.68 1

조정

바-9 포부재 조립(포있는 건물)

(100재당)

명 칭	품 종	규격및용량	수 량	단 위	비 고
목 공 조 공 인 부 소 계	(한식) (한식)		1.03 0.48 0.48	인 〃 〃

4-37 포부재조립

4-37-1 주심포양식

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	0.73 0.44 0.29 1

4-37-2 다포양식

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	0.50 0.31 0.20 1

조정

바-13 포부재 조립(포없는 건물)

(100재당)

명 칭	품 종	규격및용량	수 량	단 위	비 고
목 공 조 공 인 부 소 계	(한식) (한식)		0.75 0.37 0.37	인 〃 〃

4-37 포부재조립

4-37-3 익공양식

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	0.88 0.53 0.35 1

제5장

지붕공사

제5장

지붕공사

제5장

지붕공사

제5장

지붕공사

제5장

지붕공사

제5장

지붕공사

제5장

지붕공사

제5장

지붕공사

제5장

지붕공사

제5장

지붕공사

제5장

지붕공사

제5장

지붕공사

제5장

지붕공사

제5장

지붕공사

제5장

지붕공사

제5장

지붕공사

제5장

지붕공사

제5장

지붕공사

제5장

지붕공사

제5장

지붕공사

조정

사. 기와공사

사-0 품적용 일반사항

∘처마높이 3.6m이상일 때는 본품의 조역품을 15% 가산하고 6.0m 이상일 때는 30% 가산함.

∘지붕구배 60% 이상일 때는 본품의 와공, 조공을 각각 30% 가산함.

∘일주문, 일각문 등 소규모기와공사는 사모정, 팔각정의 품셈에 준할 수 있다.

∘보토 및 기와 소운반품(지붕위)은 본표에 포함됨.

∘비빔공임은 포함

∘본표는 막새 사용때임.

∘기와의 규격호칭 및 ㎡당 매수는 부표와 같음.

∘기와물림은 3겹으로 한 것임.

∘기와 파손율 5%는 별도 가산할 것.

∘마루기와 쌓기 수량은 착고 부고 포함된 것임.

∘양성바르기일때는 마루기와 쌓기를 0.5배로 함.

∘마루기와 쌓기의 처마높이 6m 이상일 때는 인부 0.2인을 별도 가산함.

∘마루기와 잇기에 착고부고 2겹 잇기는 보토를 0.09㎥ 인부0.18인, 착고만 할 때는 보토를 0.05㎥, 인부 0.10을 가산한다.

∘운반매수는 6ton

소와 2,300매

중와 2,000매

대와 1,500매

제5장 지붕공사

5-0 적용기준

1. 처마높이 3.6m 이상일 때는 인력품을 15% 가산하고, 6.0m 이상일 때는 30% 가산한다.

2. 지붕구배 60% 이상일 때는 인력품을 30% 가산한다.

3. 기와파손률은 5%를 별도 가산하며, 회첨골이 있는 경우에는 1개소당 2%씩 별도 가산한다.

4. 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

5. 비계매기는 필요시 별도 계상한다.

6. 지붕 물청소를 할 경우에는 물청소품을 별도 계상한다.

7. 편수산정기준은 다음과 같다.

① 기와이기 : 지붕면적 30m2당 1인

② 기와해체 : 지붕면적 50m2당 1인(철거 시는 적용하지 않음)

8. 수량산출기준은 다음과 같다.

① 산자엮기

구분	단위	산출식	비고
맞배	m2	(a×[eqn: l _{1}])×2면	겹처마 : [eqn: l_{ 2}], [eqn: l_{ 2} ^{ '}]
우진각	m2	{(a+a')×[eqn: l _{1}]×1/2}×2면+(b×[eqn: l_{ 1} ^{ '}]×1/2)×2면
팔작	m2	(c×[eqn: l _{1}])×2면+(d×[eqn: l_{ 1} ^{ '}])×2면+(e×[eqn: l_{ 1} ^{ '}]×1/2)×4면+(f×[eqn: l_{ 1} ^{ '}]×1/2)×4면
사모정 등	m2	(a×[eqn: l _{1}]×1/2)×4면	육모정 : ×6면 팔모정 : ×8면

② 적심설치

구분	단위	산출식	비고
맞배	m3	(a×[eqn: l _{1}])×2면×0.9×t
우진각	m3	[(a+a')×[eqn: l _{1}]×1/2}×2면+ (b×[eqn: l_{ 1} ^{ '}]×1/2)×2면]×0.9×t
팔작	m3	[(c×[eqn: l _{1}])×2면+(d×[eqn: l_{ 1} ^{ '}])×2면+(e×[eqn: l_{ 1} ^{ '}]×1/2)×4면+(f×[eqn: l_{ 1} ^{ '}]×1/2)×4면]×0.9×t
사모정 등	m3	[(a×[eqn: l _{1}]×1/2)×4면]×0.9×t	육모정 : ×6면 팔모정 : ×8면
[주] t : 적심설치 최대두께×1/2

③ 생석회다짐(지붕)

구분	단위	산출식	비고
맞배	m3	(a×[eqn: l _{1}])×2면×t	겹처마 : [eqn: l_{ 2}], [eqn: l_{ 2} ^{ '}]
우진각	m3	{(a+a')×[eqn: l _{1}]×1/2}×2면+(b×[eqn: l_{ 1} ^{ '}]×1/2)×2면×t
팔작	m3	(c×[eqn: l _{1}])×2면+(d×[eqn: l_{ 1} ^{ '}])×2면+(e×[eqn: l_{ 1} ^{ '}]×1/2)×4면+(f×[eqn: l_{ 1} ^{ '}]×1/2)×4면×t
사모정 등	m3	(a×[eqn: l _{1}]×1/2)×4면×t	육모정 : ×6면 팔모정 : ×8면
[주] t : 다짐두께

④ 마루기와이기

구분	단위	산출식	비고
맞배	m	용마루+내림마루
우진각	m	용마루+추녀마루
팔작	m	용마루+내림마루+추녀마루
사모정 등	m	추녀마루

[주] ① 맞 배	a	: 너새기와끝 사이의 직선 길이
	[eqn: l]	: 종단면도에서 적심도리 중심선과 막새기와 끝까지의 직선 길이
	[eqn: l _{1}]	: 종단면도에서 적심도리 중심선과 서까래끝까지의 직선 길이
	[eqn: l_{ 2}]	: 종단면도에서 적심도리 중심선과 부연끝까지의 직선 길이

홑처마                    겹처마

[주] ② 우진각	a	: 정면 추녀(사래) 막새기와끝 사이의 길이
	a'	: 용마루와 추녀마루 중심선의 교차점 사이의 길이
	b	: 측면 추녀(사래) 막새기와끝 사이의 길이
	[eqn: l]	: 종단면도에서 적심도리 중심선과 막새기와 끝까지의 직선 길이
	[eqn: l _{1}]	: 종단면도에서 적심도리 중심선과 서까래끝까지의 직선 길이
	[eqn: l_{ 2}]	: 종단면도에서 적심도리 중심선과 부연끝까지의 직선 길이
	[eqn: l ^{ '}]	: 횡단면도에서 십자도리 중심선과 막새기와 끝까지의 직선 길이
	[eqn: l_{ 1} ^{ '}]	: 횡단면도에서 십자도리 중심선과 서까래끝까지의 직선 길이
	[eqn: l_{ 2} ^{ '}]	: 횡단면도에서 십자도리 중심선과 부연끝까지의 직선 길이

[주] ③ 팔 작	c	: 정면 내림마루 중심선 사이의 직선 길이
	d	: 측면 내림마루와 추녀마루 중심선의 교차점 사이의 직선 길이
	e	: 정면 내림마루 중심선과 추녀(사래) 막새기와끝 사이의 직선 길이
	f	: 측면 내림마루 중심선과 추녀마루 중심선의 교차점과 추녀(사래) 막새기와끝 사이의 직선 길이
	[eqn: l]	: 종단면도에서 적심도리 중심선과 막새기와끝까지의 직선 길이
	[eqn: l _{1}]	: 종단면도에서 적심도리 중심선과 서까래끝까지의 직선 길이
	[eqn: l_{ 2}]	: 종단면도에서 적심도리 중심선과 부연끝까지의 직선 길이
	[eqn: l ^{ '}]	: 횡단면도에서 내림마루 중심선과 막새기와끝까지의 직선 길이
	[eqn: l_{ 1} ^{ '}]	: 횡단면도에서 내림마루 중심선과 서까래끝까지의 직선 길이
	[eqn: l_{ 2} ^{ '}]	: 횡단면도에서 내림마루 중심선과 부연끝까지의 직선 길이

[주] ④ 사모정 등	a	: 추녀(사래) 막새기와끝 중심선 사이의 직선 길이
	[eqn: l]	: 지붕중심(추녀교차점)에서 막새기와끝까지의 직선 길이
	[eqn: l _{1}]	: 지붕중심(추녀교차점)에서 서까래끝까지의 직선 길이
	[eqn: l_{ 2}]	: 지붕중심(추녀교차점)에서 부연끝까지의 직선 길이

조정

차-1 기와해체처마높이3m이하 지붕면

(m2당)

명 칭	품종	규격및용량	수량	단위	비고
기와공 조공 인부 계			0.05 0.05 0.26	인인인

5-1 기와해체

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	0.02 0.03 0.08 1
[주] ① 본 품은 해체재를 재사용 할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 마루기와 해체품이 포함되어 있다. ③ 생석회다짐, 보토, 적심, 산자 해체품은 “5-2 지붕해체(생석회다짐, 보토, 적심, 산자)”에 따른다. ④ 용두, 취두, 치미, 잡상, 절병통 등의 해체품은 별도 계상한다. ⑤ 해체재를 지상까지 운반하는 경우에는 품을 별도 계상한다.

신설

5-2 지붕해체(생석회다짐, 보토, 적심, 산자)

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	0.02 0.02 0.06 1
[주] ① 잡재료는 인력품의 5% 이내로 계상한다. ② 해체재를 지상까지 운반하는 경우에는 품을 별도 계상한다.

조정

사-12 산자엮기

(m2당)

명 칭	품종	규격및용량	수량	단위	비고
죽재 못 외새끼 목공 조공 인부 계	피죽		6 0.06 0.07 0.015 0.0037 0.05	재 ㎏ 타 인 인 인

5-3 산자엮기

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
산자 새끼 한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	두께 30㎜ ∅7.5㎜, 1타 65m 인력품의 3%	m3 m 인 인 인 식	0.03 4.55 0.02 0.02 0.07 1
[주] 재료를 지상에서 소정의 높이까지 운반하는 경우에는 품을 별도 계상한다.

신설

5-4 적심설치

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	0.07 0.10 0.08 1
[주] ① 고정용 철물(적심정)은 필요시 별도 계상한다. ② 재료를 지상에서 소정의 높이까지 운반하는 경우에는 품을 별도 계상한다.

조정

나-2 생석회다짐(기초공사)

(m3당)

명 칭	품종	규격및용량	수량	단위	비고
생석회 백토 인부 공구손료 계	품의 2%		128 1.10 1.80 1	㎏ m3 인 식
[주] ① 처마높이 3.6ｍ 이상일 때는 품의 15%를 가산하고, 처마높이 6ｍ 이상일 때는 품의 30%를 가산한다. ② 지붕구배 60% 이상일 때는 본품의 30%를 가산한다.

5-5 생석회다짐(지붕)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
생석회 마사토 한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	㎏ m3 인 인 인 식	128 1.1 0.06 0.06 0.40 1
[주] ① 본 품에는 비빔품이 포함되어 있다. ② 재료를 지상에서 소정의 높이까지 운반하는 경우에는 품을 별도 계상한다.

신설

5-6 마루기와이기(3겹)

(m당)

구분	규격	단위	수량	비고
암키와 수키와 진흙 생석회 마사토 한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	중와 대와 중와 대와 인력품의 3%	매 매 매 매 m3 ㎏ m3 인 인 인 식	9.92 9.16 9.99 9.09 0.054 4.68 0.018 0.04 0.10 0.17 1
[주] ① 본 품에는 착고이기, 적새이기, 숫마루장이기, 풍잠바르기 품이 포함되어 있다. ② 본 품에는 비빔품이 포함되어 있다. ③ 부고이기를 하는 경우에는 1m당 진흙 0.043m3, 생석회 3.74㎏, 마사토 0.014m3, 수키와 중와 6.59매, 대와 6매, 한식와공 0.02인을 별도 가산한다. ④ 풍잠바르기 재료량은 1m3당 생석회 550㎏, 백시멘트 110㎏, 모래 0.59m3을 별도 가산한다. ⑤ 재료를 지상에서 소정의 높이까지 운반하는 경우에는 품을 별도 계상한다.

조정

사-5 마루기와 (중와B) 5단 (착고․부고)

(m당)

명 칭	품종	규격및용량	수량	단위	비고
암기와 숫기와 와공 조공 계			13.89 16.67 0.05 0.12	매매인인

사-6 마루기와 쌓기 (대와) 5단 (착고․부고)

(m당)

명 칭	품종	규격및용량	수량	단위	비고
암기와 숫기와 와공 조공 계			12.82 15.15 0.045 0.12	매매인인

5-7 마루기와이기(5겹)

(m당)

구분	규격	단위	수량	비고
암키와 수키와 진흙 생석회 마사토 한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	중와 대와 중와 대와 인력품의 3%	매 매 매 매 m3 ㎏ m3 인 인 인 식	13.89 12.82 9.99 9.09 0.054 4.68 0.018 0.04 0.15 0.23 1
[주] ① 본 품에는 착고이기, 적새이기, 숫마루장이기, 풍잠바르기 품이 포함되어 있다. ② 본 품에는 비빔품이 포함되어 있다. ③ 부고이기를 하는 경우에는 1m당 진흙 0.043m3, 생석회 3.74㎏, 마사토 0.014m3, 수키와 중와 6.59매, 대와 6매, 한식와공 0.02인을 별도 가산한다. ④ 풍잠바르기 재료량은 1m3당 생석회 550㎏, 백시멘트 110㎏, 모래 0.59m3을 별도 가산한다. ⑤ 재료를 지상에서 소정의 높이까지 운반하는 경우에는 품을 별도 계상한다.

조정

사-7 마루기와 쌓기 (중와B) 7단

(m당)

명 칭	품종	규격및용량	수량	단위	비고
암기와 숫기와 와공 조공 계			19.44 16.67 0.07 0.21	매매인인

사-8 마루기와 쌓기 (대와) 7단

(m당)

명 칭	품종	규격및용량	수량	단위	비고
암기와 숫기와 와공 조공 계			17.95 15.15 0.07 0.21	매매인인

5-8 마루기와이기(7겹)

(m당)

구분	규격	단위	수량	비고
암키와 수키와 진흙 생석회 마사토 한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	중와 대와 중와 대와 인력품의 3%	매 매 매 매 m3 ㎏ m3 인 인 인 식	19.44 17.95 9.99 9.09 0.059 5.07 0.02 0.06 0.17 0.27 1
[주] ① 본 품에는 착고이기, 적새이기, 숫마루장이기, 풍잠바르기 품이 포함되어 있다. ② 본 품에는 비빔품이 포함되어 있다. ③ 부고이기를 하는 경우에는 1m당 진흙 0.047m3, 생석회 4.06㎏, 마사토 0.016m3, 수키와 중와 6.59매, 대와 6매, 한식와공 0.02인을 별도 가산한다. ④ 풍잠바르기 재료량은 1m3당 생석회 550㎏, 백시멘트 110㎏, 모래 0.59m3을 별도 가산한다. ⑤ 재료를 지상에서 소정의 높이까지 운반하는 경우에는 품을 별도 계상한다.

조정

사-9 마루기와 쌓기 (중와B) 9단

(m당)

명 칭	품종	규격및용량	수량	단위	비고
암기와 숫기와 와공 조공 계			25.0 16.67 0.08 0.24	매매인인

사-10 마루기와 쌓기 (대와) 9단

(m당)

명 칭	품종	규격및용량	수량	단위	비고
암기와 숫기와 와공 조공 계			23.07 15.15 0.08 0.24	매매인인

5-9 마루기와이기(9겹)

(m당)

구분	규격	단위	수량	비고
암키와 수키와 진흙 생석회 마사토 한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	중와 대와 중와 대와 인력품의 3%	매 매 매 매 m3 ㎏ m3 인 인 인 식	25.00 23.07 9.99 9.09 0.059 5.07 0.02 0.07 0.20 0.33 1
[주] ① 본 품에는 착고이기, 적새이기, 숫마루장이기, 풍잠바르기 품이 포함되어 있다. ② 본 품에는 비빔품이 포함되어 있다. ③ 부고이기를 하는 경우에는 1m당 진흙 0.047m3, 생석회 4.06㎏, 마사토 0.016m3, 수키와 중와 6.59매, 대와 6매, 한식와공 0.02인을 별도 가산한다. ④ 풍잠바르기 재료량은 1m3당 생석회 550㎏, 백시멘트 110㎏, 모래 0.59m3을 별도 가산한다. ⑤ 9겹 이상 시에는 2겹당 한식와공, 한식와공조공, 보통인부품을 25% 별도 가산한다. ⑥ 재료를 지상에서 소정의 높이까지 운반하는 경우에는 품을 별도 계상한다.

조정

사-13 담장기와 잇기

(m당)

명 칭	품종	규격및용량	수량	단위	비고
숫기와 암기와 생석회 몰탈 진흙 와공 조공 인부 계	(소와) (소와) 40㎏ 생석회	1 : 3	19.6 24.8 7.6 0.008 0.13 0.1 0.13 0.2	매 매 ㎏ m3 m3 인 인 인	숫기와 한장 쌓기

5-10 담장기와이기

(m당)

구분	규격	단위	수량	비고
수키와 암키와 생석회 백시멘트 모래 진흙 한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	소와 소와 인력품의 3%	매 매 ㎏ ㎏ m3 m3 인 인 인 식	19.6 24.8 10.05 1.02 0.009 0.13 0.07 0.07 0.13 1
[주] ① 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ② 와구토바르기는 “5-11 와구토바르기”에 따른다. ③ 담장기와를 단을 지어 이기 시에는 인력품을 15% 가산한다. ④ 특수한 담장기와이기(궁장 등)는 지붕기와이기에 따르거나 별도 계상한다. ⑤ 담장지붕을 이엉, 억새, 갈대, 솔가지 등으로 이는 경우에는 별도 계상한다.

조정

사-14 와구토(생석회:백시멘트:모래=1:0.2:1.5)

(m3당)

명 칭	품종	규격및용량	수량	단위	비고
생석회 백시멘트 모래 비빔공 계	인부		550 110 0.59 1.5	㎏ ㎏ m3 인

5-11 와구토바르기

(100개소당)

구분	규격	단위	수량	비고
생석회 백시멘트 모래 한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	소와 중와 대와 소와 중와 대와 소와 중와 대와 인력품의 3%	㎏ ㎏ ㎏ ㎏ ㎏ ㎏ m3 m3 m3 인 인 인 식	16.5 27.5 49.5 3.3 5.5 9.9 0.02 0.03 0.05 0.36 0.22 0.23 1
[주] 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다.

조정

사-19 이엉만들기

(m2당)

명 칭	품종	규격및용량	수량	단위	비고
볏단 특수인부 계			4 0.1	단인

5-12 이엉엮기

(m당)

구분	규격	단위	수량	비고
볏단 특별인부 공구손료	1단 0.8㎏ 인력품의 2%	㎏ 인 식	3.2 0.01 1
[주] 본 품은 볏짚을 사용할 때의 품이며, 억새, 갈대 등을 사용할 경우에는 별도 계상한다.

신설

5-13 용마름엮기

(m당)

구분	규격	단위	수량	비고
볏단 새끼 특별인부 공구손료	1단 0.8㎏ 1타 65m 인력품의 2%	㎏ m 인 식	9.6 1.3 0.06 1
[주] 본 품은 볏짚을 사용할 때의 품이며, 억새, 갈대를 사용할 경우에는 별도 계상한다.

조정

사-17 초가지붕 용마루 잇기

(m당)

명 칭	품종	규격및용량	수량	단위	비고
볏단 새끼 특수인부 계			12 0.02 0.5	단타인

5-14 용마름이기

(m당)

구분	규격	단위	수량	비고
특별인부 공구손료	인력품의 2%	인식	0.02 1
[주] 용마름엮기는 “5-13 용마름엮기”에 따른다.

조정

사-18 초가집 새끼엮기

(m2당)

명 칭	품종	규격및용량	수량	단위	비고
새끼 인부 계			0.02 0.01	타인

5-15 고사새끼엮기

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
새끼 특별인부 공구손료	1타 65m 인력품의 2%	m 인 식	1.3 0.02 1

제6장

전돌공사

제6장

전돌공사

제6장

전돌공사

제6장

전돌공사

제6장

전돌공사

제6장

전돌공사

제6장

전돌공사

제6장

전돌공사

제6장

전돌공사

제6장

전돌공사

제6장

전돌공사

제6장

전돌공사

제6장

전돌공사

제6장

전돌공사

신설

마. 전돌공사

제6장 전돌공사

6-0 적용기준

1. 비계매기는 필요시 별도 계상한다.

2. 편수산정기준은 다음과 같다.

① 전돌벽해체 : 50m2당 1인

② 전돌벽쌓기 : 10m2당 1인

③ 전돌깔기 : 25m2당 1인

3. 수량산출기준은 다음과 같다.

항목	단위	산출식	비고
전돌벽해체	한면m2	벽체면적
전돌벽쌓기
줄눈바름
다듬기 (이물질제거)	100매	다듬기 전돌수량
전돌깔기	m2	바닥면적

신설

6-1 전돌벽해체

(한면m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식미장공 보통인부 공구손료	인력품의 2%	인인식	0.07 0.04 1
[주] ① 본 품은 해체재를 재사용 할 때를 기준 으로 한 것이다. ② 해체재를 재사용하기 위하여 다듬기(이물질제거)를 하는 경우에는 “6-2 다듬기(이물질제거)” 에 따른다. ③ 잡재료는 인력품의 5% 이내로 계상한다.

신설

6-2 다듬기(이물질제거)

(100매당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식미장공 보통인부 공구손료	인력품의 2%	인인식	0.29 0.22 1
[주] 본 품은 재사용을 목적으로 해체된 전돌의 이물질(모르타르 등)을 제거할 때의 품이다.

조정

마-1 바닥 전돌깔기(건깔기)

(m2당)

명칭품종	규격및용량	수량	단위	비고
전 돌 모 래 전돌공(벽돌공) 인 부 계	21×21×6(cm)	22 0.033 0.12 0.04	매 m3 인 인

6-3 전돌깔기

6-3-1 건식 240×240×50㎜

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
전돌 모래 한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	240×240×50㎜ 두께 30㎜ 인력품의 3%	매 m3 인 인 인 식	18.08 0.033 0.07 0.07 0.03 1
[주] ① 본 품에는 초석, 기단 등에 접하는 부분의 전돌을 다듬는 품이 포함되어 있다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

6-3-2 건식 300×300×50㎜

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
전돌 모래 한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	300×300×50㎜ 두께 30㎜ 인력품의 3%	매 m3 인 인 인 식	11.46 0.033 0.06 0.04 0.04 1
[주] ① 본 품에는 초석, 기단 등에 접하는 부분의 전돌을 다듬는 품이 포함되어 있다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

조정

마-2 바닥 전돌깔기(찰깔기)

(m2당)

명칭품종	규격및용량	수량	단위	비고
전 돌 시멘트 모 래 전돌공(벽돌공) 인 부 계		22 17.48 0.033 0.12 0.04	매 ㎏ m3 인 인

∘전돌 소운반품 포함되어 있음.

∘줄눈 가로 세로 10㎜, 깔기몰탈두께 30㎜ 기준으    로 하고 몰탈 포함.

∘전돌 다듬기 품 포함 되었음.

6-3-3 습식 225×225×45㎜

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
전돌 시멘트 모래 한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	225×225×45㎜ 인력품의 3%	매 ㎏ m3 인 인 인 식	20.60 17.48 0.033 0.08 0.09 0.07 1
[주] ① 줄눈나비는 10㎜를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 초석, 기단 등에 접하는 부분의 전돌을 다듬는 품이 포함되어 있다. ③ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ④ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

조정

6-3-4 습식 240×240×50㎜

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
전돌 시멘트 모래 한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	240×240×50㎜ 인력품의 3%	매 ㎏ m3 인 인 인 식	18.08 17.48 0.033 0.13 0.05 0.02 1
[주] ① 줄눈나비는 10㎜를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 초석, 기단 등에 접하는 부분의 전돌을 다듬는 품이 포함되어 있다. ③ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ④ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

조정

6-3-5 습식 240×240×50㎜-‘×’깔기

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
전돌 시멘트 모래 한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	240×240×50㎜ 인력품의 3%	매 ㎏ m3 인 인 인 식	18.08 17.48 0.033 0.30 0.13 0.03 1
[주] ① 줄눈나비는 10㎜를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 초석, 기단 등에 접하는 부분의 전돌을 다듬는 품이 포함되어 있다. ③ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ④ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

조정

6-3-6 습식 300×300×50㎜

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
전돌 시멘트 모래 한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	300×300×50㎜ 인력품의 3%	매 ㎏ m3 인 인 인 식	11.46 17.48 0.033 0.14 0.10 0.02 1
[주] ① 줄눈나비는 10㎜를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 초석, 기단 등에 접하는 부분의 전돌을 다듬는 품이 포함되어 있다. ③ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ④ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

신설

6-4 전돌벽쌓기

6-4-1 건식 190×90×57㎜

(한면m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
전돌 생석회 백시멘트 모래	190×90×57㎜	매 kg kg m3	92 0.55 0.23 0.002
한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	0.26 0.16 0.11 1
[주] ① 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ② 뒤채움은 별도 계상한다. ③ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

신설

6-4-2 습식 230×110×60㎜

(한면m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
전돌 생석회 백시멘트 모래	230×110×60㎜	매 kg kg m3	74.64 5.51 2.3 0.02
한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	0.22 0.12 0.08 1
[주] ① 줄눈나비는 10㎜를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ③ 뒤채움은 별도 계상한다. ④ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

신설

6-4-3 습식 190×90×57㎜

(한면m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
전돌 생석회 백시멘트 모래	190×90×57㎜	매 kg kg m3	83.33 5.51 2.3 0.02
한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	0.15 0.08 0.07 1
[주] ① 줄눈나비는 10㎜를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ③ 뒤채움은 별도 계상한다. ④ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

신설

6-4-4 습식 250×90×41㎜

(한면m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
전돌 생석회 백시멘트 모래	250×90×41㎜	매 kg kg m3	81.12 5.51 2.3 0.02
한식미장공 한식미장공조공 공구손료	인력품의 3%	인인식	0.43 0.18 1
[주] ① 줄눈나비는 10㎜를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ③ 뒤채움은 별도 계상한다. ④ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

신설

6-5 줄눈바름

6-5-1 전돌벽

(한면m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
생석회 백시멘트 모래 한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	인력품의 2%	㎏ ㎏ m3 인 인 인 식	3.85 0.77 0.005 0.12 0.13 0.09 1
[주] ① 본 품은 전돌벽(한면)에 줄눈바름할 때를 기준으로 한 것이다. ② 바름두께는 10～30㎜를 기준으로 한 것이다. ③ 나비는 20～30㎜를 기준으로 한 것이다. ④ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ⑤ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

신설

6-5-2 사괴석벽

(한면m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
생석회 백시멘트 모래 한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	인력품의 2%	㎏ ㎏ m3 인 인 인 식	2.20 0.44 0.003 0.14 0.13 0.10 1
[주] ① 본 품은 사괴석벽(한면)에 줄눈바름할 때를 기준으로 한 것이다. ② 바름두께는 10～30㎜를 기준으로 한 것이다. ③ 나비는 20～30㎜를 기준으로 한 것이다. ④ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ⑤ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

제7장

미장공사

제7장

미장공사

제7장

미장공사

제7장

미장공사

제7장

미장공사

제7장

미장공사

제7장

미장공사

제7장

미장공사

제7장

미장공사

제7장

미장공사

제7장

미장공사

제7장

미장공사

제7장

미장공사

신설

아. 미장공사

제7장 미장공사

7-0 적용기준

1. 미장 벽면적 20m2(외엮기 포함)를 기본미장공사품으로 적용한다.

① 기본미장공사품

(벽면적 20m2 이하)

구분	규격	단위	수량	비고
한식미장공편수 한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인인식	5 18 6 4 1

② 벽면적 5m2 이하 : 기본미장공사품의 60% 적용

③ 벽면적 5m2 초과～10m2 이하 : 기본미장공사품의 80% 적용

④ 앙토, 당골 벽바르기는 25m2 이하일 때 기본미장공사품을 적용한다.

⑤ 벽면적 20m2를 초과할 경우에는 기본미장공사품에 초과분을 계상하여 가산한다.

2. 편수산정기준은 다음과 같다.

① 벽체해체 : 한면80m2당 1인

② 벽바르기 : 한면40m2당 1인

③ 앙토, 당골 벽바르기 : 25m2당 1인

3. 수량산출기준은 다음과 같다.

[주] 앙토의 지붕면적은 서까래끝을 기준으로 한다.

구분	단위	산출식	비고
벽체해체	한면m2	해체면적
외엮기	m2	외엮기면적
초벌바르기	한면m2	바르기면적
재벌바르기
정벌바르기
앙토바르기	m2	지붕면적의 75%
당골바르기		당골벽면적×2면의 75%
고막이쌓기	m3	고막이벽 면적×두께

신설

7-1 벽체해체

(한면m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
보통인부 공구손료	인력품의 2%	인식	0.08 1
[주] ① 본 품은 정벌, 재벌, 초벌바르기 및 외엮기해체와 해체재정리를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 사전조사 및 해체조사 품은 별도 계상한다. ④ 비계매기는 필요시 “2-3 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다. ⑤ 보양에 소요되는 재료 및 품은 “2-5 보양”에 따른다. ⑥ 잡재료는 인력품의 5% 이내로 계상한다.

조정

아-5 외엮기

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
힘살 외 새끼 못 인부	대쪼갬,나무쪼갬,길이1.8m 수수대,대쪼갬길이1.8m 32㎜(1 1/4")	개 개 m 개(g) 인	1 35～70 16 6(4) 0.7

7-2 외엮기

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
중깃 가시새 힘살 눌외 설외 새끼 한식미장공 공구손료	∅6～9㎜ 인력품의 3%	m m m m m m 인 식	3.30 3.06 2.38 19.88 9.51 18.68 0.49 1
[주] ① 중깃은 인방두께의 1/3 정도로 폭이 넓은 나뭇가지 또는 각재를 기둥벽선에서 6cm 정도 이격하여 설치하며, 설치간격은 30∼40cm 정도로 한다. 벽체의 크기에 따라 설치간격을 조정할 수 있다. ② 가시새는 상‧하인방과 중방에서 3∼6cm 정도 이격하여 설치하며, 설치간격은 60cm 정도로 한다. ③ 힘살은 지름 12㎜ 정도의 싸리나무, 통대, 잡목 등을 중깃 사이에 수직으로 세워 가시새에 고정한다. ④ 외는 싸리나무, 쪼갠 대나무, 잡목 등을 눌외는 3cm 간격으로 중깃에 엮고, 설외는 3∼5cm 간격으로 가시새 또는 눌외에 엮어댄다. ⑤ 새끼는 지름 6～9㎜ 내외의 것을 사용하되, 삼을 꼰 줄 또는 칡덩굴 등도 사용할 수 있다. ⑥ 본 품에는 재료할증 및 소운반품이 포함되어 있다. ⑦ 비계매기는 필요시 “2-3 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다.

조정

아-4 한식흙벽바르기

(m2당)

구분 공종별	진흙 (㎥)	모래 (㎥)	짚 (㎏)	미장공(인)	인부 (인)
흙벽바르기 맞벽바르기 고름질 정벌바르기	0.036 0.015 0.012 -	- - 0.003 -	0.450 0.190 0.034 -	0.024 0.039 0.054 -	0.04 0.03 0.03 -
[주] ① 비빔품은 별도 가산한다. ② 정벌바르기는 각종 벽바르기에 따른다. ③ 본 품에는 외엮기 재료 및 품은 포함되어 있지 않았다. ④ 벽의 두께에 따라 조정한다. ⑤ 벽의 두께는 12㎝ ⑥ 초벌흙은 모래섞인 점성토로서 15㎜체를 통과하는 정도의 것으로 재벌흙은 모래섞인 점성토로 10㎜체를 통과하는 것을 사용한다. ⑦ 짚, 여물은 짚을 3～9㎜로 자른 것을 초벽용에 새끼를 2㎝내외의 크기로 자른 것과 짚을 1㎝내외로 자른 것을 부드럽게 한 것으로 정벌은 짚을 잘 두들겨 3㎜ 정도로 잘라 마디를 제거하고 물에 행구어 진을 뺀 다음 사용한다.

7-3 초벌바르기(초벽치기)

(한면m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
진흙 여물 한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	m3 ㎏ 인 인 인 식	0.026 0.32 0.06 0.08 0.02 1
[주] ① 본 품은 외엮기바탕에 초벽치기 한면을 기준으로 한 것이다. 맞벽치기까지 할 때는 바름면적을 2면으로 계상한다. ② 홑벽치기품은 본 품에 따른다. ③ 진흙은 차지고 부드러운 것으로써 이물질이 섞이지 않은 것을 사용하며, 사용하기 3일 전에 이겨두고 사용 시 다시 묽기를 맞추어 사용한다. ④ 여물은 짚여물, 삼여물 등을 사용한다. 짚여물을 사용할 때는 잘 마른 볏짚을 30～90㎜로 잘게 잘라 사용한다. ⑤ 바름두께는 초벽치기 45㎜를 기준으로 한 것이다. ⑥ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ⑦ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ⑧ 비계매기는 필요시 “2-3 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다. ⑨ 보양에 소요되는 재료 및 품은 “2-5 보양”에 따른다.

조정

아-4 한식흙벽바르기

(m2당)

구분 공종별	진흙 (㎥)	모래 (㎥)	짚 (㎏)	미장공(인)	인부 (인)
흙벽바르기 맞벽바르기 고름질 정벌바르기	0.036 0.015 0.012 -	- - 0.003 -	0.450 0.190 0.034 -	0.024 0.039 0.054 -	0.04 0.03 0.03 -
[주] ① 비빔품은 별도 가산한다. ② 정벌바르기는 각종 벽바르기에 따른다. ③ 본 품에는 외엮기 재료 및 품은 포함되어 있지 않았다. ④ 벽의 두께에 따라 조정한다. ⑤ 벽의 두께는 12㎝ ⑥ 초벌흙은 모래섞인 점성토로서 15㎜체를 통과하는 정도의 것으로 재벌흙은 모래섞인 점성토로 10㎜체를 통과하는 것을 사용한다. ⑦ 짚은 3～9㎜로 자른 것을 초벽용에 새끼를 2㎝내외의 크기로 자른 것과 짚을 1㎝내외로 자른 것을 부드럽게 한 것으로 사용한다.

7-4 재벌바르기(고름질 포함)

(한면m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
진흙 모래 여물 한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	m3 m3 ㎏ 인 인 인 식	0.012 0.003 0.034 0.06 0.04 0.03 1
[주] ① 본 품은 재벌바르기 할 때를 기준으로 한 것이며, 고름질이 포함되어 있다. ② 진흙은 모래가 섞인 점성이 있는 부드러운 것을 체가름 한 후 사용한다. ③ 여물은 짚여물, 삼여물 등을 사용한다. 짚여물을 사용할 때는 잘 마른 볏짚을 20㎜ 내외로 잘게 잘라서 부드럽게 푼 것을 사용한다. ④ 바름두께는 8㎜를 기준으로 한 것이다. ⑤ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ⑥ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ⑦ 바름폭이 300㎜ 이하일 때는 인력품을 30%까지 가산한다. ⑧ 비계매기는 필요시 “2-3 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다. ⑨ 보양에 소요되는 재료 및 품은 “2-5 보양”에 따른다.

조정

아-6 회벽바르기

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
소석회 모 래 해초풀 여 물 미장공 인 부		㎏ m3 ㎏ ㎏ 인 인	1.50 0.0006 0.07 0.05 0.05 0.05
[주] ① 흙벽 회반죽 마무리(정벌)는 본 품을 표준으로 한다. ② 여물은 짚을 잘 두들겨 3㎜ 정도로 잘라 마디를 제거하고 물에 행구어 진을 뺀 다음 사용한다. ③ 풀은 해초로 만든풀을 사용하되 해초는 채취한지 1년정도 지난 것으로 사용한다. ④ 재료할증률, 기구손료, 소운반 포함 ⑤ 두께 2㎜일때

7-5 정벌바르기

7-5-1 회벽바르기

(한면m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
생석회 여물 풀 한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	㎏ ㎏ ㎏ 인 인 인 식	2.25 0.075 0.105 0.08 0.03 0.05 1
[주] ① 본 품은 회벽정벌바르기 할 때를 기준으로 한 것이다. ② 여물은 털여물, 삼여물, 종이여물 등을 사용한다. 털여물을 사용할 때는 소털, 말털 등의 동물의 털로서 표백한 것을 풀어서 사용한다. ③ 풀은 해초풀 등을 사용한다. ④ 바름두께는 3㎜를 기준으로 한 것이다. ⑤ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ⑥ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ⑦ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다. ⑧ 바름폭이 300㎜ 이하일 때는 인력품을 30%까지 가산한다. ⑨ 비계매기는 필요시 “2-3 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다. ⑩ 보양에 소요되는 재료 및 품은 “2-5 보양”에 따른다.

조정

아-10 재사벽표면미장바르기

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
진 흙 생석회 모 래 해초풀 한식미장공 보통인부		m3 ㎏ m3 ㎏ 인 인	0.003 2.25 0.0015 0.07 0.104 0.3

7-5-2 재사벽바르기

(한면m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
진흙 생석회 모래 풀 한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	m3 ㎏ m3 ㎏ 인 인 인 식	0.005 3.375 0.0023 0.105 0.10 0.03 0.04 1
[주] ① 본 품은 재사벽정벌바르기 할 때를 기준으로 한 것이다. ② 풀은 해초풀 등을 사용한다. ③ 바름두께는 3㎜를 기준으로 한 것이다. ④ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ⑤ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ⑥ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다. ⑦ 바름폭이 300㎜ 이하일 때는 인력품을 30%까지 가산한다. ⑧ 비계매기는 필요시 “2-3 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다. ⑨ 보양에 소요되는 재료 및 품은 “2-5 보양”에 따른다.

조정

아-2 앙토회반죽바르기

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
진 흙 모 래 여 물 생석회 해초풀 미장공 조 공 보통인부		m3 m3 ㎏ ㎏ ㎏ 인 인 인	0.01 0.01 0.30 12.0 0.15 0.20 0.20 0.20

7-6 앙토회벽바르기

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
진흙 여물		m3 ㎏	0.01 0.14	초벌
생석회 여물 풀		㎏ ㎏ ㎏	2.25 0.075 0.105	정벌
한식미장공 한식미장공조공 보 통 인 부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	0.09 0.09 0.04 1
[주] ① 본 품은 초벌바르기 한 후 회벽정벌바르기 할 때를 기준으로 한 것이다. ② 진흙은 차지고 부드러운 것으로써 이물질이 섞이지 않은 것을 사용하며, 사용하기 3일 전에 이겨두고 사용 시 다시 묽기를 맞추어 사용한다. ③ 여물은 초벌용은 짚여물, 삼여물 등을 사용하고, 정벌용은 털여물, 삼여물, 종이여물 등을 사용한다. 짚여물을 사용할 때는 잘 마른 볏짚을 30～90㎜로 잘게 잘라 사용하고, 털여물을 사용할 때는 소털, 말털 등의 동물의 털로서 표백한 것을 풀어서 사용한다. ④ 풀은 해초풀 등을 사용한다. ⑤ 바름두께는 초벌 20㎜, 정벌 3㎜를 기준으로 한 것이다. ⑥ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ⑦ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다.

7-6 앙토회벽바르기

[주] ⑧ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

⑨ 당골회벽바르기는 본 품에 인력품을 40% 가산한다.

⑩ 비계매기는 필요시 “2-3 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다.

⑪ 보양에 소요되는 재료 및 품은 “2-5 보양”에 따른다.

조정

아-3 앙토재사벽바르기

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
진 흙 모 래 여 물 생석회 해초풀 미장공 조 공 보통인부		m3 m3 ㎏ ㎏ ㎏ 인 인 인	0.01 0.01 0.3 2.25 0.15 0.20 0.20 0.20

7-7 앙토재사벽바르기

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
진흙 여물		m3 ㎏	0.01 0.14	초벌
진흙 생석회 모래 풀		m3 ㎏ m3 ㎏	0.005 3.375 0.0023 0.105	정벌
한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	0.12 0.09 0.07 1
[주] ① 본 품은 초벌바르기 한 후 재사벽정벌바르기 할 때를 기준으로 한 것이다. ② 초벌용 진흙은 차지고 부드러운 것으로써 이물질이 섞이지 않은 것을 사용하며, 사용하기 3일 전에 이겨두고 사용 시 다시 묽기를 맞추어 사용한다. 정벌용은 모래가 섞인 점성이 있는 부드러운 것을 체가름 한 후 사용한다. ③ 초벌용 여물은 짚여물, 삼여물 등을 사용한다. 짚여물을 사용할 때는 잘 마른 볏짚을 30～90㎜로 잘게 잘라 사용한다. ④ 풀은 해초풀 등을 사용한다. ⑤ 바름두께는 초벌 20㎜, 정벌 3㎜를 기준으로 한 것이다. ⑥ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ⑦ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다.

7-7 앙토재사벽바르기

[주] ⑧ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

⑨ 당골재사벽바르기는 본 품에 인력품을 40% 가산한다.

⑩ 비계매기는 필요시 “2-3 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다.

⑪ 보양에 소요되는 재료 및 품은 “2-5 보양”에 따른다.

신설

7-8 고막이쌓기

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
잡석 진흙 한식미장공 한식미장공조공 공구손료	인력품의 3%	m3 m3 인 인 식	0.62 0.71 0.91 1.72 1
[주] ① 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ② 정벌바르기는 “7-5 정벌바르기”에 따른다.

제8장

창호공사

제8장

창호공사

제8장

창호공사

제8장

창호공사

제8장

창호공사

제8장

창호공사

제8장

창호공사

제8장

창호공사

제8장

창호공사

제8장

창호공사

신설

제8장 창호공사

8-0 적용기준

1. 수량산출기준은 다음과 같다.

구분	단위	산출식	비고
창호떼내기, 창호설치	짝당	창호의 낱개수량
창호제작	짝당	창호의 낱개수량	목재수량표시

신설

8-1 창호떼내기

(짝당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 공구손료	인력품의 3%	인식	0.06 1
[주] ① 본 품은 재설치가 가능하도록 창호를 떼어내는 것을 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 여닫이, 미서기 등 일반적인 창호를 기준으로 한 것이다. ③ 본 품은 창호 규격 가로 650～730㎜, 세로 2,500～2,885㎜, 두께 55㎜를 기준으로 한 것이다. ④ 본 품에는 창호떼내기를 위한 철물해체품이 포함되어 있다. ⑤ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ⑥ 보양에 소요되는 재료 및 품은 “2-5 보양”에 따른다. ⑦ 창호떼내기가 특수한 경우에는 별도 계상한다.

신설

8-2 창호설치

(짝당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인식	0.22 0.17 1
[주] ① 본 품은 여닫이, 미서기 등 일반적인 창호를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 창호 규격 창(가로 450～900㎜, 세로 510～1,410㎜, 두께 45㎜), 문(가로 450～825㎜, 세로 1,080～3,100㎜, 두께 45㎜)을 기준으로 한 것이다. ③ 본 품에는 창호설치를 위한 철물설치품이 포함되어 있으며, 철물제작은 별도 계상한다. ④ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ⑤ 창호설치가 특수한 경우에는 별도 계상한다.

신설

8-3 세(띠)살창호제작

(짝당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 목재 공구손료	인력품의 3%	인 m3 식	3.1 0.02 1
[주] ① 본 품은 창호 규격 가로 600㎜, 세로 1,470㎜, 두께 45㎜를 기준으로 한다. ② 본 품에는 창호재(살과 울거미 등)의 치목(쇠시리 포함)과 조립이 포함되어 있다. ③ 본 품의 목재수량과 상이한 창호를 제작하고자 할 때는 설계목재수량(할증제외)에 따라 품을 비례 증감할 수 있다.

신설

8-4 격자살창호제작

(짝당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 목재 공구손료	인력품의 3%	인 m3 식	3.32 0.026 1
[주] ① 본 품은 창호 규격 가로 210～870㎜, 세로 1,200～2,730㎜, 두께 30～50㎜를 기준으로 한다. ② 본 품에는 창호재(살과 울거미 등)의 치목(쇠시리 포함)과 조립이 포함되어 있다. ③ 본 품의 목재수량과 상이한 창호를 제작하고자 할 때는 설계목재수량(할증제외)에 따라 품을 비례 증감할 수 있다.

신설

8-5 솟을살창호제작

(짝당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 목재 공구손료	인력품의 3%	인 m3 식	4.95 0.062 1
[주] ① 본 품은 창호 규격 가로 785㎜, 세로 2,290㎜, 두께 65㎜를 기준으로 한다. ② 본 품에는 창호재(살과 울거미 등)의 치목(쇠시리 포함)과 조립이 포함되어 있다. ③ 본 품의 목재수량과 상이한 창호를 제작하고자 할 때는 설계목재수량(할증제외)에 따라 품을 비례 증감할 수 있다.

신설

8-6 아자⋅완자살창호제작

(짝당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 목재 공구손료	인력품의 3%	인 m3 식	2.75 0.014 1
[주] ① 본 품은 창호 규격 가로 600～760㎜, 세로 1,270～1,800㎜, 두께 35～50㎜를 기준으로 한다. ② 본 품에는 창호재(살과 울거미 등)의 치목(쇠시리 포함)과 조립이 포함되어 있다. ③ 본 품의 목재수량과 상이한 창호를 제작하고자 할 때는 설계목재수량(할증제외)에 따라 품을 비례 증감할 수 있다.

신설

8-7 불발기창호제작

(짝당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 목재 공구손료	인력품의 3%	인 m3 식	4.21 0.022 1
[주] ① 본 품은 창호 규격 가로 600㎜, 세로 1,800㎜, 두께 55㎜를 기준으로 한다. ② 본 품에는 창호재(살과 울거미 등)의 치목(쇠시리 포함)과 조립이 포함되어 있다. ③ 본 품의 목재수량과 상이한 창호를 제작하고자 할 때는 설계목재수량(할증제외)에 따라 품을 비례 증감할 수 있다.

신설

8-8 판문제작

(짝당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 목재 공구손료	인력품의 3%	인 m3 식	4.34 0.048 1
[주] ① 본 품은 창호 규격 가로 755～775㎜, 세로 1,820～1,920㎜, 두께 40～45㎜를 기준으로 한다. ② 본 품에는 창호재(살과 울거미 등)의 치목(쇠시리 포함)과 조립이 포함되어 있다. ③ 본 품의 목재수량과 상이한 창호를 제작하고자 할 때는 설계목재수량(할증제외)에 따라 품을 비례 증감 할 수 있다.

신설

8-9 대문제작

(짝당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 목재 공구손료	인력품의 3%	인 m3 식	5.83 0.278 1000
[주] ① 본 품은 대문 규격 가로 770～930㎜, 세로 1,150～1,910㎜, 두께 30～50㎜를 기준으로 한다. ② 본 품에는 제작 및 설치 품이 포함되어 있다. ③ 본 품에는 대문설치를 위한 철물설치품이 포함되어 있으며, 철물제작은 별도 계상한다. ④ 본 품의 목재수량과 상이한 창호를 제작하고자 할 때는 설계목재수량(할증제외)에 따라 품을 비례 증감 할 수 있다.

제9장

온돌공사

제9장

온돌공사

제9장

온돌공사

제9장

온돌공사

제9장

온돌공사

신설

제9장 온돌공사

9-0 적용기준

1. 수량산출기준은 다음과 같다.

구분	단위	산출식	비고
아궁이설치	개소	아궁이수
굴뚝설치	개소	굴뚝수

신설

9-1 아궁이설치

(개소당)

구분	규격	단위	수량	비고
이맛돌 붓돌 진흙 한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	m3 m3 m3 인 인 인 식	0.05 0.08 0.09 0.24 0.15 0.11 1
[주] ① 본 품은 함실아궁이를 기준으로 한 것이다. ② 아궁이 규격은 너비 400～450㎜, 높이 400 ～450㎜를 기준으로 한 것이다. ③ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

신설

9-2 굴뚝설치

9-2-1 전축굴뚝

(개소당)

구분	규격	단위	수량	비고
암키와 수키와 암막새 수막새 망와 연가 전돌(건식) 전돌(습식) 모래 진흙 마사토 생석회 한식미장공 한식미장공조공 한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	소와 소와 소와 소와 소와 190×90×57㎜ 190×90×57㎜ 인력품의 3%	매 매 매 매 매 매 매 m3 m3 m3 ㎏ 인 인 인 인 인 식	91 35 27 27 4 설계량 221.1 353.07 0.64 0.16 0.04 598.05 7.50 4.28 1.05 1.00 0.94 1
[주] ① 본 품은 규격 1,000×775×2,780㎜인 전축굴뚝을 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 건식쌓기 높이 650㎜ 내외, 습식쌓기 높이 1,425㎜ 내외를 기준으로 한 것이다. ③ 본 품에는 굴뚝개자리설치품이 포함되어 있다. ④ 본 품에는 굴뚝상부에 기와이기, 마루기와이기, 연가설치 품이 포함되어 있다. ⑤ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ⑥ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100kg당 보통인부 0.09인을 가산한다. ⑦ 줄눈바름은 “6-5-1 전돌벽”에 따른다. ⑧ 비계매기는 필요시 별도 계상한다.

신설

9-2-2 오지굴뚝

(개소당)

구분	규격	단위	수량	비고
오지관(토관) 전돌 생석회 모래 한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	∅180 × 1,100㎜ 190×90×57㎜ 인력품의 3%	개 매 ㎏ m3 인 인 인 식	1 41 30.35 0.08 0.25 0.74 0.12 1
[주] ① 본 품은 규격 430×320×500㎜인 오지굴뚝을 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 굴뚝개자리설치품이 포함되어 있다. ③ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ④ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100kg당 보통인부 0.09인을 가산한다..

신설

9-2-3 와편굴뚝

(개소당)

구분	규격	단위	수량	비고
암키와 연가 생석회 모래 한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	중와 인력품의 3%	매 ㎏ m3 인 인 인 식	40 설계량 130.1 0.33 0.48 0.40 0.11 1
[주] ① 본 품은 규격 600×600×820㎜인 와편굴뚝을 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 굴뚝개자리설치, 연가설치 품이 포함되어 있다. ③ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ④ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100kg당 보통인부 0.09인을 가산한다.

제12장

석공사

조정

제12장 석공사

12-0 적용기준

1. 편수산정기준은 다음과 같다.

① 치석 혹두기 20m2당 1인

거친정다듬 6m2당 1인

고운정다듬 3m2당 1인

도드락다듬 2m2당 1인

잔다듬 1m2당 1인

② 석조물조립 3m3당 1인

③ 석조물해체 2.5m3당 1인

제15장

단청공사

제15장

단청공사

제15장

단청공사

조정

9-0 단청공사 일반방침

∘단청공사는 표준시방서를 숙지하고 재료 배합에 착오가 없도록 할 것

∘금단청은 단청시공부재에 뇌록바탕색이 외부에 나타나지 않도록 전체 문양을 넣은 단청을 말한다.

∘타분 면적은 모로와 금모로 면적의 합계이다.

∘들기름 칠 면적은 기둥, 벽선 인방, 박공, 방풍   판 등의 가칠부분으로 산출한다.

∘단청은 5℃이하에서 시공은 할 수 없다.

※양록(emerald green)의 생산중단으로 인한 단청의 대체안료로 cyanine green, titanium dioxide, permanent yellow의 조색 사용이 한시적 가능함.

제15장 단청공사

15-0 적용기준

1. 붓칠을 기준으로 한 것이다.

2. 비계매기는 필요시 “2-3 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다.

3. 수량산출기준은 다음과 같다.

구분	단위	산출식		비고
원형 부재	m2	면	2×π×r×ℓ	부재별 면적의 합
		마구리	π×r2
각형 부재		면	a×ℓ 또는 b×ℓ
		마구리	a×b
[주] ① r:반지름, a:가로, b:세로, ℓ:길이 ② 따내기, 홈파기, 파내기, 그레질, 후리기, 바데떼기, 모접기, 소매걷이 및 이에 준하는 것의 면적은 공제하지 아니한다.

조정

자-11 면닦기

(m2당)

명칭	품종	규격및명칭	수량	단위	비고
인부 기구손료 계	(품의5%)		0.1 1	인식

15-1 면닦기(바탕면만들기 포함)

15-1-1 수리

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
화공 공구손료	인력품의 5%	인식	0.1 1
[주] ① 본 품에는 단청을 위한 면닦기, 바탕면만들기 품이 포함되어 있다. ② 기존 단청의 제거품은 별도 계상한다.

15-1-2 신축

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
화공 공구손료	인력품의 5%	인식	0.02 1
[주] 본 품에는 단청을 위한 면닦기, 바탕면만들기 품이 포함되어 있다.

조정

자-9 타분(모로 이상의 면적에 한함)

(m2당)

명칭	품종	규격및명칭	수량	단위	비고
백분 화선지 탁본공 계		1.26×0.66m	40 2 0.04	gr 장 인

15-2 타분

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
백분(호분) 한지 화공	1.26×0.66m	gr 장 인	40 2 0.03

제16장

유구정비공사

제16장

유구정비공사

신설

제16장 유구정비공사

16-0 적용기준

1. 편수산정기준은 다음과 같다.

∘석재드잡이 : 2m3당 1인

2. 수량산출기준은 다음과 같다.

구분	단위	산출식	비고
석재드잡이	m3	드잡이체적

신설

16-1 석재드잡이

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
드잡이공 한식석공 보통인부 인력운반공 공구손료	인력품의 5%	인인인인식	0.90 0.05 0.45 1.89 1
[주] ① 본 품은 한식진폴을 사용하여 석축 또는 기단의 배부름이나 이완된 부분을 드잡이 할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 한식진폴 설치 및 해체는 진폴가설이동해체에 따르거나 별도 계상한다. ④ 가설기구는 별도 계상한다. ⑤ 뒤채움 해체 및 쌓기는 별도 계상한다. ⑥ 기계장비(크레인 등)를 사용하여 운반하는경우에는 인력운반공품을 감하고 기계장비품을 계상한다.

제17장

기타공사

제17장

기타공사

제17장

기타공사

제17장

기타공사

제17장

기타공사

제17장

기타공사

제17장

기타공사

제17장

기타공사

제17장

기타공사

제17장

기타공사

제17장

기타공사

제17장

기타공사

신설

제17장 기타공사

17-0 적용기준

1. 담장공사 시

① 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다.

② 담장높이(담장지붕높이제외)가 지면에서 1.5m 초과시 인력품을 30% 가산한다.

③ 비계매기는 필요시 별도 계상한다.

④  담장지붕이기는 “5-10 담장기와이기”에 따른다.

⑤ 지대석설치(한면기준)는 사용재료에 따라 다음의 품을 적용한다.

(m당)

구분		규격	단위	수량	비고
거친돌	한식석공 한식석공조공 보통인부 인력운반공		인인인인	0.09 0.04 0.03 0.02
장대석	한식석공 한식석공조공 보통인부 인력운반공		인인인인	0.05 0.03 0.01 0.03

[주] ① 거친돌은 면을 다듬지 않은 거친 그대로의 돌을 말하며, 크기는 450×300×230㎜를 기준으로 한 것이다.

② 장대석 크기는 1,500×300×200㎜를 기준으로 한 것이다.

③ 기계장비(크레인 등)를 사용하여 운반하는 경우에는 인력운반공품을 감하고 기계장비품을 계상한다.

2. 편수산정기준은 다음과 같다.

① 한식석공편수

토석담, 거친돌담, 돌각담, 사괴석담 : 20m2당 1인

② 한식미장공편수

판축담, 토담 : 3m3당 1인

3. 수량산출기준은 다음과 같다.

구분	단위	산출식	비고
벽지	m2	바르기면적
반자지
장판지
창호지
토석담 거친돌담 사괴석담	한면m2	담장면적
돌각담	m2	담장면적
판축담 토담	m3	담장체적

조정

카-1 벽지 및 반자지

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
초배지 재배지 정배지 풀 도배공 인부		m2 m2 m2 ㎏ 인 인	1.20(1회) 2.40(2회) 1.20(1회) 0.05 0.05 0.05
[주] ① 반자지(천장)는 품을 30% 가산한다. ② 반자지 치수는 70×50cm ③ 벽지 치수는 70×50cm ④ 화선지 치수는 110×78cm

17-1 벽지(반자지)바르기

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
초배지 재배지 정배지 풀 도배공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	m2 m2 m2 ㎏ 인 인 식	1.20 2.40 1.20 0.05 0.03 0.03 1	1회 2회 1회
[주] 반자지(천장)바르기는 인력품을 30% 가산한다.

조정

카-2 장판지바르기

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
초배지 재배지 정벌밑바름 장판지 풀 도배공 인부		m2 m2 m2 m2 ㎏ 인 인	1.20 1.20 1.10 1.10 0.10～0.25 0.05～0.1 0.05～0.1

17-2 장판지바르기

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
초배지 재배지 정벌밑바름 장판지 풀 도배공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	m2 m2 m2 m2 ㎏ 인 인 식	1.20 1.20 1.10 1.10 0.1～0.25 0.12 0.12 1

조정

카-3 창호지바르기

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
창호지 풀 도배공 인부	970×550㎜	장 ㎏ 인 인	2 0.02 0.012 0.012

17-3 창호지바르기

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
창호지 풀 도배공 보통인부 공구손료	950×600㎜ 인력품의 5%	장 ㎏ 인 인 식	2 0.02 0.024 0.024 1

신설

17-4 판축담쌓기

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
생석회 진흙 마사토 한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	㎏ m3 m3 인 인 인 식	278.3 0.242 0.726 0.46 1.62 0.81 1
[주] ① 다짐두께는 한 켜당 100㎜를 기준으로 한 것이다. ② 다짐횟수는 한 켜당 6회를 기준으로 한 것이다. ③ 1일 쌓기 높이는 0.5m 이하로 한다. ④ 생석회 피우기(소화)는 생석회100kg당 보통인부 0.09인을 가산한다. ⑤ 거푸집제작, 설치 및 해체는 별도 계상한다.

신설

17-5 토담쌓기

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
거친돌 진흙 한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	250×300×250㎜ 인력품의 3%	m3 m3 인 인 인 식	0.28 1.06 0.41 0.42 0.18 1
[주] 1일 쌓기 높이는 0.5m 이하로 한다.

조정

라-21 막돌담장쌓기 H : 2m이하1면(축대 및 담장)

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
막돌 쌓기몰탈 줄눈몰탈 석공 줄눈공 보통인부	Ø250mm 백시멘트,강회	개 m3 m3 인 인 인	17 0.05 0.01 0.24 0.11 0.24
[주] ① 뒷채움 잡석은 별도 계산 [주] ② 사춤 콘크리트는 별도 계산 [주] ③ 줄눈은 2.5㎝폭으로 계산

17-6 토석담쌓기

(한면m2당)

구분

규격

단위

수량

비고

거친돌

진흙

한식석공

한식석공조공

보통인부

공구손료

250×300×150㎜

인력품의 3%

개

m3

인

인

인

식

17

0.05

0.08

0.11

0.13

1

[주] ① 1일 쌓기 높이는 1.2m 이하로 한다.

② 뒤채움은 별도 계상한다.

③ 토석담쌓기 후 담장면마감을 할 경우에는 다음에 따라 품을 계상한다.

(한면m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
생석회 백시멘트 모래 한식미장공 한식미장공조공 보통인부		㎏ ㎏ m3 인 인 인	5.50 1.10 0.006 0.05 0.10 0.01

[주] 생석회 피우기(소화)는 생석회 100kg당 보통인부 0.09인을 가산한다.

신설

17-7 거친돌담쌓기

(한면m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
거친돌 한식석공 한식석공조공 보통인부 공구손료	250×300×250㎜ 인력품의 5%	m3 인 인 인 식	0.66 0.34 0.36 0.28 1
[주] 뒤채움은 별도 계상한다.

신설

17-8 돌각담쌓기

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
거친돌 한식석공 한식석공조공 보통인부 공구손료	200×200×150㎜ 250×300×250㎜ 인력품의 3%	m3 m3 인 인 인 식	0.50 0.17 0.25 0.26 0.12 1
[주] ① 본 품은 담장너비 500㎜를 기준으로 한 것이다. ② 돌각담은 뒤채움을 하지 않고 돌을 얼기설기 쌓은 높이 1～1.5m 정도의 돌담을 말한다.

조정

라-20 사고석 담장쌓기 H : 2m이하1면

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
사고석 쌓기몰탈 줄눈몰탈 석공 인부 줄눈공	21×21×21㎝ 1:3 백시멘트, 강회	개 m3 m3 인 인 인	20 0.04 0.005 0.40 0.40 0.15
[주] ① 뒷채움 잡석은 별도 계산 [주] ② 사춤 콘크리트는 별도 계산 [주] ③ 줄눈은 2.5㎝폭으로 계산

17-9 사괴석담쌓기

(한면m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
사괴석 생석회 시멘트 모래 한식석공 한식석공조공 보통인부 공구손료	180×180×250㎜ 인력품의 3%	개 ㎏ ㎏ m3 인 인 인 식	25 12.24 5.1 0.044 0.11 0.12 0.11 1
[주] ① 1일 쌓기 높이는 1.2m 이하로 한다. ② 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다. ② 뒤채움은 별도 계상한다. ③ 줄눈바름은 “6-5-2 사괴석벽”에 따른다.

조정

라-23 사고석 만들기

(개당)

구분	규격	단위	수량	비고
간사석 석공	할석공	개인	1 0.02

17-10 사괴석만들기

(개당)

구분	규격	단위	수량	비고
간사석 한식석공 공구손료	인력품의 5%	개인식	1 0.10 1
[주] ① 본 품은 면과 뒤뿌리를 혹두기로 마무리 할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 규격 210×210×350㎜ 내외를 기준으로 한 것이다.

제18장

보존처리공사

제18장

보존처리공사

제18장

보존처리공사

신설

제18장 보존처리공사

18-0 적용기준

1. 수량산출기준은 다음과 같다.

구분	단위	산출식	비고
방염제도포 방부방충도포	m2	도포면적

조정

자-13 방충방연제도포(신재) (3회분무)

(m2당)

명칭	품종	규격및명칭	수량	단위	비고
방충방연제 분무공 계			0.8 0.006	ℓ 인

자-14 방충방연제도포(구재) (3회분무)

(m2당)

명칭	품종	규격및명칭	수량	단위	비고
방충방연제 분무공 계			1.0 0.009	ℓ 인

18-1 방염제도포(3회 분무)

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
방염제 보존처리공 공구손료	인력품의 5%	ℓ 인 식	1 0.01 1
[주] ① 본 품은 면청소에서 방부방충처리까지의 품으로 3회 분무를 기준으로 한 것이다 ② 철물세척 시 철물 개소당 보존처리공 0.004인을 가산한다. ③ 보양에 소요되는 재료 및 품은 “2-5 보양”에 따른다. ④ 비계매기는 필요시 별도 계상한다.

신설

18-2 방부방충제도포(3회 분무)

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
방부방충제 보존처리공 공구손료	인력품의 5%	ℓ 인 식	1 0.01 1
[주] ① 본 품은 면청소에서 방부방충처리까지의 품으로 3회 분무를 기준으로 한 것이다. ② 보양에 소요되는 재료 및 품은 “2-5 보양”에 따른다. ③ 비계매기는 필요시 별도 계상한다.