고  시

문화재청 고시 제2012-19호

문화재 수리환경 및 기술력 변화에 따른 품의 변화를 적시에 반영하고자「문화재수리 등에 관한 법률」제7조 및 같은법 시행령 제6조에 따라 2011. 4. 11.(문화재청 제2011-74호)고시한 「문화재수리표준품셈 개정」에 대하여 다음과 같이 정정고시 합니다.

2012년 2월 17일

문 화 재 청 장

1. 고시명 : 문화재수리표준품셈 정정고시

2. 고시사항

가. 정정내용 : 세부 정정내용 붙임 참조

나. 정정사유 : 목공사 부재산출방식에 따른 오류 등

3. 조정일자 : 관보고시일

4. 연락처 : 문화재청 수리기술과

가. 주소 : (우) 302-701 대전광역시 서구 청사로 189번지, 정부대전청사 1동

나. 전화 : 042-481-4869 / 팩스 : 042-481-4879

다. 홈페이지 : http://www.cha.go.kr, 전자메일 abc@ocp.go.kr

붙임 : 문화재수리표준품셈 정정고시 1부.  끝.

공종

구분

당초

개정

비고

제4장

목공사

제4장

목공사

신설

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	1.42 0.86 0.72 1
[주] 본 품은 원목(原木)을 4각으로 치목할 때를 기준으로 한 것이다.

4-1 4각치목(원목→4각)

4-2 8각치목(4→8각)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	0.8 0.48 0.4 1
[주] 본 품은 4각제재목(製材木)을 8각으로 치목할 때를 기준으로 한 것이다.

4-3 16각치목(8→16각)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	0.88 0.53 0.45 1
[주] 본 품은 8각제재목(製材木)을 16각으로 치목할 때를 기준으로 한 것이다.

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	1.59 0.96 0.80 1
[주] 본 품은 원목(原木)을 4각으로 치목할 때를 기준으로 한 것이다.

4-1 4각치목(원목→4각)

4-2 8각치목(4→8각)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	0.89 0.54 0.45 1
[주] 본 품은 4각제재목(製材木)을 8각으로 치목할 때를 기준으로 한 것이다.

4-3 16각치목(8→16각)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	0.98 0.59 0.49 1
[주] 본 품은 8각제재목(製材木)을 16각으로 치목할 때를 기준으로 한 것이다.

조정

4-4 기둥치목

4-4-1 원기둥

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	7.12 4.27 3.56 1
[주] 본 품은 원목(原木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다.

4-4-2 각기둥

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	3.37 2.02 1.68 1
[주] 본 품은 4각제재목(製材木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다.

4-4 기둥치목

4-4-1 원기둥

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	6.51 3.91 3.26 1
[주] 본 품은 원목(原木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다.

4-4-2 각기둥

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	3.00 1.80 1.50 1
[주] 본 품은 4각제재목(製材木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다.