문화재수리(식물) 표준품셈

일부 개정

2016. 1. 5

제17장  식물보호공사

17-0 적용기준

1. 목적

정부 등 공공기관에서 천연기념물(식물) 및 이에 준하는 사업의 적정한 예정가격을 산정하기 위한 일반적인 기준을 제공하는데 있다.

2. 적용범위

국가기관, 지방자치단체 및 이에 준하는 기관에서 성격을 같이하는 식물치료(식물 유지관리)는 본 표준품셈을 사업 예정가격의 기초로 활용한다.

3. 적용방법

① 문화재수리 중 특수성이 있는 천연기념물(식물)의 치료 및 이에 준하는 사업의 예정가격산정은 본 표준품셈을 활용한다.

② 본 표준품셈에서 제시된 품은 8시간을 기준으로 하며, 식물치료의 보편적인 공종・수리방법이 기준이므로 식물의 특성, 현장여건 및 기타 조건에 따라 조정하여 적용한다.

③ 본 표준품셈에서 명시되지 않은 사항은 문화재수리표준품셈(조경 등)을 적용하고, 기타 사항은 국가기관에서 제정한 표준품셈을 적용하거나 예정가격 산정기준을 자체 결정하여 적용한다.

④ 사업의 예정가격 산정은 식물의 특성과 입지조건, 사업규모, 기간 및 현지여건 등을 감안하여 가장 합리적인 수리방법을 채택 적용한다.

⑤ 상처치료 등 특정 처리의 경과를 확인한 후 다음 처리를 해야 하는 경우나 중요한 사업에서 자문이 필요한 경우에는 별도 계상한다.

4. 수량의 계산법

① 수량의 계산은 소수점 셋째 자리에서 반올림, 둘째 자리로 표시 한다.

② 면적의 계산은 보통 수학공식 외에 삼사법 또는 구적기로 한다.

③ 수고의 계산은 m 단위로 측정하고 m 이하는 반올림한다.

④ 직경 계산에서 흉고직경과 근원직경은 다음과 같이 계산한다.

ㅇ 흉고직경(diameter at breast : B)은 가슴높이(1.2m) 지름의 최저값과 최고값을 측정한 후 평균값을 취한다.

ㅇ 근원직경(root diameter : R)은 수목이 굴취되기 전 지표면과 접하는 줄기의 직경을 말하나 노거수는 뿌리가 분기되기 이전의 위치로 한다.

ㅇ 줄기가 둘 이상으로 갈라진 경우는 각 줄기 합의 70%가 그 수목의 최대 직경보다 클 때는 직경합의 70%를 직경이라 하고 작을 때는 최대 직경을 그 수목의 직경이라 한다.

⑤ 수목상처 중 공동부 면적(㎡)은 내면과 개구면으로 구분하여 소수 둘째 자리에서 반올림하고 체적(㎥)은 셋째 자리에서 반올림한다.

⑥ 토사체적은 양단면적을 평균한 값에 그 단면간의 거리를 곱하여 산출하는 것을 원칙으로 한다.

5. 노임단가

문화재수리 식물치료기능공 노임이 정해지기 이전까지는 대한건설협회에서 조사・공표하는 시중노임단가를 적용하되, 매년 상반기에 공표되는 노임단가를 당해 연도 1월 1일부터 12월 31일까지 적용한다.

6. 품의 할증

① 품의 할증은 필요한 경우 다음의 기준 이내에서 적용할 수 있으며 품셈 각 항목별 할증이 명시된 경우에는 각 항목별 할증을 우선 적용한다.

② 군작전지구내에서 작업능률에 현저한 저하를 가져올 경우에는 인력품을 20%까지 가산한다.

③ 도서지구(군소재지 이하로 본토에서 인력 동원파견시), 도로개설이 불가능한 산악지에서는 인력품을 50%까지 가산한다.

④ 지세별 할증률

ㅇ 야산지로 험한 야산지대 및 수목이 우거진 보통 산악지대로서 교통이 불편하고 험한 산악 또는 보통산악은 25%까지 가산한다.

ㅇ 주변이 주택가로 작용에 의해 시설물 등의 훼손이 우려거나 작업이 불편한 곳은 15%까지 가산한다.

⑤ 위험할증률

다음과 같이 지상 높이에서 작업시 가산한다.

ㅇ 고소작업(비계틀 불사용)

5~10m 미만 : 20%, 10~15m 미만 : 30%, 15~20m 미만 : 40%, 20~30m 미만 : 50%

ㅇ 고소작업(비계틀 사용)

10~20m 미만 : 10%, 21~30m 미만 : 20%, 30m 이상 : 30%

⑥ 최소단위 사업

지상면적 2,000㎡ 또는 대상수목 1주로 흉고직경 80cm이하일 때는 품을 50% 가산한다.

⑦ 할증의 중복가산요령

W=기본 품×(1+a1+a2+a3…+an)

다만, 동일 성격의 품 할증 요소의 이중 적용은 불가함.

W : 할증이 포함된 품

기본품 : 각 장 [주]란의 필요한 할증·감 요소가 감안된 품

a1~an : 품 할증요소

7. 재료 및 자재의 단가

① 재료 및 자재의 단가는 거래 실례가격 또는 통계법에 의한 지정기관이 조사하여 공표한 가격, 유사한 거래실례가격, 견적가격을 기준하며, 적용순서는 ⌜국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙⌟ 제7조의 규정에 따른다.

② 재료 및 자재단가에 운반비가 포함되어 있지 않은 경우 구입 장소로부터 현장까지의 운반비를 계상할 수 있다.

③ 공통으로 쓰이는 주요재료는 명시할 수 있지만 식물치료의 특성상 진단결과에 따라 적합한 재료가 필요할 수 있어 상품명 보다는 용도와 재료의 성질(액제, 도포제, 경질 등)을 명시한다.

④ 재료는 국내·외적으로 널리 알려지고 검증된 완제품을 사용하며 설계는 재료시험에 의하여 제원을 결정함을 원칙으로 한다.

8. 공구손료 및 잡재료

① 공구손료는 일반 공구로서 상시적으로 사용하는 것을 말하며 직접노무비의 3%까지 계상한다.

② 잡재료 및 소모재료는 설계내역에 표시하여 계상하되 주재료비의 2~5%까지 계상한다.

9. 수리보고서

중요한 사업에 수리보고서를 작성하는 경우에는 필요한 비용을 별도로 계상한다.

10. 조사연구

식물의 쇠락은 복합적인 원인에 의한 경우가 많으므로 뿌리상태 확인 등 조사연구가 필요한 경우에는 별도로 계상한다.

17-1 병해충방제

17-1-1 병해충방제(단목)

(희석량 100ℓ 당)

구 분	규 격	단 위	수 량	비 고
특별인부		인	0.30
보통인부		인	0.14
【주】① 본 품은 트럭에 동력분무기를 장착하여 약제 살포하는 방법에 적용하며, 문화재 안전조치, 약제조제 등을 포함한다.
② 혼용 가능한 약제(영양제 포함)는 혼용하며, 약제 등 재료비와 잡재료비는 별도 계상한다.
③ 분무기, 방제차량, 고소작업차량 등 장비 사용료는 별도 계상한다.
④ 높이9m 이상에서 작업시 고소작업 위험할증을 계상할 수 있다.
⑤ 수목의 엽량(잎의 수) 또는 수형에 따라 감할 수 있다.

<약제 살포 규격별 약량표>

(단위 : ℓ)

수고(m) 흉고직경(cm)	6	9	12	15	18	21	24	27	30
20	40	60	80	100
25	50	75	100	125
30	60	90	120	150	180
35	70	105	140	175	210
40	80	120	160	200	240	280
45	90	135	180	225	270	315
50	100	150	200	250	300	350	400
60	120	180	240	300	360	420	480
70	140	210	280	350	420	490	560	630
80	160	240	320	400	480	560	640	720
90	180	270	360	450	540	630	720	810	900
100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
120	240	360	480	600	750	840	960	1000	1200
140	280	420	560	700	840	980	1120	1280	1400
160	320	480	640	800	960	1120	1280	1440	1600
180	360	540	750	900	1080	1260	1440	1620	1800
200	400	600	600	1000	1200	1400	1600	1800	2000

17-1-2 병해충방제(군락)

(1000㎡ 당)

구 분	규 격	단 위	수 량	비 고
특별인부		인	1.30
보통인부		인	0.67
【주】① 본 품은 트럭에 동력분무기를 장착하여 약제 살포하는 방법에 적용하며, 문화재안전조치, 약제 조제 등을 포함한다.
② 혼용 가능한 약제(영양제 포함)는 혼용하며, 약제 등 재료비와 잡재료비는 별도 계상한다.
③ 분무기, 방제차량, 고소작업차량 등 장비 사용료는 별도 계상한다.
④ 작업조건에 따라 지세별 할증, 최소단위 할증을 계상할 수 있다.

17-1-3 병해충방제(수간보호)

(㎡ 당)

구 분	규 격	단 위	수 량	비 고
특별인부		인	0.33
보통인부		인	0.17
【주】① 본품은 소나무좀과 참나무시들음병 방제에 적용하며, 문화재안전조치, 현장준비 등 부속작업을 포함한다.
② 재료비는 별도 계상하며, 잡재료는 재료비의 2%까지 계상할 수 있다.

17-2 수목 상처치료

17-2-1 부후부 제거

(㎡ 당)

구 분	특별인부(인)	보통인부(인)	비 고
거친면	1.20	0.60
고운면	1.07	0.06
【주】① 본 품은 현장준비 등 부속작업의 품을 포함한다.
② 잡재료비는 재료비의 2%, 공구손료는 노무비의 3%까지 계상할 수 있다.
③ 작업조건에 따라 고소작업할증, 지세별 할증, 최소단위할증을 계상할 수 있다.

17-2-2 살충・살균처리(분무)

(㎡ 당)

구 분	단 위	수 량	비 고
특별인부	인	0.13
보통인부	인	0.06
【주】① 본 품은 현장준비 등 부속작업의 품을 포함한다.
② 재료는 용도에 맞는 가능한 시중완제품을 선택하여 사용하며 재료비는 별도 계상한다.
③ 잡재료비는 재료비의 2%, 공구손료는 노무비의 3%까지 계상할 수 있다.
④ 작업조건에 따라 고소작업할증, 지세별 할증, 최소단위할증을 계상할 수 있다.

17-2-3 살균・방부처리(붓칠)

(㎡ 당)

구 분	도포제(ℓ)	특별인부(인)	보통인부(인)	비 고
거친면	0.50	0.27	0.13	붓칠 2회
고운면	0.25	0.19	0.09	붓칠 2회
【주】① 본 품은 문화재안전조치, 현장준비 등 부속작업의 품을 포함한다.
② 재료는 용도에 맞는 시판 완제품을 선택 사용하며, 재료비는 별도 계상한다.
③ 잡재료비는 재료비의 2%,, 공구손료는 노무비의 3%까지 계상할 수 있다.
④ 작업조건에 따라 고소작업할증, 지세별 할증, 최소단위할증을 계상할 수 있다.

17-2-4 공동표면 방수처리(붓칠)

(㎡ 당)

구 분	방수제(ℓ)	특별인부(인)	보통인부(인)	비 고
거친면	0.5	0.32	0.16	붓칠3회
고운면	0.3	0.20	0.09	붓칠3회
【주】① 본 품은 문화재안전조치,현장준비 등 부속작업의 품을 포함한다.
② 재료는 용도에 맞는 시판 완제품을 선택 사용하며, 재료비는 별도 계상한다.
③ 잡재료비는 재료비의 2%, 공구손료는 노무비의 3%까지 계상할 수 있다.
④ 작업조건에 따라 고소작업할증, 지세별 할증, 최소단위 할증을 계상할 수 있다.

17-2-5 공동부 보호창 설치

(개소 당)

구 분	규 격	단 위	수 량	비 고
특별인부		인	0.83
보통인부		인	0.42
【주】① 본 품은 현장준비 등 부속작업의 품을 포함한다.
② 재료는 용도에 맞는 기본틀 주문제작비는 별도 계상한다.
③ 잡재료비는 재료비의 2%, 공구손료는 노무비의 3%까지 계상할 수 있다.

17-2-6 공동충전

(㎥ 당)

구 분		규 격	단 위	수 량	비 고
발포성재료	특별인부		인	0.38
	보통인부		인	0.19
	우레탄폼	MDI(A액)	㎏	30
	우레탄폼	폴리올(B액)	㎏	30
비발포성재료	특별인부		인	0.63
	보통인부		인	0.32
	비발포재		㎥	1.1
【주】① 본 품은 현장준비 등 부속작업과 거푸집설치, 충전물 정리 품을 포함한다.
② 환부의 위치, 크기, 형태 등 특성에 따라 기술된 재료 외 용도에 맞는 재료를 선택사용하며, 재료비는 별도 계상한다.
③ 잡재료비는 재료비의 2%까지 계상할 수 있다.
④ 노후된 충전물 제거는 공동부 충전품 50%까지 계상할 수 있다.
⑤ 제거 산물의 폐기물 처리 등은 별도 계상할 수 있다.

17-2-7 충전부 표면처리

(㎡ 당)

구분		에폭시 수지(㎏)	실리콘 실란트(ℓ)	부직포 (㎡)	코르크 분말(㎏)	특별인부 (인)	보통인부 (인)	비고
경질형	매트처리	3.0		1.2		0.19	0.09
	경화처리	7.0			2.00	1.10	0.55
	산화방지처리	1.42			1.94	0.12	0.06
연질형	매트처리		2.00	1.2		0.27	0.13
	경화처리		15.0		2.00	1.54	0.76
	산화방지처리		4.00		1.94	0.19	0.09
【주】① 본 품은 공동충전 후 표면처리에 적용하며, 문화재안전조치 등 부속작업을 포함한다.
② 재료는 충전물의 위치, 크기, 형태 등 용도에 맞는 제품을 선택 사용하며, 재료비는 별도 계상한다.
③ 잡재료비는 재료비의 2%까지 계상할 수 있다.
④ 작업조건에 따라 고소작업 할증, 지세별 할증, 최소단위 할증을 계상할 수 있다.

17-3 뿌리치료

17-3-1 복토제거

(㎥ 당)

구 분	단 위	수 량	비 고
특별인부	인	0.52
보통인부	인	0.26
【주】① 본 품은 문화재안전조치, 현장준비 등과 흙 소운반, 뿌리조사 및 처리, 제거 후 지반정리의 품을 포함 한다.
② 토질에 따라 경질토사10%, 자갈섞인토사 20%까지 할증할 수 있다.
③ 공구손료는 노무비의 3%까지 계상할 수 있다.

17-3-2 답압부 경운

(㎡ 당)

구 분	단 위	수 량	비 고
특별인부	인	0.20
보통인부	인	0.10
【주】① 본 품은 문화재안전조치, 현장준비 등과 뿌리조사 및 처리, 지반정리의 품을 포함한다.
② 자갈섞인 토사는 20%까지 할증할 수 있다.
③ 공구손료는 노무비의 3%까지 계상할 수 있다.

17-3-3 근부 토양제거

(㎥ 당)

구 분	단 위	수 량	비 고
특별인부	인	0.78
보통인부	인	0.39
【주】① 본 품은 문화재안전조치, 현장준비 등과 뿌리조사 및 보호의 품을 포함한다.
② 자갈섞인 토사는 20%까지 할증할 수 있다.
③ 공구손료는 노무비의 3%까지 계상할 수 있다.

17-3-4 발근촉진처리

(㎡ 당)

구 분	발근촉진제	도포살균제 (㎏)	부착용 개량토 (,㎏)	특별인부 (인)	보통인부 (인)
부후근 정리		0.20		0.30	0.15
발근제 처리	1식		10	0.48	0.24
【주】① 본 품은 문화재안전조치, 현장준비 등의 품을 포함한다.
② 발근촉진제(액제, 도포제, 개량토)는 용도에 알맞게 중복 사용할 수 있으며, 재료비는 별도 계상한다.
③ 잡재료비는 재료비의 2%, 공구손료는 노무비의 3%까지 계상 할 수 있다.

17-3-5 토양개량

(㎥ 당)

구 분	개량재	살균제	특별인부 (인)	보통인부 (인)
토양교반	1식		0.32	0.16
토양소독		1식	0.08	0.04
【주】① 본 품은 문화재안전조치, 현장준비 등의 품을 포함한다.
② 토양개량재는 물리적, 화학적 장애에 따라 용도에 알맞는 재료(숯, 수피조각, 펄라이트, 황토, 마사토, 부엽토 등)를 혼합 사용한다.
③ 잡재료비는 재료비의 2%, 공구손료는 노무비의 3%까지 계상 할 수 있다.
④ 되메우기, 고르기는 근부 토양제거 품의 20%, 잔토처리는 30%까지 계상할 수 있다.

17-3-6 숨틀 설치

(개소 당)

구 분	규격	단위	수량	비고
PVC파이프	ø150㎜	m	0.5	뚜껑포함
자갈	ø20～30㎜	㎥	0.05
모래	왕사	㎥	0.05
특별인부		인	0.15
보통인부		인	0.08
【주】① 본 품은 제작, 터파기, 설치, 현장정리의 품을 포함한다
② 재료비는 별도 계상하며, 잡재료비는 재료비의 2%까지 계상할 수 있다.

17-3-7 토양피복재 처리

(㎡ 당)

구 분	규 격	단 위	수 량	비 고
피복재		㎥	0.1
보호망		㎡	1.1
특별인부		인	0.16
보통인부		인	0.08
【주】① 본 품은 터파기, 설치, 현장정리의 품을 포함한다.
② 재료비는 별도 계상하며, 잡재료비는 재료비의 2%까지 계상할 수 있다.

17-4 수형 유지관리

17-4-1 수관청소

(주 당)

구 분	단위	흉고직경 (cm)
		40-50	51~60	61~70	71~80	81-90	91-100	101이상
특별인부	인	0.35	0.41	0.51	0.61	0.74	0.87	1.02
보통인부	인	0.17	0.20	0.26	0.30	0.36	0.44	0.50
【주】① 본 품은 자연스럽게 발생하는 고사지, 쇠약지 제거 등 주기적인 수관 청소작업에 적용하고, 현장정리의 품을 포함한다.
② 본 품은 정상적인 수목 5년 주기 기준이므로 상태에 따라 20% 이내에서 할인. 할증할 수 있다.
③ 잡재료비는 재료비의 2%, 공구손료는 노무비의 3%까지 계상 할 수 있다.

17-4-2 수관솎기

(주 당)

구 분	단위	흉고직경 (cm)
		40-50	51~60	61~70	71~80	81-90	91-100	101이상
특별인부	인	1.65	1.93	2.45	2.63	3.07	3.58	3.95
보통인부	인	0.82	0.96	1.12	1.31	1.53	1.79	1.98
【주】① 본 품은 상록수의 수관(가지)밀도 조절작업에 적용하고, 현장정리의 품을 포함한다.
② 정상적인 수목 5년 주기 기준이므로 상태에 따라 20% 이내에서 할인. 할증할 수 있다.
③ 잡재료비는 재료비의 2%, 공구손료는 노무비의 3%까지 계상 할 수 있다.
④ 고소작업차 경비는 별도 계상할 수 있다.

17-5 안전대책

17-5-1 지지대 설치

(개소 당)

형식 규격 구분		지지대		기초석 (개)	특별인부 (인)	보통인부 (인)	비고
		철관 (셋트)	목재 (셋트)
I자형(철관)	H 3.0m,∅100㎜×1.4㎜	1			1.44	0.72
A자형(철관)	H 3.0m,∅100㎜	1			1.51	0.75
I자형(목재)	H 3.0m,∅100㎜		1		1.30	0.65
사각(석재)	H 0.4m, W 0.30m			1
【주】① 본 품은 균형잡기, 위치선정, 가지 및 지지대 올리기, 지지대 고정, 자재 소운반, 현장정리의 품을 포함한다.
② 지지대는 규격에 따라 할인.할증을 적용한다.
-기준높이 3.0m 보다 높거나 낮을 경우 : 1m 당 30%씩 품과 재료 할인. 할증
-동일 높이 내에서 굵기가 굵어질 경우 30% 이내에서 할증
-기초석 설치는 설치 품의 20% 할증
-동일수목에 2개 이상시 20% 할인
③ 지지대, 기초석의 구입제작, 장비, 콘크리트 기초 타설은 별도 계상 한다.
④ 잡재료비는 재료비의 2%, 공구손료는 노무비의 3%를 계상한다.

17-5-2 줄당김(cabling) 설치

(개소 당)

구 분		규 격	단 위	수 량	비 고
관통형	와이어로프	4×24(도금), 마심 2㎜이상	m	4.0
	턴버클		개	1
	와셔, 너트, 회로		개	2	각각 수량
	특별인부			2.34
	보통인부			1.17
밴드형	와이어로프	4×24(도금), 마심 2㎜	m	4.0
	밴드(환)		셋트	1
	특별인부			1.94
	보통인부			0.96
【주】① 본 품은 자재 소운반, 천공, 조립, 설치 현장 품을 포함한다.
② 줄당김은 3.0m 기준이므로 추가내용과 재료비는 별도 계상한다.
③ 잡재료비는 재료비의 2%, 공구손료는 노무비의 3%를 계상한다.

17-5-3 위험가지 사전정리

(개 당)

구 분	단 위	가지지름 (㎝)				비 고
		10 이내	11~15	16~20	21 이상
특별인부	인	0.39	0.68	0.92	1.34
보통인부	인	0.19	0.33	0.45	0.66
【주】① 본 품은 위험가지로 타 처리수단이 없는 경우에 적용하고, 현장정리의 품을 포함한다.
② 수목 1그루에 가지 1개가 기준이므로 동일 수목에 2개 이상일 경우는 50% 할인한다.
③ 잡재료비는 재료비의 2%, 공구손료는 노무비의 3%까지 계상 할 수 있다.
④ 고소작업차 경비는 별도 계상할 수 있다.

17-6 영양공급

17-6-1 무기영양제 토양관주

(희석량 100ℓ 당)

구 분	규 격	단 위	수 량	비 고
무기영양제	희석량	100ℓ	1
특별인부		인	0.15
보통인부		인	0.15
【주】① 본 품은, 토양관주에 적용하며, 현장정리의 품을 포함한다.
② 재료는 가능한 시판제품으로 필요시 2가지 이상 혼합할 수 있으며, 재료비는 별도 계상한다.
③ 잡재료비는 재료비의 2%, 공구손료는 노무비의 3%를 계상한다.

17-6-2 유기질비료 토양혼화

(20㎏ 당)

구 분	규 격	단 위	수량	비 고
특별인부		인	0.12
보통인부		인	0.12
【주】① 본 품은 식혈, 기존토양과의 혼화, 비료살포, 현장 정리의 품을 포함한다.
② 재료비는 별도계상하며, 토양조건에 따라 경질토는 10%, 자갈섞인 토양은 20%까지 할증할 수 있다.
③ 기계사용시는 별도계상하며, 잡재료비는 재료비의 2%, 공구손료는 노무비의 3%를 계상한다.

17-7 수림지관리

17-7-1 수림지 경내정리

(1,000㎡ 당)

구 분	단 위	산물량 (㎥)
		1 미만	1 이상	2 이상	3 이상	4 이상	5 이상
특별인부		0.48	0.68	0.97	1.37	1.65	2.14
보통인부		0.24	0.34	0.49	0.53	0.82	1.07
【주】① 본 품은 수림지내 고사목, 피해목, 유입목 등 불필요한 수목과 가지 등의 정리 작업에 적용하고, 기타 청소작업을 포함한다.
② 수간과 지조는 분리하며, 수거물의 수량은 새끼(끈)로 묶어 집재한 상태의 가로×세로×높이를 기준으로 계산한다.
③ 수거물 처리는 저지대(50m 내외 거리)의 매립 및 깔기로 하되 이외의 처리비는 별도 계상한다.

17-7-2 수관 경합목 정리

(주 당)

구 분	단 위	근원직경 (㎝)
		5~7	8~10	11~15	16~20	21~25
특별인부	인	0.17	0.34	0.57	0.80	1.12
보통인부	인	0.08	0.17	0.28	0.39	0.55
【주】① 본 품은 (교목, 대나무포함) 수작업에 적용하며, 집단지역은20% 할인한다.
② 수간, 가지를 분리한 후 현장에 집적하는 것으로 하고 이외의 운반, 처분은 별도 계산한다.

17-7-3 위해덩굴 제거

(1,000㎡ 당)

구 분		약제처리(분포율%)			뿌리굴취(분포율%)
		성김 (40미만)	중간 (40~60)	밀생 (61이상)	성김 (40미만)	중간 (40~60)	밀생 (61이상)
특별인부		3.12	4.45	5.78	4.40	6.30	8.18
보통인부		1.55	2.22	2.89	2.20	3.14	4.09
【주】① 약제처리는 생태적안정을 저해할 우려가 없는 곳이거나 뿌리굴취가 어려운 지역에 적용한다.
② 약제 소요량은 300㎖(1병)⁄100본(100본×1.5㎖×2회) 기준으로 한다.

17-7-4 지표식생 정리

(100㎡ 당)

구 분		초본류(분포율%)			관목류, 신이대류(분포율%)
		성김 (40미만)	중간 (40~60)	밀생 (61이상)	성김 (40미만)	중간 (40~60)	밀생 (61이상)
특별인부		0.38	0.55	0.72	0.52	0.73	0.94
보통인부		0.19	0.27	0.35	0.24	0.36	0.47
【주】① 본 품은 초본류, 신이대류, 관목류를 대상으로 매년 반복적으로 행하는 수작업에 적용한다.
② 자른 풀은 지정된 장소에 모아 쌓기까지로 하며 그 외의 처리는 별도 계산한다.

17-8 재검토 기한

「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2016년 1월 1일을 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다) 마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.