고 시 문

문화재청 고시  제2016 - 64호

「문화재보호법」 제13조 제4항의 규정에 따라 국가지정문화재 주변 현상변경허용기준 조정사항을 다음과 같이 고시합니다.

2016. 8.  .

문  화  재  청  장

1. 고시명 : 국가지정문화재 주변 현상변경 허용기준 조정 고시

2. 고시내용

가. 고시대상 국가지정문화재

연번	지정번호	지 정 명 칭	소 재 지	비고
1	중요민속문화재 제189호	경주 양동마을	경상북도 경주시 강동면 양동리	조정
2	중요민속문화재 제278호	영주 무섬마을	경상북도 영주시 문수면 수도리	조정

다. 관련근거

ㅇ「문화재보호법」제12조, 제13조, 제35조 제1항 제2호

ㅇ「문화재보호법 시행령」제7조의2, 제21조, 제21조의2 제2항 제1호

ㅇ「문화재보호법 시행규칙」제2조, 제2조의2

라. 기준의 적용

ㅇ 본 허용기준은「문화재보호법」제13조 제4항 및 제6항과 동법 시행령 제21조의2조 제2항 제1호에 대한 행위를 대상으로 한정하며, 그 이외의 사항에 대해서는 현행과 같은 국가지정문화재 현상변경 등 행위 처리절차에 따라 처리함

ㅇ 본 허용기준 범위 내의 행위는「문화재보호법」제13조 제2항 내지 제5항과 동법 시행령 제7조의2조, 동법 시행규칙 제2조에 따라 문화재 보존에 영향을 미칠 우려가 없는 행위이므로 문화재 영향검토를 생략하고, 지방자치단체에서 자체 처리함

마. 현상변경 허용 기준

ㅇ 문화재 현상변경 허용기준 : 붙임

ㅇ 문화재 현상변경 허용기준 도면 : 붙임

- 문화재청 홈페이지(www.cha.go.kr) : 행정정보→법령정보→고시 참조

- 문화재공간정보서비스(http://www.gis-heritage.go.kr) : 알림마당 → 현상변경허용기준고시 참조

3. 기준 시행일 : 관보 고시일

4. 연 락 처

가. 문화재청 근대문화재과

ㅇ 주  소 : (우)302-701 대전광역시 서구 청사로 189 정부대전청사 1동

ㅇ 연락처 : 전화 (042)481-4883, 전자메일 jyktree@korea.kr

나. 지방자치단체

ㅇ 경상북도 경주시 문화재과 : 전화 (054)779-6111

ㅇ 경상북도 영주시 문화예술과 : 전화 (054)639-6583

붙임1. 중민 제189호 경주양동마을 현상변경 허용기준 1부

붙임2. 중민 제278호 영주무섬마을 현상변경 허용기준 1부.

[붙임 1]

국가지정문화재주변 현상변경 허용기준

1. 중요민속문화재 제189호 경주양동마을 현상변경 허용기준

<조정 전>

구분	허용기준		비고
	평지붕	경사지붕(3:10)
1구역	·원지형 보존지역 ·기존 건축물 규모 범위 내 개·보수허용
2구역	·경주시 도시계획조례 및 관련 법률에 따라 처리
공통	·건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 함 ·건축물 및 시설물 설치시 1m 이상 성 · 절토 금지 ·벽체는 미색, 회색, 녹색 계통/지붕은 갈색, 진회색 계통 ·유적 정비 및 공익을 위한 신축 및 시설물 설치는 별도 심의

<조정 후>

구분	허 용 기 준		비고
	평지붕	경사지붕(경사각 3:10 이상)
제1구역	ㅇ 개별심의
제2구역	ㅇ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련법에 따라 처리
공통사항	ㅇ 기존 건축물은 기존 범위 내에서 개․보수를 허용함. ㅇ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 함. ㅇ 위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 동물 및 식물관련 시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함. ㅇ 대기오염배출시설(대기환경보전법), 소음진동배출시설(소음․진동규제법), 폐기물처리시설(폐기물관리법), 위험물제조시설(위험물안전관리법의 위험물 제조소 준용), 분뇨처리시설(가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률과 하수도법) 등은 개별 심의함. ㅇ 높이 3m 이상의 절․성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의함(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이 산정 기준은 건축법에 따름). ㅇ 한 변의 길이 25m 또는 건축면적 330㎡ 초과 건축물은 개별 심의함. ㅇ 건축물 최고높이 32m 이상 건축물은 개별 심의함. ㅇ 매장문화재 유존지역은 ｢매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률｣에 따라 처리함. ㅇ 매장문화재 출토가능지역은 사업시행 전 조사(입회조사․표본조사․시굴조사․정밀발굴조사 중 선택적용)를 실시함. - 미출토 시 허용기준에 따라 사업을 시행하고, 출토 시 사업시행 여부를 재검토함. ㅇ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의함. ㅇ 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함.

[붙임 2]

국가지정문화재 주변 현상변경 허용기준

2. 중요민속문화재 제278호 영주 무섬마을 주변 현상변경 허용기준

<조정 전>

구분	허용기준
	평지붕	경사지붕 (경사가 3:10이상)
1구역	∘원형 보존지역
2구역	∘국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리 - 고시일을 기준으로 영향검토구역 내에서 관계법령(도시계획 또는 지방자치단체조례 등 포함)이 변경될 경우 문화재에 미치는 영향을 고려하여 현상변경허용기준을 재조정토록 함.
공통 사항	∘동 허용기준을 넘어서는 경우 문화재청장 허가 사항임. ∘기존 건축물․시설물은 전통가옥형태에 한하여 재․개축, 보수 허용 ∘문화재와 조화되는 명도와 채도가 낮은 색상 권장(예 : 지붕색상 - 진회색, 밤색 등) ∘원색 계열의 색상은 사용 제한 ∘재질은 빛이 반사되지 않는 재료로 권장 ∘건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이외 유사한 것을 포함.

<조정 후>

구분	허용기준
	평슬라브	경사지붕 (경사가 3:10이상)
1구역	∘개별심의
2구역	∘국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련법에 따라 처리
공통 사항	∘기존 건축물은 기존 범위 내에서 개․보수를 허용함. ∘건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. ∘위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 동물 및 식물관련 시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함.. ∘대기오염배출시설(대기환경보전법), 소음진동배출시설(소음․진동규제법), 폐기물처리시설(폐기물관리법), 위험물제조시설(위험물안전관리법의 위험물 제조소 준용), 분뇨처리시설(가축분뇨의관리및이용에 관한법률과 하수도법)등은 개별 심의함. ∘높이 3m 이상의 절․성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의함.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이 산정 기준은 건축법에 따름) ∘한 변의 길이 25m 또는 건축면적 330㎡ 초과 건축물은 개별 심의함. ∘건축물 최고높이 32m 이상 건축물은 개별 심의함. ∘매장문화재 유존지역은「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」에 따라 처리함. ∘매장문화재 출토가능지역은 사업시행 전 조사(입회조사․표본조사․시굴조사․정밀발굴조사 중 선택적용)를 실시함. - 미출토 시 허용기준에 따라 사업을 시행하고, 유구출토 시 사업시행 여부를 재검토 함. ∘.도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의함. ∘허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함.