2022년 문화재수리 표준품셈 개정(안)

Ⅰ		개 요

□ 대  상

- 주기 조정 : 37항목(기초공사 1, 목공사 20, 미장공사 10, 석공사 6,)

- 재료량 조정 : 10항목(전돌공사 10,)

- 기타 : 17항목(미장공사 11-항목번호 수정, 온돌공사 6-오기 수정)

구분	공종	항목명	변동사항	비고
조정 (주기)	기초공사	3-4 생석회다짐(기단)	주기 수정	-
	목공사	4-29 ~ 4-43 치목(전동공구)	주기 수정 (기계장비→전동공구)
		4-45 연침구멍뚫기(전동공구)
		4-14 평(말굽)서까래치목	주기 수정 (치목과정 구체적 명시)
		4-15 선자서까래치목
		4-35 평(말굽)서까래치목(전동공구) 4-35-2 원목→4각→8각→16각→원형
		4-36 선자서까래치목(전동공구) 4-36-2 원목→4각→8각→16각→원형
조정 (주기)	미장공사	7-5 외엮기	주기 수정 (시방내용 삭제)	-
		7-6 초벌바르기
		7-7 재벌바르기
		7-8 정벌바르기 7-8-1 회벽바르기
		7-8-2 재사벽바르기
		7-8-3 회사벽바르기
		7-9 앙토회벽바르기
		7-10 앙토재사벽바르기
		7-16 당골회벽바르기
		7-17 당골재사벽바르기
조정 (주기)	석공사	11-8 도드락다듬(25눈)	주기 수정 (모서리다듬기품 포함 명시)
		11-9 도드락다듬(64눈)
		11-10 도드락다듬(100눈)
		11-34 할석(전동공구)	주기 수정 (기계장비→전동공구)
		11-35 형태가공(전동공구) 11-35-1 원형	주기 수정 (기계장비→전동공구, 적용기준 구체적 명시)
		11-35-2 사각형
조정 (재료량)	전돌공사	6-3 전돌벽쌓기 6-3-1 건식 190㎜×90㎜×57㎜	재료량 수정 (전돌 수량)	-
		6-3-2 습식 190㎜×90㎜×57㎜
		6-3-3 습식 230㎜×110㎜×60㎜
		6-3-4 습식 250㎜×90㎜×41㎜
		6-5 전돌깔기 6-5-1 건식 240㎜×240㎜×50㎜
		6-5-2 건식 300㎜×300㎜×50㎜
		6-5-3 습식 225㎜×225㎜×45㎜
		6-5-4 습식 240㎜×240㎜×50㎜
		6-5-5 습식 240㎜×240㎜×50㎜ -‘×’깔기
		6-5-6 습식 300㎜×300㎜×50㎜
기타	미장공사	항목번호 수정		-
	온돌공사	오기 수정

Ⅱ		개정(안)

□ 주기 조정

항목	당초	조정	비고
3-4 생석회다짐(기단)	[주] ① 본 품에는 기단바닥면고르기품이 포함되어 있다	[주] ③ 본 품에는 기단바닥의 면고르기품이 포함되어 있다	*기단설치의 바닥고르기와 기단바닥의 면고르기 혼돈
4-29 기둥치목(전동공구) 4-30 보치목(전동공구) 4-31 창방치목(전동공구) 4-32 도리치목(전동공구) 4-33 장여치목(전동공구) 4-34 부연치목(전동공구) 4-35 평(말굽)서까래치목(전동공구) 4-36 선자서까래치목(전동공구) 4-37 추녀치목(전동공구) 4-38 사래치목(전동공구) 4-39 주두치목(전동공구) 4-40 소로치목(전동공구) 4-41 첨차치목(전동공구) 4-42 살미치목(전동공구) 4-43 익공치목(전동공구)	[주] ② 본 품은 기계장비를 사용하여 치목하고, 마무리는 전통연장을 사용할 때의 품이다.	[주] ② 본 품은 전동공구를 사용하여 치목하고, 마무리는 전통연장을 사용할 때의 품이다.	*기계장비→전동공구
4-45 연침구멍뚫기(전동공구)	[주] ① 본 품은 먹긋기 후 기계장비를 사용하여 연침구멍뚫기를 기준으로 한 것이다.	[주] ① 본 품은 먹긋기 후 전동공구를 사용하여 연침구멍뚫기를 기준으로 한 것이다.	*기계장비→전동공구
4-14 평(말굽)서까래치목 4-15 선자서까래치목 4-35 평(말굽)서까래치목(전동공구) 4-35-2 원목→4각→8각→16각→원형 4-36 선자서까래치목(전동공구) 4-36-2 원목→4각→8각→16각→원형	[주] ① 본 품은 원목(原木)을 사용하여 4각→8각→16각→원형으로 치목할 때를 기준으로 한 것이다.	[주] ① 본 품은 원목(原木)을 사용하여 원목→4각→8각→16각→원형으로 치목할 때를 기준으로 한 것이다.	*치목과정 구체적으로 명시
7-5 외엮기	[주] ① 중깃은 인방두께의 1/3 정도로 폭이 넓은 나뭇가지 또는 각재를 기둥벽선에서 6cm 정도 이격하여 설치하며, 설치간격은 30∼40cm 정도로 한다. 벽체의 크기에 따라 설치간격을 조정할 수 있다. ② 가시새는 상ㆍ하인방과 중방에서 3∼6cm 정도 이격하여 설치하며, 설치간격은 60cm 정도로 한다. ③ 힘살은 지름 12㎜ 정도의 싸리나무, 통대, 잡목 등을 중깃 사이에 수직으로 세워 가시새에 고정한다. ④ 외는 싸리나무, 쪼갠 대나무, 잡목 등을 눌외는 3cm 간격으로 중깃에 엮고, 설외는 3∼5cm 간격으로 가시새 또는 눌외에 엮어댄다. ⑤ 새끼는 지름 6∼9㎜ 내외의 것을 사용하되, 삼을 꼰 줄 또는 칡덩굴 등도 사용할 수 있다.	[주] ①, ②, ③, ④, ⑤ 삭제 [주] ⑥부터 번호를 앞당겨 수정	*시방내용 삭제
7-6 초벌바르기(초벽치기)	[주] ③ 진흙은 차지고 부드러운 것으로써 이물질이 섞이지 않은 것을 사용하며, 사용하기 3일 전에 이겨두고 사용 시 다시 묽기를 맞추어 사용한다. ④ 여물은 짚여물, 삼여물 등을 사용한다. 짚여물을 사용할 때는 잘 마른 볏짚을 30∼90㎜로 잘게 잘라 사용한다.	[주] ③, ④ 삭제 [주] ⑤부터 번호를 앞당겨 수정	*시방내용 삭제
7-7 재벌바르기(고름질 포함)	[주] ② 진흙은 모래가 섞인 점성이 있는 부드러운 것을 체가름 한 후 사용한다. ③ 여물은 짚여물, 삼여물 등을 사용한다. 짚여물을 사용할 때는 잘 마른 볏짚을 20㎜ 내외로 잘게 잘라서 부드럽게 푼 것을 사용한다.	[주] ②, ③ 삭제 [주] ④부터 번호를 앞당겨 수정	*시방내용 삭제
7-8 정벌바르기 7-8-1 회벽바르기	[주] ③ 여물은 털여물, 삼여물, 종이여물 등을 사용한다. 털여물을 사용할 때는 소털, 말털 등 동물의 털로써 표백한 것을 풀어서 사용한다. ④ 풀은 해초풀 등을 사용한다.	[주] ③, ④ 삭제 [주] ⑤부터 번호를 앞당겨 수정	*시방내용 삭제
7-8-2 재사벽바르기	[주] ③ 풀은 해초풀 등을 사용한다.	[주] ③ 삭제 [주] ④부터 번호를 앞당겨 수정	*시방내용 삭제
7-8-3 회사벽바르기	[주] ③ 여물은 털여물, 삼여물, 종이여물 등을 사용한다. 털여물을 사용할 때는 소털, 말털 등 동물의 털로써 표백한 것을 풀어서 사용한다. ④ 풀은 해초풀 등을 사용한다.	[주] ③, ④ 삭제 [주] ⑤부터 번호를 앞당겨 수정	*시방내용 삭제
7-9 앙토회벽바르기	[주] ② 초벌용 진흙은 차지고 부드러운 것으로써 이물질이 섞이지 않은 것을 사용하며, 사용하기 3일 전에 이겨두고 사용 시 다시 묽기를 맞추어 사용한다. 재벌용은 모래가 섞인 점성이 있는 부드러운 것을 체가름 한 후 사용한다. ③ 여물은 초벌ㆍ재벌용은 짚여물, 삼여물 등을 사용하고, 정벌용은 털여물, 삼여물, 종이여물 등을 사용한다. 짚여물을 사용할 때 초벌용은 잘 마른 볏짚을 30∼90㎜로 잘게 잘라 사용하고, 재벌용은 잘 마른 볏짚을 20㎜ 내외로 잘게 잘라서 부드럽게 준 것을 사용한다. 털여물을 사용할 때는 소털, 말털 등의 동물의 털로서 표백한 것을 풀어서 사용한다. ④ 풀은 해초풀 등을 사용한다.	[주] ②, ③, ④ 삭제 [주] ⑤부터 번호를 앞당겨 수정	*시방내용 삭제
7-10 앙토재사벽바르기	[주] ② 초벌용 진흙은 차지고 부드러운 것으로써 이물질이 섞이지 않은 것을 사용하며, 사용하기 3일 전에 이겨두고 사용 시 다시 묽기를 맞추어 사용한다. 재벌용과 정벌용은 모래가 섞인 점성이 있는 부드러운 것을 체가름 한 후 사용한다. ③ 초벌ㆍ재벌용 여물은 짚여물, 삼여물 등을 사용한다. 짚여물을 사용할 때 초벌용은 잘 마른 볏짚을 30∼90㎜로 잘게 잘라 사용한고, 재벌용은 잘 마른 볏짚을 20㎜ 내외로 잘게 잘라서 부드럽게 준 것을 사용한다. ④ 풀은 해초풀 등을 사용한다.	[주] ②, ③, ④ 삭제 [주] ⑤부터 번호를 앞당겨 수정	*시방내용 삭제
7-16 당골회벽바르기	[주] ② 초벌용 진흙은 차지고 부드러운 것으로써 이물질이 섞이지 않은 것을 사용하며, 사용하기 3일 전에 이겨두고 사용 시 다시 묽기를 맞추어 사용한다. 재벌용은 모래가 섞인 점성이 있는 부드러운 것을 체가름 한 후 사용한다. ③ 여물은 초벌‧재벌용은 짚여물, 삼여물 등을 사용하고, 정벌용은 털여물, 삼여물, 종이여물 등을 사용한다. 짚여물을 사용할 때는 초벌용은 잘 마른 볏짚을 30∼90㎜로 잘게 잘라 사용하고, 재벌용은 잘 마른 볏짚을 20㎜ 내외로 잘게 잘라서 부드럽게 준 것을 사용한다. 털여물을 사용할 때는 소털, 말털 등의 동물의 털로서 표백한 것을 풀어서 사용한다. ④ 풀은 해초풀 등을 사용한다.	[주] ②, ③, ④ 삭제 [주] ⑤부터 번호를 앞당겨 수정	*시방내용 삭제
7-17 당골재사벽바르기	[주] ② 초벌용 진흙은 차지고 부드러운 것으로써 이물질이 섞이지 않은 것을 사용하며, 사용하기 3일 전에 이겨두고 사용시 다시 묽기를 맞추어 사용한다. 재벌용과 정벌용은 모래가 섞인 점성이 있는 부드러운 것을 체가름 한 후 사용한다. ③ 초벌ㆍ재벌용 여물은 짚여물, 삼여물 등을 사용한다. 짚여물을 사용할 때는 초벌용은 잘 마른 볏짚을 30∼90㎜로 잘게 잘라 사용하고, 재벌용은 잘 마른 볏짚을 20㎜ 내외로 잘게 잘라서 부드럽게 준 것을 사용한다. ④ 풀은 해초풀 등을 사용한다.	[주] ②, ③, ④ 삭제 [주] ⑤부터 번호를 앞당겨 수정	*시방내용 삭제
11-8 도드락다듬(25눈) 11-9 도드락다듬(64눈) 11-10 도드락다듬(100눈)		[주] ② 본 품에는 모서리다듬기 품이 포함되어 있다.	*모서리다듬기품 포함 여부 추가
11-34 할석(전동공구)	[주] ① 본 품은 3.24㎥(1.8m×1.8m×1.2m) 정도 규격의 원석을 기계장비(착암기 등)를 사용하여 할석할 때를 기준으로 한 것이다.	[주] ① 본 품은 3.24㎥(1.8m×1.8m×1.2m) 정도 규격의 원석을 전동공구(착암기 등)를 사용하여 할석할 때를 기준으로 한 것이다.	*기계장비→전동공구
11-35 형태가공(전동공구) 11-35-1 원형	[주] ① 본 품은 기계장비(그라인더 등)를 사용하여 단면이 원형인 돌기둥, 장초석 등을 가공할 때를 기준으로 한 것이다.	[주] 본 품은 전동공구(그라인더 등)를 사용하여 단면이 원형인 돌기둥, 초석 등을 가공할 때를 기준으로 한 것이다.	*[주] ① 번호삭제 기계장비→전동공구 장초석→초석
11-35-2 사각형	[주] ① 본 품은 기계장비(그라인더 등)를 사용하여 단면이 사각형인 돌기둥, 장초석 등을 가공할 때를 기준으로 한 것이다.	[주] 본 품은 전동공구(그라인더 등)를 사용하여 단면이 사각형인 돌기둥, 초석, 장대석 등을 가공할 때를 기준으로 한 것이다.	*[주] ① 번호삭제 기계장비→전동공구 장초석→초석, 장대석

□ 재료량 조정

구 분

당    초

개    정

비    고

제6장 전돌공사

조정

6-3 전돌벽쌓기

6-3-1 건식 190㎜×90㎜×57㎜

(한면㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
전돌 생석회 백시멘트 모래	190㎜×90㎜×57㎜	매 kg kg ㎥	92 0.55 0.23 0.002
한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	0.26 0.16 0.11 1
[주] ① 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ② 벽체두께는 0.5B쌓기를 기준으로 한 것이다. ③ 뒤채움은 별도 계상한다. ④ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다

6-3-2 습식 190㎜×90㎜×57㎜

(한면㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
전돌 생석회 백시멘트 모래	190㎜×90㎜×57㎜	매 kg kg ㎥	83.33 5.51 2.3 0.02
한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	0.15 0.08 0.07 1
[주] ① 줄눈나비는 10㎜를 기준으로 한 것이다. ② 벽체두께는 0.5B쌓기를 기준으로 한 것이다. ③ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ④ 뒤채움은 별도 계상한다. ⑤ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다.

6-3-3 습식 230㎜×110㎜×60㎜

(한면㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
전돌 생석회 백시멘트 모래	230㎜×110㎜×60㎜	매 kg kg ㎥	74.64 5.51 2.3 0.02
한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	0.22 0.12 0.08 1
[주] ① 줄눈나비는 10㎜를 기준으로 한 것이다. ② 벽체두께는 0.5B쌓기를 기준으로 한 것이다. ③ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ④ 뒤채움은 별도 계상한다. ⑤ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다.

6-3-4 습식 250㎜×90㎜×41㎜

(한면㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
전돌 생석회 백시멘트 모래	250㎜×90㎜×41㎜	매 kg kg ㎥	81.12 5.51 2.3 0.02
한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	0.31 0.18 0.12 1
[주] ① 줄눈나비는 10㎜를 기준으로 한 것이다. ② 벽체두께는 0.5B쌓기를 기준으로 한 것이다. ③ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ④ 뒤채움은 별도 계상한다. ⑤ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다.

6-3 전돌벽쌓기

6-3-1 건식 190㎜×90㎜×57㎜

(한면㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
전돌 생석회 백시멘트 모래	190㎜×90㎜×57㎜	매 kg kg ㎥	95.11 0.55 0.23 0.002
한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	0.26 0.16 0.11 1
[주] ① 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ② 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ③ 벽체두께는 0.5B쌓기를 기준으로 한 것이다. ③ 뒤채움은 별도 계상한다. ④ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다

6-3-2 습식 190㎜×90㎜×57㎜

(한면㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
전돌 생석회 백시멘트 모래	190㎜×90㎜×57㎜	매 kg kg ㎥	76.87 5.51 2.3 0.02
한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	0.15 0.08 0.07 1
[주] ① 줄눈나비는 10㎜를 기준으로 한 것이다. ② 벽체두께는 0.5B쌓기를 기준으로 한 것이다. ③ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ④ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ⑤ 뒤채움은 별도 계상한다. ⑥ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다.

6-3-3 습식 230㎜×110㎜×60㎜

(한면㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
전돌 생석회 백시멘트 모래	230㎜×110㎜×60㎜	매 kg kg ㎥	61.31 5.51 2.3 0.02
한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	0.22 0.12 0.08 1
[주] ① 줄눈나비는 10㎜를 기준으로 한 것이다. ② 벽체두께는 0.5B쌓기를 기준으로 한 것이다. ③ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ④ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ⑤ 뒤채움은 별도 계상한다. ⑥ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다.

6-3-4 습식 250㎜×90㎜×41㎜

(한면㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
전돌 생석회 백시멘트 모래	250㎜×90㎜×41㎜	매 kg kg ㎥	77.68 5.51 2.3 0.02
한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	0.31 0.18 0.12 1
[주] ① 줄눈나비는 10㎜를 기준으로 한 것이다. ② 벽체두께는 0.5B쌓기를 기준으로 한 것이다. ③ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ④ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ⑤ 뒤채움은 별도 계상한다. ⑥ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다.

*전돌 수량 조정

*재료할증 포함 추가

*전돌 수량 조정

*재료할증 포함 추가

*전돌 수량 조정

*재료할증 포함 추가

*전돌 수량 조정

*재료할증 포함 추가

조정

6-5 전돌깔기

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
전돌 모래 한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	240㎜×240㎜×50㎜ 두께 30㎜ 인력품의 3%	매 ㎥ 인 인 인 식	18.08 0.033 0.07 0.07 0.03 1
[주] ① 본 품에는 초석, 기단 등에 접하는 부분의 전돌을 다듬는 품이 포함되어 있다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

6-5-1 건식 240㎜×240㎜×50㎜

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
전돌 모래 한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	300㎜×300㎜×50㎜ 두께 30㎜ 인력품의 3%	매 ㎥ 인 인 인 식	11.46 0.033 0.06 0.04 0.04 1
[주] ① 본 품에는 초석, 기단 등에 접하는 부분의 전돌을 다듬는 품이 포함되어 있다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

6-5-2 건식 300㎜×300㎜×50㎜

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
전돌 시멘트 모래 한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	225㎜×225㎜×45㎜ 인력품의 3%	매 ㎏ ㎥ 인 인 인 식	20.60 17.48 0.033 0.08 0.09 0.07 1
[주] ① 줄눈나비는 10㎜를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 초석, 기단 등에 접하는 부분의 전돌을 다듬는 품이 포함되어 있다. ③ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ④ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다.

6-5-3 습식 225㎜×225㎜×45㎜

6-5-4 습식 240㎜×240㎜×50㎜

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
전돌 생석회 모래 한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	240㎜×240㎜×50㎜ 인력품의 3%	매 ㎏ ㎥ 인 인 인 식	18.08 17.48 0.033 0.13 0.05 0.02 1
[주] ① 줄눈나비는 10㎜를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 초석, 기단 등에 접하는 부분의 전돌을 다듬는 품이 포함되어 있다. ③ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ④ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다.

6-5-5 습식 240㎜×240㎜×50㎜-‘×’깔기

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
전돌 생석회 모래 한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	240㎜×240㎜×50㎜ 인력품의 3%	매 ㎏ ㎥ 인 인 인 식	18.08 17.48 0.033 0.30 0.13 0.03 1
[주] ① 줄눈나비는 10㎜를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 초석, 기단 등에 접하는 부분의 전돌을 다듬는 품이 포함되어 있다. ③ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ④ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다.

6-5-6 습식 300㎜×300㎜×50㎜

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
전돌 생석회 모래 한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	300㎜×300㎜×50㎜ 인력품의 3%	매 ㎏ ㎥ 인 인 인 식	11.46 17.48 0.033 0.14 0.10 0.02 1
[주] ① 줄눈나비는 10㎜를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 초석, 기단 등에 접하는 부분의 전돌을 다듬는 품이 포함되어 있다. ③ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ④ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다.

6-5 전돌깔기

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
전돌 모래 한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	240㎜×240㎜×50㎜ 두께 30㎜ 인력품의 3%	매 ㎥ 인 인 인 식	17.89 0.033 0.07 0.07 0.03 1
[주] ① 본 품에는 초석, 기단 등에 접하는 부분의 전돌을 다듬는 품이 포함되어 있다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다.

6-5-1 건식 240㎜×240㎜×50㎜

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
전돌 모래 한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	300㎜×300㎜×50㎜ 두께 30㎜ 인력품의 3%	매 ㎥ 인 인 인 식	11.45 0.033 0.06 0.04 0.04 1
[주] ① 본 품에는 초석, 기단 등에 접하는 부분의 전돌을 다듬는 품이 포함되어 있다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다.

6-5-2 건식 300㎜×300㎜×50㎜

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
전돌 생석회 모래 한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	225㎜×225㎜×45㎜ 인력품의 3%	매 ㎏ ㎥ 인 인 인 식	18.66 17.48 0.033 0.08 0.09 0.07 1
[주] ① 줄눈나비는 10㎜를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 초석, 기단 등에 접하는 부분의 전돌을 다듬는 품이 포함되어 있다. ③ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ④ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ⑤ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다.

6-5-3 습식 225㎜×225㎜×45㎜

6-5-4 습식 240㎜×240㎜×50㎜

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
전돌 생석회 모래 한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	240㎜×240㎜×50㎜ 인력품의 3%	매 ㎏ ㎥ 인 인 인 식	16.48 17.48 0.033 0.13 0.05 0.02 1
[주] ① 줄눈나비는 10㎜를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 초석, 기단 등에 접하는 부분의 전돌을 다듬는 품이 포함되어 있다. ③ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ④ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ⑤ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다.

6-5-5 습식 240㎜×240㎜×50㎜-‘×’깔기

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
전돌 생석회 모래 한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	240㎜×240㎜×50㎜ 인력품의 3%	매 ㎏ ㎥ 인 인 인 식	16.48 17.48 0.033 0.30 0.13 0.03 1
[주] ① 줄눈나비는 10㎜를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 초석, 기단 등에 접하는 부분의 전돌을 다듬는 품이 포함되어 있다. ③ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ④ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ⑤ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다.

6-5-6 습식 300㎜×300㎜×50㎜

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
전돌 생석회 모래 한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	300㎜×300㎜×50㎜ 인력품의 3%	매 ㎏ ㎥ 인 인 인 식	10.72 17.48 0.033 0.14 0.10 0.02 1
[주] ① 줄눈나비는 10㎜를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 초석, 기단 등에 접하는 부분의 전돌을 다듬는 품이 포함되어 있다. ③ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ④ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ⑤ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다.

*전돌 수량 조정

*재료할증 포함 추가

*전돌 수량 조정

*재료할증 포함 추가

*전돌 수량 조정

*재료할증 포함 추가

*전돌 수량 조정

*재료할증 포함 추가

*전돌 수량 조정

*재료할증 포함 추가

*전돌 수량 조정

*재료할증 포함 추가

□ 일괄조정(항목번호, 오기)

항목	당초	조정
7-9 앙토회벽바르기 7-10 앙토재사벽바르기 7-11 양성바르기 7-12 합각벽쌓기 7-13 고막이쌓기 7-14 앙벽해체 7-15 당골벽해체 7-16 당골회벽바르기 7-17 당골재사벽바르기 7-18 생석회피우기 7-19 고막이해체	7-9 앙토회벽바르기 7-10 앙토재사벽바르기 7-11 양성바르기 7-12 합각벽쌓기 7-13 고막이쌓기 7-14 앙벽해체 7-15 당골벽해체 7-16 당골회벽바르기 7-17 당골재사벽바르기 7-18 생석회피우기 7-19 고막이해체	7-9 앙벽바르기 7-9-1 앙토회벽바르기 7-9-2 앙토재사벽바르기 7-10 양성바르기 7-11 합각벽쌓기 7-12 고막이쌓기 7-13 앙벽해체 7-14 당골벽해체 7-15 당골벽바르기 7-15-1 당골회벽바르기 7-15-2 당골재사벽바르기 7-16 생석회피우기 7-17 고막이해체
9-7-1 전축굴뚝(문양있음) 9-7-2 전축굴뚝(문양없음) 9-7-3 오지굴뚝 9-7-4 와편굴뚝 9-9 연도해체 9-10 연도설치	온돌공·한식미장공 온돌공조공·한식미장조공 보통인부	온돌공·한식미장공 온돌공조공·한식미장공조공 보통인부