□ 2016년 문화재수리 표준품셈 개정 세부 내용

구분

당    초

개    정

비    고

제3장 기초공사

조정

3-0 적용기준

2. 수량산출기준은 다음과 같다.

구분	단위	산출식	비고
잡석지정 판축지정 장대석지정 생석회다짐(기단) 생석회잡석다짐	㎥	a×b×h(t)	체적
초석해체	개소	해체수량
초석설치	개소	설치수량

3-0 적용기준

2. 수량산출기준은 다음과 같다.

구분	단위	산출식	비고
잡석지정 판축지정 장대석지정 생석회다짐(기단) 생석회잡석다짐 터파기 (문화재구역내)터파기(문화재구역내, 기계장비) 잡석지정 (기계장비) 판축지정 (기계장비) 생석회잡석다짐 (기계장비)	㎥	a×b×h(t)	체적
초석해체	개소	해체수량
초석설치	개소	설치수량

ㅇ터파기(문화재구역내), 터파기(문화재구역내, 기계장비), 잡석지정(기계장비), 판축지정(기계장비), 생석회잡석다짐(기계장비) 신설로 인한 수량산출기준 추가

조정

3-1 잡석지정

3-1-1 몽둥달고다지기

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
자갈 잡석 보통인부 공구손료	인력품의 2%	㎥ ㎥ 인 식	0.3 1.1 1.2 1
[주] ① 본 품은 몽둥달고다지기를 기준으로 한 것이며, 본 품 이외의 다지기를 할 때에는 별도 계상한다. ② 다짐두께는 250㎜를 기준으로 한 것이다. ③ 다짐 횟수는 한 켜당 6회를 기준으로 한 것이며, 1회 추가시마다 0.02인을 가산한다. ④ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ⑤ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ⑥ 잡재료는 별도 계상한다.

3-1 잡석지정

3-1-1 몽둥달고다지기

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
자갈 잡석 보통인부 공구손료	ø40㎜ 내외 ø100㎜ 내외 인력품의 2%	㎥ ㎥ 인 식	0.3 1.1 1.2 1
[주] ① 본 품은 몽둥달고다지기를 기준으로 한 것이며, 본 품 이외의 다지기를 할 때에는 별도 계상한다. ② 다짐두께는 250㎜를 기준으로 한 것이다. ③ 다짐 횟수는 한 켜당 6회를 기준으로 한 것이며, 1회 추가시마다 0.02인을 가산한다. ④ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ⑤ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ⑥ 잡재료는 별도 계상한다.

ㅇ자갈 및 잡석 규격 표시

조정

3-1 잡석지정

3-1-2 손달고다지기

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
자갈 잡석 보통인부 공구손료	인력품의 2%	㎥ ㎥ 인 식	0.3 1.1 1.15 1
[주] ① 본 품은 손달고다지기를 기준으로 한 것이며, 본 품 이외의 다지기를 할 때에는 별도 계상한다. ② 다짐두께는 150㎜를 기준으로 한 것이다. ③ 다짐 횟수는 한 켜당 6회를 기준으로 한 것이며, 1회 추가시마다 0.02인을 가산한다. ④ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ⑤ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ⑥ 잡재료는 별도 계상한다.

3-1 잡석지정

3-1-2 손달고다지기

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
자갈 잡석 보통인부 공구손료	ø40㎜ 내외 ø100㎜내외 인력품의 2%	㎥ ㎥ 인 식	0.3 1.1 1.15 1
[주] ① 본 품은 손달고다지기를 기준으로 한 것이며, 본 품 이외의 다지기를 할 때에는 별도 계상한다. ② 다짐두께는 150㎜를 기준으로 한 것이다. ③ 다짐 횟수는 한 켜당 6회를 기준으로 한 것이며, 1회 추가시마다 0.02인을 가산한다. ④ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ⑤ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ⑥ 잡재료는 별도 계상한다.

ㅇ자갈 및 잡석 규격 표시

조정

3-2 판축지정

3-2-1 토사판축

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
마사토 보통인부 공구손료	인력품의 2%	㎥ 인 식	1.7 2.11 1
[주] ① 본 품은 마사토 등을 한 켜씩 다짐할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 원달고(55∼75㎏)를 사용하여 다짐할 때를 기준으로 한 것이다. ③ 다짐두께는 한 켜당 100㎜를 기준으로 한 것이다. ④ 다짐횟수는 한 켜당 6회를 기준으로 한 것이며, 1회 추가시마다 0.02인을 가산한다. ⑤ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

3-2 판축지정

3-2-1 토사판축

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
마사토 보통인부 공구손료	인력품의 2%	㎥ 인 식	1.7 2.11 1
[주] ① 본 품은 마사토 등을 한 켜씩 다짐할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 원달고(55∼75㎏)를 사용하여 다짐할 때를 기준으로 한 것이다. ③ 다짐두께는 한 켜당 100㎜를 기준으로 한 것이다. ④ 다짐횟수는 한 켜당 6회를 기준으로 한 것이며, 1회 추가시마다 0.02인을 가산한다. ⑤ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ⑥ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

ㅇ재료할증 내용 추가

ㅇ번호수정

조정

3-2 판축지정

3-2-2 토석판축

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
마사토 잡석 보통인부 공구손료	인력품의 2%	㎥ ㎥ 인 식	0.78 0.63 1.39 1
[주] ① 본 품은 마사토 등과 잡석을 혼합하여 한 켜씩 다짐할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 원달고(55∼75㎏)를 사용하여 다짐할 때를 기준으로 한 것이다. ③ 다짐두께는 한 켜당 150㎜를 기준으로 한 것이다. ④ 다짐횟수는 한 켜당 6회를 기준으로 한 것이며, 1회 추가시마다 0.12인을 가산한다. ⑤ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

3-2 판축지정

3-2-2 토석판축

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
마사토 잡석 보통인부 공구손료	ø100㎜ 내외 인력품의 2%	㎥ ㎥ 인 식	0.78 0.63 1.39 1
[주] ① 본 품은 마사토 등과 잡석을 혼합하여 한 켜씩 다짐할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 원달고(55∼75㎏)를 사용하여 다짐할 때를 기준으로 한 것이다. ③ 다짐두께는 한 켜당 150㎜를 기준으로 한 것이다. ④ 다짐횟수는 한 켜당 6회를 기준으로 한 것이며, 1회 추가시마다 0.02인을 가산한다. ⑤ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ⑥ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

ㅇ잡석규격 표시

ㅇ재료할증 내용 추가

ㅇ번호수정

조정

3-2 판축지정

3-2-3 교전판축

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
마사토 잡석 보통인부 공구손료	ø40㎜ 인력품의 2%	㎥ ㎥ 인 식	0.78 0.63 1.88 1
[주] ① 본 품은 마사토 등과 잡석을 교대로 한 켜씩 다짐할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 원달고(55∼75㎏)를 사용하여 다짐할 때를 기준으로 한 것이다. ③ 다짐두께는 한 켜당 마사토 등 다짐두께 100㎜, 잡석다짐두께 150㎜를 기준으로 한 것이다. ④ 다짐횟수는 한 켜당 6회를 기준으로 한 것이며, 1회 추가시마다 0.16인을 가산한다. ⑤ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

3-2 판축지정

3-2-3 교전판축

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
마사토 잡석 보통인부 공구손료	ø100㎜ 내외 인력품의 2%	㎥ ㎥ 인 식	0.78 0.63 1.88 1
[주] ① 본 품은 마사토 등과 잡석을 교대로 한 켜씩 다짐할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 원달고(55∼75㎏)를 사용하여 다짐할 때를 기준으로 한 것이다. ③ 다짐두께는 한 켜당 마사토 등 다짐두께 100㎜, 잡석다짐두께 150㎜를 기준으로 한 것이다. ④ 다짐횟수는 한 켜당 6회를 기준으로 한 것이며, 1회 추가시마다 0.16인을 가산한다. ⑤ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ⑥ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

ㅇ잡석규격 오기 수정

ㅇ재료할증 내용 추가

ㅇ번호수정

조정

3-3 장대석지정

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
생석회 마사토 장대석 한식석공 한식석공조공 보통인부 공구손료	330㎜x330㎜x1,000㎜ 인력품의 2%	㎏ ㎥ 개 인 인 인 식	76.25 0.38 6 0.85 0.34 0.17 1
[주] ① 장대석지정은 궁궐 건조물과 성문 등의 문루와 같이 건축규모가 크고 중요한 건조물의 기초에 사용한다. ② 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ③ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다. ④ 마사토는 흙 등으로 대체할 수 있다.

3-3 장대석지정

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
생석회 마사토 장대석 한식석공 한식석공조공 보통인부 공구손료	330㎜x330㎜x1,000㎜ 인력품의 2%	㎏ ㎥ 개 인 인 인 식	76.25 0.38 6 0.85 0.34 0.17 1
[주] ① 장대석지정은 궁궐 건조물과 성문 등의 문루와 같이 건축규모가 크고 중요한 건조물의 기초에 사용한다. ② 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ③ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ④ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다. ⑤ 마사토는 흙 등으로 대체할 수 있다.

ㅇ재료할증 내용 추가

ㅇ번호수정

조정

3-5 생석회잡석다짐

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
생석회 마사토 채움자갈 잡석 보통인부 공구손료	ø40㎜ 인력품의 2%	㎏ ㎥ ㎥ ㎥ 인 식	40 0.2 0.25 1 1.3 1
[주] ① 본 품은 생석회, 마사토 혼합재료와 잡석을 교대로 한 켜씩 다짐할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 원달고(55∼75㎏)를 사용하여 다짐할 때를 기준으로 한 것이다. ③ 다짐두께는 한 켜당 생석회, 마사토 혼합재료 50㎜, 잡석 100∼150㎜를 기준으로 한 것이다. ④ 다짐횟수는 한 켜당 6회를 기준으로 한 것이며, 1회 추가시마다 0.02인을 가산한다. ⑤ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ⑥ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ⑦ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다. ⑧ 마사토는 흙 등으로 대체할 수 있다.

3-5 생석회잡석다짐

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
생석회 마사토 채움자갈 잡석 보통인부 공구손료	ø40㎜ 내외 ø100㎜ 내외 인력품의 2%	㎏ ㎥ ㎥ ㎥ 인 식	40 0.2 0.25 1 1.3 1
[주] ① 본 품은 생석회, 마사토 혼합재료와 잡석을 교대로 한 켜씩 다짐할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 원달고(55∼75㎏)를 사용하여 다짐할 때를 기준으로 한 것이다. ③ 다짐두께는 한 켜당 생석회, 마사토 혼합재료 50㎜, 잡석 100∼150㎜를 기준으로 한 것이다. ④ 다짐횟수는 한 켜당 6회를 기준으로 한 것이며, 1회 추가시마다 0.02인을 가산한다. ⑤ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ⑥ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ⑦ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다. ⑧ 마사토는 흙 등으로 대체할 수 있다.

ㅇ채움자갈규격 수정

ㅇ잡석규격 표시

신설

3-8 터파기(문화재구역내)

(㎥당)

깊이(m) 구분 직종(인)		0∼1	1∼2	2∼3
보통토사 경질토사 자갈섞인토사	보통인부 보통인부 보통인부	0.59 0.77 0.78	0.8 1.04 1.05	1.08 1.40 1.42
[주] ① 본 품은 인력으로 문화재구역내 매장문화재 분포 가능성을 고려하여 매켜 10∼20㎝ 깊이로 조심스럽게 터파기하고, 인력으로 운반하여 적치할 때를 기준으로 한 것이다. ② 터파기 면고르기를 포함한다. ③ 공구손료는 별도 계상하지 않는다.

신설

3-9 터파기(문화재구역내, 기계장비)

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
보통인부 기계장비		인 hr	0.06 0.41
[주] ① 본 품은 기계장비로 문화재구역내 매장문화재 분포 가능성을 고려하여 매켜 10∼20㎝ 깊이로 조심스럽게 터파기하고, 운반하여 적치할 때를 기준으로 한 것이다. ② 터파기 면고르기를 포함한다. ③ 공구손료는 별도 계상하지 않는다.

신설

3-10 잡석지정(기계장비)

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
자갈 잡석 보통인부 기계장비 공구손료	ø40㎜ 내외 ø100㎜ 내외 인력품의 2%	㎥ ㎥ 인 hr 식	0.3 1.1 0.36 0.65 1
[주] ① 본 품은 잡석과 자갈을 인력으로 운반하여 깔고 고른 후 다짐기계를 사용하여 한 켜씩 다짐할 때를 기준으로 한 것이다. ② 다짐두께는 250㎜를 기준으로 한 것이다. ③ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ④ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

신설

3-11 판축지정(기계장비)

3-11-1 토사판축(기계장비)

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
마사토 보통인부 기계장비 공구손료	인력품의 2%	㎥ 인 hr 식	1.7 0.33 1.22 1
[주] ① 본 품은 마사토를 인력으로 운반하여 깔고 적절한 물축이기를 한 후 다짐기계를 사용하여 한 켜씩 다짐할 때를 기준으로 한 것이다. ② 다짐두께는 한 켜당 100㎜를 기준으로 한 것이다. ③ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ④ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

3-11-2 토석판축(기계장비)

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
마사토 잡석 보통인부 기계장비 공구손료	ø100㎜내외 인력품의 2%	㎥ ㎥ 인 hr 식	0.78 0.63 0.43 0.75 1
[주] ① 본 품은 마사토와 잡석을 인력으로 혼합한 후 운반하여 깔고 다짐기계를 사용하여 한 켜씩 다짐할 때를 기준으로 한 것이다. ② 다짐두께는 150㎜를 기준으로 한 것이다. ③ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ④ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

3-11-3 교전판축(기계장비)

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
마사토 잡석 보통인부 기계장비 공구손료	ø100㎜내외 인력품의 2%	㎥ ㎥ 인 hr 식	0.78 0.63 0.38 1.09 1
[주] ① 본 품은 마사토와 잡석을 인력으로 운반하여 교대로 깔고 다짐기계를 사용하여 마사토와 잡석을 한 켜씩 다짐할 때를 기준으로 한 것이다. ② 다짐두께는 한 켜당 마사토 등 다짐두께 100㎜, 잡석다짐두께 150㎜를 기준으로 한 것이다. ③ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ④ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

신설

3-12 생석회잡석다짐(기계장비)

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
생석회 마사토 채움자갈 잡석 보통인부 기계장비 공구손료	ø40㎜ 내외 ø100㎜내외 인력품의 2%	㎏ ㎥ ㎥ ㎥ 인 hr 식	40 0.2 0.25 1 0.49 0.69 1
[주] ① 본 품은 생석회, 마사토 혼합물과 잡석을 인력으로 운반하여 교대로 깔고 다짐기계를 사용하여 한 켜씩 다짐할 때를 기준으로 한 것이다. ② 다짐두께는 한 켜당 생석회, 마사토 혼합물 50㎜, 잡석 100∼150㎜를 기준으로 한 것이다. ③ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ④ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ⑤ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다. ⑥ 마사토는 흙 등으로 대체할 수 있다.

제5장 지붕공사

조정

5-0 적용기준

9. 수량산출기준은 다음과 같다.

구분	단위	산출식	비고
장식기와설치(용두)	개소	설치수량

5-0 적용기준

9. 수량산출기준은 다음과 같다.

구분	단위	산출식	비고
장식기와설치(용두) 장식기와해체(용두) 장식기와설치(절병통)	개소	해체·설치 수량

ㅇ장식기와해체(용두), 장식기와설치(절병통) 신설로 인한 수량산출기준 추가

조정

5-7 기와이기(맞배)

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
생석회 진흙 마사토 한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	㎏ ㎥ ㎥ 인 인 인 식	7.80 0.09 0.03 0.04 0.11 0.18 1
[주] ① 본 품은 바닥기와이기(알매흙채우기, 암키와이기, 홍두깨흙채우기, 수키와이기), 회첨골이기, 너새이기까지를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 연암 치목 및 설치품이 포함되어 있다. ③ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ④ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ⑤ 생석회피우기(소화)는 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다. ⑥ 연암 및 기와는 별도 계상한다. ⑦ 잡재료(와정, 동선 등)는 별도 계상한다.

5-8 기와이기(우진각)

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
생석회 진흙 마사토 한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	㎏ ㎥ ㎥ 인 인 인 식	7.80 0.09 0.03 0.05 0.13 0.21 1
[주] ① 본 품은 바닥기와이기(알매흙채우기, 암키와이기, 홍두깨흙채우기, 수키와이기), 회첨골이기까지를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 연암 치목 및 설치품이 포함되어 있다. ③ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ④ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ⑤ 생석회피우기(소화)는 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다. ⑥ 연암 및 기와는 별도 계상한다. ⑦ 잡재료(와정, 동선 등)는 별도 계상한다.

5-9 기와이기(팔작)

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
생석회 진흙 마사토 한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	㎏ ㎥ ㎥ 인 인 인 식	7.80 0.09 0.03 0.04 0.09 0.15 1
[주] ① 본 품은 바닥기와이기(알매흙채우기, 암키와이기, 홍두깨흙채우기, 수키와이기), 회첨골이기, 너새이기까지를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 연암 치목 및 설치품이 포함되어 있다. ③ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ④ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ⑤ 생석회피우기(소화)는 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다. ⑥ 연암 및 기와는 별도 계상한다. ⑦ 잡재료(와정, 동선 등)는 별도 계상한다.

5-7 기와이기

5-7-1 바닥기와이기

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
생석회 진흙 마사토 한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	㎏ ㎥ ㎥ 인 인 인 식	7.80 0.09 0.03 0.04 0.12 0.20 1
[주] ① 본 품은 바닥기와이기(알매흙채우기, 암키와이기, 홍두깨흙채우기, 수키와이기), 너새이기, 기와청소까지를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 연암 치목 및 설치품이 포함되어 있다. ③ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ④ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ⑤ 생석회피우기(소화)는 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다. ⑥ 연암 및 기와는 별도 계상한다. ⑦ 잡재료(와정, 동선 등)는 별도 계상한다.

5-7-2 추녀마루 바닥기와만들기

(m당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식와공 공구손료	인력품의 3%	인식	0.02 1
[주] ① 본 품은 추녀마루에서 지붕면이 서로 만나는 곳에 바닥기와이기를 위한 암키와와 수키와를 비스듬히 잘라낼 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 기와는 별도 계상한다.

ㅇ지붕형태와 관계없이 바닥기와이기와 추녀마루 바닥기와만들기로 구분하여 적용

ㅇ주기수정

조정

5-10 기와이기(사모정 등)

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
생석회 진흙 마사토 한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	㎏ ㎥ ㎥ 인 인 인 식	7.80 0.09 0.03 0.05 0.14 0.21 1
[주] ① 본 품은 바닥기와이기(알매흙채우기, 암키와이기, 홍두깨흙채우기, 수키와이기), 회첨골이기까지를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 연암 치목 및 설치품이 포함되어 있다. ③ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ④ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ⑤ 생석회피우기(소화)는 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다. ⑥ 연암 및 기와는 별도 계상한다. ⑦ 잡재료(와정, 동선 등)는 별도 계상한다.

조정

5-11 마루기와이기(3겹)

5-12 마루기와이기(5겹)

5-13 마루기와이기(7겹)

5-14 마루기와이기(9겹)

5-15 담장기와이기

5-16 와구토바르기

5-17 기와고르기

5-18 장식기와설치(용두)

5-8 마루기와이기(3겹)

5-9 마루기와이기(5겹)

5-10 마루기와이기(7겹)

5-11 마루기와이기(9겹)

5-12 담장기와이기

5-13 와구토바르기

5-14 기와고르기

5-15 장식기와설치(용두)

ㅇ번호수정

신설

5-16 장식기와해체(용두)

5-16-1 0.06㎥ 이하

(개소당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	0.09 0.03 0.03 1
[주] ① 본 품은 장식기와(용두)에 부재번호를 매기고 보양하여 해체한 후 보관장소까지 인력으로 운반하는 것을 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 비계매기는 필요시 별도 계상한다. ④ 잡재료는 별도 계상한다.

5-16-2 0.06㎥ 초과

(개소당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	0.12 0.03 0.03 1
[주] ① 본 품은 장식기와(용두)에 부재번호를 매기고 보양하여 해체한 후 보관장소까지 인력으로 운반하는 것을 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 비계매기는 필요시 별도 계상한다. ④ 잡재료는 별도 계상한다.

신설

5-17 장식기와설치(절병통)

5-17-1 항아리

(개소당)

구분	규격	단위	수량	비고
생석회 진 흙 마사토 한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	kg ㎥ ㎥ 인 인 인 식	7.8 0.09 0.03 0.28 0.56 0.28 1
[주] ① 본 품은 절병통을 보양하여 인력으로 운반 후 암막새와 수막새로 받침대를 설치하고 그 위에 3단 항아리 절병통을 설치하는 것을 기준으로 한 것이다. ② 항아리 절병통은 높이 1,300㎜, 지름 600㎜를 기준으로 한 것이다. ③ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ④ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ⑤ 생석회피우기(소화)는 100kg당 보통인부 0.09인을 가산한다. ⑥ 잡재료는 별도 계상한다.

5-17-2 석재(화강석)

(개소당)

구분	규격	단위	수량	비고
생석회 진 흙 마사토 한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	kg ㎥ ㎥ 인 인 인 식	7.8 0.09 0.03 0.41 0.82 0.41 1
[주] ① 본 품은 절병통을 보양하여 인력으로 운반 후 암막새와 수막새로 받침대를 설치하고 그 위에 일체형 석재 절병통을 설치하는 것을 기준으로 한 것이다. ② 석재 절병통은 높이 1,300㎜, 지름 600㎜를 기준으로 한 것이다. ③ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ④ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ⑤ 생석회피우기(소화)는 100kg당 보통인부 0.09인을 가산한다. ⑥ 잡재료는 별도 계상한다.

조정

5-19 초가알매흙치기

5-20 초가지붕처마기스락설치

5-21 이엉엮기

5-22 이엉이기

5-23 용마름엮기

5-24 용마름이기

5-25 고사새끼엮기

5-26 연죽설치

5-27 초가지붕해체

5-18 초가알매흙치기

5-19 초가지붕처마기스락설치

5-20 이엉엮기

5-21 이엉이기

5-22 용마름엮기

5-23 용마름이기

5-24 고사새끼엮기

5-25 연죽설치

5-26 초가지붕해체

ㅇ번호수정

제8장 창호공사

신설

8-10 세(띠)살창호제작(기계장비)

(짝당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 목재 공구손료	인력품의 3%	인 ㎥ 식	1.36 0.023 1
[주] ① 본 품은 기계장비를 사용하여 창호재(살과 울거미 등)의 치목(쇠시리 포함)과 조립하는 작업까지를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 창호 규격 가로 600∼660㎜, 세로 850∼1800㎜, 두께 30∼50㎜를 기준으로 한다. ③ 본 품의 목재수량과 상이한 창호를 제작하고자 할 때는 설계목재수량(할증제외)에 따라 품을 비례 증감할 수 있다.

신설

8-11 격자살창호제작(기계장비)

(짝당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 목재 공구손료	인력품의 3%	인 ㎥ 식	1.42 0.023 1
[주] ① 본 품은 기계장비를 사용하여 창호재(살과 울거미 등)의 치목(쇠시리 포함)과 조립하는 작업까지를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 창호 규격 가로 600∼660㎜, 세로 880∼1800㎜, 두께 30∼50㎜를 기준으로 한다. ③ 본 품의 목재수량과 상이한 창호를 제작하고자 할 때는 설계목재수량(할증제외)에 따라 품을 비례 증감할 수 있다.

제11장 석공사

조정

11-0 적용기준

4. 수량산출기준은 다음과 같다.

구분	단위	산출식	비고
할석	㎥	체적
치석	㎡	가공면적
석재해체･쌓기	㎥	체적
성곽	㎥	성벽면적× 뒤뿌리 평균두께	석축 동일
채움석해체･쌓기	㎥	체적
바닥박석깔기	㎡	바닥면적
여장설치	㎥	체적	총안 포함
거친돌계단설치	㎥	체적
마름돌계단설치	㎥	체적
거친돌계단해체	㎥	체적

11-0 적용기준

4. 수량산출기준은 다음과 같다.

구분	단위	산출식	비고
할석	㎥	체적
치석	㎡	가공면적
석재해체･쌓기	㎥	체적
성곽	㎥	성벽면적× 뒤뿌리 평균두께	석축 동일
채움석해체･쌓기	㎥	체적
바닥박석깔기	㎡	바닥면적
여장설치	㎥	체적	총안 포함
거친돌계단설치	㎥	체적
마름돌계단설치	㎥	체적
거친돌계단해체	㎥	체적
마름돌계단해체	㎥	체적
정다듬 (거친다듬, 무쇠정)	㎡	가공면적	정벼리기 포함
정다듬 (고운다듬, 무쇠정)	㎡	가공면적
할석(기계장비)	㎥	체적
형태가공(기계장비)	㎥	체적

ㅇ마름돌계단해체, 정다듬(거친다듬, 무쇠정), 정다듬(고운다듬, 무쇠정), 할석(기계장비), 형태가공(기계장비) 항목 신설로 인한 수량산출기준 추가

신설

11-31 마름돌계단해체

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식석공 한식석공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	0.68 0.27 0.14 1
[주] ① 본 품은 해체 전 부재번호를 매긴 후 디딤돌을 하나씩 해체하여 보관장소까지 인력으로 운반하는 작업까지를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 소맷돌해체는 별도 계상한다. ④ 뒤채움해체는 별도 계상한다.

신설

11-32 정다듬(거친다듬, 무쇠정)

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식석공 한식석공조공 한식철물공 공구손료	인력품의 5%	인인인식	1.34 0.34 0.78 1	정벼리기
[주] ① 본 품은 할석된 석재면에 먹긋기를 하고 무쇠정으로 거친정다듬 할 때를 기준으로 한 것이다. ② 정벼리기에 소요되는 설비와 재료는 별도 계상한다.

신설

11-33 정다듬(고운다듬, 무쇠정)

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식석공 한식석공조공 한식철물공 공구손료	인력품의 5%	인인인식	2.34 0.59 1.37 1	정벼리기
[주] ① 본 품은 할석된 석재면에 먹긋기를 하고 무쇠정으로 고운정다듬 할 때를 기준으로 한 것이다. ② 정벼리기에 소요되는 설비와 재료는 별도 계상한다.

신설

11-34 할석(기계장비)

(인)

원석(㎥) 할석(㎥)		3.24	1.08	0.54	0.27	0.14	0.07
한식석공	1.08	0.076
	0.54	0.165	0.03
	0.27	0.292	0.072	0.021
	0.14	0.495	0.139	0.055	0.017
	0.07	0.799	0.241	0.106	0.042	0.013
	0.035	1.205	0.376	0.173	0.076	0.03	0.008
[주] ① 본 품은 3.24㎥(1.8m×1.5m×1.2m) 정도 규격의 원석을 기계장비(착암기 등)를 사용하여 할석할 때를 기준으로 한 것이다. ② 공구손료는 인력품의 5%로 계상한다.

신설

11-35 형태가공(기계장비)

11-35-1 원형

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식석공 한식석공조공 공구손료	인력품의 5%	인인식	0.59 0.15 1
[주] 본 품은 기계장비(그라인더 등)를 사용하여 단면이 원형인 돌기둥, 장초석 등을 가공할 때를 기준으로 한 것이다.

11-35-2 사각형

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식석공 한식석공조공 공구손료	인력품의 5%	인인식	0.49 0.12 1
[주] 본 품은 기계장비(그라인더 등)를 사용하여 단면이 사각형인 돌기둥, 장초석 등을 가공할 때를 기준으로 한 것이다.