구 분

당    초

개    정

비    고

조정

1-9 재료의 할증

재료의 할증은 일반적으로 다음의 기준 이내에서 적용한다. 다만, 품셈의 각 항목에 할증률이 포함 또는 표시되어 있는 것에 대하여는 본 할증률을 적용하지 아니한다.

재료	할증률(%)
원목(原木) 원목 → 원형재 원목 → 각 재 제재목(製材木) 원 형 재 각 재 판 재 세 살재, 울거미	25 40 10 10 20 40

[주]

1-9 재료의 할증

재료의 할증은 일반적으로 다음의 기준 이내에서 적용한다. 다만, 품셈의 각 항목에 할증률이 포함 또는 표시되어 있는 것에 대하여는 본 할증률을 적용하지 아니한다.

재료	할증률(%)
원목(原木) 원목 → 원형재 원목 → 각형재 제재목(製材木) 원 형 재 각 형 재 판 재 세 살재, 울거미	25 40 10 10 20 40

[주]

④ 평서까래의 할증은 원목→원형재를 적용하고, 선자서까래(복합부재)의 할증은 원목→각형재를 적용한다.

ㅇ평서까래와 선자서까래의 적용방법 추가

조정

3-0 적용기준

1. 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

2. 수량산출기준은 다음과 같다.

구분	단위	산출식	비고
잡석지정 판축지정 장대석지정 생석회다짐(기단) 생석회잡석다짐 터파기 (문화재구역내)터파기(문화재구역내, 기계장비) 잡석지정 (기계장비) 판축지정 (기계장비) 생석회잡석다짐 (기계장비)	㎥	a×b×h(t)	체적
초석해체	개소	해체수량
초석설치	개소	설치수량

3-0 적용기준

1. 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다.

2. 수량산출기준은 다음과 같다.

구분	단위	산출식	비고
잡석지정 판축지정 장대석지정 생석회다짐(기단) 생석회잡석다짐 터파기 (문화재구역내)터파기(문화재구역내, 기계장비) 잡석지정 (기계장비) 판축지정 (기계장비) 생석회잡석다짐 (기계장비) 잡석지정해체 판축지정해체 장대석지정해체 생석회다짐(기단)해체 생석회잡석다짐해체	㎥	a×b×h(t)	체적
초석해체	개소	해체수량
초석설치	개소	설치수량

ㅇ생석회피우기 품 수정

ㅇ신설 항목 수량산출 기준 추가

조정

3-3 장대석지정

[주] ④ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

3-3 장대석지정

[주] ④ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다.

ㅇ생석회피우기 품 수정

조정

3-4 생석회다짐(기단)

[주] ④ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

3-4 생석회다짐(기단)

[주] ④ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다.

ㅇ생석회피우기 품 수정

조정

3-6 생석회잡석다짐

[주] ⑦ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

3-5 생석회잡석다짐

[주] ⑦ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다.

ㅇ생석회피우기 품 수정

조정

3-12 생석회잡석다짐(기계장비)

[주] ⑤ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

3-12 생석회잡석다짐

[주] ⑤ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다.

ㅇ생석회피우기 품 수정

신설

3-13 잡석지정해체

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
보통인부 공구손료	인력품의 2%	인식	0.6 1
[주] ① 본 품은 잡석 및 자갈을 한 켜씩 해체 후 운반을 기준으로 한 것이다. [② 해체두께는 150㎜～250㎜를 기준으로 한 것이다. [③ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. [④ 잡재료는 별도 계상한다.

신설

3-14 판축지정해체

3-14-1 토사판축

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
보통인부 공구손료	인력품의 2%	인식	0.48 1
[주] ① 본 품은 마사토를 한 켜씩 해체 후 운반을 기준으로 한 것이다. ② 해체두께는 100㎜ 내외를 기준으로 한 것이다. ③ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ④ 잡재료는 별도 계상한다.

3-14-2 토석판축

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
보통인부 공구손료	인력품의 2%	인식	0.58 1
[주] ① 본 품은 마사토 및 잡석을 한 켜씩 해체 후 운반을 기준으로 한 것이다. ② 해체두께는 150㎜ 내외를 기준으로 한 것이다. ③ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ④ 잡재료는 별도 계상한다.

3-14-3 교전판축

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
보통인부 공구손료	인력품의 2%	인식	0.69 1
[주] ① 본 품은 마사토와 잡석을 교대로 한 켜씩 해체 후 운반을 기준으로 한 것이다. ② 해체두께는 마사토 등 100㎜ 내외, 잡석다짐 150㎜ 내외를 기준으로 한 것이다. ③ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ④ 잡재료는 별도 계상한다.

신설

3-15 장대석지정해체

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
보통인부 공구손료	인력품의 2%	인식	1.08 1
[주] ① 본 품은 장대석 및 생석회,마사토 혼합물 해체 후 운반을 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 잡재료는 별도 계상한다. ④ 높이에 따른 인력품 가산은 “11-0 적용기준 1. 해체‧쌓기 시 높이에 따른 인력품 가산”에 준하여 적용한다.

신설

3-16 생석회다짐(기단)해체

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
보통인부 공구손료	인력품의 2%	인식	0.8 1
[주] ① 본 품은 생석회, 마사토 혼합물 해체 후 운반을 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 잡재료는 별도 계상한다.

신설

3-17 생석회잡석다짐해체

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
보통인부 공구손료	인력품의 2%	인식	0.86 1
[주] ① 본 품은 생석회, 마사토 혼합물과 잡석을 교대로 한 켜씩 해체 후 운반을 기준으로 한 것이다. ② 해체두께는 생석회, 마사토 혼합재료 50㎜ 내외, 잡석 100㎜ 내외를 기준으로 한 것이다. ③ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ④ 잡재료는 별도 계상한다.

조정

4-0 적용기준

11. 수량산출기준은 다음과 같다.

구분	단위	산출식	비고
원형부재	㎥	π×r2×ℓ	최대단면기준
각형부재	㎥	a×b×ℓ	최대단면기준
판재	㎥	a×b×t	최대표면기준
복합부재 (원형+각형)	㎥	a×b×ℓ	최대단면기준
드잡이공사	개소	기둥
기둥동바리이음	개소	기둥

[주]

④ 각형부재는 보, 창방, 평방, 납도리, 장여, 인방, 벽선, 부연, 목기연, 평고대, 추녀, 사래, 살미, 첨차, 익공, 대공, 보아지, 갈모산방, 포대공, 주두, 소로 등을 말한다.

⑦ 수량산출기준 도식

㉮ 평서까래 : 주심도리 위 최대단면 기준

㉯ 선자서까래 : 주심도리 위 최대단면 기준

a×b×ℓ(a×b:단면적,ℓ:길이)

4-0 적용기준

11. 수량산출기준은 다음과 같다.

구분	단위	산출식	비고
원형부재	㎥	π×r2×ℓ	최대단면기준
각형부재	㎥	a×b×ℓ	최대단면기준
판재	㎥	a×b×t	최대표면기준
복합부재 (원형+각형)	㎥	a×b×ℓ	최대단면기준
드잡이공사	개소	기둥
기둥동바리이음	개소	기둥
연침구멍뚫기 연침구멍뚫기(기계장비) 연침설치	개소	서까래

[주]

④ 각형부재는 보, 창방, 평방, 납도리, 장여, 인방, 벽선, 부연, 목기연, 평고대, 추녀, 사래, 누리개, 살미, 첨차, 익공, 대공, 보아지, 갈모산방, 포대공, 주두, 소로 등을 말한다.

⑦ 수량산출기준 도식

㉮ 평서까래 : 처마도리(또는 외목도리) 위 최대단면 기준

㉯ 선자서까래 : 처마도리(또는 외목도리) 위 최대단면 기준

a×b×ℓ(a×b:단면적,ℓ:길이)

ㅇ신설 항목 수량산출 기준 추가

ㅇ각형부재에 누리개 추가

ㅇ평서까래 및 선자서까래 산출기준 수정

ㅇ선자서까래 도식 추가

조정

4-14 평(말굽)서까래치목

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	10.68 6.41 5.34 1

[주] ① 본 품은 원목(原木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다.

② 본 품에는 후리기가 포함되어 있다.

4-14 평(말굽)서까래치목

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	11.28 6.77 5.64 1

[주] ① 본 품은 원목(原木)을 사용하여 4각→8각→16각→원형으로 치목할 때를 기준으로 한 것이다.

② 본 품에는 후리기가 포함되어 있다.

ㅇ치목 품 수정

ㅇ치목기준 수정

조정

4-15 선자서까래치목

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	6.74 4.04 3.37 1

[주] ① 본 품은 원목(原木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다.

② 본 품에는 후리기가 포함되어 있다.

4-15 선자서까래치목

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	6.74 4.04 3.37 1

[주] ① 본 품은 원목(原木)을 사용하여 4각→8각→16각→원형으로 치목할 때를 기준으로 한 것이다.

② 본 품에는 후리기가 포함되어 있다.

ㅇ치목기준 수정

조정

4-35 평(말굽)서까래치목(기계장비)

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	1.29 0.77 0.65 1

[주] ① 본 품은 원목(原木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다.

② 본 품은 기계장비를 사용하여 치목하고, 마무리는 전통연장을 사용할 때의 품이다.

③ 본 품에는 후리기가 포함되어 있다.

4-35 평(말굽)서까래치목(기계장비)

4-35-1 원목→원형

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	1.29 0.77 0.65 1

[주] ① 본 품은 원목(原木)을 사용하여 껍질을 벗기고 원형으로 치목할 때를 기준으로 한 것이다.

② 본 품은 기계장비를 사용하여 치목하고, 마무리는 전통연장을 사용할 때의 품이다.

③ 본 품에는 후리기가 포함되어 있다.

ㅇ치목기준 수정

신설

4-35-2  원목→4각→8각→16각→원형

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	2.96 1.78 1.48 1

[주] ① 본 품은 원목(原木)을 사용하여 4각→8각→16각→원형으로 치목할 때를 기준으로 한 것이다.

② 본 품은 기계장비를 사용하여 치목하고, 마무리는 전통연장을 사용할 때의 품이다.

③ 본 품에는 후리기가 포함되어 있다.

조정

4-36 선자서까래치목(기계장비)

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	0.65 0.39 0.33 1

[주] ① 본 품은 2면제재목(製材木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다.

② 본 품은 기계장비를 사용하여 치목하고, 마무리는 전통연장을 사용할 때의 품이다.

③ 본 품에는 후리기가 포함되어 있다.

4-36 선자서까래치목(기계장비)

4-36-1 원목→원형

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	0.65 0.39 0.33 1

[주] ① 본 품은 원목(原木)을 사용하여 껍질을 벗기고 원형으로 치목할 때를 기준으로 한 것이다.

② 본 품은 기계장비를 사용하여 치목하고, 마무리는 전통연장을 사용할 때의 품이다.

③ 본 품에는 후리기가 포함되어 있다.

ㅇ치목기준 수정

신설

4-36-2  원목→4각→8각→16각→원형

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	1.61 0.97 0.81 1

[주] ① 본 품은 원목(原木)을 사용하여 4각→8각→16각→원형으로 치목할 때를 기준으로 한 것이다.

② 본 품은 기계장비를 사용하여 치목하고, 마무리는 전통연장을 사용할 때의 품이다.

③ 본 품에는 후리기가 포함되어 있다.

신설

4-44 연침구멍뚫기

(개소당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	0.03 0.02 0.02 1
[주] ① 본 품은 인력으로 먹긋기 후 연침구멍뚫기를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

신설

4-45 연침구멍뚫기(기계장비)

(개소당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	0.02 0.02 0.01 1
[주] ① 본 품은 먹긋기 후 기계장비를 사용하여 연침구멍뚫기를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

신설

4-46 연침설치

(개소당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	0.01 0.01 0.01 1
[주] ① 본 품은 연침재료채취, 연침만들기 및 연침설치를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

신설

4-47 누리개설치

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	0.73 0.44 0.37 1
[주] ① 본 품은 누리개 운반 및 설치를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

조정

5-0 적용기준

3. 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

9. 수량산출기준은 다음과 같다.

⑦ 초가지붕

5-0 적용기준

3. 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다.

9. 수량산출기준은 다음과 같다.

⑦ 회첨골이기

구분	단위	산출식	비고
회첨골이기	㎡	[eqn: l] × w

[주] [eqn: l] : 회첨바닥기와(암키와) 상단 끝에서 하단 끝까지의 직선길이

w : 회첨바닥기와(암키와) 양 끝단의 직선길이

⑧ 착고기와따기

구분	단위	산출식	비고
착고기와따기	매	설치수량

⑨ 초가지붕

ㅇ생석회피우기 품 수정

ㅇ신설 항목 수량산출기준 추가

ㅇ신설 항목 수량산출기준 추가

ㅇ번호 조정

조정

5-5 보토다짐

[주] ③ 생석회피우기(소화)는 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

5-5 보토다짐

[주] ③ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다.

ㅇ생석회피우기 품 수정

조정

5-6 생석회다짐(지붕)

[주] ③ 생석회피우기(소화)는 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

5-6 생석회잡석다짐(지붕)

[주] ③ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다.

ㅇ생석회피우기 품 수정

조정

5-7 기와이기

5-7-1 바닥기와이기

[주] ⑤ 생석회피우기(소화)는 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

5-7 기와이기

5-7-1 바닥기와이기

[주] ⑤ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다.

ㅇ생석회피우기 품 수정

조정

5-8 마루기와이기(3겹)

[주] ⑥ 생석회피우기(소화)는 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

5-8 마루기와이기(3겹)

[주] ⑥ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다.

ㅇ생석회피우기 품 수정

조정

5-9 마루기와이기(5겹)

[주] ⑥ 생석회피우기(소화)는 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

5-9 마루기와이기(5겹)

[주] ⑥ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다.

ㅇ생석회피우기 품 수정

조정

5-10 마루기와이기(7겹)

[주] ⑥ 생석회피우기(소화)는 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

5-10 마루기와이기(7겹)

[주] ⑥ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다.

ㅇ생석회피우기 품 수정

조정

5-11 마루기와이기(9겹)

[주] ⑥ 생석회피우기(소화)는 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

5-11 마루기와이기(9겹)

[주] ⑥ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다.

ㅇ생석회피우기 품 수정

조정

5-12 담장기와이기

[주] ⑦ 생석회피우기(소화)는 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

5-12 담장기와이기

[주] ⑦ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다.

ㅇ생석회피우기 품 수정

조정

5-13 와구토바르기

[주] ② 생석회피우기(소화)는 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

5-13 와구토바르기

[주] ② 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다.

ㅇ생석회피우기 품 수정

조정

5-14 기와고르기

[주] ⑤ 생석회피우기(소화)는 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

5-14 기와고르기

[주] ⑤ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다.

ㅇ생석회피우기 품 수정

조정

5-17 장식기와설치(절병통)

5-17-1 항아리

[주] ⑤ 생석회피우기(소화)는 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

5-17-2 석재(화강석)

[주] ⑤ 생석회피우기(소화)는 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

5-17 장식기와설치(절병통)

5-17-1 항아리

[주] ⑤ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다.

5-17-2 석재(화강석)

[주] ⑤ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다.

ㅇ생석회피우기 품 수정

ㅇ생석회피우기 품 수정

조정

5-18 초가알매흙치기

[주] ③ 생석회피우기(소화)는 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

5-18 초가알매흙치기

[주] ③ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다.

ㅇ생석회피우기 품 수정

신설

5-27 회첨골이기

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
생석회 진흙 마사토 한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	㎏ ㎥ ㎥ 인 인 인 식	7.8 0.09 0.03 0.18 0.26 0.35 1
[주] ① 본 품은 회첨골이기(기준실치기, 알매흙채우기, 암키와이기, 홍두깨흙채우기, 수키와이기), 청소까지를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 연암 치목 및 설치 품이 포함되어 있다. ③ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ④ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ⑤ 생석회피우기(소화)는 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다. ⑥ 연암 및 기와는 별도 계상한다. ⑦ 잡재료(와정, 동선 등)는 별도 계상한다. ⑧ 방수에 필요한 동판 등을 설치할 경우 재료 및 품은 별도 계상한다.

신설

5-28 착고기와따기

(10매당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식와공 공구손료	인력품의 3%	인식	0.03 1
[주] ① 본 품은 착고기와따기를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 기와는 별도 계상한다.

조정

6-0 적용기준

2. 생석회피우기(소화)는 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

6-0 적용기준

2. 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다.

ㅇ생석회피우기 품 수정

조정

6-3 전돌벽쌓기

6-3-1 건식 190㎜×90㎜×57㎜

[주] ④ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

6-3-2 건식 190㎜×90㎜×57㎜

[주] ⑤ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

6-3-3 건식 230㎜×110㎜×60㎜

[주] ⑤ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

6-3-4 건식 250㎜×90㎜×41㎜

[주] ⑤ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

6-3 전돌벽쌓기

6-3-1 건식 190㎜×90㎜×57㎜

[주] ④ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다.

6-3-2 건식 190㎜×90㎜×57㎜

[주] ⑤ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다.

6-3-3 건식 230㎜×110㎜×60㎜

[주] ⑤ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다.

6-3-4 건식 250㎜×90㎜×41㎜

[주] ⑤ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다.

ㅇ생석회피우기 품 수정

ㅇ생석회피우기 품 수정

ㅇ생석회피우기 품 수정

ㅇ생석회피우기 품 수정

조정

6-4 문양쌓기

6-4-1 단순

[주] ⑥ 생석회피우기(소화)는 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

6-4-2 복잡

[주] ⑥ 생석회피우기(소화)는 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

6-4 문양쌓기

6-4-1 단순

[주] ⑥ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다.

6-4-2 복잡

[주] ⑥ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다.

ㅇ생석회피우기 품 수정

ㅇ생석회피우기 품 수정

조정

6-5 전돌깔기

6-5-3 습식 225㎜×225㎜×45㎜

[주] ④ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

6-5-4 습식 240㎜×240㎜×50㎜

[주] ④ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

6-5-5 습식 240㎜×240㎜×50㎜-‘×’깔기

[주] ④ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

6-5-6 습식 300㎜×300㎜×50㎜

[주] ④ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

6-5 전돌깔기

6-5-3 습식 225㎜×225㎜×45㎜

[주] ④ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다.

6-5-4 습식 240㎜×240㎜×50㎜

[주] ④ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다.

6-5-5 습식 240㎜×240㎜×50㎜-‘×’깔기

[주] ④ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다.

6-5-6 습식 300㎜×300㎜×5

[주] ④ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다.

ㅇ생석회피우기 품 수정

ㅇ생석회피우기 품 수정

ㅇ생석회피우기 품 수정

ㅇ생석회피우기 품 수정

조정

6-6 줄눈바름

6-6-1 전돌벽

[주] ⑤ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

6-6-2 사괴석벽

[주] ⑤ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

6-6 줄눈바름

6-6-1 전돌벽

[주] ⑤ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다.

6-6-2 사괴석벽

[주] ⑤ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다.

ㅇ생석회피우기 품 수정

ㅇ생석회피우기 품 수정

조정

7-0 적용기준

2. 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

4. 수량산출기준은 다음과 같다.

구분	단위	산출식	비고
회벽긁어내기	한면㎡	면적
벽체	한면㎡	면적
외엮기	㎡	면적
앙토바르기	㎡	지붕면적의 75%
당골바르기	㎡	당골벽면적×2면의 75%
포벽	한면㎡	면적
고막이쌓기	㎥	면적×두께
양성바르기	한면㎡	면적
합각벽쌓기	㎡	면적

7-0 적용기준

2. 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다.

4. 수량산출기준은 다음과 같다.

구분	단위	산출식	비고
회벽긁어내기	한면㎡	면적
벽체	한면㎡	면적
외엮기	㎡	면적
앙토바르기	㎡	지붕면적의 75%
당골바르기	㎡	당골벽면적×2면의 75%
포벽	한면㎡	면적
고막이쌓기	㎥	면적×두께
양성바르기	한면㎡	면적
합각벽쌓기	㎡	면적
생석회피우기	100㎏	무게

ㅇ생석회피우기 품 수정

ㅇ신설 항목 수량산출기준 추가

조정

7-3 생석회모르타르(1:1)

[주] ③ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

7-3 생석회모르타르(1:1)

[주] ③ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다.

ㅇ생석회피우기 품 수정

조정

7-4 생석회모르타르(1:3)

[주] ③ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

7-4 생석회모르타르(1:3)

[주] ③ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다.

ㅇ생석회피우기 품 수정

조정

7-8 정벌바르기

7-8-1 회벽바르기

[주] ⑥ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

7-8-2 재사벽바르기

[주] ⑥ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

7-8-3 회사벽바르기

[주] ⑥ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

7-8 정벌바르기

7-8-1 회벽바르기

[주] ⑥ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다.

7-8-2 재사벽바르기

[주] ⑥ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다.

7-8-3 회사벽바르기

[주] ⑥ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다.

ㅇ생석회피우기 품 수정

ㅇ생석회피우기 품 수정

ㅇ생석회피우기 품 수정

조정

7-9 앙토회벽바르기
(㎡당)
구분	규격	단위	수량	비고
진흙 여물		㎥ ㎏	0.01 0.14	초벌
생석회 여물 풀		㎏ ㎏ ㎏	2.25 0.075 0.105	정벌
한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	0.09 0.09 0.04 1
[주] ① 본 품은 초벌바르기 한 후 회벽정벌바르기할 때를 기준으로 한 것이다. ② 진흙은 차지고 부드러운 것으로써 이물질이 섞이지 않은 것을 사용하며, 사용하기 3일 전에 이겨두고 사용 시 다시 묽기를 맞추어 사용한다. ③ 여물은 초벌용은 짚여물, 삼여물 등을 사용하고, 정벌용은 털여물, 삼여물, 종이여물 등을 사용한다. 짚여물을 사용할 때는 잘 마른 볏짚을 30∼90㎜로 잘게 잘라 사용하고, 털여물을 사용할 때는 소털, 말털 등의 동물의 털로서 표백한 것을 풀어서 사용한다. ④ 풀은 해초풀 등을 사용한다. ⑤ 바름두께는 초벌 20㎜, 정벌 3㎜일 때이다. ⑥ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ⑦ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ⑧ 생석회피우기(소화)를 할 경우 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다. ⑨ 당골회벽바르기는 본 품에 인력품을 40%가산한다. ⑩ 비계매기가 필요시 “2-5 강관비계매기(미장·단청공사용)”에 따른다. ⑪ 보양에 소요되는 재료 및 품은 “2-7 보양”에 따른다.

7-9 앙토회벽바르기
(㎡당)
구분	규격	단위	수량	비고
진흙 여물		㎥ ㎏	0.01 0.14	초벌
진흙 모래 여물		㎏ ㎥ ㎏	0.012 0.003 0.034	재벌
생석회 여물 풀		㎏ ㎏ ㎏	2.25 0.075 0.105	정벌
한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	0.16 0.16 0.07 1
[주] ① 본 품은 초벌바르기, 재벌바르기를 한 후 회벽정벌바르기할 때를 기준으로 한 것이다. ② 초벌용 진흙은 차지고 부드러운 것으로써 이물질이 섞이지 않은 것을 사용하며, 사용하기 3일 전에 이겨두고 사용 시 다시 묽기를 맞추어 사용한다. 재벌용은 모래가 섞인 점성이 있는 부드러운 것을 체가름 한 후 사용한다. ③ 여물은 초벌용‧재벌용은 짚여물, 삼여물 등을 사용하고, 정벌용은 털여물, 삼여물, 종이여물 등을 사용한다. 짚여물을 사용할 때는 초벌용은 잘 마른 볏짚을 30∼90㎜로 잘게 잘라 사용하고, 재벌용은 잘 마른 볏짚을 20㎜ 내외로 잘게 잘라서 부드럽게 준 것을 사용한다. 털여물을 사용할 때는 소털, 말털 등의 동물의 털로서 표백한 것을 풀어서 사용한다. ④ 풀은 해초풀 등을 사용한다. ⑤ 바름두께는 초벌 20㎜ 내외, 재벌 8㎜ 내외, 정벌 3㎜ 내외일 때이다. ⑥ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ⑦ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ⑧ 생석회피우기(소화)를 할 경우 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다. ⑨ 비계매기가 필요시 “2-5 강관비계매기(미장·단청공사용)”에 따른다. ⑩ 보양에 소요되는 재료 및 품은 “2-7 보양”에 따른다.

ㅇ재벌바르기 재료 추가

ㅇ재벌바르기 품 추가

ㅇ재벌바르기 과정 추가

ㅇ재벌용 진흙 추가

ㅇ재벌용 여물 추가

ㅇ재벌바름 두께 추가

ㅇ생석회피우기 품 수정

ㅇ당골회벽 가산 내용 삭제

ㅇ주기번호 수정

ㅇ주기번호 수정

조정

7-10 앙토재사벽바르기
(㎡당)
구분	규격	단위	수량	비고
진흙 여물		㎥ ㎏	0.01 0.14	초벌
진흙 생석회 모래 풀		㎥ ㎏ ㎥ ㎏	0.005 3.375 0.0023 0.105	정벌
한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	0.12 0.09 0.07 1
[주] ① 본 품은 초벌바르기 한 후 재사벽정벌바르기할 때를 기준으로 한 것이다. ② 초벌용 진흙은 차지고 부드러운 것으로써 이물질이 섞이지 않은 것을 사용하며, 사용하기 3일 전에 이겨두고 사용 시 다시 묽기를 맞추어 사용한다. 정벌용은 모래가 섞인 점성이 있는 부드러운 것을 체가름 한 후 사용한다. ③ 초벌용 여물은 짚여물, 삼여물 등을 사용한다. 짚여물을 사용할 때는 잘 마른 볏짚을 30∼90㎜로 잘게 잘라 사용한다. ④ 풀은 해초풀 등을 사용한다. ⑤ 바름두께는 초벌 20㎜, 정벌 3㎜일 때이다. ⑥ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ⑦ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ⑧ 생석회피우기(소화)를 할 경우 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다. ⑨ 당골재사벽바르기는 본 품에 인력품을 40%가산한다. ⑩ 비계매기가 필요시 “2-5 강관비계매기(미장·단청공사용)”에 따른다. ⑪ 보양에 소요되는 재료 및 품은 “2-7 보양”에 따른다.

7-10 앙토재사벽바르기
(㎡당)
구분	규격	단위	수량	비고
진흙 여물		㎥ ㎏	0.01 0.14	초벌
진흙 모래 여물		㎏ ㎥ ㎏	0.012 0.003 0.034	재벌
진흙 생석회 모래 풀		㎥ ㎏ ㎥ ㎏	0.005 3.375 0.0023 0.105	정벌
한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	0.16 0.11 0.10 1
[주] ① 본 품은 초벌바르기, 재벌바르기를 한 후 재사벽정벌바르기할 때를 기준으로 한 것이다. ② 초벌용 진흙은 차지고 부드러운 것으로써 이물질이 섞이지 않은 것을 사용하며, 사용하기 3일 전에 이겨두고 사용 시 다시 묽기를 맞추어 사용한다. 재벌용과 정벌용은 모래가 섞인 점성이 있는 부드러운 것을 체가름 한 후 사용한다. ③ 초벌‧재벌용 여물은 짚여물, 삼여물 등을 사용한다. 짚여물을 사용할 때는 초벌용은 잘 마른 볏짚을 30∼90㎜로 잘게 잘라 사용하고, 재벌용은 잘 마른 볏짚을 20㎜ 내외로 잘게 잘라서 부드럽게 준 것을 사용한다, ④ 풀은 해초풀 등을 사용한다. ⑤ 바름두께는 초벌 20㎜ 내외, 재벌 8㎜ 내외, 정벌 3㎜ 내외일 때이다. ⑥ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ⑦ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ⑧ 생석회피우기(소화)를 할 경우 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다. ⑨ 비계매기가 필요시 “2-5 강관비계매기(미장·단청공사용)”에 따른다. ⑩ 보양에 소요되는 재료 및 품은 “2-7 보양”에 따른다.

ㅇ재벌바르기 재료 추가

ㅇ재벌바르기 품 추가

ㅇ재벌바르기 과정 추가

ㅇ재벌용 진흙 추가

ㅇ재벌용 여물 추가

ㅇ재벌바름 두께 추가

ㅇ생석회피우기 품 수정

ㅇ당골재사벽 가산 내용 삭제

ㅇ주기번호 수정

ㅇ주기번호 수정

조정

7-11 양성바르기

[주] ⑥ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

7-11 양성바르기

[주] ⑥ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다.

ㅇ생석회피우기 품 수정

조정

7-12 합각벽쌓기

[주] ⑦ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

7-12 합각벽쌓기

[주] ⑦ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다.

ㅇ생석회피우기 품 수정

신설

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식미장공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인식	0.05 0.03 1
[주] ① 본 품은 정벌, 재벌, 초벌바르기 해체와 해체재 운반을 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 비계매기가 필요시 “2-5 강관비계매기(미장·단청공사용)”에 따른다. ④ 보양 재료 및 품은 “2-7 보양”에 따른다. ⑤ 잡재료는 별도 계상한다.

7-14 앙벽해체

신설

7-15 당골벽해체

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식미장공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인식	0.27 0.14 1
[주] ① 본 품은 정벌, 재벌, 초벌바르기 해체와 해체재 운반을 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 비계매기가 필요시 “2-5 강관비계매기(미장·단청공사용)”에 따른다. ④ 보양 재료 및 품은 “2-7 보양”에 따른다. ⑤ 잡재료는 별도 계상한다.

신설

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
진흙 여물		㎥ ㎏	0.01 0.14	초벌
진흙 모래 여물		㎏ ㎥ ㎏	0.012 0.003 0.034	재벌
생석회 여물 풀		㎏ ㎏ ㎏	2.25 0.075 0.105	정벌
한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	0.47 0.47 0.19 1
[주] ① 본 품은 외엮기, 초벌바르기, 재벌바르기를 한 후 회벽정벌바르기 할 때를 기준으로 한 것이다. ② 초벌용 진흙은 차지고 부드러운 것으로써 이물질이 섞이지 않은 것을 사용하며, 사용하기 3일 전에 이겨두고 사용 시 다시 묽기를 맞추어 사용한다. 재벌용은 모래가 섞인 점성이 있는 부드러운 것을 체가름 한 후 사용한다. ③ 여물은 초벌‧재벌용은 짚여물, 삼여물 등을 사용하고, 정벌용은 털여물, 삼여물, 종이여물 등을 사용한다. 짚여물을 사용할 때는 초벌용은 잘 마른 볏짚을 30∼90㎜로 잘게 잘라 사용하고, 재벌용은 잘 마른 볏짚을 20㎜ 내외로 잘게 잘라서 부드럽게 준 것을 사용한다. 털여물을 사용할 때는 소털, 말털 등의 동물의 털로서 표백한 것을 풀어서 사용한다. ④ 풀은 해초풀 등을 사용한다. ⑤ 바름두께는 초벌 20㎜ 내외, 재벌 8㎜ 내외, 정벌 3㎜ 내외를 기준으로 한 것이다. ⑥ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ⑦ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ⑧ 생석회 피우기(소화)를 할 경우 생석회 100 ㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다. ⑨ 비계매기가 필요시 “2-5 강관비계매기(미장·단청공사용)”에 따른다. ⑩ 보양에 소요되는 재료 및 품은 “2-7 보양”에 따른다.

7-16 당골회벽바르기

신설

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
진흙 여물		㎥ ㎏	0.01 0.14	초벌
진흙 모래 여물		㎏ ㎥ ㎏	0.012 0.003 0.034	재벌
진흙 생석회 모래 풀		㎥ ㎏ ㎥ ㎏	0.005 3.375 0.0023 0.105	정벌
한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	0.46 0.32 0.28 1
[주] ① 본 품은 초벌바르기, 재벌바르기를 한 후 재사벽정벌바르기 할 때를 기준으로 한 것이다. ② 초벌용 진흙은 차지고 부드러운 것으로써 이물질이 섞이지 않은 것을 사용하며, 사용하기 3일 전에 이겨두고 사용시 다시 묽기를 맞추어 사용한다. 재벌용과 정벌용은 모래가 섞인 점성이 있는 부드러운 것을 체가름 한 후 사용한다. ③ 초벌‧재벌용 여물은 짚여물, 삼여물 등을 사용한다. 짚여물을 사용할 때는 초벌용은 잘 마른 볏짚을 30∼90㎜로 잘게 잘라 사용하고, 재벌용은 잘 마른 볏짚을 20㎜ 내외로 잘게 잘라서 부드럽게 준 것을 사용한다. ④ 풀은 해초풀 등을 사용한다. ⑤ 바름두께는 초벌 20㎜ 내외, 재벌 8㎜ 내외, 정벌 3㎜ 내외를 기준으로 한 것이다. ⑥ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ⑦ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ⑧ 생석회 피우기(소화)를 할 경우 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다. ⑨ 비계매기가 필요시 “2-5 강관비계매기(미장·단청공사용)”에 따른다. ⑩ 보양에 소요되는 재료 및 품은 “2-7 보양”에 따른다.

7-17 당골재사벽바르기

신설

7-18 생석회피우기

(100㎏당)

구분	규격	단위	수량	비고
보통인부 공구손료	인력품의 3%	인식	0.13 1
[주] ① 본 품은 생석회 100㎏ 피우기를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 잡재료는 별도 계상한다.

신설

8-12 솟을살창호제작(기계장비)

(짝당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 목재 공구손료	인력품의 3%	인 ㎥ 식	2.1 0.055 1
[주] ① 본 품은 기계장비로 창호재(살과 울거미 등)의 치목(쇠시리 포함)과 조립하는 작업까지를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 창호 규격 가로 785㎜, 세로 2,290㎜, 두께 40㎜를 기준으로 한다. ③ 본 품의 목재수량과 상이한 창호를 제작하고자 할 때는 설계목재수량(할증제외)에 따라 품을 비례 증감할 수 있다.

신설

8-13 아자·완자살창호제작(기계장비)

(짝당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 목재 공구손료	인력품의 3%	인 ㎥ 식	1.29 0.017 1
[주] ① 본 품은 기계장비로 창호재(살과 울거미 등)의 치목(쇠시리 포함)과 조립하는 작업까지를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 창호 규격 가로 630∼808㎜, 세로 1,272∼1,750㎜, 두께 45㎜를 기준으로 한다. ③ 본 품의 목재수량과 상이한 창호를 제작하고자 할 때는 설계목재수량(할증제외)에 따라 품을 비례 증감할 수 있다.

신설

8-14 불발기창호제작(기계장비)

(짝당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 목재 공구손료	인력품의 3%	인 ㎥ 식	1.85 0.027 1
[주] ① 본 품은 기계장비로 창호재(살과 울거미 등)의 치목(쇠시리 포함)과 조립하는 작업까지를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 창호 규격 가로 600∼670㎜, 세로 1800∼1900㎜, 두께 45㎜를 기준으로 한다. ③ 본 품의 목재수량과 상이한 창호를 제작하고자 할 때는 설계목재수량(할증제외)에 따라 품을 비례 증감할 수 있다.

신설

8-15 판문제작(기계장비)

(짝당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 목재 공구손료	인력품의 3%	인 ㎥ 식	0.61 0.032 1
[주] ① 본 품은 기계장비로 창호재(살과 울거미 등)의 치목(쇠시리 포함)과 조립하는 작업까지를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 창호 규격 가로 540∼865㎜, 세로 1,665∼2,200㎜, 두께 40㎜를 기준으로 한다. ③ 본 품의 목재수량과 상이한 창호를 제작하고자 할 때는 설계목재수량(할증제외)에 따라 품을 비례 증감할 수 있다.

신설

8-16 대문제작(기계장비)

(짝당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 목재 공구손료	인력품의 3%	인 ㎥ 식	1.2 0.053 1
[주] ① 본 품은 대문 규격 가로 685㎜, 세로 1,700㎜, 두께 35㎜를 기준으로 한다. ② 본 품에는 제작 및 설치 품이 포함되어 있다. ③ 본 품에는 대문설치를 위한 철물설치품이 포함되어 있으며, 철물제작은 별도 계상한다. ④ 본 품의 목재수량과 상이한 창호를 제작하고자 할 때는 설계목재수량(할증 제외)에 따라 품이 비례 증감할 수 있다.

조정

9-0 적용기준

1. 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

9-0 적용기준

1. 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다.

ㅇ생석회피우기 품 수정

조정

9-4 방바닥미장바르기

[주] ④ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

9-4 방바닥미장바르기

[주] ④ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다.

ㅇ생석회피우기 품 수정

조정

9-6 부뚜막설치

[주] ⑥ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

9-6 부뚜막설치

[주] ⑥ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다.

ㅇ생석회피우기 품 수정

조정

9-7 굴뚝설치

9-7-1 전축굴뚝

[주] ⑥ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

9-7-2 오지굴뚝

[주] ④ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

9-7-3 와편굴뚝

[주] ④ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

9-7 굴뚝설치

9-7-1 전축굴뚝

[주] ⑥ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다.

9-7-2 오지굴뚝

[주] ④ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부  0.13인을 가산한다.

9-7-3 와편굴뚝

[주] ④ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부  0.13인을 가산한다.

ㅇ생석회피우기 품 수정

ㅇ생석회피우기 품 수정

ㅇ생석회피우기 품 수정

조정

11-0 적용기준

4. 수량산출기준은 다음과 같다.

구분	단위	산출식	비고
할석	㎥	체적
치석	㎡	가공면적
석재해체･쌓기	㎥	체적
성곽	㎥	성벽면적× 뒤뿌리 평균두께	석축 동일
채움석해체･쌓기	㎥	체적
바닥박석깔기	㎡	바닥면적
여장설치	㎥	체적	총안 포함
거친돌계단설치	㎥	체적
마름돌계단설치	㎥	체적
거친돌계단해체	㎥	체적
마름돌계단해체	㎥	체적
정다듬 (거친다듬, 무쇠정)	㎡	가공면적	정벼리기 포함
정다듬 (고운다듬, 무쇠정)	㎡	가공면적
할석(기계장비)	㎥	체적
형태가공(기계장비)	㎥	체적

11-0 적용기준

4. 수량산출기준은 다음과 같다.

구분	단위	산출식	비고
할석	㎥	체적
치석	㎡	가공면적
석재해체･쌓기	㎥	체적
성곽	㎥	성벽면적× 뒤뿌리 평균두께	석축 동일
채움석해체･쌓기	㎥	체적
바닥박석깔기	㎡	바닥면적
여장설치	㎥	체적	총안 포함
거친돌계단설치	㎥	체적
마름돌계단설치	㎥	체적
거친돌계단해체	㎥	체적
마름돌계단해체	㎥	체적
정다듬 (거친다듬, 무쇠정)	㎡	가공면적	정벼리기 포함
정다듬 (고운다듬, 무쇠정)	㎡	가공면적
할석(기계장비)	㎥	체적
형태가공(기계장비)	㎡	가공면적

ㅇ단위 수정

조정

11-35 형태가공(기계장비)
11-35-1 원형
(㎥당)
구분	규격	단위	수량	비고
한식석공 한식석공조공 공구손료	인력품의 3%	인인식	0.59 0.15 1
[주] 본 품은 기계장비(그라인더 등)를 사용하여 단면이 원형인 돌기둥, 장초석 등을 가공할 때를 기준으로 한 것이다.

11-35-2 사각형
(㎥당)
구분	규격	단위	수량	비고
한식석공 한식석공조공 공구손료	인력품의 3%	인인식	0.49 0.12 1
[주] 본 품은 기계장비(그라인더 등)를 사용하여 단면이 사각형인 돌기둥, 장초석 등을 가공할 때를 기준으로 한 것이다.

11-35 형태가공(기계장비)
11-35-1 원형
(㎡당)
구분	규격	단위	수량	비고
한식석공 한식석공조공 공구손료	인력품의 3%	인인식	0.59 0.15 1
[주] 본 품은 기계장비(그라인더 등)를 사용하여 단면이 원형인 돌기둥, 장초석 등을 가공할 때를 기준으로 한 것이다.

11-35-2 사각형
(㎡당)
구분	규격	단위	수량	비고
한식석공 한식석공조공 공구손료	인력품의 3%	인인식	0.49 0.12 1
[주] 본 품은 기계장비(그라인더 등)를 사용하여 단면이 사각형인 돌기둥, 장초석 등을 가공할 때를 기준으로 한 것이다.

ㅇ단위 수정

ㅇ단위 수정

조정

15-0 적용기준

1. 담장공사 시

④ 담장지붕이기는 “5-15 담장기와이기”에 따른다.

15-0 적용기준

1. 담장공사 시

④ 담장지붕이기는 “5-12 담장기와이기”에 따른다.

ㅇ항목 번호 수정

조정

15-4 판축담쌓기

[주] ⑤ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

15-4 판축담쌓기

[주] ⑤ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다.

ㅇ생석회피우기 품 수정

조정

15-6 토석담쌓기

[주] ③ 토석담쌓기 후 담장면마감을 할 경우에는 다음에 따라 품을 계상한다.

[주] 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

15-6 토석담쌓기

[주] ③ 토석담쌓기 후 담장면마감을 할 경우에는 다음에 따라 품을 계상한다.

[주] 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다.

ㅇ생석회피우기 품 수정

조정

15-9 사괴석담쌓기

[주] ② 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

15-9 사괴석담쌓기

[주] ② 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다.

ㅇ생석회피우기 품 수정

□ 2017년 문화재수리 표준품셈 개정 세부 내용

2017년 문화재수리 표준품셈 개정(안)