2018년도 문화재수리 표준품셈 개정 세부내용

( 전체 11공종 49항목 )

ㅇ (항목신설)  6공종 20항목

제3장 기초공사	3-18 초석해체(기계장비)
	3-18-1 초석해체(기계장비)_거친돌
	3-18-2 초석해체(기계장비)_마름돌
	3-19 초석설치(기계장비)
	3-19-1 초석설치(기계장비)_거친돌
	3-19-2 초석설치(기계장비)_마름돌
제4장 목 공 사	4-48 평(말굽)서까래치목(자연목)
제5장 지붕공사	5-29 초가군새해체
	5-30 초가군새설치
	5-31 담장기와해체
제7장 미장공사	7-19 고막이해체
제9장 온돌공사	9-8 굴뚝해체
	9-8-1 전축굴뚝
	9-8-2 오지굴뚝
	9-8-3 와편굴뚝
	9-9 연도해체
	9-10 연도설치
제15장 기타공사	15-11 와편담해체
	15-11-1 와편담해체(문양없음)
	15-11-2 와편담해체(문양있음)
	15-12 와편담쌓기
	15-12-1 와편담쌓기(문양없음)
	15-12-2 와편담쌓기(문양있음)
	15-13 토석담해체
	15-14 사괴석만들기(전동공구)

ㅇ (내용조정)  10공종 29항목

제1장 적용기준	1-18 품질관리비
	1-19 산업안전보건관리비
	1-27 환경관리비
	1-28 안전관리비
	1-30 조사연구
제4장 목공사	4-0 적용기준
	4-27 드잡이공사
제5장 지붕공사	5-0 적용기준
제7장 미장공사	7-0 적용기준
	7-1 벽체해체
	7-14 앙벽해체
	7-15 당골벽해체
제8장 창호공사	8-0 적용기준
제9장 온돌공사	9-0 적용기준
	9-7 굴뚝쌓기 9-7-1 전축굴뚝 9-7-2 오지굴뚝 9-7-3 와편굴뚝
제11장 석공사	11-0 적용기준
제13장 단청공사	13-0 적용기준
	13-8 석간주가칠
	13-9 뇌록가칠
	13-10 뇌록가칠(창호)
	13-12 먹긋기
	13-13 색긋기
제15장 기타공사	15-0 적용기준
	15-6 토석담쌓기
	15-10 사괴석만들기
제16장 보존처리공사	16-1 방염제도포(3회)
	16-1 방부방충제도포(3회)

구 분

당    초

개    정

비    고

제1장 적용기준

조정

1-18  품질관리비

1. 품질관리에 필요한 비용은 건설기술 진흥법 제56조 제1항의 규정에 따라 공사금액에 계상하여야 한다.

1-18  품질관리비

1. 품질관리에 필요한 비용은 건설기술 진흥법 제56조 제1항의 규정을 준용하여 관련 항목을 공사금액에 별도 계상할 수 있다.

ㅇ 품질관리 필요 시 관련 항목 별도 계상

※ 법적 의무 아님

조정

1-19  산업안전보건관리비

1. 문화재수리현장에서 산업재해 예방에 필요한 산업안전보건관리비는 산업안전보건법 제30조 제1항의 규정에 의거 공사금액에 계상한다.

2. 공사금액에 계상된 산업안전보건관리비는 노동부가 고시한 “건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준” 별표2의 사용내역 및 기준에 따라 사용한다.

1-19  산업안전보건관리비

1. 문화재수리현장에서 산업재해 예방에 필요한 산업안전보건관리비는 산업안전보건법 제30조 제1항의 규정에 의거 공사금액에 계상한다.

2. 공사금액에 계상된 산업안전보건관리비는 고용노동부가 고시한 “건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준” 별표2의 사용내역 및 기준에 따라 사용한다.

조정

1-27  환경관리비

건설공사에서 환경오염을 방지하고 폐기물을 적정하게 처리하기 위해 필요한 환경보전비⋅폐기물처리 및 재활용비 등 환경관리비는 건설기술 진흥법 시행규칙 제61조의 규정에 따른다.

1-27  환경관리비

문화재수리 시 환경오염을 방지하고 폐기물을 적정하게 처리하기 위해 필요한 환경보전비⋅폐기물처리 및 재활용비 등 환경관리비는 건설기술 진흥법 시행규칙 제61조의 규정을 준용하여 별도 계상할 수 있다.

ㅇ 환경관리에 필요한 관련 항목 별도 계상

※ 법적 의무 아님

조정

1-28  안전관리비

1. 건설기술 진흥법 제62조 제2항의 규정에 따라 건설공사의 안전관리에 필요한 안전관리비를 공사금액에 계상하여야 하며, 이 비용에는 같은 법 제60조 제1항 규정에 따라 다음과 같은 항목이 포함되어야 한다.

① 안전관리계획의 작성 및 검토 비용

② 같은 법 시행령 제100조 제1항 제1호 및 제3호에 따른 안전점검 비용

③ 발파⋅굴착 등의 건설공사로 인한 주변 건축물 등의 피해방지대책 비용

④ 공사장 주변의 통행안전관리대책 비용

⑤ 계측장비, 폐쇄회로 텔레비전 등 안전 모니터링 장치의 설치⋅운용 비용

⑥ 같은 법 제62조 제7항에 따른 가설구조물의 구조적 안전성 확인에 필요한 비용

2. 이 비용은 건설기술 진흥법 시행규칙 제60조 제2항에서 규정하고 있는 기준에 따라 공사금액에 계상하여야 한다.

1-28  안전관리비

1. 문화재수리 시 안전관리에 필요한 안전관리비는 건설기술진흥법 제62조의 규정을 준용하여 공사금액에 다음과 같은 항목을 계상할 수 있다.

① 안전관리계획의 작성 및 검토 비용

② 같은 법 시행령 제100조 제1항의 규정에 의한 안전점검비용

③ 발파⋅굴착 등의 공사로 인한 주변 건축물 등의 피해방지대책 비용

④ 공사장 주변의 통행안전관리대책 비용

⑤ 계측장비, 폐쇄회로 텔레비전 등 안전 모니터링 장치의 설치⋅운용 비용

⑥ 같은 법 제62조 제7항에 따른 가설구조물의 구조적 안전성 확인에 필요한 비용

2. 이 비용은 건설기술 진흥법 시행규칙 제60조 제2항에서 규정하고 있는 기준에 따라 공사금액에 계상하여야 한다.

ㅇ 안전관리에 필요한
관련 항목 별도 계상

※ 법적 의무 아님

조정

1-30 조사연구

실측조사, 단청조사연구(단청보호조치 포함), 목재연륜연대조사, 과학적조사(시료채취, 성분분석, 비파괴 조사, 손상요인 조사, 물성조사 등) 등 각종 조사연구가 필요한 경우에는 별도로 계상한다.

1-30 조사연구

사전조사, 해체조사, 실측조사, 단청조사연구(단청보호조치 포함), 목재연륜연대조사, 과학적조사(시료채취, 성분분석, 비파괴 조사, 손상요인 조사, 물성조사 등) 및  등 각종 조사연구가 필요한 경우에는 별도로 계상한다.

ㅇ 사전조사 및 해체조사 별도계상 근거 마련

제3장 기초공사

신설

3-18 초석해체(기계장비)

3-18-1 초석해체(기계장비)_거친돌

(개소당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식석공 한식석공조공 보통인부 기계장비 공구손료	인력품의 2%	인 인 인 hr 식	0.07 0.03 0.02 0.48 1
[주] ① 본 품은 평탄한 지형에서 거친돌초석을 묶고 기계장비로 들어올려 해체할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 잡재료는 별도 계상한다.

3-18-2 초석해체(기계장비)_마름돌

(개소당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식석공 한식석공조공 보통인부 기계장비 공구손료	인력품의 2%	인 인 인 hr 식	0.04 0.02 0.01 0.40 1
[주] ① 본 품은 평탄한 지형에서 마름돌초석을 묶고 기계장비로 들어올려 해체할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 잡재료는 별도 계상한다.

ㅇ기계장비 : 굴착기 등

ㅇ현장여건 : 평탄한 지형

신설

3-19 초석설치(기계장비)

3-19-1 초석설치(기계장비)_거친돌

(개소당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식석공 한식석공조공 보통인부 기계장비 공구손료	인력품의 2%	인 인 인 hr 식	0.10 0.03 0.02 0.80 1
[주] ① 본 품은 평탄한 지형에서 거친돌초석을 묶고 기계장비로 들어올려 설치할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 본 품에는 사춤재료 비빔품이 포함되어 있다. ④ 사춤재료 등 잡재료는 별도 계상한다.

3-19-2 초석설치(기계장비)_마름돌

(개소당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식석공 한식석공조공 보통인부 기계장비 공구손료	인력품의 2%	인 인 인 hr 식	0.10 0.03 0.02 0.88 1
[주] ① 본 품은 평탄한 지형에서 마름돌초석을 묶고 기계장비로 들어올려 설치할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 본 품에는 사춤재료 비빔품이 포함되어 있다. ④ 사춤재료 등 잡재료는 별도 계상한다.

ㅇ기계장비 : 굴착기 등

ㅇ현장여건 : 평탄한 지형

제4장 목공사

조정

4-0 적용기준

6. 치목 시

⑤ 기계장비는 전기대패, 전기톱, 전기드릴, 전기샌더 등을 말한다.

11. 수량산출기준은 다음과 같다.

[주] ⑦수량산출기준 도식

㉰ 부연, 살미, 주두 등 : 최대단면 기준

a×b×ℓ / a×b×h

4-0 적용기준

6. 치목 시

⑤ 전동공구는 전기로 작동하는 전기대패, 전기톱, 전기드릴, 전기샌더 및 엔진으로 작동하는 엔진톱 등의 휴대용 수공구를 말한다.

11. 수량산출기준은 다음과 같다.

[주] ⑦수량산출기준 도식

㉰ 부연, 살미, 주두‧소로 등 : 최대단면 기준

a×b×ℓ / a×b×h

살미                         주두‧소로

ㅇ용어변경

주두/소로

조정

4-27 드잡이공사

(개소당)

구분	규격	단위	수량	비고
드잡이공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	0.54 0.38 0.22 1
[주] ① 본 품은 서까래, 벽체까지 해체된 상태에서 드잡이할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 변형확인, 버팀목설치, 변형잡기, 변형보강, 버팀목해체까지를 기준으로 한 것이다. ③ 본 품은 유압잭, 체인블록(턴버클 등)을 사용할 때를 기준으로 한 것이다. ④ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ⑤ 보강철물 및 버팀목 등의 재료는 별도 계상한다.

4-27 드잡이공사

(개소당)

구분	규격	단위	수량	비고
드잡이공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	0.54 0.38 0.22 1
[주] ① 본 품은 서까래, 벽체까지 해체된 상태에서 드잡이할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 변형확인, 버팀목설치, 변형잡기, 변형보강, 버팀목해체까지를 기준으로 한 것이다. ③ 본 품은 나사잭, 체인블록(턴버클 등)을 사용할 때를 기준으로 한 것이다. ④ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ⑤ 보강철물 및 버팀목 등의 재료는 별도 계상한다.

ㅇ용어변경

신설

4-48 평(말굽)서까래치목(자연목)

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	9.18 5.51 4.59 1
[주] ① 본 품은 휘어짐 등이 있는 원목(原木)을 껍질만 벗기고 원형으로 치목할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 후리기가 포함되어 있다.

ㅇ자연목 : 휘어짐 등이 있는 원목

제5장 지붕공사

조정

5-0 적용기준

9. 수량산출기준은 다음과 같다.

⑨ 초가지붕

구분	단위	산출식	비고
초가알매흙치기	㎥	보토다짐과 동일
초가지붕 처마기스락설치	㎡	설치면적 (뒷길이 포함)
이엉엮기	m	이엉길이
이엉이기	㎡	지붕면적
용마름엮기	m	용마름길이
용마름이기	m	용마름설치길이
고사새끼엮기	㎡	기왕이기와 동일
연죽설치	m	연죽설치 길이
초가지붕해체	㎡	해체면적

5-0 적용기준

9. 수량산출기준은 다음과 같다.

⑨ 초가지붕

구분	단위	산출식	비고
초가알매흙치기	㎥	보토다짐과 동일
초가지붕 처마기스락설치	㎡	설치면적 (뒷길이 포함)
이엉엮기	m	이엉길이
이엉이기	㎡	지붕면적
용마름엮기	m	용마름길이
용마름이기	m	용마름설치길이
고사새끼엮기	㎡	기왕이기와 동일
연죽설치	m	연죽설치 길이
초가지붕해체	㎡	해체면적
초가군새해체	㎡	해체면적
초가군새설치	㎡	설치면적

ㅇ초가군새해체/설치 추가

신설

5-29 초가군새해체

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
특별인부 공구손료	인력품의 3%	인식	0.01 1
[주] ① 본 품은 초가군새 해체 및 운반까지를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 잡재료는 별도 계상한다.

신설

5-30 초가군새설치

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
특별인부 공구손료	인력품의 2%	인식	0.01 1
[주] ① 본 품은 볏짚을 사용할 때의 품이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

신설

5-31 담장기와해체

(m당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	0.05 0.05 0.09 1
[주] ① 본 품은 해체재를 재사용할 때를 기준으로 한다. ② 본 품에는 소운반폼이 포함되어 있다. ③ 잡재료는 별도 계상한다.

제7장 미장공사

조정

7-0 적용기준

6. 수량산출기준은 다음과 같다.

구분	단위	산출식	비고
회벽긁어내기	한면㎡	면적
벽체	한면㎡	면적
외엮기	㎡	면적
앙토바르기	㎡	지붕면적의 75%
당골바르기	㎡	당골벽면적 ×2면의 75%
포벽	한면㎡	면적
고막이쌓기	㎥	면적×두께
양성바르기	한면㎡	면적
합각벽쌓기	㎡	면적
생석회피우기	100㎏	무게

7-0 적용기준

6. 수량산출기준은 다음과 같다.

구분	단위	산출식	비고
회벽긁어내기	한면㎡	면적
벽체	한면㎡	면적
외엮기	㎡	면적
앙토바르기	㎡	지붕면적의 75%
당골바르기	㎡	당골벽면적 ×2면의 75%
포벽	한면㎡	면적
고막이쌓기	㎥	면적×두께
고막이해체	㎡	면적
양성바르기	한면㎡	면적
합각벽쌓기	㎡	면적
생석회피우기	100㎏	무게

ㅇ고막이해체 추가

조정

7-1 벽체해체

(한면㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
보통인부 공구손료	인력품의 2%	인식	0.08 1
[주] ① 본 품은 정벌, 재벌, 초벌바르기 및 외엮기해체와 해체재정리를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 사전조사 및 해체조사 폼은 별도 계상한다. ④ 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다. ⑤ 보양에 소요되는 재료 및 품은 “2-7 보양”에 따른다. ⑥ 잡재료는 별도로 계상한다.

7-1 벽체해체

(한면㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	0.04 0.02 0.02 1
[주] ① 본 품은 정벌, 재벌, 초벌바르기 및 외엮기해체와 해체재 정리를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 사전조사 및 해체조사 폼은 별도 계상한다. ③ 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다. ④ 보양에 소요되는 재료 및 품은 “2-7 보양”에 따른다. ⑤ 잡재료는 별도로 계상한다.

ㅇ직종 수정

-미장공:조공:인부

ㅇ사전조사 및 해체조사는 1-30 조사연구 항목으로 조정

조정

7-14 앙벽해체

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식미장공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인식	0.05 0.03 1
[주] ① 본 품은 정벌, 재벌, 초벌바르기 해체와 해체재 운반을 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다. ④ 보양에 소요되는 재료 및 품은 “2-7 보양”에 따른다. ⑤ 잡재료는 별도로 계상한다.

7-14 앙벽해체

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	0.04 0.02 0.02 1
[주] ① 본 품은 정벌, 재벌, 초벌바르기 해체와 해체재 정리를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다. ④ 보양에 소요되는 재료 및 품은 “2-7 보양”에 따른다. ⑤ 잡재료는 별도로 계상한다.

ㅇ직종 수정

-미장공:조공:인부

조정

7-15 당골벽해체

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식미장공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인식	0.27 0.17 1
[주] ① 본 품은 정벌, 재벌, 초벌바르기 해체와 해체재 운반을 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다. ④ 보양에 소요되는 재료 및 품은 “2-7 보양”에 따른다. ⑤ 잡재료는 별도로 계상한다.

7-15 당골벽해체

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	0.22 0.09 0.13 1
[주] ① 본 품은 정벌, 재벌, 초벌바르기 해체와 해체재 정리를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다. ④ 보양에 소요되는 재료 및 품은 “2-7 보양”에 따른다. ⑤ 잡재료는 별도로 계상한다.

ㅇ직종 수정

-미장공:조공:인부

신설

7-19 고막이해체

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	0.62 0.51 0.14 1
[주] ① 본 품의 해체는 정벌, 초벌바르기 및 잡석 해체와 해체재 정리를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 시근담을 해체할 경우에는 1㎥당 한식미장공 0.57인, 한식미장공조공 0.47인, 인부 0.13인을 가산한다. ④ 보양에 소요되는 재료 및 품은 “2-7 보양”에 따른다. ⑤ 잡재료는 별도로 계상한다.

제8장 창호공사

조정

8-0 적용기준

8-0 적용기준

2. 전동공구는 전기로 작동하는 전기대패, 전기톱, 전기드릴, 전기샌더 및 엔진으로 작동하는 엔진톱 등의 휴대용 수공구를 말한다.

ㅇ용어추가

제9장 온돌공사

조정

9-0 적용기준
5. 수량산출기준은 다음과 같다.

구분	단위	산출식	비고
아궁이설치	개소	아궁이 수
굴뚝설치	개소	굴뚝 수
온돌해체 고래설치 구들놓기 방바닥미장바르기	㎡	바닥면적
부뚜막설치	㎡	바닥면적

9-0 적용기준
5. 수량산출기준은 다음과 같다

구분	단위	산출식	비고
아궁이설치	개소	아궁이 수
굴뚝해체 굴뚝설치	㎡	둘레표면적
온돌해체 고래설치 구들놓기 방바닥미장바르기 부뚜막설치	㎡	바닥면적
연도해체 연도설치	m	연도길이

ㅇ단위기준 변경

: 개소>둘레㎡

ㅇ연도해체/설치 추가

조정

9-7 굴뚝쌓기

9-7-1 전축굴뚝

(개소당)

구분	규격	단위	수량	비고
연가 암키와 수키와 암막새 수막새 망와 전돌(건식) 전돌(습식) 모래 진흙 마사토 생석회 온돌공· 한식미장공 온돌공조공· 한식미장조공 한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	소와 소와 소와 소와 소와 190×90×57㎜ 190×90×57㎜ 인력품의 3%	매 매 매 매 매 매 매 매 ㎥ ㎥ ㎥ ㎏ 인 인 인 인 인 식	설계량 91 35 27 27 4 221.1 353.07 0.64 0.16 0.04 598.05 7.50 4.28 1.05 1.00 0.94 1
[주] ① 본 품은 규격은 1,000㎜×775㎜×2,780㎜인 전축굴뚝을 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 건식쌓기 높이 650㎜ 내외, 습식쌓기 높이 1,425㎜ 내외를 기준으로 한 것이다. ③ 본 품에는 굴뚝개자리설치품이 포함되어 있다. ⑤ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ⑥ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다. ⑦ 줄눈바름은 별도 계상하되, “6-6 줄눈바름/6-6-1 전돌벽”에 따른다. ⑧ 비계매기는 필요 시 별도 계상한다. ④ 본 품에는 굴뚝상부에 기와이기, 마루기와이기, 연가설치품이 포함되어 있다.

9-7 굴뚝쌓기

9-7-1 전축굴뚝(문양있음)

(둘레㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
오지관(토관)	φ180×500㎜	매	설계량
전돌(건식) 전돌(습식) 모래 진흙 마사토 생석회	190×90×57㎜ 190×90×57㎜	매 매 ㎥ ㎥ ㎥ ㎏	22.4 35.8 0.07 0.01 0.04 60.6	굴뚝둘레면적
온돌공· 한식미장공 온돌공조공· 한식미장조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	0.76 0.44 0.83 1
[주] ① 본 품은 1,000㎜×775㎜×2,780㎜(굴뚝상부기와 제외)인 문양 있는 전축굴뚝을 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 건식쌓기 높이 650㎜ 내외, 습식쌓기 높이 1,425㎜ 내외를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 굴뚝개자리설치, 속채움 품이 포함되어 있다. ③ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ④ 굴뚝상부 기와이기, 마루기와이기, 연가설치는 기와이기 면적 1㎡당 한식와공 0.14인, 한식와공조공 0.13인, 보통인부 0.03인을 별도 가산하며, 재료는 별도 계상한다. ⑤ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다. ⑥ 줄눈바름은 별도 계상하되, “6-6 줄눈바름/6-6-1 전돌벽”에 따른다. ⑦ 비계매기는 필요 시 별도 계상한다.

ㅇ단위기준 변경

: 개소>둘레㎡

9-7-2 전축굴뚝(문양없음)

(둘레㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
오지관(토관)	φ180×500㎜	매	설계량
전돌(건식) 전돌(습식) 모래 진흙 마사토 생석회	190×90×57㎜ 190×90×57㎜	매 매 ㎥ ㎥ ㎥ ㎏	22.4 35.8 0.07 0.01 0.04 60.6	굴뚝둘레면적
온돌공· 한식미장공 온돌공조공· 한식미장조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	0.53 0.30 0.06 1
[주] ① 본 품은 810㎜×810㎜×1,930㎜(굴뚝상부기와 제외)인 문양 없는 전축굴뚝을 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 굴뚝개자리설치, 속채움 품이 포함되어 있다. ③ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ④ 굴뚝상부 기와이기, 마루기와이기, 연가설치는 기와이기 1㎡당 한식와공 0.14인, 한식와공조공 0.13인, 보통인부 0.03인을 별도 가산하며, 재료는 별도 계상한다. ⑤ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다. ⑥ 줄눈바름은 별도 계상하되, “6-6 줄눈바름/6-6-1 전돌벽”에 따른다. ⑦ 비계매기는 필요 시 별도 계상한다.

ㅇ모니터링 결과 반영

조정

9-7-2 오지굴뚝

(개소당)

구분	규격	단위	수량	비고
오지관(토관) 전돌 생석회 모래 온돌공· 한식미장공 온돌공조공· 한식미장조공 보통인부 공구손료	φ180×1,100㎜ 190×90×57㎜ 인력품의 3%	개 매 ㎏ ㎥ 인 인 인 식	1 41 30.35 0.08 0.25 0.74 0.12 1
[주] ① 본 품은 규격은 430㎜×320㎜×500㎜인 오지굴뚝을 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 굴뚝개자리설치품이 포함되어 있다. ③ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ④ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다.

9-7-3 오지굴뚝

(둘레㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
오지관(토관) 전돌 생석회 진흙 온돌공· 한식미장공 온돌공조공· 한식미장조공 보통인부 공구손료	φ180×500㎜ 190×90×57㎜ 인력품의 3%	개 매 ㎏ ㎥ 인 인 인 식	1 54.67 40.47 0.11 0.33 0.99 0.16 1
[주] ① 본 품은 규격은 430㎜×320㎜×500㎜인 오지굴뚝을 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 굴뚝개자리설치품이 포함되어 있다. ③ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ④ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다.

ㅇ단위기준 변경

: 개소>둘레㎡

조정

9-7-3 와편굴뚝

(개소당)

구분	규격	단위	수량	비고
연가 암키와 생석회 모래 온돌공· 한식미장공 온돌공조공· 한식미장조공 보통인부 공구손료	중와 인력품의 3%	개 매 ㎏ ㎥ 인 인 인 식	설계량 40 130.1 0.33 0.48 0.40 0.11 1
[주] ① 본 품은 규격은 600㎜×600㎜×820㎜인 와편굴뚝을 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 굴뚝개자리설치, 연가설치품이 포함되어 있다. ③ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ④ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다.

9-7-4 와편굴뚝

(둘레㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
연가 암키와 생석회 진흙 온돌공· 한식미장공 온돌공조공· 한식미장조공 보통인부 공구손료	중와 인력품의 3%	개 매 ㎏ ㎥ 인 인 인 식	설계량 20.31 66.01 0.17 0.25 0.21 0.06 1
[주] 본 품은 규격은 600㎜×600㎜×820㎜인 와편굴뚝을 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 굴뚝개자리설치, 연가설치품이 포함되어 있다. ③ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ④ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다.

ㅇ단위기준 변경

: 개소>둘레㎡

신설

9-8 굴뚝해체

9-8-1 전축굴뚝

(둘레㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
온돌공· 한식미장공 온돌공조공· 한식미장공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	0.21 0.17 0.06 1
[주] ① 본 품은 규격 810㎜×810㎜×1,930㎜인 전축굴뚝을 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 연가·굴뚝상부기와, 전벽돌·속채움, 지대석·개자리, 속채움 해체 및 해체재 정리를 기준으로 한 것이다. ③ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ④ 사전조사 및 해체조사 품은 별도로 계상한다. ⑤ 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장·단청공사사용)”에 따른다. ⑥ 잡재료는 별도로 계상한다.

ㅇ단위기준 변경

: 개소>둘레㎡

신설

9-8-2 오지굴뚝

(둘레㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
온돌공· 한식미장공 온돌공조공·한식미장공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	0.26 0.22 0.06 1
[주] ① 본 품은 규격 430㎜×430㎜×510㎜인 오지굴뚝을 기준으로 한 것이다. ② 본 품의 해체는 미장바름, 토관, 전벽돌·속채움, 지대석·굴뚝개자리 해체 및 해체재 정리를 기준으로 한 것이다. ③ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ④ 사전조사 및 해체조사 품은 별도 계상한다. ⑤ 잡재료는 별도로 계상한다.

신설

9-8-3 와편굴뚝

(둘레㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
온돌공· 한식미장공 온돌공조공·한식미장공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	0.11 0.09 0.03 1
[주] ① 본 품은 규격 600㎜×600㎜×1,230㎜인 와편굴뚝을 기준으로 한 것이다. ② 본 품의 해체는 미장바름, 와편·속채움, 토관, 지대석·굴뚝개자리해체 및 해체재 정리를 기준으로 한 것이다. ③ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ④ 사전조사 및 해체조사 품은 별도 계상한다. ⑤ 잡재료는 별도로 계상한다.

신설

9-9 연도해체

(m당)

구분	규격	단위	수량	비고
온돌공․ 한식미장공 온돌공조공․ 한식미장조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	0.14 0.12 0.03 1
[주] ① 본 품의 해체는 정벌·초벌바름 해체, 연도 상판석·측벽 해체 및 해체재 정리를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 사전조사 및 해체조사 품은 별도 계상한다. ④ 잡재료는 별도 계상한다.

신설

9-10 연도설치

(m당)

구분	규격	단위	수량	비고
막돌 판석 진흙 생석회 온돌공․ 한식미장공 온돌공조공․ 한식미장조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	매 매 ㎥ ㎏ 인 인 인 식	16 2.5 0.20 13.0 0.47 0.15 0.10 1
[주] ① 본 품은 규격 300㎜×300㎜×2,000㎜인 연도를 설치할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다.

제11장 석공사

조정

11-0 적용기준

5. 치석

11-0 적용기준

5. 치석

⑥ 전동공구는 전기 또는 압축공기로 작동하는 그라인더, 착암기, 에어공구 등 휴대용 수공구를 말한다.

⑦ 기계장비는 크레인, 굴착기 등을 말한다.

ㅇ용어정의 추가

- 전동공구 및 기계장비 구분

제13장 단청공사

조정

13-0 적용기준

4. 소규모 공사

단청공사 수량이 15㎡ 이하일 경우에는 인력품을 50% 가산한다.

단, 제1장 적용기준의 소단위공사와 둘 중 하나만을 적용한다.

5. 편수산정기준은 다음과 같으며, 모로단청, 금모로단청, 금단청, 별화, 벽화에 적용한다.

채색 : 15㎡당 1인

6. 수량산출기준은 다음과 같다.

구분	단위	산출식		비고
원형부재	㎡	면	2×π×r×ℓ
		마구리	π×r²
각형부재	㎡	면	(a 또는 b)×ℓ×면의수
		마구리	a×b
판재	㎡	면	a×b
[주] ⑥ 부재마다 단청문양별(가칠, 긋기, 모로, 금모로, 금단청)로 면적을 산출한다. ⑦ 수량산출도식 ㉮ 창방, 평방, 장여, 납도리, 인방 등 : 최대단면 기준 - 측면 모로단청 : b×ℓ×2면(가칠) b×ℓ1×2×2면(채색) 금·금모로단청 : b×ℓ×2면(가칠) b×ℓ×2×2면(채색) - 배면 : 벽체의 유무에 따라 가감한다. ㉳ 주두·소로 : 최대단면 기준 - 측면 : a×h×4면

13-0 적용기준

4. 고색단청

고색단청할 때는 다음 기준에 따라 가칠, 긋기, 모로, 금모로, 금단청 항목에 고색 조채에 필요한 인력품(특수화공)을 1회 별도 가산한다.

① 고색단청면적 20㎡ 이하일 경우

∘가칠 : 0.14인

∘긋기 : 0.70인

∘모로, 금모로, 금단청 : 1.82인

② 고색단청면적 20㎡ 초과할 경우

∘가칠 : 0.21인

∘긋기 : 1.05인

∘모로, 금모로, 금단청 : 2.73인

5. 소규모 공사

단청공사 수량이 15㎡ 이하일 경우에는 인력품을 50% 가산한다.

단, 제1장 적용기준의 소단위공사와 둘 중 하나만을 적용한다.

6. 편수산정기준은 다음과 같으며, 모로단청, 금모로단청, 금단청, 별화, 벽화에 적용한다.

채색 : 15㎡당 1인

7. 수량산출기준은 다음과 같다.

구분	단위	산출식		비고
원형부재	㎡	면	2×π×r×ℓ
		마구리	π×r²
각형부재	㎡	면	(a 또는 b)×ℓ×면의수
		마구리	a×b
판재	㎡	면	a×b
[주] ⑥ 부재마다 가칠 면적과 단청문양별(긋기, 모로, 금모로, 금단청) 면적을 각각 산출한다. ⑦ 수량산출도식 ㉮ 대량, 창방, 평방, 장여, 납도리, 인방 등 : 최대단면 기준 - 측면 모로단청 : b×ℓ×2면(가칠) b×ℓ1×2×2면(채색) 금·금모로단청 : b×ℓ×2면(가칠) b×ℓ×2면(채색) - 밑면 : 벽체의 유무에 따라 가감한다. ㉳ 주두·소로 : 최대단면 기준 - 측면 : a×h×4면 주두‧소로

ㅇ고색조채 품 가산

※ 총 인력품에 추가로 고색 조채품 1회 가산 (1㎡마다 고색 조채품 가산 아님)

ㅇ단청면적 산출방법

: 뇌록가칠 면적 + 단청문양별 면적

ㅇ오기 수정

조정

13-8 석간주가칠
(㎡당)
구분	규격	단위	수량	비고
Iron Oxide Red 아교 화공 공구손료	인력품의 3%	g g 인 식	95 39 0.03 1
[주] ① 본 품은 2회 가칠을 기준으로 한 것이다. ② 고색단청(석간주가칠-기둥, 벽체)할 때는 품을 100% 가산한다. ③ 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다.

13-8 석간주가칠
(㎡당)
구분	규격	단위	수량	비고
Iron Oxide Red 아교 화공 공구손료	인력품의 3%	g g 인 식	95 39 0.03 1
[주] ① 본 품은 2회 가칠을 기준으로 한 것이다. ② 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다.

ㅇ‘13-0 적용기준’에 명시

조정

13-9 뇌록가칠
(㎡당)
구분	규격	단위	수량	비고
IPhytalo Cyanine Green Ultramarine Blue Titanium Dioxide R760 Iron Oxide Yellow 호분 밀가루 아교 화공 공구손료	인력품의 3%	g g g g g g g 인 식	11.3 10.25 2 3 60 11.2 39 0.05 1
[주] ① 본 품은 2회 가칠을 기준으로 한 것이다. ② 고색단청(뇌록가칠)할 때는 품을 100% 가산한다. ③ 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다.

13-9 뇌록가칠
(㎡당)
구분	규격	단위	수량	비고
IPhytalo Cyanine Green Ultramarine Blue Titanium Dioxide R760 Iron Oxide Yellow 호분 밀가루 아교 화공 공구손료	인력품의 3%	g g g g g g g 인 식	11.3 10.25 2 3 60 11.2 39 0.05 1
[주] ① 본 품은 2회 가칠을 기준으로 한 것이다. ② 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다.

ㅇ‘13-0 적용기준’에 명시

조정

13-10 뇌록가칠(창호)
(㎡당)
구분	규격	단위	수량	비고
IPhytalo Cyanine Green Ultramarine Blue Titanium Dioxide R760 Iron Oxide Yellow 호분 밀가루 아교 화공 공구손료	인력품의 3%	g g g g g g g 인 식	11.3 10.25 2 3 60 11.2 39 0.33 1
[주] ① 본 품은 2회 가칠을 기준으로 한 것이다. ② 고색단청(뇌록가칠-창호)할 때는 품을 100% 가산한다. ③ 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다.

13-10 뇌록가칠(창호)
(㎡당)
구분	규격	단위	수량	비고
IPhytalo Cyanine Green Ultramarine Blue Titanium Dioxide R760 Iron Oxide Yellow 호분 밀가루 아교 화공 공구손료	인력품의 3%	g g g g g g g 인 식	11.3 10.25 2 3 60 11.2 39 0.33 1
[주] ① 본 품은 2회 가칠을 기준으로 한 것이다. ② 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다.

ㅇ‘13-0 적용기준’에 명시

조정

13-12 먹긋기
(㎡당)
구분	규격	단위	수량	비고
Phytalo Cyanine Green Ultramarine Blue Titanium Dioxide R760 Iron Oxide yellow Permanent Black P.R Colonyl 호분 밀가루 아교 화공 공구손료	인력품의 3%	g g g g g g g g 인 식	7.3 6.25 1.4 2.1 7.5 83.3 8.2 5.3 0.09 1
[주] ① 고색단청(먹긋기)할 때는 품을 100% 가산한다. ② 가칠은 별도 계상한다. ③ 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다.

13-12 먹긋기
(㎡당)
구분	규격	단위	수량	비고
Phytalo Cyanine Green Ultramarine Blue Titanium Dioxide R760 Iron Oxide yellow Permanent Black P.R Colonyl 호분 밀가루 아교 화공 공구손료	인력품의 3%	g g g g g g g g 인 식	7.3 6.25 1.4 2.1 7.5 83.3 8.2 5.3 0.09 1
[주] ① 가칠은 별도 계상한다. ② 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다.

ㅇ‘13-0 적용기준’에 명시

조정

13-13 색긋기
(㎡당)
구분	규격	단위	수량	비고
Phytalo Cyanine Green Ultramarine Blue Titanium Dioxide R760 Iron Oxide yellow 호 분 밀가루 아 교 Emerald Green Toluidine Red Permanent Black Permanent Orange G Lead Red 화 공 공구손료	인력품의 3%	g g g g g g g g g g g g 인 식	7.3 6.25 1.4 2.1 83.3 8.2 103.3 25 2.5 10.7 4.6 13.8 0.18 1
[주] ① 고색단청(색긋기)할 때는 품을 100% 가산한다. ② 가칠은 별도 계상한다. ③ 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다.

13-13 색긋기
(㎡당)
구분	규격	단위	수량	비고
Phytalo Cyanine Green Ultramarine Blue Titanium Dioxide R760 Iron Oxide yellow 호 분 밀가루 아 교 Emerald Green Toluidine Red Permanent Black Permanent Orange G Lead Red 화 공 공구손료	인력품의 3%	g g g g g g g g g g g g 인 식	7.3 6.25 1.4 2.1 83.3 8.2 103.3 25 2.5 10.7 4.6 13.8 0.18 1
[주] ① 가칠은 별도 계상한다. ② 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다.

ㅇ‘13-0 적용기준’에 명시

제15장 기타공사

조정

15-0 적용기준

3. 수량산출기준은 다음과 같다.

구분	단위	산출식	비고
벽지 반자지 장판지 창호지	㎡	바르기면적
토석담 거친돌담 사괴석담	한면㎡	담장면적
돌각담	㎥	담장체적
판축담 토담	㎥	담장체적

15-0 적용기준

3. 치석

전동공구는 전기 또는 압축공기로 작동하는 그라인더, 착암기, 에어공구 등 휴대용 수공구를 말한다.

4. 수량산출기준은 다음과 같다.

구분	단위	산출식	비고
벽지 반자지 장판지 창호지	㎡	바르기면적
토석담 거친돌담 사괴석담 와편담	한면㎡	담장면적
돌각담 판축담 토담	㎥	담장체적

ㅇ용어정의 추가

- 전동공구

ㅇ와편담 추가

조정

15-6 토석담쌓기

(한면㎡당)

구분

규격

단위

수량

비고

거친돌

진흙

한식석공

한식석공조공

보통인부

공구손료

250×300×150㎜

인력품의 3%

개

㎥

인

인

인

식

17

0.05

0.08

0.11

0.13

1

[주] ① 1일 쌓기 높이는 1.2m 이하로 한다.

② 뒤채움은 별도 계상한다.

③ 토석담쌓기 후 담장면마감을 할 경우에는 다음에 따라 품을 계상한다.

(한면㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
생석회 백시멘트 모래 한식미장공 한식미장공조공 보통인부		㎏ ㎏ ㎥ 인 인 인	5.50 1.10 0.006 0.05 0.10 0.01
[주] 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다.

15-6 토석담쌓기

(한면㎡당)

구분

규격

단위

수량

비고

거친돌

진흙

한식미장공

한식미장공조공

보통인부

공구손료

250×300×150㎜

인력품의 3%

개

㎥

인

인

인

식

17

0.05

0.08

0.11

0.13

1

[주] ① 1일 쌓기 높이는 1.2m 이하로 한다.

② 속채움은 별도 계상한다.

③ 토석담쌓기 후 담장면마감을 할 경우에는 다음에 따라 품을 계상한다.

(한면㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
생석회 백시멘트 모래 한식미장공 한식미장공조공 보통인부		㎏ ㎏ ㎥ 인 인 인	5.50 1.10 0.006 0.05 0.10 0.01
[주] 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다.

ㅇ직종 조정

조정

15-10 사괴석만들기

(개당)

구분	규격	단위	수량	비고
간사석 한식석공 공구손료	인력품의 5%	개인식	1 0.10 1
[주] ① 본 품은 면과 뒤뿌리를 혹두기로 마무리 할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 규격 210㎜×210㎜×350㎜ 내외를 기준으로 한 것이다.

15-10 사괴석만들기

(개당)

구분	규격	단위	수량	비고
간사석 한식석공 공구손료	인력품의 5%	개인식	1 0.10 1
[주] ① 본 품은 면과 뒤뿌리를 혹두기로 마무리 할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 규격 210㎜×210㎜(면)을 기준으로 한 것이다.

ㅇ사괴석 뒤뿌리 길이 삭제

신설

15-11 와편담해체

15-11-1 와편담해체(문양없음)

(한면㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	0.18 0.07 0.11 1
[주] ① 본 품은 와편담(문양없음) 해체 및 해체재 정리를 기준으로 한다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 잡재료는 별도 계상한다.

15-11-2 와편담해체(문양있음)

(한면㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	0.23 0.08 0.14 1
[주] ① 본 품은 와편담(문양있음) 해체 및 해체재 정비를 기준으로 한다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 잡재료는 별도 계상한다.

신설

15-12 와편담쌓기

15-12-1 와편담쌓기(문양없음)

(한면㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
암키와 진흙 생석회 한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	매 ㎥ ㎏ 인 인 인 식	50 0.005 3.375 0.56 0.20 0.34 1
[주] ① 본 품은 와편담(문양없음)을 설치할 때를 기준으로 한 것이다. ② 1일 쌓기 높이는 1.0m 이하로 한다. ③ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다. ④ 속채움은 별도 계상한다.

15-12-2 와편담쌓기(문양있음)

(한면㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
암키와 수키와 진흙 생석회 한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	매 매 ㎥ ㎏ 인 인 인 식	50 50 0.005 3.375 1.05 0.37 0.63 1
[주] ① 본 품은 와편담(문양있음)을 설치할 때를 기준으로 한 것이다. ② 1일 쌓기 높이는 1.0m 이하로 한다. ③ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다. ④ 속채움은 별도 계상한다.

신설

15-13 토석담해체

(한면㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	0.11 0.04 0.07 1
[주] ① 본 품은 해체재를 재사용할 때를 기준으로 한다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 잡재료는 별도 계상한다.

신설

15-14 사괴석만들기(전동공구)

(개당)

구분	간사석	단위	수량	비고
한식석공	180㎜×180㎜	인	0.05
	210㎜×210㎜	인	0.07
[주] ① 본 품은 전동공구를 사용하여 면과 뒤뿌리를 혹두기로 마무리 할 때를 기준으로 한 것이다. ② 공구손료는 인력품의 5%로 계상한다.

ㅇ전동공구 : 전동그라인더, 엔비텐, 에어톨 등

조정

16-1 방염제도포(3회 분무)

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
방염제 훈증공 공구손료	인력품의 5%	L 인 식	1 0.01 1
[주] ① 본 품은 면청소에서 방염제도포까지의 품으로 3회 분무를 기준으로 한 것이다. ② 보양에 소요되는 재료 및 품은 “2-7 보양”에 따른다. ③ 비계매기는 필요 시 별도 계상한다.

16-1 방염제도포(3회 분무)

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
방염제 훈증공 공구손료	인력품의 5%	L 인 식	1 0.01 1
[주] ① 본 품은 면청소에서 방염제도포까지의 품으로 3회 분무를 기준으로 한 것으로 분무 횟수에 따라 품을 비례증감할 수 있다. ② 보양에 소요되는 재료 및 품은 “2-7 보양”에 따른다. ③ 비계매기는 필요 시 별도 계상한다.

ㅇ 도포횟수 기준 삭제

- 약제에 따라 도포횟수 다름

조정

16-2 방부방충제도포(3회 분무)

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
방부방충제 훈증공 공구손료	인력품의 5%	L 인 식	1 0.01 1
[주] ① 본 품은 면청소에서 방부방충처리까지의 품으로 3회 분무를 기준으로 한 것이다. ② 보양에 소요되는 재료 및 품은 “2-7 보양”에 따른다. ③ 비계매기는 필요 시 별도 계상한다. ④ 방제기술자는 “1-17 품의 할증 9. 특수작업 할증률”에 준하여 적용한다.

16-2 방부방충제도포(3회 분무)

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
방부방충제 훈증공 공구손료	인력품의 5%	L 인 식	1 0.01 1
[주] ① 본 품은 면청소에서 방부방충처리까지의 품으로 3회 분무를 기준으로 것으로 분무 횟수에 따라 품을 비례증감할 수 있다. ② 보양에 소요되는 재료 및 품은 “2-7 보양”에 따른다. ③ 비계매기는 필요 시 별도 계상한다. ④ 방제기술자는 “1-17 품의 할증 9. 특수작업 할증률”에 준하여 적용한다.

ㅇ 도포횟수 기준 삭제

- 약제에 따라 도포횟수 다름

○ 개정(안)

2018년도 문화재수리 표준품셈 일부 개정(안)

ㅇ 일괄조정 항목

구 분	당 초	개 정	비 고
조정	4-29 기둥치목(기계장비) 4-30 보치목(기계장비) 4-31 창방치목(기계장비) 4-32 도리치목(기계장비) 4-33 장여치목(기계장비) 4-34 부연치목(기계장비) 4-35 평(말굽)서까래치목(기계장비) 4-36 선자서까래치목(기계장비) 4-37 추녀치목(기계장비) 4-38 사래치목(기계장비) 4-39 주두치목(기계장비) 4-40 소로치목(기계장비) 4-41 첨차치목(기계장비) 4-42 살미치목(기계장비) 4-43 익공치목(기계장비) 4-45 연침구멍뚫기(기계장비)	4-29 기둥치목(전동공구) 4-30 보치목(전동공구) 4-31 창방치목(전동공구) 4-32 도리치목(전동공구) 4-33 장여치목(전동공구) 4-34 부연치목(전동공구) 4-35 평(말굽)서까래치목(전동공구) 4-36 선자서까래치목(전동공구) 4-37 추녀치목(전동공구) 4-38 사래치목(전동공구) 4-39 주두치목(전동공구) 4-40 소로치목(전동공구) 4-41 첨차치목(전동공구) 4-42 살미치목(전동공구) 4-43 익공치목(전동공구) 4-45 연침구멍뚫기(전동공구)
조정	8-10 세(띠)살창호제작(기계장비) 8-11 격자살창호제작(기계장비) 8-12 솟을살창호제작(기계장비) 8-13 아자‧완자살창호제작(기계장비) 8-14 불발기창호제작(기계장비) 8-15 판문제작(기계장비) 8-16 대문제작(기계장비)	8-10 세(띠)살창호제작(전동공구) 8-11 격자살창호제작(전동공구) 8-12 솟을살창호제작(전동공구) 8-13 아자‧완자살창호제작(전동공구) 8-14 불발기창호제작(전동공구) 8-15 판문제작(전동공구) 8-16 대문제작(전동공구)
조정	11-9 정다듬(기계장비) 11-20 도드락다듬(25눈, 기계장비) 11-21 도드락다듬(64눈, 기계장비) 11-22 도드락다듬(100눈, 기계장비) 11-34 할석(기계장비) 11-35 형태가공(기계장비)	11-9 정다듬(전동공구) 11-20 도드락다듬(25눈, 전동공구) 11-21 도드락다듬(64눈, 전동공구) 11-22 도드락다듬(100눈, 전동공구) 11-34 할석(전동공구) 11-35 형태가공(전동공구)