2024년

국가유산수리 표준시방서 일부 개정(안)

2024.

Ⅰ		개정 개요

ㅇ 개정공종 : 1800 조경공사

ㅇ 개정내용

가. 전통조경 수리공종 체계화

- 조경기반조성, 조경식물식재, 조경시설시공, 조경유지관리

나. 문헌고증 및 정비사례 분석을 통해 전통기법 구체적 제시

다. 용어 순화

- 행정용어를 우리말 또는 전통용어로 변경하고, 변경이 어려운 용어는 한자를 병기함

라. 이해를 돕기 위한 그림 자료 보완

- 지당 호안 쌓기 및 입출수 기법 등

- 개정(안) -

Ⅱ		개정(안)

구분

당초

개정

비고

1800 조경공사

수정

1810 일반사항

1. 적용범위

ㄱ. 이 시방은 국가유산 및 이에 준하는 지역의 조경공사에 적용한다.

ㄴ. 조경공사라 함은 기반조성, 정자, 화계, 연못, 조산, 포장, 수목식재 및 관리, 괴석 등을 설치하는 것을 말한다.

ㄷ. 이 시방에 기재되지 않은 일반적인 사항은 ‘국토교통부 제정 조경 공사표준시방서’에 준한다.

2. 쓰임말정리

ㄱ. 전정 : 나무의 가지와 줄기의 일부를 자르는 작업을 말하며, 수형을 만들거나 수관내 일조 부족을 방지하고 고사지를 제거하는 등 건강한 수목을 유지하기 위한 것

ㄴ. 석조물 : 조경공간 내에 놓여 있는 돌을 통칭. 괴석ㆍ석분ㆍ석지ㆍ돌확ㆍ석상ㆍ석탑 등

ㄷ. 괴석 : 조경공간 내에 놓여 있는 여러 모양의 자연석 돌로 화계나 마당의 화단 또는 담장가 석분에 심거나 지면에 직접 설치해 놓은 것

ㄹ. 점경물 : 정원, 공원 등을 꾸밀 때 경치를 더하기 위하여 설치하는 보기 좋은 기물 또는 재료

ㅁ. 흉고직경(B, 단위 ㎝) : 나무의 가슴높이(1.2m 지역) 부위의 줄기의 직경

ㅂ. T/R율 : 나무의 지상부(줄기와 가지)와 지하부(뿌리)의 중량 비율

ㅅ. 수관 : 나무의 줄기 윗부분으로 가지와 잎이 달린 부분

ㅇ. 수관폭(W, 단위 m) : 나뭇가지가 옆으로 퍼진 나비

ㅈ. 수고(H, 단위 m) : 나무의 키를 말하며, 지표면에서 수관 정상까지의 높이

ㅊ. 근원직경(R, 단위 ㎝) : 지표면과 접한 부위의 줄기 직경

1820 재료

1. 수목

ㄱ. 수목은 설계도서의 지정 규격에 적합한 것으로서 발육이 양호하고 지엽이 치밀하며, 수종별로 고유의 수형을 유지한다.

ㄴ. 병충해의 피해나 손상이 없고 건전한 생육상태를 유지한다.

ㄷ. 수목은 향토수종으로서 역사성, 조화성이 있는 수종을 식재한다.

ㄹ. 수목은 수종 및 성상에 따라 철저히 검사하고, 담당원이 지엽 등의 제거를 지시할 경우에는 제거 전의 규격을 확인할 수 있도록 사진 등을 촬영한다.

ㅁ. 수형은 자연적으로 자란 수목의 형태를 유지하며, 모양을 내기 위하여 임의로 전정을 해서는 아니된다.

2. 석재

ㄱ. 석재는 ‘1300 석공사’에 따른다.

ㄴ. 조경공사에 쓰이는 석재는 자연석과 가공석을 구분하여 사용하며, 색상과 재질, 문양과 형태 등은 주변 경관과 조화롭게 시공한다.

ㄷ. 석조물 등 중요한 석재는 임의로 이동하지 않되, 이동이 불가피한 경우에는 현재의 위치를 도면에 표기한 후 담당원과 협의하여 조치한다.

ㄹ. 가공된 석재 등은 크기와 형태, 색상 등이 대상지의 의미와 유래, 현장여건에 적합한지를 검토한 후 설치한다.

3. 잔디

ㄱ. 잔디는 국내에서 자생하는 야생잔디(zoysia japonica) 또는 재배잔디를 사용하고, 설계도서에 정한 바가 없는 경우에는 가로 300㎜, 세로 300㎜, 두께 30㎜ 규격의 것을 사용한다.

ㄴ. 잔디는 잡초가 없고 건강하며, 품질이 균일하고 뗏장이 견실한 것을 사용한다.

4. 초화류

ㄱ. 초화류는 야생 및 농장에서 재배한 초화류를 사용하고 설계도서에 정한 규격품(화분의 크기, 넓이 등)을 사용한다.

ㄴ. 초화류는 향토식물로서 국가유산경관에 부합하는 수종을 식재한다.

ㄷ. 건전한 생육상태를 유지하고 있는 초화류를 사용한다.

ㄹ. 휴면기(동절기)에는 지상부의 상태를 확인할 수 없으므로 뿌리의 발육상태 등을 면밀히 검사하고, 관련 사진 등을 제출토록 한다.

1830 조사

ㄱ. 조사 항목은 다음과 같다.

① 착공 전에 해당 지역의 건물, 배수로, 축대 등 기존 시설물에 대한 현황을 조사하여 설계도서와 비교ㆍ검토

② 기존의 석조물, 조경시설물 배치 및 지형 변형 등의 현황조사

③ 기존 수목 및 지피식물의 현황, 생육상태, 주변 환경 등 조사

④ 수목식재지역 등 터파기 할 조경지역은 사전에 매장유구의 존재 유무 등 조사

⑤ 기존 수목 중 존치수목 및 제거수목, 이식수목 등 조사 표식

⑥ 문헌기록과 설계도서가 다를 경우에는 담당원과 협의하여 설계도서 수정

1840 공사 중의 수목보호

1. 기존 조경보호

ㄱ. 기존 조경부분은 보존하고 공사 중 손상되지 않도록 보호한다.

ㄴ. 공사 중 이식이 불가피한 수목은 기존 위치를 표시하고 적정 위치에 가식하여 전정, 증산억제재처리 등으로 보호한다.

2. 기존 수목 주위의 성토

ㄱ. 기존 수목 주위를 성토할 때 수관폭 이내는 묻히지 않도록 하고, 흙은 배수가 양호한 사질양토를 사용한다.

ㄴ. 성토를 많이 하여 기존 수목의 수관이 묻힐 경우에는 수관폭의 1/2∼3/4을 남겨두고 그 주위에는 수목의 밑동이 흙으로 매몰되지 않도록 굵은 자갈 등으로 채워 공기, 수분, 양분 등의 공급이 원활하도록 한다.

ㄷ. 수목주위의 성토한 부분은 경사면 또는 석축 등을 구축하고 필요한 배수시설을 한다.

3. 기존 수목 주위의 절토

ㄱ. 기존 수목주위를 절토할 때에는 수관폭 이내의 지반을 절토하지 아니한다.

ㄴ. 뿌리가 노출되어 수일간 방치되지 않도록 하고 노출시는 물에 적신 거적 등으로 덮어 보양한다.

ㄷ. 노출된 뿌리는 즉시 절토된 지면에 맞추어 재 식재하며, 절단되는 뿌리는 부패되지 않도록 도포제 등으로 보호조치한다.

1850 시공

1. 일반사항

ㄱ. 수목의 배식은 설계도서에 따르되, 국가유산의 성격, 좌향, 지형의 고저 등을 검토하고 담당원과 협의하여 배식한다.

ㄴ. 수목의 전정은 T/R율을 감안하여 조정하되, 수종별 고유 수형이 변형되지 않도록 한다.

ㄷ. 건물의 기단 밑이나 마당 중심부 등에 있는 전통조경에 맞지 않는 수목 및 시설물 등은 제거한다.

ㄹ. 건물기단, 성벽, 탑, 축대 등의 인접지역에 있는 수목 중 국가유산을 훼손시킬 우려가 있는 수목은 이식 또는 제거할 수 있다.

ㅁ. 수목식재를 위한 터파기 등의 과정에서 유구가 발견되었을 때에는 담당원과 협의하여 수목식재 위치를 변경할 수 있다.

2. 수목식재

2.1 수목검사

ㄱ. 현장에 반입되는 수목은 생육상태, 설계규격 등에 적합한 양질의 것을 반입하여 검사를 받아야 하며, 필요시 담당원은 수목 반입 전에 현지를 확인할 수 있다.

ㄴ. 현지에서 검사에 합격한 수목일지라도 운반과정에서 훼손 등이 발생한 경우에는 합격품으로 인정하지 않으며, 인수하지 않는다.

2.2 수목배식

ㄱ. 건물기단, 성벽 위, 탑, 축대 등의 인접지에는 새롭게 수목을 식재하거나 조경석을 배치하지 아니한다.

ㄴ. 수목은 주변 경관에 부합되도록 자연스럽게 배치한다.

ㄷ. 조경지역의 지반 고저를 고려하여 장기적으로 건조물에 영향을 미치는 수목은 식재하지 아니한다.

2.3 식재시기

수목의 식재시기는 수목의 활착이 어려운 하절기와 동절기를 피하되, 불가피하게 식재할 경우에는 이에 따른 보호조치를 한다.

2.4 굴취

2.4.1 가지주

수고 4.5m 이상의 수목에 대하여 굴착시 쓰러질 우려가 있는 경우에는 굴취 전에 가지주를 세운다. 특히, 국가유산 등에 인접하여 피해를 줄 우려가 있는 경우에는 반드시 가지주를 세워 안전조치 후 굴취한다.

2.4.2 분의 크기

뿌리분의 크기는 수종에 따라 다르나, 대체로 해당 근원직경의 4∼5배 이상으로 하며, 분의 깊이는 세근의 밀도가 현저히 감소된 부위까지 한다.

2.4.3 분의 모양

ㄱ. 뿌리분의 둘레는 원형, 옆면은 수직, 밑면은 둥글게 다듬는다.

ㄴ. 심근성 수종은 조개분, 천근성 수종은 접시분의 형태로 만들고 일반적인 나무는 보통분의 형태로 만든다.

2.4.4 뿌리의 정리

ㄱ. 뿌리분의 외부로 돌출한 굵은 뿌리는 약간 길게 톱질하여 자르며, 세근이 밀생한 부분은 가급적 이를 뿌리분에 붙여 보존한다.

ㄴ. 절단된 뿌리부분은 일그러지거나 깨지지 않도록 하며, 잘린 부분은 칼로 절단하고 도포제 등으로 처리한다.

2.4.5 분뜨기

ㄱ. 뿌리분 주위를 파내려 갈 때에는 지표에 대해 수직으로 파내려 가며, 뿌리가 나타날 때 굵은 것은 톱으로, 가는 것은 전정 가위로 깨끗이 잘라가면서 점차 깊이 파내려 간다.

ㄴ. 필요한 뿌리분의 깊이를 1/2정도 파내려간 단계에서 흙이 무너지지 않도록 새끼로 뿌리분의 허리를 단단히 감아준다.

ㄷ. 나머지 부분도 이와 같은 방법으로 작업을 하며, 곁뿌리를 잘라 곧은 뿌리만 남겨두고 새끼를 밑바닥으로 돌려 상하 방향으로 비스듬히 감은 후 마지막으로 곧은 뿌리를 자른다.

ㄹ. 분뜨기 과정에서 유구가 발견된 경우에는 담당원과 협의하여 적절한 보존조치를 강구한 후 뿌리 제거 등의 작업을 진행한다.

2.5 운반

2.5.1 결박

가지는 간편하게 결박하되, 뿌리감기는 주의를 기울여 면밀하게 감아준다.

2.5.2 수목의 상ㆍ하차

ㄱ. 수목의 상ㆍ하차는 인력에 의하거나 대형목의 경우에는 체인블럭이나 크레인 등 중기를 사용한다.

ㄴ. 수목의 적재시 수피의 손상을 방지하기 위하여 줄기에 새끼나 가마니를 감는 등의 적절한 조치를 취하며, 크레인을 사용할 때에는 줄기가 손상되지 않도록 보호조치한 후 들어올린다.

2.5.3 운반

ㄱ. 차량의 용량과 수목의 수형에 따라 적정수량을 적재한다.

ㄴ. 뿌리분이 충격을 받지 않도록 완충재료인 흙 또는 가마니, 짚 등을 깐다.

ㄷ. 수목과 접촉하는 고형부에는 완충재를 삽입한다.

ㄹ. 수송도중 바람에 의한 증산을 억제하기 위해 증산억제제를 살포하며 강우로 인한 뿌리분 토양의 유실을 방지하기 위한 조치를 취한다.

2.6 전정(가지치기)

전정의 목적은 수형을 유지 또는 보존하기 위한 것으로 가지를 정리하는데 있으며, 이식시에는 뿌리의 절근상태, 이식 후의 발육 등을 예상하여 전정작업을 한다.

2.6.1 작업순서

ㄱ. 작업은 다음과 같은 원칙에 따라야 하며, 원줄기나 원가지를 절단 하여 수형을 변형시키지 않도록 한다.

① 고사지, 병든 가지, 부러진 가지, 서로 교차하는 가지, 맹아지는 제거한다.

② 통풍과 일광이 양호하도록 가지를 솎아준다.

③ 수목 고유의 수형이나 이식 전의 수형을 잘 살펴서 다듬는다.

2.6.2 수관 전정의 범위

전체 수형에 대해서 10∼20% 범위로 하며 이 범위를 벗어나는 전정이 필요할 때에는 담당원의 승인을 받아 시행한다.

2.7 식재

2.7.1 식재순서

ㄱ. 식재할 구덩이를 뿌리분 크기의 1.5배 이상으로 판다.

ㄴ. 잘게 부순 양질의 흙을 구덩이에 넣는다.

ㄷ. 수목의 뿌리분이 깨지지 않도록 구덩이에 넣고 수형을 살펴 수목의 방향을 조정한다.

ㄹ. 잘게 부순 흙을 3/4 정도로 채워 다진다.

ㅁ. 뿌리분 결속재 중 부식되지 않는 고무바 등은 반드시 제거한 후 식재한다.

ㅂ. 물을 충분히 붓고 각목이나 삽으로 휘저어 섞어 흙이 뿌리분에 밀착되도록 한다.

ㅅ. 나머지 흙을 채운 다음 밟아 다져 공기가 유통되지 않도록 한다.

ㅇ. 지면을 고른 후 수관폭의 1/3 정도 위치에 높이 100㎜의 물받이를 만든 다음 주변을 정리한다.

2.7.2 식재깊이

식재시 수목의 근원부가 묻히는 부위는 굴취 전에 묻혔던 부위와 같아야 하며, 배수가 불량한 토질에서는 다소 높게 올려 심고 그 주위에 복토를 하여 표면배수가 잘 되도록 한다.

2.7.3 식재방향

이식 후의 방향은 이식 전의 방향과 동일하게 식재하되, 수목의 조건에 따라 생육이 부진한 편을 남향으로 식재할 수 있다.

2.8 지주목의 설치

ㄱ. 지주를 설치할 때에는 바람에 움직이거나 쓰러지는 일이 없도록 튼튼하게 세운다

ㄴ. 지주목과 수목을 결박하는 부위에는 완충재를 수간에 대주어 수목 수피의 손상을 방지한다.

ㄷ. 지주목의 설치시 지주의 경사각은 70˚를 표준으로 한다.

ㄹ. 수목이 대형일 때는 와이어로프 등 보조지주를 설치한다.

2.9 가식

수목은 뿌리의 건조, 지엽의 손상 등을 방지하기 위하여 바람이 없고 약간 습한 곳에 가식하며, 관수 및 보양조치를 취한다.

2.10 수목시비

시비는 식재와 동시에 시행하며, 적용비료 및 시비량은 설계도서에 따른다.

2.11 물주기

식재 후 관수는 수목이 활착할 때까지 실시하며, 구름 낀 날 외에는 일출ㆍ일몰시 실시한다.

3. 잔디ㆍ초화류 식재

3.1 식재기반조성

ㄱ. 토양이 잔디 및 초화류의 생육에 부적당하다고 판단되는 경우에는 담당원과 협의하여 식재기반조성에 준하여 적합한 토양상태로 개량한다.

ㄴ. 대상지에 산재한 큰 부스러기, 쓰레기 등을 제거하고, 지반을 토심 200㎜ 정도로 갈아엎은 후 흙덩어리를 잘게 부수고 돌, 잡초 등 불순물을 제거한다.

3.2 식재

3.2.1 잔디식재

ㄱ. 전면붙이기는 토양개량과 정지작업이 이루어진 지면을 롤러나 인력으로 다진 후 잔디를 식재한다.

ㄴ. 잔디의 간격이 넓은 경우에는 호미 또는 괭이로 잔디뿌리가 흙 속에 묻히도록 표토를 파가면서 붙인다.

ㄷ. 줄떼심기는 뗏장을 50, 100, 150, 200㎜ 정도로 잘라서 150, 200, 300㎜의 간격으로 심고, 특별한 경우에는 설계도서에 따른다.

3.2.2 초화류식재

ㄱ. 전면식재할 경우에는 정지작업이 이루어진 지면의 흙을 파낸 후 초화류를 배식하고 흙으로 다져준다.

ㄴ. 산식 및 열식의 경우에는 호미 또는 괭이로 식재 구덩이를 파낸 후 초화류의 뿌리가 흙 속에 잘 묻히도록 흙을 넣고 잘 다져준다.

ㄷ. 식재완료 후에는 돌 등의 불순물을 제거하고 지면을 잘 고른 후 충분히 관수한다.

3.3 잔디고정

ㄱ. 경사면에 잔디를 붙일 때에는 잔디 1매당 2개의 떼꽂이로 잔디가 움직이지 않도록 고정한다.

ㄴ. 잔디를 고정한 후 뿌리가 노출되지 않도록 사양토로 잔디 사이를 채우고 인력이나 롤러 등으로 잔디식재면을 다진다.

ㄷ. 식재 완료 후 남은 잔디 및 돌, 기타 부스러기, 쓰레기 등을 제거하고 정리한다.

4. 화계

ㄱ. 화계는 계단형태의 화단을 말하며 집 후면의 언덕을 깎아서 계단형으로 여러 층의 단을 만든다. 쌓기 재료는 궁궐의 경우에는 장대석을 사용하고, 민가의 경우에는 그 지방에서 산출되는 자연석 등을 사용한다.

ㄴ. 화계에는 석조물, 괴석 등을 배치하거나 화초와 관목류 혹은 소교목을 식재하고, 대교목은 석축이 물러날 위험이 있으므로 식재하지 아니한다.

ㄷ. 자연석을 쌓을 때는 돌을 세워쌓지 않고 눕혀 쌓으며 돌 사이에는 수목을 식재하지 않는다.

ㄹ. 화계쌓기 뒤채움은 초화류 및 수목의 뿌리가 활착할 수 있는 공간을 확보하여 실시하고, 흙은 양질의 토양으로 개량한다.

5. 연못

ㄱ. 연못에 유입되는 자연수량이 부족하지 않도록 하고, 물의 유입이 차단되지 않도록 한다.

ㄴ. 연못 주위에 지하수위가 변형되는 굴착을 하지 아니한다.

ㄷ. 누수 발생시 누수가 되지 않도록 즉시 보강한다.

ㄹ. 연못주위의 수목은 전통수종으로 수경에 적합한 나무를 심는다.

ㅁ. 연못 안에는 외래어류(금잉어, 비단잉어 등)를 방생하지 아니한다.

ㅂ. 연꽃은 넓게 퍼져 연못 전체를 덮지 않도록 일정 부분에 제한하여 식재한다.

ㅅ. 입수구, 출수구 등은 전통기법에 의해 설치한다.

ㅇ. 집중호우시 인근의 토사가 지표수와 함께 연못에 흘러들지 않도록 조치한다.

6. 지형

국가유산지역내 지형은 기존 건조물과 연관하여 기존의 지형을 보존하되, 성토 또는 절토되어 원래의 지반이 변경되었을 경우에는 원상복구한 후에 조경시설을 한다.

7. 포장

ㄱ. 관람객의 통행이 많은 국가유산지역 내의 광장과 주통로는 전통재료(황토 및 마사토다짐 등)를 사용한다.

ㄴ. 국가유산지역의 주차장과 진입도로의 포장은 국가유산경관을 저해하지 않는 재료를 사용한다.

ㄷ. 국가유산지역의 진입로는 자연친화적인 포장재료를 사용한다.

8. 유지관리

ㄱ. 수목은 고사되지 않도록 배수처리, 병충해 방지, 월동대비 등의 보호조치를 한다.

ㄴ. 수목은 생물이므로 시공 전, 시공 중, 준공 후 일정 기간 유지관리함으로써 하자가 발생되지 않도록 한다.

ㄷ. 작업공정은 전정, 잔디깍기, 잔디시비, 수목시비, 병충해 방재, 관수 및 배수, 지주목재결속, 월동작업 및 기반시설물관리 등을 말한다.

ㄹ. 유지관리는 유지관리공사가 별도로 책정되었을 경우에 적용한다.

1810 일반사항

1. 적용범위

ㄱ. 이 시방은 국가유산과 이에 준하는 공사 중 조경공사에 적용한다.

ㄴ. 조경공사란 조경기반조성, 조경식물식재, 지당·수로·화계·습지·포장 등 설치, 조경유지관리를 말한다.

ㄷ. 이 시방에 기재되지 않은 일반적인 사항은 ‘국토교통부 제정 조경 공사표준시방서’에 준한다.

2. 쓰임말정리

2.1 식물

ㄱ. 전통수종 : 자생수종, 재래수종, 향토종과 국내에 도입된 후 오랜 시간을 거쳐 토착화된 귀화수종을 포함함

ㄴ. 재래종 : 예부터 사용했던 것이 밝혀졌거나 전해오는 품종

ㄷ. 향토종 : 지역의 독특한 자연환경과 기후에 적응하여 과거부터 살고 있는 품종

ㄹ. 재배종 : 자생품종, 재래품종에서 형질을 변경하여 개발된 품종

ㅁ. 전통품종 : 재래종 중에서 개량되지 않은 품종

ㅂ. 역사경관림 : 경관을 이루는 수림(천연기념물인 수림지 제외)

ㅅ. 역사경관수 : 생육 중인 수목(천연기념물, 보호수 제외)

ㅇ. 식생(植生) : 어느 한 장소에 생육하는 식물 개체 또는 집단

ㅈ. 나무갓(수관) : 나무의 줄기 윗부분으로 가지와 잎이 달린 부분

ㅊ. 나무갓의 폭(단위 m) : 나뭇가지가 옆으로 퍼진 너비

ㅋ. 수고(단위 m) : 지표면에서 나무갓 정상까지의 나무 크기

ㅌ. 근원직경(단위 ㎝) : 지표면과 접한 부위의 나무줄기 직경

ㅍ. 흉고직경(단위 ㎝) : 사람 가슴높이(1.2m 위치)의 나무줄기 직경

2.2 유지관리

ㄱ. 정식 : 야생이나 가식장에서 캐낸 수목을 곧바로 옮겨 심음

ㄴ. 가식 : 수목을 원하는 곳에 정식하기 전에 임시로 심는 것

ㄷ. 이식 : 수목을 캐내 운반하고 심으면서 활착 및 생육에 필요한 조치를 하는 행위

ㄹ. 전정 : 수목의 활착과 생장량의 증가를 목적으로 수목의 미관, 수목생리, 생육 등을 고려하면서 가지를 솎아주거나 자르는 등 나무모양을 정리하는 작업

ㅁ. 전지 : 수목의 생육에 방해되는 부러지거나 병든 가지 등을 잘라주는 작업

ㅂ. 시비 : 수목의 성장을 촉진하고 쇠약한 수목에 활력을 주기 위하여 퇴비 등 유기질비료나 화학비료를 주는 것

ㅅ. 나무줄기 보호 : 겨울철 동해 예방 및 햇볕, 건조에 의하여 발생하는 피소현상을 예방하고 병충해 방제를 목적으로 나무줄기에 녹화마대 등으로 감아주는 작업

ㅇ. 척거(剔去) : 나무를 베어 없애는 행위

ㅈ. 화소(火巢) : 산불의 확산을 차단하거나 속도를 늦출 목적으로 수림을 일정폭으로 척거(剔去)한 지역

3. 공사 전 조사검토

3.1 현황조사

3.1.1 정원 및 녹지 현황조사

ㄱ. 역사경관수에 대한 현황조사는 전수조사를 기본으로 한다. 단, 관목과 초본류는 제외한다.

ㄴ. 전수조사는 대상지 내의 모든 역사경관수를 대상으로 위치, 수고, 흉고직경, 근원직경을 실측하여 기록한다.

ㄷ. 경관적으로 중요하거나 존치 또는 이식이 필요하다고 판단되는 관목 및 초본류에 대해서 학명, 수고, 점유면적 등을 위치와 함께 실측하여 기록한다.

ㄹ. 옛 환경에 관련된 자료(씨앗 등)를 발견하였을 때는 관계기관에 의뢰하여 수종갱신 품종결정 등에 사용될 수 있도록 한다.

3.1.2 역사경관림 현황조사

ㄱ. 면적이 넓어서 전수조사가 어려운 역사경관림에 대해서는 표준지를 설정하여 현황을 파악한다.

ㄴ. 표준지 내 수목의 수종, 평균 흉고직경, 평균 수고, 생육상태 등을 조사하여 공사의 자료로 사용할 수 있다.

ㄷ. 수목의 척거(剔去) 등을 목적으로 현황을 조사하는 경우 부산물의 적재와 이동에 필요한 작업로의 위치와 설치 여부를 조사에 포함한다.

3.2 사전 검토

ㄱ. 건물 기단, 성벽 위, 탑, 축대 등에 인접하여 수목이 생육할 경우, 그늘 또는 구조물 부식현상이 발생할 가능성을 검토한다.

ㄴ. 조경공사로 인해 국가유산지역의 고유한 경관을 저해할 가능성을 검토한다.

ㄷ. 조경공사의 철거 및 작업동선, 차량진출입 등에 의해 피해가 발생할 수 있는지를 검토한다.

1820 조경기반조성

1. 일반사항

1.1 적용범위

ㄱ. 식물이나 조경물의 설치를 위한 기반의 조성, 가산 및 축산 등의 지형 조정, 흙 쌓기, 대지 정리 등 흙을 주재료로 다루는 공사에 적용한다.

1.2 재료

ㄱ. 현장에서 발생한 흙이 오염되지 않았고 이물질 등 성상의 이상이 없다면 기반조성에 사용되기에 적합한 것으로 본다.

ㄴ. 담당원이 기반조성에 적합하다고 판정한 흙쌓기 재료는 유용할 수 있도록 굵은 돌과 돌 부스러기를 골라낸 후, 200㎜를 넘지 않는 두께로 층별로 쌓아둔다.

2. 지형 및 지반

ㄱ. 지형을 복원하려는 경우 훼손 전의 지형과 높이, 모양이 같아야 하며, 이를 알기 어려울 때는 주변의 훼손되지 않은 지형과 연결되고 유사한 형태가 되도록 한다.

ㄴ. 지형을 복원하기 전에 현재의 지표 높이와 모양, 암석, 지장물 등이 설계서의 현황과 같은지 다시 확인한다.

ㄷ. 높이는 설계서대로 하되 감독원과 협의하여 계절과 날씨의 변화로 인한 침하량을 감안하여 최종 높이를 결정한다.

ㄹ. 산림으로 복원·조성하는 경우 빗물에 쓸려나가지 않을 정도로만 다지고 지표면을 보호할 자재로 보강할 수 있다.

ㅁ. 건물 주변이 아닌 자연 지형에서 배수를 위한 조치가 필요할 때는 인공 배수로를 지양하고 얕고 넓게 토사배수로를 조성하여 빗물을 처리한다.

ㅂ. 무덤을 만들 때는 봉분의 모양이 완만하고 유려한 경사를 갖도록 하여 단면이 지나치게 사각이나 삼각으로 모나지 않게 한다.

ㅅ. 봉분의 토사는 판축하지 않고, 100∼300㎜ 두께로 반복하며 쌓아 달고질하고, 현대적 연장은 담당원의 승인을 받아 사용한다.

ㅇ. 봉분 흙쌓기를 할 때 주변의 5m 이내 반경도 흙을 쌓아 봉분과 주변의 단면이 자연스럽게 경사지도록 한다.

3. 가산 및 축산

ㄱ. 가산 및 축산에 사용되는 흙은 겉흙을 우선하되, 겉흙이 없는 경우에 양질의 것을 사용한다.

ㄴ. 가산이나 축산에 부등침하가 일어나지 않을 정도로 다져준다.

ㄷ. 가산 및 축산의 형태는 설계도서에 따라 최대한 자연스러운 경관이 나타나도록 조성한다.

ㄹ. 비탈면의 경사가 설계도서에 명시되지 않은 경우 흙쌓기 또는 땅깎기의 비탈면 안식각인 5∼30°의 범위로 조성한다.

ㅁ. 표면배수 시 빗물의 흐름이 정체되지 않고 배수계통으로 출수되도록 시공하며, 강우 시 토사가 유실되지 않도록 유의한다.

ㅂ. 외부에서 토양을 반입하여야 할 때에는 공사착수 전에 담당원으로부터 반입예정인 토양에 관하여 승인을 받는다.

ㅅ. 사용되는 흙 등의 재료는 주변의 흙과 종류, 물빠짐 정도, 점성, 색상 등이 최대한 동일한 것으로 한다.

ㅇ. 쌓는 높이는 계절과 기상을 감안하여 눌리는 양을 추정하되, 감독원과 협의하여 상세하게 높이를 조절한다.

ㅈ. 비탈면에서 재료별 안식각보다 가파르게 쌓아야 할 경우, 임시로 보호재료를 사용한다.

ㅊ. 표면에 쌓이는 흙은 미리 보관해둔 현장의 겉흙을 사용하되, 계획한 목적에 적합하지 않을 경우 반입한 흙을 사용한다.

1830 조경식물식재

1. 식재기반

1.1 적용범위

ㄱ. 국가유산 내 역사경관림이나 역사경관수 등 생물의 생육환경을 조성하고 새로 심거나 기존 수종을 대체하는 공사에 적용한다.

1.2 시공

1.2.1 염류 개량

ㄱ. 도로변 및 관람구역에서 겨울철 제설제(염화칼슘)가 살포될 수 있는 곳은 토양에 염류가 남아있는지 확인하고 필요 시 토양성분조사와 개량을 실시한다.

ㄴ. 배수가 불량하거나, 오염원이 있어 토양의 상태가 식물생육에 좋지 않을 경우 배수 개선, 오염원 제거를 통해 근본적으로 해결한다.

1.2.2 비탈면 식생복구

ㄱ. 비탈면이 완경사인 경우 파종 후 거적 또는 종자부착 거적을 덮어 시공한다.

ㄴ. 비탈면이 급경사지인 경우 종자를 포함하는 식생토낭 쌓기를 우선으로 사용한다.

ㄷ. 식생복구에 사용되는 종자의 선정은 대상지의 일광 조건을 고려하고, 자생종을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

ㄹ. 식생을 빠르게 정착시킬 목적으로 외래종의 종자를 혼합하려는 경우에 전문가 의견을 거쳐 재료를 선정한다.

ㅁ. 이외에 친자연형 비탈면 식생복구 공법을 적용하려는 경우에 담당원과 관련 전문가 검토를 거쳐 시행한다.

2. 식재

2.1 재료

2.1.1 수목

ㄱ. 자생수종으로 하고, 재래품종이 있는 경우 최우선하며, 재배종을 사용할 수 있다.

ㄴ. 지역별 구분이 있는 수종은 해당 지역의 품종을 우선하되 약간의 편차는 가능하다. (예시: 강원도 북부는 동북형, 강원도~문경새재는 금강형, 중부남부평지형, 금강형과 중남부평지형의 중간 기후에는 중남부고지형, 중남부고지형 중에서 전북지역은 위봉형, 경북-대구-포항 사이는 안강형)

ㄷ. 기존 수종 이외에 현장여건에 따라 수종 변경이나 추가적인 식재가 필요한 경우에는 고증을 통해 밝혀진 수종이나 흙 속의 매토종자, 화분분석 등 과학적 분석을 통해 결정된 수종을 우선으로 한다.

ㄹ. 소나무 종류에서 밑가지가 줄기높이의 절반 이상에 있는 것으로 하고, 특별한 이유가 없으면 초두부(정아)가 제거된 조형목은 사용하지 않는다.

2.1.2 지피류 및 초화류

ㄱ. 해당 지역의 기후에 따라 자연적으로 자라는 품종으로 하고, 가능한 개량되지 않은 재래종을 사용한다.

ㄴ. 지피류 및 초화류는 야생 및 농장에서 재배된 것을 사용하고 설계도서에 정한 규격품(화분의 크기, 너비 등)을 사용한다.

2.1.3 잔디

ㄱ. 국내에서 자생하는 재래종(금잔디, 들잔디, 갯잔디 등) 중에서 그 지역에 적합하고 개량되지 않은 향토종을 사용한다.

ㄴ. 잔디뿌리에 흙이 붙어있지 않거나 마른 것은 사용하지 않는다.

2.1.4 수목보호시설

ㄱ. 수목지주대와 묶음끈 등 부재는 가능한 자연소재(목재, 대나무 등)로 하고, 기계가공보다는 손으로 가공한 재료(껍질 벗긴 원주목 등)를 우선한다.

ㄴ. 통기관은 설계도서에 따르며, 설계도서에 별도의 규정이 없는 일반적인 경우 유공관, 상부 마감캡, 부직포 감기를 포함한다.

ㄷ. 기타 부자재의 견본 또는 제품시방서를 제출한다.

2.1.5 농약, 비료 등

ㄱ. 농촌진흥청이 고시한 농약사용기준과 식품의약품안전처가 고시한 농약허용물질목록(PLS)에 의한 사용기준과 허용약물을 준수한다.

ㄴ. 생태환경에 해를 주는 것으로 알려진 약재(꿀벌독성으로 알려진 네오니코티네이드 등)는 반드시 감독원에게 보고하고 협의한다.

ㄷ. 관람공간에서는 관람시간과 기상을 감안하여 관람에 지장없도록 한다.

ㄹ. 어독성있는 약재는 하류의 지당·늪지에 물고기가 있는지 확인 후 사용한다.

ㅁ. 약제 등은 고용노동부가 고시한 물질안전보건자료(MSDS)를 부착하여 성분, 사용기준, 취급방법, 응급조치 사항을 즉시 알 수 있도록 운반, 보관, 사용한다.

2.1.6 운반, 보관

ㄱ. 수목의 운반을 위해 결박하는 경우 가는 뿌리가 절단되지 않도록 충격을 주지 않는다. 가지는 간편하게 결박하고, 뿌리는 주의를 기울여 면밀하게 감아준다.

ㄴ. 수목을 운반할 때 나무껍질이 상하지 않도록 하며, 나무줄기 보호를 위하여 두꺼운 헝겊이나 마대로 보호조치를 한다.

ㄷ. 뿌리분이 있는 수목을 현장에서 옮길 때에는 무겁지 않은 경우라도 조심스럽게 다룬다.

ㄹ. 잔디와 초화류는 보관 중 비가 많이 올 것으로 예상되면 비닐을 덮어 뿌리를 보호하고 비가 그치면 직사광선에 노출되기 전에 비닐을 벗긴다.

2.2 시공

2.2.1 공사 중의 수목보호

1) 식생보호 및 관리

ㄱ. 공사로 인한 당해 국가유산지역과 주변 환경, 자연생태계의 훼손 및 오염을 최소화하도록 노력한다.

ㄴ. 장비의 진출입로와 작업반경 내 수목은 눈에 잘 띄도록 표시하고 필요 시 보양하고, 훼손 시 응급으로 조치하여 추가피해를 예방한다.

ㄷ. 장비 바퀴에 의하여 주변 수목의 뿌리에 무리가 가지 않도록 필요한 조치를 한다.

ㄹ. 장비 진출입과 시공 중에 유구가 발견되거나 희귀한 동물, 식물, 서식지가 발견되면 즉시 담당원에게 보고하여 필요한 조치가 이루어지도록 한다.

ㅁ. 시공 과정에 방해가 되는 주변 나무는 근처로 이식하되, 지형, 시설물 등으로 이식이 곤란한 경우 담당원에 보고한 후 제거한다.

ㅂ. 제거하지 않도록 예정된 수목이 크게 손상된 경우 치료하거나 같은 수종, 비슷한 규격으로 교체하여 식재한다.

2) 기존 수목 주위의 흙쌓기

ㄱ. 새로 심는 나무가 아닌 기존의 나무 주변에서는 새로 흙이 덧쌓이지(복토復土) 않도록 주의한다.

ㄴ. 나무갓 폭에 해당하는 지표면에는 흙을 덧쌓지 않아야 한다.

ㄷ. 부득이하게 기존 수목 나무갓 폭 아래에 흙이 덮여야하는 경우는 두께 100㎜를 넘지 않아야 한다.

ㄹ. 많은 통행으로 나무의 뿌리가 노출되더라도 흙덮음(복토)은 지양하고 다른 방안(관람로 이설 등)을 검토한다.

ㅁ. 수목 주위(배수시설 포함)는 원지형과 시설물 기초에 영향을 주지 않아야 한다.

3) 기존 수목 주위의 땅깎기

ㄱ. 땅깎기로 뿌리가 잘리는 경우 건조피해가 없도록 조치하고, 절단된 뿌리가 부패하지 않도록 도포제 등으로 보호한다.

2.2.2 교목식재

1) 식재구덩이 굴착

ㄱ. 좁은 구역에서 식재할 때에는 장비의 진입과 배치 과정에 주변 시설물과 수목 등에 하중을 최소화하도록 철판바닥재 등으로 최대한 보양한다.

ㄴ. 식재구덩이 굴착 과정에 뿌리활착에 방해되는 오염물질, 지장물, 부적합 토양이 발견되면 양질의 토양으로 개량하여 식재하되, 곤란한 경우 담당원과 협의하여 식재위치를 옮겨 심는다.

2) 묻기

ㄱ. 물을 준 다음 고인물이 완전히 흡수된 후에 흙을 추가하여 구덩이를 채우고 밟아 다져 공기가 유통되지 않도록 하고, 지면을 고른 후 나무갓의 폭 1/3 정도 위치에 물받이를 만든 다음 식재구덩이의 주변을 정리한다.

ㄴ. 식재 시에는 뿌리분을 감은 거적과 고무바, 비닐끈 등 분해되지 않는 결속재료는 완전히 제거한다. 단 이들의 제거로 뿌리분 등에 심각한 손상이 예상되는 경우에는 담당원과 협의하여 분해 가능한 결속재료 최소량을 존치시켜 식재할 수 있으나, 이때에도 근원부 결속부분은 제거하고 잔여 재료가 지표면에 노출되지 않도록 말끔히 정리한다.

3) 통기관 설치

ㄱ. 뿌리의 호흡을 돕기 위한 통기관은 설계도서에 따른 대상수목에 대하여 시행한다.

ㄴ. 시공 시 뿌리분을 앉히기 전에 설치 개소에 따라 일정 간격을 유지하며 유공관을 배치한다.

ㄷ. 뚜껑(캡)을 덮는 높이는 지면에서 30㎜ 돌출시켜 이물질이나 토사가 들어가지 않도록 한다.

2.2.3 관목식재

ㄱ. 나무줄기 감기가 필요한 수목은 주간 및 주지의 일부를 줄기보호재로 감싸준다.

ㄴ. 식물의 보호양생에 증산억제제를 사용할 경우에는 종류 및 방법에 대하여 담당원과 협의한다.

2.2.4 식재 후 가지 정리

ㄱ. 식재 이후의 건조 예방을 위해 가지 일부를 제거하는 경우 나무 고유의 모양이 변형되지 않는 정도로 하여 뿌리의 절근상태, 생육환경 등을 고려하여 전정한다.

ㄴ. 식재 후 많은 양을 전정하는 경우 절단위치를 일률적이지 않게 한다.

2.2.5 초화류 식재

ㄱ. 작은 크기의 초화류는 인공적으로 느껴지지 않도록 줄지어 심지 않고, 저절로 자라난 것처럼 무작위로 흩어 심는다.

ㄴ. 식재공간이 좁고 길어 사정상 듬성듬성 흩어 심기 어려울 경우, 빽빽하게 심거나 줄지어 심을 수 있다.

ㄷ. 여러 종류의 초화류를 섞어 심는 경우 인공적으로 느껴지지 않도록, 초화류 종류와 양을 불규칙하게 하여 섞어 심는다.

ㄹ. 현장의 햇빛, 배수, 토양의 경사와 양분, 바람의 양과 세기 등을 파악하여 각 초화류마다 유산 내에서 최적의 위치가 되도록 한다.

2.2.6 잔디 식재

ㄱ. 층떼식재는 우천 시 붕괴하기 쉬운 봉분 측면 등의 경사면에 잔디를 시루떡 쌓듯이 포개어 식재한다.

ㄴ. 경사진 곳이나 좁은 부분에는 평떼 이외에도 포복경이나 지하경을 10cm로 잘라 풀어심기하여 잔디가 밀식되도록 한다.

ㄷ. 급경사면은 우천 시 붕괴하지 않도록 잔디를 포개어 층떼로 심고, 떼꽂이를 꽂아 뗏장이 흘러내리지 않게 한다.

ㄹ. 경사지 잔디식재 시 위아래 뗏장을 어긋나게 놓아 줄눈이 연속되지 않게 함으로써 빗물이 집중됨을 예방하고, 보기에도 자연스럽게 한다.

ㅁ. 경사지는 뗏장 사이가 벌어지기 쉬우므로 흙을 눌러 채우고, 벌어지면 흙을 즉시 채워 빗물과 바람 피해가 없도록 한다.

3. 수목이식

3.1 일반사항

ㄱ. 뿌리돌림을 하지 않고 바로 이식할 경우 뿌리분의 폭은 근원 직경의 4배 내지 6배로 하고, 노거수이거나 건조가 빠른 여름철에는 뿌리분의 폭을 더 넓게 할 수 있다.

3.2 굴취

ㄱ. 지정유산 등에 인접하여 피해를 줄 우려가 있는 경우에는 반드시 임시지주를 세워 안전조치 후 굴취한다.

ㄴ. 나무 주위에 유산의 원형시설(건축물, 시설물 등)이 있는 경우 무리한 이식보다는 제거를 우선 검토할 수 있다.

ㄷ. 흉고직경이 25cm 이상인 대경목은 뿌리돌림한 경과기간 등 수목의 상태를 미리 확인한 후 굴취한다.

1840 지당

1. 조사

1.1 사전조사

ㄱ. 입출수 시설의 위치, 입출수량, 입출수 경로

ㄴ. 호안과 입출수 시설 파손 부위 및 파손 정도

ㄷ. 호안과 입출수 시설 재료의 크기, 위치, 기울기, 축조방법 등

ㄹ. 지당 수리 연혁 및 변경사항

ㅁ. 기존 수생식물의 분포, 경석의 배치현황 등

1.2 해체조사

ㄱ. 기초 및 지반의 부등침하 여부

ㄴ. 바닥 방수층 재료의 종류, 두께 등

ㄷ. 누수 지점, 누수 정도

ㄹ. 호안 단면조사의 뒤채움 재료, 축조방법 등

ㅁ. 호안 기초 재료의 종류, 다짐두께, 다짐방법 등

ㅂ. 호안 재료의 풍화, 파손 등을 조사, 분석하여 재사용 여부를 결정

ㅅ. 기존 수생생물의 종류·식재 형태

ㅇ. 지당 내 경석의 현황 조사 후 재사용 여부 결정

2. 해체

ㄱ. 지당의 물을 퇴수구 높이 또는 그 이하로 서서히 빼내며 매장유구나 유물의 출토 가능성을 고려하여 조심스럽게 해체한다.

ㄴ. 주요 부재는 번호표를 부착하고, 해체범위는 변형, 훼손된 부분 및 해체에 영향을 미치는 부분까지 고려하여 정한다.

ㄷ. 지반 및 방수층에 묻혀 있는 호안을 해체할 때에 기초부까지 붕괴 우려가 없는 경사로 땅깎기한 후 해체한다.

ㄹ. 호안 기초 해체 시 재료, 기법 등을 확인하여 기록하고 침하나 붕괴 우려가 있는 경우 보강조치를 취한다.

ㅁ. 바닥을 해체하는 경우 오니, 토사 등 이물질을 제거하고 방수층의 재료 및 두께 등을 기록한다.

ㅂ. 물을 빼내는 과정에서, 식재된 화분이나 연지 바닥의 식물뿌리를 캐내어 외부 장소 등에 마르지 않게 보관한다.

ㅅ. 수생식물과 경석 등을 해체하는 과정에서 방수층이 파손되지 않도록 유의하고, 파였거나 교란되었을 경우 지당바닥을 다질 때 보강해준다.

3. 퇴수 및 차수

ㄱ. 지당의 물을 모두 퇴수한 후 흙가마니 및 흙쌓기 가설물막이를 설치한다.

ㄴ. 퇴수(물푸기)로 인하여 과도하게 지반이 이동하거나 인접한 토지, 구조물 등이 손상을 받지 않게 한다.

ㄷ. 가설물막이 후에도 배수에 유의해야하며 호안 경계부로 임시 배수로를 설치한다.

ㄹ. 강우 시 세굴 또는 붕괴 우려가 있으므로 비닐 등으로 덮어 빗물의 침입을 막는다.

4. 바닥다짐

ㄱ. 원래의 바닥 방수층이 손상되지 않도록 토사, 오니 등 퇴적물을 제거한다.

ㄴ. 원지반을 적정밀도로 다짐한 후, 입자가 미세하고 점성이 강하며 이물질이 섞이지 않은 진흙을 다짐한다.

ㄷ. 진흙다짐의 최소 두께는 200㎜ 이상으로 하되, 저수량 등 현장여건에 따라 담당원과 협의하여 추가 포설한다.

ㄹ. 담당원과 협의하여 현장여건에 따라 진흙다짐 위에 강회다짐(흙과 석회를 섞어 다지는 작업), 마사토 깔기, 자갈층을 추가한다.

5. 호안설치

5.1 일반사항

ㄱ. 호안의 원재료 및 기법을 조사하여 반영한다.

ㄴ. 기존 호안 재료를 재사용할 경우에는 내구성을 검토하여 석재의 재사용 여부를 판단한다.

ㄷ. 호안이 무너지거나 유실될 수 있어 나무말뚝을 설치하는 경우의 말뚝의 높이는 수면 반대 쪽 상단의 토양 높이와 같게 한다.

ㄹ. 흙을 사용하는 토축호안에 사용되는 흙은 양질의 토질이어야 하며, 다짐두께, 다짐정도는 설계도서에 따른다.

ㅁ. 토축호안을 부분적으로 수리하는 경우에는 층따기를 하여 기존 호안과 일체가 되도록 한다.

5.2 호안기초

ㄱ. 기존 기초의 재료 및 기법의 확인이 어려운 경우에는 생석회잡석다짐 지정 또는 지대석을 설치하고, 현장여건에 따라 지반 조사 후 필요시 담당원과 협의하여 말뚝지정을 추가한다.

ㄴ. 마름돌 쌓기 중 대규모 구조물 등은 담당원과 협의하여 필요시 지대석 하부에 엄석(掩⽯)을 추가하여 하중을 분산시키고 불규칙한 지면을 고르게 한다.

ㄷ. 엄석은 지대석보다 크고 너비가 넓으며 평평한 석재를 사용한다.

ㄹ. 엄석은 지대석 하부에 흔들리지 않도록 지반을 다진 후 놓고, 엄석과 엄석 사이는 고임돌과 토사를 밀실하게 채워 넣어 기복이 없이 평탄하게 한다.

[석축호안의 기초]

5.3 면석쌓기

ㄱ. 원래 규격의 석재를 사용하고 입면 비율, 면석 방향, 기울기, 쌓기법은 원형에 맞추어 시공하되, 쌓기법이 명확하지 않을 경우에 아래 쌓기 유형에서 원형에 가까운 기법을 선택하여 시공한다.

ㄴ. 면석은 지대석보다 50㎜ 정도 안으로 들여쌓는다.

ㄷ. 면석 높이와 폭에 맞춰 규준틀을 설치하고 기준실을 띄운 후 수평을 확인하며 쌓는다.

ㄹ. 뒤채움은 설계도서에 따라 설치하되 잡석과 흙을 공극이 없도록 밀실하게 채운다.

ㅁ. 수심 아래 면석과 정자 등 구조물과 인접한 구간의 면석은 습기 차단 및 방수를 위해 찰쌓기한다.

ㅂ. 모서리에는 구조, 형태를 고려하여 밀려나지 않도록 큰 석재를 사용한다.

ㅅ. 마름돌 쌓기 시 줄눈은 유회 등의 교착제를 사용하여 마감하고, 마름돌의 수평과 하중을 조절하기 위해 부재면이 바르지 않을 때는 고임쇠를 받쳐서 조정한다.

ㅇ. 면석 쌓기가 완료되면 뒤와 상부에 흙을 채우고, 호우 시 토사가 지표수와 함께 지당에 흘러들지 않도록 면석 최상단 주변에 잔디를 식재한다.

[지당호안 쌓기 유형]

유형	형상	쌓 기 법
막쌓기(허튼쌓기)		가로세로 줄눈을 고려치 않고 석재의 형태대로 맞물리게 쌓는 것
골쌓기		마름모 쌓기라고도 하며 면이 정방형에 가까운 돌을 45° 각도로 빗놓아 쌓은 것
엇빗쌓기		장방형인 석재를 경사지게 놓아 쌓고 다음 켜는 반대의 경사로 쌓은 것
층지어쌓기		돌을 2~3켜 쌓거나 어느 정도의 높이로 쌓은 다음에 수평줄눈이 일직선으로 통하게 쌓는 것
허튼층쌓기		한 켜에서 각기 높이가 다른 부정형의 돌을 사용하여 가로줄눈이 일직선으로 연속되지 않도록 쌓는 방법
바른층쌓기		한 켜에서는 석재의 높이가 동일하고 매 켜마다 가로줄눈이 일직선으로 연속되게 쌓는 것

6. 입출수시설 설치

ㄱ. 기존 입출수 시설의 위치, 재료, 기법대로 시공하되, 입출수가 원활하지 않을 경우 다음 표에서 기법을 선택하여 시공한다.

ㄴ. 호안 출수구는 외형상 노출되지 않도록 수목을 식재하거나, 조경석 놓기 등을 통해 가린다.

[입수기법의 종류]

구분	조성기법
	수원보다 지당의 수면 높이를 낮게 하여 물이 지당에 수직으로 떨어지게 만드는 방식. 폭포와 같은 수직적 물줄기의 형상과 떨어지는 소리를 감상하기 위한 기법
현폭
	수원과 지당의 수면 높이를 같게 하여 지당 수면에 파동이 미세하게 발생하면서 수원과 지당의 물 흐름이 연속적임을 알 수 있게 만드는 것으로 잔잔하고 고요한 수면 경관을 연출하기 위한 기법
자일
	지당의 수면 아래에 수원을 위치시켜 물이 들어오는 것을 알 수 없게 하고, 수원과 지당의 물을 서로 분리하여 지당 수면이 정지된 것처럼 정온한 경관을 연출하는 기법
잠류

[출수기법의 종류]

구분	조성기법
	물소리 및 경관을 연출하기 위해 지당의 물이 일정 수위 이상일 때 밖으로 넘쳐 흘러가도록 호안 일부의 높이를 낮춰서 수위와 저수량을 조절하는 기법
낮은 둑을 넘어서 흐르는 방법
	지당의 호안보다 출수구의 위치를 낮추어서 지당의 물이 일정 수위를 넘으면 배출되도록 조절하여 지당의 정연함을 유지하는 기법
호안 출수구를 통하여 내보내는 방법
	지당과 수로의 물소리 및 경관을 연출하기 위해 지당의 물이 일정 수위를 넘으면 개방된 배수로(명거)를 통해 넘쳐 흘러나가게 하는 기법
배수로를 통하여 출수되는 방법

7. 시범시공

ㄱ. 잘못 시공되면 누수로 인해 되돌리기 어려운 공종은 담당원과 협의하여 시범시공 할 수 있고, 이때는 관련 분야 기술지도위원 또는 자문위원의 의견을 반영한다.

1850 수로

1. 조사

ㄱ. 수로의 형태

ㄴ. 흐르는 물의 양, 기초 침하, 파손 정도

ㄷ. 기초, 바닥, 측면, 뒤채움, 덮개돌 재료, 축조방법 등

ㄹ. 수로 수리 연혁 및 변경

2. 해체

ㄱ. 수로의 물을 모두 퇴수하고, 유입수를 차단한 후 해체한다.

ㄴ. 매장유구의 노출이나 유물 출토 가능성을 고려하여 인력으로 해체한다.

ㄷ. 해체는 상부에서 하부 순으로 하고, 시공은 하부에서 상부로 한다.

ㄹ. 기초 해체 시 재료, 기법 등을 확인하여 기록하고 침하나 붕괴 우려가 있는 경우 보강조치를 취한다.

ㅁ. 면석의 해체 시 최상단에서부터 한 켜씩 아래로 내려가면서 진행한다.

ㅂ. 수로 밑에 나무뿌리가 지나는 경우 뿌리를 제거하되, 전체 뿌리의 70% 이상이 남지 않을 경우 수목 생육환경을 보강할 수 있다.

3. 시공

3.1 기초다지기

ㄱ. 기존 기초의 재료 및 기법의 확인이 어려운 경우에는 생석회잡석다짐지정 또는 잡석지정을 하고, 흐르는 물의 양이 많을 경우 지반 조사 후 담당원과 협의하여 말뚝지정을 추가한다.

ㄴ. 흐르는 물의 양이 많고 속도가 빠른 구간은 일정 거리마다 낙차공을 설치하기 위해 기초를 견고하게 하고 단차를 둔다.

3.2 바닥설치

ㄱ. 흐르는 물의 양이 많지 않을 경우 기초 재료 그대로 두고, 물의 양이 많거나 물이 흐르는 속도가 빠를 경우 바닥에 박석을 깐다.

ㄴ. 낙차공은 마름돌(장대석) 또는 요철이 있는 거친 자연석을 놓고, 원형이 아닌 경우 바닥재질에 따라 낙차공을 제외할 수 있다.

3.3 면석설치

ㄱ. 기존 면석 재료를 재사용할 경우에는 내구성을 검토하여 재사용 여부를 판단한다.

ㄴ. 신재는 기존 면석의 형태 및 마감과 유사하게 원형에 맞추어 축조한다.

ㄷ. 면석 하부에는 면이 크고 뒤 뿌리가 긴 석재를 사용하며 퇴물림  쌓기 하여 토압에 지지되도록 한다.

ㄹ. 마름돌로 쌓을 경우 흔들리지 않고 유속에 이완되지 않도록 뒤뿌리를 경사지게 깎아 뒤채움과 물리도록 한다.

ㅁ. 거친돌로 쌓을 경우 기준실에 맞추어 자리를 잡아보고, 틈이 생기면 길이 100㎜ 내외의 석재를 이용하여 채운다.

ㅂ. 면석 틈새는 강회 또는 진흙으로 밀실하게 채운다.

ㅅ. 면석 뒤채움은 설계도서에 따르되, 크고 작은 돌과 진흙을 혼합하여 잘 다져 공극이 없도록 하며 면석을 밀착시킨다.

1860 습지

1. 일반사항

ㄱ. 습지에는 식생 및 수질, 경관에 악영향을 주지 않는 재료를 사용한다.

ㄴ. 습지 내 식물은 국가유산지역의 경관을 고려하고 환경조건에 잘 적응한 자생수종을 우선적으로 선정한다.

ㄷ. 수위 유지를 위해 바닥다짐, 퇴수 및 차수공사가 필요한 경우 1840 지당의 기준에 따르되, 습지 바닥은 내부 유로와 지형을 최대한 이용할 수 있도록 한다.

2. 시공

ㄱ. 물이 자연스럽게 유입되도록 하고 과도한 물이 유입되는 경우는 월류보를 통해 배수되도록 기울기를 조정하여 시공하며, 배수로의 높이는 목표 수위와 같아야 한다.

ㄴ. 호안의 기울기는 설계도서에 따르되 주변 지형과 환경조건에 따라 다양하게 한다.

ㄷ. 습지의 생육 요구 수심을 기준으로 구분하여 수종을 선정하여 식재한다.

1870 화계

1. 조사

1.1 사전조사

ㄱ. 식물의 수종, 규모, 생육조건, 활력정도

ㄴ. 재료별 종류, 규모, 쌓기법, 지정기법, 가공기법 등

ㄷ. 식물뿌리에 밀려난 정도, 파손 부위 및 정도, 풍화상태 등

1.2 해체조사

ㄱ. 내부 토양의 종류, 물빠짐 정도, 양분상태 등

ㄴ. 기초부, 채움석, 초화류 분포의 확인을 위한 단면

ㄷ. 내부 식물 뿌리의 분포와 세력 정도

2. 해체

ㄱ. 해체는 전체를 해체하지 않고, 변형□훼손된 부부만을 해체한다.

ㄴ. 해체하는 구간의 식물 이식 등 보호조치를 한 후 해체한다.

ㄷ. 석재 안쪽 토양이 수목뿌리 등으로 인해 지나치게 답압된 경우 새 흙으로 교체될 수 있도록 제거·반출한다.

3. 시공

3.1 공통사항

ㄱ. 화계는 급경사지형에서 계단식으로 하고, 화오(화단)는 담장 밑 등 완경사지형에 낮은 돌로 만든다.

ㄴ. 쌓기 재료는 설계도서에 따르되, 장대석은 고증된 경우를 제외하고는 민간에 사용하지 않는다.

ㄷ. 화오는 막돌 1단으로 놓여있는 경우도 많으니, 고증없이 높이 쌓거나 다듬어진 돌로 바꾸지 않는다.

ㄹ. 기존 재료 및 전통 조성기법대로 시공하고, 기초는 재사용이 가능할 시에는 해체하지 않는다.

ㅁ. 화계에는 석조물, 괴석(怪石) 등을 배치하거나 화초와 관목류 혹은 소교목을 식재하고, 대교목은 화계의 석재가 물러날 위험이 있으므로 식재하지 아니한다.

ㅂ. 뒤채움은 초화류 및 수목의 뿌리가 활착할 수 있는 공간을 확보하여 실시하고, 흙은 양질의 토양으로 개량한다.

ㅅ. 폭우 시 화계 내 토양과 식물에 피해가 없도록 많은 물이 유입되지 않게 하고, 석재가 수압을 받지 않도록 하단 안쪽에 배수처리한다.

ㅇ. 화계 수리 시 경관상 중요한 수목, 담당원이 존치하기로 지정한 수목의 생육에 지장이 가지 않도록 유의한다.

3.2 마름돌 화계

ㄱ. 지반의 기초 지지력이 현저히 부족할 경우 담당원과 협의하여 기초 해체 후 말뚝지정, 엄석 설치 등을 추가하여 시공한다.

ㄴ. 장대석 화계의 경우 각 단의 최상단 장대석은 쇠시리와 모접기 등의 원래 마감 기법대로 한다.

[장대석화계]

3.3 거친돌 화계

ㄱ. 지대석을 설치한 후에 거친돌쌓기를 하며, 돌을 세워 쌓지 않고 눕혀 쌓는다.

ㄴ. 화계 하부에는 큰 돌을 사용하고 상부로 올라갈수록 작은 돌을 사용한다.

ㄷ. 기타사항은 1300 석공사를 따른다.

1880 포장 등

1. 포장 일반

ㄱ. 관람에 필요한 구역은 국가유산의 경관을 저해하지 않는 전통재료나 자연친화적인 포장 재료를 사용한다.

ㄴ. 포장 면적이 넓은 지역 중 지하수위가 높은 경우 등 배수가 불량하여 상습적으로 침수되는 곳에는 담당원과 협의하여 지하 유공관을 활용할 수 있고, 포장의 경계부에도 물고임이 없도록 배수한다.

ㄷ. 관람로 등 포장에는 빗물이 고이지 않도록 일정거리마다 빗물받이나 횡단배수로를 설치하되 인공시설물보다는 부드러운 경사의 자연 배수 지형으로 하고, 마당 등 넓은 면적에는 완만한 경사를 잡아 물이 집수시설로 흐르게 한다.

ㄹ. 배수시설이 매장 유구에 영향을 미치지 않도록 유의하여야 하며, 당해 국가유산지역의 경관을 해치지 않도록 설치하여야 한다.

ㅁ. 조경포장 구역 내 잔디블록 설치 또는 소량의 식물이 식재되는 경우 잔디 등 식물의 품종은 외래종이 아닌 자생종으로 하고 개량되지 않은 재래종을 우선한다.

ㅂ. 포장재료나 녹지경계를 분리하기 위해 설치되는 재료의 가공과 마감은 주변의 건조물과 포장재료를 고려해야 한다.

ㅅ. 투수성 재료는 하부가 물에 의해 침식과 파괴가 발생하게 되므로, 불투수성 재료에 비해서 다짐을 늘리고, 동결 심도보다 깊게 다져 부등침하가 없게 한다.

2. 강회다짐포장

ㄱ. 지반을 일정 깊이로 파내고 충분히 다짐한 후에 잡석을 고르게 깐다.

ㄴ. 황토 또는 마사토를 생석회와 일정 비율로 고르게 혼합한다.

ㄷ. 경계석을 놓고 바닥 물매를 고려하여 혼합한 강회를 잡석 위에 밀실하게 펴다진다.

ㄹ. 마름돌을 사용하는 경우 정다듬이나 줄다듬하며, 자연석은 상면의 높이차이가 15mm 이내로 조성되어야 한다.

ㅁ. 포장 내로 들어오는 물을 차단하는 경계석은 주변 지면높이를 고려하여 포장바닥보다 높이고, 경계석의 틈은 강회로 마감하여 물이 들어오지 않도록 한다.

ㅂ. 터파기, 잡석, 강회포설 두께 등은 설계도서에 따른다.

3. 석비레(마사토)포장

ㄱ. 유산지역에서 석비레(마사토)의 수분비중(함수율)이 관람환경에 높거나 낮을 때는 건조시키거나 물을 뿌린다.

ㄴ. 가까운 주위에 시설물·구조물·수목이 위치할 때에는 소형진동기나 인력다짐을 하되, 구조물의 침하가 생기는지 살펴가며 시행한다.

4. 관람마루

ㄱ. 난간기둥과 살 등에 쓰이는 무늬는 전통무늬를 우선할 수 있으며, 다만, 과도하거나 시대, 지역, 성격에 오해를 주지 않는 것으로 한다.

ㄴ. 기둥위치를 터파기하였을 때 큰 돌이 나오면 가능한 주변으로 기둥위치를 이동할 수 있는지 우선 검토하고 담당원과 협의하여 이동 설치한다.

ㄷ. 관람마루 주변의 미관유지와 경사면 보호를 위하여 초화류를 심는 경우 왜란 등 외래종이나 지나친 개량종은 배제한다.

ㄹ. 큰 수목이나 가치있는 수목·초화류가 있는 경우 관람마루 노선을 우회하거나 답면에 구멍을 내어 새로운 경관점으로 삼는다.

ㅁ. 관람마루에 부분경관을 위한 노선우회, 답면 구멍이 있는 경우 수목의 흔들림과 자람을 감안하여 이격하되, 신발이 빠질 정도가 되지 않도록 10cm 이내로 한다.

ㅂ. 관람마루 기초의 위치는 구조적으로 최상의 위치로 하되, 바위를 파손하거나 주요 식생이 훼손되지 않도록 세심하게 설정한다.

ㅅ. 현장에서 방부목을 절단하는 등 피치 못하게 가공하는 경우 가공부위를 충분히 방부처리하고, 방수처리를 추가할 수 있다.

ㅇ. 관람객이 관람마루에서 발을 헛디디지 않도록 답면 일부(하나의 단에서 좌우 끝부분 또는 답면 중 최상단·최하단)에 눈에 띄는 강조표시를 할 수 있다.

5. 식물섬유깔개

ㄱ. 지반을 평평하게 다지며, 훼손부위는 잡석깔기로 바탕면을 조성한 후 시공한다.

ㄴ. 깔개가 시작되거나 서로 겹쳐지거나 틈이 생긴 곳에 관람객의 발이 걸리지 않도록 조정하고 턱이 생기지 않도록 흙으로 경사를 만들어 다져준다.

ㄷ. 식물섬유깔개를 깐 후 고정용 못이나 핀을 사용하여 고정하고 결속선을 사용하여 고정을 보강할 수 있다.

6. 조명

6.1 조사

ㄱ. 광원의 위치와 형식은 국가유산의 진입부, 전이부, 핵심부에 따라 시선과 관심이 적절히 집중 또는 이동되도록 가까이와 멀리에서 각각 검토한다.

ㄴ. 유산에 근접한 터파기 등 조명설비 시공 시 지정유산 또는 수목의 생육을 훼손하지 않는지에 대해 사전에 검토한다.

ㄷ. 국가유산 주변의 외부 조명 정도를 조사하고, 조명기구의 위치에 따른 조명기구의 설치 간격과 조도, 조사각도, 광량에 따른 균제도를 조사한다.

6.2 시공

ㄱ. 수목의 유무, 계절의 변화에 따른 조명설비의 노출이 지정유산에 이질적인 경관을 형성하지 않아야 하며, 관람객의 이동과 조망에서 인식되지 않는 위치에 설치한다.

ㄴ. 지정유산에 지장을 준다고 판단되어 설치 위치를 조정하려는 경우 담당원과 협의하되, 경관을 저해하지 않는 위치에 설치한다.

ㄷ. 매장 유구의 출토 가능성 및 지정유산의 훼손 우려 등으로 터파기 작업이 어려운 곳은 기구를 노출하여 시공하되, 지정유산과 조화로운 색상과 재질로 마감한다.

ㄹ. 국가유산지역의 분위기와 조화로운 색온도(권장: 2000∼3000K)를 사용한다.

ㅁ. 야간의 광량(光量)과 빛온도는 유산을 이해하고 관람하기 좋도록 설정하고, 눈부심이 없게 위치와 각도를 조절한다.

7. 점경물

ㄱ. 원래의 형상, 크기, 석세(石勢), 석문(石紋)대로 유지하며, 원산지의 것을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

ㄴ. 경석들은 각각의 형상, 크기 등을 고려하여 거리, 위치를 결정한 후에 시공한다.

ㄷ. 홍마목 등의 출입차단물, 취병 등의 구획가림물, 우물 등의 수경물 등은 원래의 재료대로 설치한다.

ㄹ. 다수의 수량으로 각각 모양을 달리하여 설치하는 시설물은 공간의 위상과 성격에 따라 서로 모양과 크기를 같게 하거나 통일성을 유지한 채로 세부 재료와 규모 등을 달리할 수 있다.

ㅁ. 원래의 재료대로 하기 곤란한 경우에는 시기, 성격, 이용, 공간여건 등을 고려하고 담당원과 협의하여 결정한다.

ㅂ. 고유한 방향과 전후면, 접지부(接地部)의 상태를 보아 땅에 묻어야 할 부분을 구분하고, 바닥 포장이나 지피물의 질감과 잘 연결되어 어울리도록 마감한다.

ㅅ. 시설물을 지면에 묻을 때는 적정 깊이로 지면을 파고 계획된 기울기로 묻으며, 돌받침, 돌굄 등으로 흔들리지 않게 한 다음 주위 흙을 밀어 넣으며 다진다.

ㅇ. 설치할 위치의 지피물, 초화류를 유지하는 경우 이끼, 겉흙 등을 각각 구분하여 마르지 않도록 보관, 이식, 재배치한다.

1890 조경유지관리

1. 식생유지관리

1.1 적용범위

ㄱ. 역사경관림과 역사경관수를 구성하고 있는 교목, 관목, 지피류, 초화류의 전통경관 유지관리에 적용한다.

ㄴ. 주요내용은 전정, 제초, 잔디깎기, 잔디시비, 수목시비, 병충해 방제, 관수 및 배수, 지주대 재결속, 월동작업, 나무줄기 보호, 죽은 나무 처리, 기반시설 관리 등이다.

1.2 전정

1.2.1 교목류

ㄱ. 전정은 수종의 특성에 따르되, 우리나라 고유의 형태가 되도록 하며, 활착 촉진을 위하여 가지치기를 할 경우 나무모양이 과하게 변하지 않는 범위 안에서 실시한다.

ㄴ. 나무갓의 모양은 전체나 부분을 둥글게 일본식으로 하지 않고 도로화단에서처럼 동일한 높이가 되지 않도록 각별히 주의하여 자연적 모양을 유지한다.

ㄷ. 안전과 관람편의 목적 등으로 나무갓의 모양을 변형하여야 할 때에도 가지와 잎이 자연스럽게 자란 듯 보이도록 전정한다.

ㄹ. 나무모양을 계속 정리하며 키우는 매화(매실)나무 등 일부 수종을 제외하고는 인공적으로 조형하지 않고 저절로 자란 듯 정리한다.

ㅁ. 매화나무처럼 심미적 목적이 강한 나무를 관계전문가가 전정하는 경우에는 설계에도 불구하고 적정하게 판단하여 시행할 수 있다.

1.2.2 소나무

ㄱ. 가지치기 방식은 지역(나라)별로 매우 다르므로 우리나라 고유의 방식으로 공간의 성격에 맞게 시행한다.

ㄴ. 가지가 너무 발달해 채광과 통풍에 문제가 있는 과밀한 가지는 나무갓의 형태를 보아 솎아낸다.

ㄷ. 소나무 고유의 형태를 고려하여 자연스럽게 보이도록 전정하며, 선단부(先端部) 끝가지는 전정하지 않는 것을 원칙으로 한다.

ㄹ. 소나무가 관람객에게 주로 보이는 곳과 전체 형태가 보이는 곳에서 바라보았을 때 완성될 나무모양을 결정한 후 전정한다.

ㅁ. 소나무는 유한생장을 함에 따라 지하고가 완성되는 7년 정도까지 원추형으로 자라므로 본래의 나무모양을 살려 휴면기인 가을에서 초봄까지 전정한다.

ㅂ. 반송은 4∼5월경에 새순을 3개 정도 남기고 따내고 잎이 나오는 5월 중·하순경 남겨놓은 순의 선단부를 꺾어 자라는 마디를 짧게 만든다.

1.3 전지

ㄱ. 죽은 가지, 병든 가지, 덜 잘린 가지(줄기에 연결된 가지 터기), 부러진 가지, 서로 부딪쳐서 상처를 내는 가지 등을 대상으로 전지한다.

ㄴ. 생육에 방해가 되거나 필요 없는 가지를 제거할 때는 가지를 남기고 자르는 미관 목적의 잘못이 없어야하며, 이로써 유합조직(Callus)이 절단부위에 빨리 덮이도록 한다.

ㄷ. 가지 절단은 지피 융기부가 보호되도록 가지가 시작되는 오목한 곳을 자르며, 가지나 껍질이 찢어지지 않도록 하여 잘라낸다.

ㄹ. 두절(heading cut)은 유산지역에서 자연스럽지 않으므로, 태풍 피해 가지의 정리 등 불가피한 경우로만 한정하여 시행한다.

1.4 잔디관리

ㄱ. 전통(재래종)잔디의 품종(중지, 금잔디, 들잔디, 갯잔디) 특성에 따라 자람을 확인하여 적정한 간격으로 깎아준다.

ㄴ. 잔디를 깎은 경계에 반복되는 줄무늬가 생기지 않도록 잔디깎기 날의 높이에 좌우 편차가 없도록 유의한다.

ㄷ. 봉분 등 급경사의 잔디를 깎을 때 잔디 잎 길이가 지나치게 짧아지거나 흙이 패이지 않도록 주의한다.

1.5 관수

ㄱ. 관수는 유산의 관람에 지장이나 불편이 없도록 가능한 관람 이전 시간 등에 실시한다.

ㄴ. 노즐로 지상관수시설을 설치하는 경우, 사용하지 않는 기간에는 철거하거나 보이지 않게하여 경관 관람에 방해되지 않도록 한다.

ㄷ. 건조한 시기에는 토양의 수분을 측정한 후 담당원과 협의하고 기상예보를 감안하여 관수한다.

ㄹ. 최초 긴급관수 1회는 관수요건 충족 시 담당원 승인을 통해 시행가능하며, 가뭄 장기화로 추가 관수 필요시 관리대책을 수립하여 설계를 변경하여 시행한다.

ㅁ. 관수 이후에는 기상예보에 따라 햇빛의 양(일사량)에 맞춘 증산억제 조치(지면덮기, 증산억제제살포 등)를 시행한다.

1.6 뿌리제거

ㄱ. 비대하게 생장하여 석축유구 또는 배수로의 구조적 훼손 원인이 되는 수목의 뿌리에 대해 적용한다.

ㄴ. 마당 내부나 건물에 인접한 지역에 뿌리가 지상부로 돌출되어 보행자에게 위험을 발생시킬 가능성이 있는 수목에 대해 시행한다.

ㄷ. 공간에 비해 과도하게 생장한 수목의 생육을 조절하려는 경우, 가까운 곳의 구조물, 통행로 방향으로 뿌리를 부분 절단한다.

ㄹ. 뿌리의 부분 제거 시에는 수목의 생육에 미치는 영향과 물리적 지지력에 미치는 영향에 대하여 관련 전문가의 의견을 들어 시행할 수 있다.

2. 식생정비

2.1 척거 및 그루터기 제거

2.1.1 시공

ㄱ. 말라 죽거나 시든 나무, 말라죽은 채 서 있는 나무와 말라 죽어 쓰러진 나무 등의 죽은 나무를 제거한다.

ㄴ. 담장 하부나 측면에 기댄 형태로 자라나 뿌리, 줄기, 가지 등이 건물이나 구조물에 물리적 피해를 발생시키는 수목을 제거한다.

ㄷ. 나무갓이 넓거나 빽빽하게 우거진 수림을 형성하여 커다란 그늘을 만듦으로써 봉분, 석물, 건물 등을 덮거나 막아 가리면서 피해를 주는 수목을 제거한다.

ㄹ. 스스로 또는 외력에 의해 부러지거나 물리적 피해를 유발할 가능성이 있는 위험목은 주기적으로 생육을 점검하여 전정하거나 제거한다.

ㅁ. 척거(剔去) 후 그루터기의 처리는 대상지의 여건을 검토하여 시행한다.

ㅂ. 밀림 또는 역사경관림의 척거(剔去) 및 그루터기 제거 범위는 설계도서에 표기되었거나 담당원이 특별히 지시하는 구간에 따르며, 일반적으로 비탈면의 어깨나 흙쌓기 비탈면의 기슭에서 1m 떨어진 선 이내의 폭과 공사 구간의 연장으로 한다.

ㅅ. 주간이 부러진 수목 등을 베어낼 때 건조물(전각, 담장 등)을 피하여 쓰러트릴 방향을 먼저 정하고 절단선을 표시한다. 직경 20mm 이상의 로프로 주간의 중상부를 묶어 벌채 방향으로 유도하면서 신중하게 자른다.

ㅇ. 주간을 잘라 쓰러트릴 때 건조물(전각, 담장 등)이나 인근 수목에 피해를 줄 위험이 있는 경우에는 고소작업차를 이용하여 주간 무게를 고려하여 주간의 끝부분부터 차례로 잘라내려야 한다.

ㅈ. 보존 또는 이식할 수목이나 식물은 작업 중 손상을 입히지 않도록 한다.

2.1.2 산출물 및 잔재처리

ㄱ. 시공결과 산출된 물질은 설계에 따르되, 특별히 정하지 않은 경우 담당원과 협의하여 관람에 지장없는 장소에 모아둔다.

ㄴ. 그루터기 등 잔재물은 관람안전을 위해 제거하여 반출하되, 건조물(전각 등) 주변일 경우 무리하게 빼내지 않고 자연적으로 분해되도록 한다.

ㄷ. 시공자는 척거(剔去) 및 그루터기 제거 후 발생된 잔재를 집적하여 담당원이 지정하는 장소에 보관하여야 하며 설계도서에 따라 처리한다.

2.1.3 되메우기

ㄱ. 수목의 그루터기 및 뿌리제거 작업으로 발생한 웅덩이는 추후 굴착 또는 토공사 계획이 있는 경우를 제외하고 흙쌓기에 적합한 토질로 되메운다.

ㄴ. 웅덩이 되메우기는 흙쌓기에 적합한 토사를 깔고 인접 지반과 동일한 높이와 밀도가 되도록 다진다.

2.2 화소 깎기

2.2.1 일반사항

ㄱ. 깎기 폭은 20m(외곽), 10m(중간), 5m(기타) 등으로 설치한다.

ㄴ. 지형 및 식생 등의 현장여건에 따라 조성하는 범위가 불규칙하게 되므로 담당원과 협의하여 폭을 조정한다.

2.2.2 식생 제거

ㄱ. 화소(火巢) 지역 내 수목 중 근원직경 6㎝이하 수목은 모두 제거한다.

ㄴ. 화소(火巢) 지역 내 침엽수 중 근원직경 10㎝ 이상 수목은 존치하는 것을 원칙으로 하되 현장여건에 따라 조정한다.

ㄷ. 화소(火巢) 지역 내 잡풀, 잡목의 맹아지, 잡관목, 불필요한 실생묘, 낙엽 등 연소 가능한 물질을 제거하되, 지정된 화목류와 소나무 등의 전통수종 및 보존가치가 있는 수목은 보존한다.

ㄹ. 잡풀 등 지피물과 잡관목 등은 지면과 최대한 근접하도록 모두 베어 내고, 발생된 부산물과 낙엽은 깨끗이 긁어 화소(火巢) 밖으로 정리하여 지면이 드러나게 한다.

ㅁ. 깎아낸 부산물과 낙엽이 바람에 날려 화소(火巢) 지역으로 들어오지 않도록 바람이 적은 쪽 비탈면에 완전히 밟아서 정리하되 쌓이지 않도록 흩어서 평평하게 한다.

ㅂ. 경계울타리와 화소(火巢) 내부에 존치되는 수목 등을 감고 있는 칡, 환삼덩굴 등의 덩굴류도 제거한다.

2.2.3 낙엽 제거

ㄱ. 낙엽 제거의 범위는 기존 잡목이 제거된 곳에서 좌우 약 10m 폭을 원칙으로 하되 현장여건에 따라 조정할 수 있다.

ㄴ. 낙엽걷기는 지표면이 노출되도록 걷어내야 하며, 땅에 떨어진 고사지 등도 함께 제거한다.

ㄷ. 외곽의 경계울타리에 산물, 낙엽 등이 쌓이지 않도록 제거한다.

3. 시설물유지관리

3.1 지당관리

ㄱ. 수질관리를 위해 정기적으로 바닥 준설을 시행하여야 하며, 준설 시 1840 지당의 퇴수 및 차수, 바닥다짐을 따른다.

ㄴ. 지당에 유입되는 자연수량이 부족하지 않도록 하고, 물의 유입이 차단되지 않도록 한다.

ㄷ. 지당 주위에 지하수위가 변형되는 굴착을 하지 아니한다.

ㄹ. 누수 발생 시 누수가 되지 않도록 즉시 보강한다.

ㅁ. 급배수가 원활하게 이루어지도록 입·출수 시설은 정기적으로 점검하고 쌓인 토사와 낙엽을 제거한다.

ㅂ. 지당 주위의 수목은 전통수종으로 수경에 적합한 나무를 심는다.

ㅅ. 지당 안에는 외래어류(금잉어, 비단잉어 등)를 방생하지 아니한다.

ㅇ. 연(蓮꽃)과 수련(睡蓮)은 번식하여 잎이 수면 전체를 덮지 않도록 용기(화분)에 심고, 주기적으로 덧심거나 솎아준다.

ㅈ. 집중호우 시 인근의 토사가 지표수와 함께 지당에 흘러들지 않도록 조치한다.

ㅊ. 석축호안의 경우 석재가 부분적으로 이탈, 배부름 등 변형되었을 경우 드잡이를 통해 바로잡는다.

3.2 수로관리

ㄱ. 수로의 막힘을 방지하기 위해 이물질을 제거하며, 필요시 준설을 시행한다.

ㄴ. 수로의 누수 발생 시 누수가 되지 않도록 즉시 보강한다.

ㄷ. 수로 면석이 부분적으로 이탈, 배부름 등 변형되었을 경우 드잡이를 통해 바로잡는다.

ㄹ. 지당과 이어지는 수로의 석재는 지당에 사용된 석재와 재질, 색상, 규격 등을 같거나 비슷하게 하여 어울리도록 관리한다.

3.3 습지관리

ㄱ. 물이 습지 표면 전체에 분포할 수 있는 수심을 유지하기 위해 유량과 수위를 정기적으로 점검한다.

ㄴ. 생태계 교란 수종이나 국가유산지역의 경관에 악영향을 미치는 외래수종이 유입되었을 경우 제거한다.

ㄷ. 여름철 습지에 성장한 수초가 겨울철에 말라서 잔존하면서 부영양화를 가져올 우려가 있으면 제거한다.

* 전통조경 분야 정비기준 구체화, 고도화