2022년 문화재수리 표준품셈 일부 개정안 전문 오기사항

1. ‘5-8 마루기와이기’ 5겹, 7겹, 9겹 품 반영 누락(주기만 반영)

오기 현황

개정(안)

5-8 마루기와이기

(m당)

구분

규격

단위

수량

비고

3겹

5겹

7겹

9겹

한식와공

한식와공조공

보통인부

공구손료

인력품의 5%

인인인식

0.04

0.12

0.20

1

0.05

0.15

0.25

1

0.06

0.16

0.27

1

0.08

0.21

0.36

1

[주]

① 본 품에는 착고이기, 적새이기, 숫마루장이기, 풍잠바르기 품이 포함되어 있다.

② 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다.

③ 부고이기를 하는 경우 아래 품 및 재료량을 가산한다.

(m당)

구분	단위	수량
한식와공	인	0.02

④ 풍잠바르기 재료량은 1㎥당 생석회 550㎏, 백시멘트 110㎏, 모래 0.59㎥을 별도 가산한다.

⑤ 생석회피우기(소화)는 100kg당 보통인부 0.13인을 가산한다.

⑥ 9겹 이상일 때에는 2겹당 한식와공, 한식와공조공, 보통인부 품을 각각 25%씩 별도 가산한다.

⑦ 재료량은 다음을 참고하여 적용한다.

(m당)

구분		단위	수량
			3겹	5겹	7겹	9겹	부고이기
암키와	중와	매	8.34	13.89	19.44	25.00	-
	대와	매	7.70	12.82	17.95	23.07	-
수키와	중와	매	3.33				6.59
	대와	매	3.03				6
착고기와	중와	매	6.66				-
	대와	매	6.06				-
진흙		㎥	0.054		0.059		0.043
생석회		㎏	4.68		5.07		3.74
마사토		㎥	0.018		0.02		0.014

※ 진흙, 생석회, 마사토의 재료량은 할증이 포함된 것이다.

2. ‘7-19-1 포회벽바르기’ 주기가 ‘7-18 포벽해체’ 주기로 작성되어있음

오기 현황

개정(안)

7-19 포벽바르기

7-19-1 포회벽바르기

(㎡당)

구분		규격	단위	수량	비고
중깃 가시새 힘살 눌외 설외 새끼		Ø6～9㎜	m m m m m m	1.42 1.35 1.16 10.33 3.08 14.81	외엮기
진흙 여물			㎥ ㎏	0.032 0.384	초벌
진흙 모래 여물			㎥ ㎥ ㎏	0.015 0.004 0.041	재벌
생석회 여물 풀			㎏ ㎏ ㎏	2.7 0.09 0.126	정벌
한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료		인력품의 3%	인인인식	1.13 0.86 0.31 1
[주]	① 본 품은 포벽의 외엮기, 초벌바르기, 재벌바르기, 회벽정벌바르기 할 때를 기준으로 한 것이다. ② 바름두께는 초벌 90㎜ 내외, 재벌 8㎜ 내외, 정벌 3㎜ 내외를 기준으로 한 것이다. ③ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ④ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ⑤ 생석회 피우기(소화)를 할 경우 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다. ⑥ 비계매기는 필요 시 “2-5 강관비계매기(미장·단청공사용)”에 따른다. ⑦ 보양에 소요되는 재료 및 품은 “2-7 보양”에 따른다.

3. ‘7-19-2 포재사벽바르기’ 주기가 ‘7-18 포벽해체’ 주기로 작성되어있으며, 인력품이 포회벽바르기 인력품으로 기입

오기 현황

개정(안)

7-19-2 포재사벽바르기

(㎡당)

구분		규격	단위	수량	비고
중깃 가시새 힘살 눌외 설외 새끼		Ø6～9㎜	m m m m m m	1.42 1.35 1.16 10.33 3.08 14.81	외엮기
진흙 여물			㎥ ㎏	0.032 0.384	초벌
진흙 모래 여물			㎥ ㎥ ㎏	0.015 0.004 0.041	재벌
진흙 생석회 모래 풀			㎏ ㎏ ㎏ ㎏	0.006 4.05 0.003 0.126	정벌
한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료		인력품의 3%	인인인식	1.03 0.96 0.31 1
[주]	① 본 품은 포벽의 외엮기, 초벌바르기, 재벌바르기, 재사벽정벌바르기 할 때를 기준으로 한 것이다. ② 바름두께는 초벌 90㎜ 내외, 재벌 8㎜ 내외, 정벌 3㎜ 내외를 기준으로 한 것이다. ③ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ④ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ⑤ 생석회 피우기(소화)를 할 경우 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다. ⑥ 비계매기는 필요 시 “2-5 강관비계매기(미장·단청공사용)”에 따른다. ⑦ 보양에 소요되는 재료 및 품은 “2-7 보양”에 따른다.

4. ‘13-24-2 먹긋기(먹/분+변)’ 수량 및 주기 오기, ‘13-24 먹긋기(전통소재)→(전통소재단청)’

오기 현황

개정(안)

13-24 먹긋기(전통소재)

13-24 먹긋기(전통소재단청)

13-24-2 먹긋기(먹/분+변)

(㎡당)

구분

규격

단위

수량

비고

특수화공

화공

공구손료

인력품의 3%

인인식

0.08

0.30

1

[주]

① 본 품은 바탕가칠 위에 먹, 호분/연백을 사용하여 먹긋기하고, 추가로 삼록 혹은 황단을 사용하여 변긋기 할 때를 기준으로 한 것이다.

② 본 품은 2회 긋기를 기준으로 한 것이다.

③ 가칠은 별도 계상한다.

④ 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장·단청공사용)”에 따른다.

⑤ 재료량은 다음을 참고하여 현장여건에 따라 별도 계상한다.

(㎡당)

안료명(색명)	단위	수량
석록(삼록)/황단	g	25.77
연백/패분(호분)	g	6.77
먹	g	0.70
아교	g	1.03

5. ‘13-27 금모로단청(전통소재단청)’ 주기 오기(모로단청 문양을~ → 금모로단청 문양을~)

오기 현황

개정(안)

13-27 금모로단청(전통소재단청)

(㎡당)

구분

규격

단위

수량

비고

특수화공

화공

공구손료

인력품의 3%

인인식

0.08

2.85

1

[주]

① 본 품은 바탕가칠 위에 금모로단청 문양을 2회 채색할 때를 기준으로 한 것이다.

② 가칠은 별도 계상한다.

③ 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장·단청공사용)”에 따른다.

④ 타초본만들기품은 “13-4 타초본만들기”에 따른다.

⑤ 재료량은 다음을 참고하여 현장여건에 따라 별도 계상한다.

(㎡당)

안료명(색명)	단위	수량
황단(장단)	g	18.29
주사(주홍)	g	4.91
석간주	g	13.74
자황(석황)/황토/등황	g	4.43
뇌록	g	8.57
석록(삼록)	g	28.29
동록(하엽)	g	19.82
석청(삼청)	g	2.39
석청(대청)	g	1.51
연백/백토/패분(호분)	g	34.05
먹	g	0.82
아교	g	6.48

6. ‘13-27 금단청(전통소재단청)’ 항목번호, 주기 오기(모로단청 문양을~ → 금단청 문양을~, 13-27→13-28)

오기 현황

개정(안)

13-28 금단청(전통소재단청)

(㎡당)

구분

규격

단위

수량

비고

특수화공

화공

공구손료

인력품의 3%

인인식

0.17

3.29

1

[주]

① 본 품은 바탕가칠 위에 금단청 문양을 2회 채색할 때를 기준으로 한 것이다.

② 가칠은 별도 계상한다.

③ 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장·단청공사용)”에 따른다.

④ 타초본만들기품은 “13-4 타초본만들기”에 따른다.

⑤ 재료량은 다음을 참고하여 현장여건에 따라 별도 계상한다.

(㎡당)

안료명(색명)	단위	수량
황단(장단)	g	33.32
주사(주홍)	g	10.90
석간주	g	6.64
자황(석황)/황토/등황	g	1.54
뇌록	g	1.91
석록(삼록)	g	32.50
동록(하엽)	g	31.27
석청(삼청)	g	3.39
석청(대청)	g	2.91
연백/백토/패분(호분)	g	21.63
먹	g	1.48
아교	g	5.02

7. ‘15-16 담장속채움’ 생석회 수량이 4.0kg으로 표기(40kg)

오기 현황

개정(안)

15-16 담장속채움

(㎥당)

구분		규격	단위	수량	비고
생석회 진흙 채움자갈 잡석 한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료		Ø40㎜ 내외 Ø100㎜ 내외 인력품의 3%	㎏ ㎥ ㎥ ㎥ 인 인 인 식	40 0.2 0.25 1 0.22 0.4 0.38 1
[주]	① 본 품은 담장쌓기 시 내부를 잡석, 채움자갈, 진흙 등으로 다지면서 속채움 할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ③ 본 품에는 비빔 및 소운반품이 포함되어 있다. ④ 생석회 피우기(소화)를 할 경우 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다.