2012년 적용

문화재수리 표준품셈 개정(안)

2012. 4

공종

구분

당초

개정

비고

제1장

적용기준

제1장

적용기준

제1장

적용기준

제1장

적용기준

제1장

적용기준

조정

1-3 적용방법

1. 공사의 예정가격 산정은 본 표준품셈을 활용한다.

2. 본 표준품셈에서 제시된 품은 일일작업시간 8시간을 기준으로 한 것이다.

3. 본 표준품셈은 문화재 공사중 보편적인 공종, 수리방법을 기준으로 한 것이며 문화재 특성, 현장여건 및 기타 조건에 따라 조정하여 적용한다.

4. 본 표준품셈에서 명시되지 않은 사항은 각종사업을 시행하는 국가기관, 지방자치단체, 정부투자기관 등의 장의 책임하에 예정가격 산정기준을 결정하여 적용한다.

5. 문화재수리 및 이에 준하는 공사의 예정가격산정은 문화재 특성, 공사규모, 공사기간 및 현장여건 등을 감안하여 가장 합리적인 수리방법을 채택 적용한다.

6. 본 표준품셈에 명시되지 않은 품으로서 타부문  (건축, 조경 등)의 표준품셈에 명시된 품은 그   부문의 품을 적용한다.

7. 의장성, 작품성, 상징성이 요구되는 사항은 견적 등 별도로 계상한다.

① 목공사(현판, 닫집, 보개천장, 용두 등), 석공사(해치상 등) 등의 조각물

② 꽃살창호

③ 꽃담

④ 별화, 벽화

⑤ 수리용덧집(철골)

⑥ 주문생산(특수기와 등)

⑦ 물가기준 자료에 없는 재료

8. 소방법, 총포․도검․화약류단속법, 산업안전보건법, 산업재해보상보험법, 건설기술관리법, 대기환경보전법, 소음․진동규제법 등 관계법령이나 계약조건에 따라 소요되는 비용은 별도로 계상한다.

9. 각 발주기관에서 위 항에 의하여 별도로 결정하여 적용한 품셈이 표준품셈 보완에 반영할 필요가 있다고 인정될 경우에는 그 자료를 표준품셈관리단체(담당부서)에 제출한다.

1-3 적용방법

1. 문화재수리 및 이에 준하는 공사의 예정가격 산정은 본 표준품셈을 활용한다.

2. 본 표준품셈에서 제시된 품은 일일작업시간 8시간을 기준으로 한 것이다.

3. 본 표준품셈은 문화재 공사중 보편적인 공종, 수리방법을 기준으로 한 것이며 문화재 특성, 현장여건 및 기타 조건에 따라 조정하여 적용한다.

4. 본 표준품셈에서 명시되지 않은 사항은 각종사업을 시행하는 국가기관, 지방자치단체, 정부투자기관 등의 장의 책임하에 예정가격 산정기준을 결정하여 적용한다.

5. 문화재수리 및 이에 준하는 공사의 예정가격산정은 문화재 특성, 공사규모, 공사기간 및 현장여건 등을 감안하여 가장 합리적인 수리방법을 채택 적용한다.

6. 본 표준품셈에 명시되지 않은 품으로서 국토해양부 등 국가기관에서 제정한 타분야(건축, 토목, 조경 등) 표준품셈에 명시된 품은 그 품을 적용한다.

7. 의장성, 작품성, 상징성이 요구되는 사항은 견적 등 별도로 계상한다.

① 목공사(현판, 닫집, 보개천장, 용두 등), 석공사(해치상 등) 등의 조각물

② 꽃살창호

③ 꽃담

④ 주문생산(특수한 기와․전돌 등)

⑤ 글자 새김, 상량문 작성 등

⑥ 물가기준 자료에 없는 재료

8. 고증, 관계전문가 자문이 필요한 경우에는 별도 계상한다.

9. 소방법, 총포․도검․화약류단속법, 산업안전보건법, 산업재해보상보험법, 건설기술관리법, 대기환경보전법, 소음․진동규제법 등 관계법령이나 계약조건에 따라 소요되는 비용은 별도로 계상한다.

10. 각 발주기관에서 위 항에 의하여 별도로 결정하여 적용한 품셈이 표준품셈 보완에 반영할 필요가 있다고 인정될 경우에는 그 자료를 표준품셈관리단체(문화재청)에 제출한다.

조정

1-4 수량의 계산

1. 수량의 단위 및 소수위는 표준품셈 단위표준에 의한다.

2. 수량의 계산은 지정소수위 이하 1위까지 구하고, 끝수는 4사5입 한다.

3. 계산에 쓰이는 분도는 분까지, 원둘레율, 삼각함수 및 호도의 유효숫자는 3자리로 한다.

4. 면적계산은 수학공식(數學公式)에 의하는 외에 삼사법(三斜法) 또는 구적기(求積器)로 한다. 다만, 구적기를 사용할 경우에는 3회 이상 측정하여 그 중 정확하다고 생각되는 평균값으로 한다.

5. 체적계산은 의사공식(擬似公式)에 의함을 원칙으로 하나 토사체적은 양단면적을 평균한 값에 그 단면간의 거리를 곱하여 산출하는 것을 원칙으로 한다. 단, 거리 평균법으로 고쳐서 산출할 수도 있다.

6. 다음에 열거하는 것의 면적과 체적은 구조물의 수량에서 공제하지 아니한다.

∘따내기, 홈파기, 파내기, 그레질, 후리기, 바데떼기, 모접기, 소매걷이, 새김질, 초각, 쇠시리 및 이에 준하는 것

7. 성토 및 사석공의 준공토량은 성토 및 사석공 설계도의 양으로 한다. 그러나 지반침하량은 지반성질에 따라 가산할 수 있다.

8. 절토량은 자연상태의 설계도의 양으로 한다.

1-4 수량의 계산

1. 수량의 단위 및 소수위는 표준품셈 단위표준에 의한다.

2. 수량의 계산은 지정소수위 이하 1위까지 구하고, 끝수는 4사5입 한다.

3. 계산에 쓰이는 분도는 분까지, 원둘레율, 삼각함수 및 호도의 유효숫자는 3자리로 한다.

4. 면적계산은 수학공식(數學公式)에 의하는 외에 삼사법(三斜法) 또는 구적기(求積器)로 한다. 다만, 구적기를 사용할 경우에는 3회 이상 측정하여 그 중 정확하다고 생각되는 평균값으로 한다.

5. 체적계산은 의사공식(擬似公式)에 의함을 원칙으로 하나 토사체적은 양단면적을 평균한 값에 그 단면간의 거리를 곱하여 산출하는 것을 원칙으로 한다. 단, 거리 평균법으로 고쳐서 산출할 수도 있다.

6. 다음에 열거하는 것의 면적과 체적은 구조물의 수량에서 공제하지 아니한다.

∘따내기, 홈파기, 파내기, 그레질, 후리기, 바데떼기, 모접기, 소매걷이, 새김질, 초각, 쇠시리, 흘림 및 이에 준하는 것

7. 성토 및 사석공의 준공토량은 성토 및 사석공 설계도의 양으로 한다. 그러나 지반침하량은 지반성질에 따라 가산할 수 있다.

8. 절토량은 자연상태의 설계도의 양으로 한다.

조정

1-5 설계서의 단위 및 소수의 표준

종목	규격		단위수량		비고
	단위	소수	단위	소수
가시새 간사석 강관 거친돌(자연석) 골함석 구들장 눌외 마사토 모래 목재 받침철물 방부방충제 방염제 백시멘트 볏단 사괴석 산자 새끼 생석회 설외 수키와 암키와 아교 아크릴에멀죤 여물 이음철물 잡석 장대석 장판지 재배지 전돌 정배지 조임철물 죽재 중깃 진흙 창호지 채움자갈 철물 초배지 풀 호분 힘살 Lead Red Cyanine Green Iron Oxide Red Iron Oxide Yellow Emerald Green Ultramarine Blue Toluidine Red Titanium Dioxide Permanent Black Permanent Orange G	두께㎜ 길이m ㎜ ㎜ ㎝ ㎜ 대와 중와 소와 대와 중와 소와 ㎜ ㎝ ㎜ ㎜ ㎜ ㎜ 직교 자재 ㎜ ㎜ ㎜ 앵커용 ㎜	1위	m 개 m m3 매 m2 m m3 m3 m3 개 ℓ ℓ ㎏ ㎏ 개 m3 m ㎏ m 매 매 매 매 매 매 gr ℓ ㎏ 개 m3 개 m2 m2 매 m2 개 m m m3 장 m3 개 m2 ㎏ gr m gr gr gr gr gr gr gr gr gr gr	2위 단위한 2위 2위 1위 1위 2위 2위 단위한 2위 2위 단위한 단위한 1위 1위 단위한 2위 2위 2위 2위 2위 2위 2위 2위 2위 2위 1위 2위 2위 2위 2위 단위한 2위 2위 2위 2위 2위 1위 2위 2위 단위한 2위 1위 2위 2위 단위한 2위 1위 1위 1위 1위 1위 2위 2위 2위 2위 1위

[주] ① 설계서 수량의 단위와 소수위 표시는「1-5 설계서의 단위 및 소수의 표준」표에 따르고, 본 표에서 지정한 소수위 미만은 버리는 것으로 한다.

② 일위대가표 또는 설계기초 계산 과정에서  표준품셈의 내용에 따르는 것으로 한다.

③ 「1-5 설계서의 단위 및 소수의 표준」표에 없는 품종에 대하여는 C.G.S 단위로 하는 것을 원칙으로 하며 단위는 그 가격에 따라 의사 품종의 소수위의 정도를 채용토록 한다.

④ 전통단위(尺, 寸 등)는 필요시(특수한 경우) 담당자와 협의하여 병기할 수 있다.

1-5 설계서의 단위 및 소수의 표준

종목	규격		단위수량		비고
	단위	소수	단위	소수
가시새 간사석 강관 석재 골함석 구들장 눌외 마사토 모래 목재 받침철물 방부방충제 방염제 백시멘트 볏단 사괴석 산자 새끼 생석회 설외 수키와 암키와 아교 아크릴에멀죤 여물 이음철물 잡석 장판지 재배지 전돌 정배지 조임철물 죽재 중깃 진흙 창호지 채움자갈 철물 초배지 풀 호분 힘살 Lead Red Cyanine Green Iron Oxide Red Iron Oxide Yellow Emerald Green Ultramarine Blue Toluidine Red Titanium Dioxide Permanent Black Permanent Orange G	두께㎜ 길이m ㎜ ㎜ ㎝ ㎜ 대와 중와 소와 대와 중와 소와 ㎜ ㎜ ㎜ ㎜ ㎜ 직교 자재 ㎜ ㎜ ㎜ 앵커용 ㎜	1위	m 개 m ㎥ 매 ㎡ m ㎥ ㎥ ㎥ 개 ℓ ℓ ㎏ ㎏ 개 ㎥ m ㎏ m 매 매 매 매 매 매 g ℓ ㎏ 개 ㎥ ㎡ ㎡ 매 ㎡ 개 m m ㎥ 장 ㎥ 개 ㎡ ㎏ g m g g g g g g g g g g	2위 단위한 2위 2위 1위 1위 2위 2위 단위한 3위 2위 단위한 단위한 1위 1위 단위한 2위 2위 2위 2위 2위 2위 2위 2위 2위 2위 1위 2위 2위 2위 2위 2위 2위 2위 2위 2위 1위 2위 2위 단위한 2위 1위 2위 2위 단위한 2위 1위 1위 1위 1위 1위 2위 2위 2위 2위 1위

[주] ① 설계서 수량의 단위와 소수위 표시는「1-5 설계서의 단위 및 소수의 표준」표에 따르고, 본 표에서 지정한 소수위 이하 1위까지 구하고, 끝수는 4사5입 한다.

② 일위대가표 또는 설계기초 계산 과정에서 표준품셈의 내용에 따르는 것으로 한다.

③ 「1-5 설계서의 단위 및 소수의 표준」표에 없는 품종에 대하여는 C.G.S 단위로 하는 것을 원칙으로 하며 단위는 그 가격에 따라 의사 품종의 소수위의 정도를 채용토록 한다.

④ 전통단위(尺, 寸 등)는 필요시 담당자와 협의하여 병기할 수 있다.

제1장

적용기준

제1장

적용기준

제1장

적용기준

제1장

적용기준

제1장

적용기준

제1장

적용기준

제1장

적용기준

제1장

적용기준

제1장

적용기준

제1장

적용기준

조정

1-9 재료의 할증

재료의 할증은 일반적으로 다음의 기준 이내에서 적용한다.

1. 목재

재료	할증률(%)
원목(原木) 제재목(製材木) 원형재 각 재 판 재 세살재, 울거미	25 10 10 20 40

[주] ① 추녀, 포부재 등 정밀가공을 요하거나 특별한 구조형태를 만들고자 할 때는 소요부재의 특성을 검토하여 재료의 선택, 할증의 범위를 실용적으로 적용할 수 있다. 특수한 모양일 때는 별도 실용수치로 할증을 가산할 수 있다.

② 원목(原木)은 베어 낸 그대로 아직 치목하지 않은 목재를 말한다.

③ 제재목(製材木)은 원목(原木)을 소요치수, 형태(4각, 8각, 16각 등)로 치목한 목재를 말한다.

2. 석재

재료	할증률(%)
원석(마름돌용) 정형물 부정형물	30 10 30

3. 기타

[주] 한식기와는 기와파손률 5%를 별도 가산하며, 회첨골이 있는 경우에는 1개소당 2%씩 별도 가산한다.

재료	할증률(%)
한식기와 특수형태기와(아치 등) 전돌(방전, 전벽돌) 벽지, 반자지 장판지 창호지	3 30 3 10 10 10

1-9 재료의 할증

재료의 할증은 일반적으로 다음의 기준 이내에서 적용한다. 다만, 품셈의 각 항목에 할증률이 포함 또는 표시되어 있는 것에 대하여는 본 할증률을 적용하지 아니한다.

1. 목재

재료	할증률(%)
원목(原木) 원목 → 원형재 원목 → 각 재 제재목(製材木) 원형재 각 재 판 재 세살재, 울거미	25 40 10 10 20 40

[주] ① 추녀, 포부재 등 정밀가공을 요하거나 특별한 구조형태를 만들고자 할 때는 소요부재의 특성을 검토하여 재료의 선택, 할증의 범위를 실용적으로 적용할 수 있다. 특수한 모양일 때는 별도 실용수치로 할증을 가산할 수 있다.

② 원목(原木)은 베어 낸 그대로 아직 치목하지 않은 목재를 말한다.

③ 제재목(製材木)은 원목(原木)을 소요치수, 형태(4각, 8각, 16각 등)로 치목한 목재를 말한다.

2. 석재

재료	할증률(%)
원석(마름돌용) 정형물 부정형물 쌓기·깔기용 속채움용	30 10 30 10

3. 기타

재료	할증률(%)
생석회 모래(구조물기초 부설재료) 부순돌, 자갈, 막자갈 흙 한식기와 전돌(방전, 전벽돌) 단청안료 등	3 4 4 6 5 3 2

조정

1-11 토질 및 암의 분류

1. 보통토사 : 보통상태의 실트 및 점토 모래질 흙  및 이들의 혼합물로서 삽이나 괭이를 사용할 정도의 토질(삽 작업을 하기 위하여 상체를 약간 구부릴 정도)

2. 경질토사 : 견고한 모래질 흙이나 점토로서 괭이나 곡괭이를 사용할 정도의 토질

3. 고사 점토 및 자갈 섞인 토사 : 자갈질 흙 또는 견고한 실트, 점토 및 이들의 혼합물로서 곡괭이를 사용하여 파낼 수 있는 단단한 토질

4. 호박돌 섞인 토사 : 호박돌 크기의 돌이 섞이고 굴착에 약간의 화약을 사용해야 할 정도로 단단한 토질

5. 풍화암 : 일부는 곡괭이를 사용할 수 있으나 암질(岩質)이 부식되고 균열이 1～10cm 정도로서 굴착 또는 절취에는 약간의 화약을 사용해야 할 암질

6. 연암 : 혈암, 사암 등으로서 균열이 10～30cm 정도로서 굴착 또는 절취에는 화약을 사용해야 하나 석축용으로는 부적합한 암질

7. 보통암 : 풍화상태는 엿볼 수 없으나 굴착 또는 절취에는 화약을 사용해야 하며 균열이 30～50cm 정도의 암질

8. 경암 : 화강암, 안산암 등으로서 굴착 또는 절취에 화약을 사용해야 하며 균열상태가 1m 이내로서 석축용으로 쓸 수 있는 암질

9. 극경암 : 암질이 아주 밀착된 단단한 암질

[주] 표준품셈에 표시되는 돌재료의 분류는 다음을 기준으로 한다.

① 모암(母岩) : 석산에 자연상태로 있는 암을 모  암이라 한다.

② 원석(原石) : 모암에서 1차 파쇄된 암석을 원석이라 한다.

③ 거친돌 : 다듬지 않은 면이 거친 그대로의 돌

④ 다듬돌(切石) : 각석(角石) 또는 주석(柱石)과 같이 일정한 규격으로 다듬어진 것으로서 건  축이나 또는 포장등에 쓰이는 돌

⑤ 막다듬돌(荒切石) : 다듬돌을 만들기 위하여 다듬돌의 규격 치수의 가공에 필요한 여분의 치수를 가진 돌

⑥ 깬돌(割石) : 견치돌에 준한 재두방추형(栽頭方錐形)으로서 견치돌보다 치수가 불규칙하고 일반적으로 뒷면(後面)이 없는 돌로서 접촉면의 폭(合端)과 길이는 각각 전면의 일변의 평균길이의 약 1/20과 1/3이 되는 돌

⑦ 깬잡석(雜割石) : 모암에서 일차 폭파한 원석을 깬 돌로서, 전면의 변의 평균 길이는 뒷길  이의 약 2/3되는 돌

⑧ 사석(捨石) : 막 깬돌 중에서 유수에 견딜 수 있는 중량을 가진 큰 돌

⑨ 잡석(雜石) : 크기가 지름 10～30cm 정도의 것이 크고 작은 알로 고루고루 섞여져 있으며 형상이 고르지 못한 큰 돌

⑩ 전석(轉石) : 1개의 크기가 0.5m3 이상 되는 석괴

⑪ 야면석(野面石) : 천연석으로 표면을 가공하지 않은 것으로서 운반이 가능하고 공사용으로 사용될 수 있는 비교적 큰 석괴

⑫ 호박돌(玉石) : 호박형의 천연석으로서 가공하지 않은 지름 18cm 이상의 크기의 돌

⑬ 조약돌(栗石) : 가공하지 않은 천연석으로서 10～20cm 정도의 계란형의 돌

⑭ 부순돌(碎石) : 잡석을 지름 0.5～10cm 정도의  자갈 크기로 작게 깬돌

⑮ 굵은자갈(大砂利) : 가공하지 않은 천연석으로서 지름 7.5～20cm 정도의 돌

⑯ 자갈(砂利) : 천연석으로서 자갈보다 알이 작고  지름 0.5～7.5cm 정도의 둥근 돌

⑰ 역(轢) : 천연적인 굵은 자갈과 작은 자갈이 고루고루 섞여져 있는 상태의 돌

⑱ 굵은모래(粗砂) : 천연산으로서 지름 0.25～2mm 정도의 알맹이의 돌

⑲ 잔모래(細砂) : 천연산으로서 지름 0.05～0.25mm  정도의 알맹이의 돌

⑳ 돌가루(石粉) : 돌을 바수어 가루로 만든 것

1-11 토질 및 암의 분류

1. 보통토사 : 보통상태의 실트 및 점토 모래질 흙 및 이들의 혼합물로서 삽이나 괭이를 사용할 정도의 토질(삽 작업을 하기 위하여 상체를 약간 구부릴 정도)

2. 경질토사 : 견고한 모래질 흙이나 점토로서 괭이나 곡괭이를 사용할 정도의 토질

3. 고사 점토 및 자갈 섞인 토사 : 자갈질 흙 또는 견고한 실트, 점토 및 이들의 혼합물로서 곡괭이를 사용하여 파낼 수 있는 단단한 토질

4. 호박돌 섞인 토사 : 호박돌 크기의 돌이 섞이고 굴착에 약간의 화약을 사용해야 할 정도로 단단한 토질

5. 풍화암 : 일부는 곡괭이를 사용할 수 있으나 암질(岩質)이 부식되고 균열이 1～10cm 정도로서 굴착 또는 절취에는 약간의 화약을 사용해야 할 암질

6. 연암 : 혈암, 사암 등으로서 균열이 10～30cm 정도로서 굴착 또는 절취에는 화약을 사용해야 하나 석축용으로는 부적합한 암질

7. 보통암 : 풍화상태는 엿볼 수 없으나 굴착 또는 절취에는 화약을 사용해야 하며 균열이 30～50cm 정도의 암질

8. 경암 : 화강암, 안산암 등으로서 굴착 또는 절취에 화약을 사용해야 하며 균열상태가 1m 이내로서 석축용으로 쓸 수 있는 암질

9. 극경암 : 암질이 아주 밀착된 단단한 암질

[주] 표준품셈에 표시되는 돌재료의 분류는 다음을 기준으로 한다.

① 모암(母岩) : 석산에 자연상태로 있는 암을 모암이라 한다.

② 원석(原石) : 석산에서 켜낸 면을 인력이나 기계로 가공하지 않고 켜낸 상태대로 면을 유지한 돌의 총칭

③ 거친돌 : 마름질하거나 다듬지 않은 면이 거친 상태의 돌

④ 마름돌 : 채석장에서 떠낸 원석을 일정한 규격으로 마름질한 돌

⑤ 다듬돌 : 장대석과 같이 일정한 규격으로 다듬은 정다듬 이상의 돌

⑥ 막다듬돌(荒切石) : 다듬돌을 만들기 위하여 다 듬돌의 규격 치수의 가공에 필요한 여분의 치수를 가진 돌

⑦ 깬돌(割石) : 견치돌에 준한 재두방추형(栽頭方錐形)으로서 견치돌보다 치수가 불규칙하고 일반적으로 뒷면(後面)이 없는 돌로서 접촉면의 폭(合端)과 길이는 각각 전면의 일변의 평균길이의 약 1/20과 1/3이 되는 돌

⑧ 깬잡석(雜割石) : 모암에서 일차 폭파한 원석을 깬 돌로서, 전면의 변의 평균 길이는 뒷길  이의 약 2/3되는 돌

⑨ 사석(捨石) : 막 깬돌 중에서 유수에 견딜 수 있는 중량을 가진 큰 돌

⑩ 잡석(雜石) : 크기가 지름 10～30cm 정도의 것이 크고 작은 알로 고루고루 섞여져 있으며 형상이 고르지 못한 큰 돌

⑪ 전석(轉石) : 1개의 크기가 0.5㎥ 이상 되는 석괴

⑫ 야면석(野面石) : 천연석으로 표면을 가공하지 않은 것으로서 운반이 가능하고 공사용으로 사용될 수 있는 비교적 큰 석괴

⑬ 호박돌(玉石) : 호박형의 천연석으로서 가공하지 않은 지름 18cm 이상의 크기의 돌

⑭ 조약돌(栗石) : 가공하지 않은 천연석으로서 10～20cm 정도의 계란형의 돌

⑮ 부순돌(碎石) : 잡석을 지름 0.5～10cm 정도의  자갈 크기로 작게 깬돌

⑯ 굵은자갈(大砂利) : 가공하지 않은 천연석으로서 지름 7.5～20cm 정도의 돌

⑰ 자갈(砂利) : 천연석으로서 자갈보다 알이 작고 지름 0.5～7.5cm 정도의 둥근 돌

⑱ 역(轢) : 천연적인 굵은 자갈과 작은 자갈이 고루고루 섞여져 있는 상태의 돌

⑲ 굵은모래(粗砂) : 천연산으로서 지름 0.25～2mm 정도의 알맹이의 돌

⑳ 잔모래(細砂) : 천연산으로서 지름 0.05～0.25mm  정도의 알맹이의 돌

돌가루(石粉) : 돌을 바수어 가루로 만든 것

진흙 : 질척질척하게 짓이겨진 흙

마사(磨砂) : 점성(粘性)이 없는 백토(白土)

조정

1-13 공구손료 및 잡재료

1. 표준품셈에 명시되어 있는 공구손료, 잡재료에 대하여는 이를 계상한다.

∘표준품셈에 명시되어 있는 공구손료는 전기대패, 엔진톱, 그라인더 등 중장비에 속하지 않으며 동력장치에 의해 구동되는 장비류의 손료를 포함한다.

2. 표준품셈에 명시되어 있지 않은 공구손료, 잡재료 등을 계상하고자 할 때에는 다음에 따라 별도 계상하되 산정근거를 명시하여야 한다.

∘공구손료는 일반공구 및 시험용 계측기구류의   손료로서 공사중 상시 일반적으로 사용하는 것  을 말하며 직접노무비(노임할증과 작업시간 증  가에 의하지 않은 품할증 제외)의 3%까지 계상  하며 특수공구(석공사 등) 및 특수계측기구류의 손료는 별도 계상한다.

∘잡재료 및 소모재료는 설계내역에 표시하여 계  상하되 주재료비의 2~5%까지 계상한다.

1-13 공구손료 및 잡재료

1. 표준품셈에 명시되어 있는 공구손료, 잡재료에 대하여는 이를 계상한다.

2. 표준품셈에 명시되어 있지 않은 공구손료, 잡재료 등을 계상하고자 할 때에는 다음에 따라 별도 계상하되 산정근거를 명시하여야 한다.

① 공구손료는 일반공구(전동공구 포함) 및 시험용 계측기구류의 손료로서 공사중 상시 일반적으로 사용하는 것을 말하며 직접노무비(노임할증과 작업시간 증가에 의하지 않은 품할증 제외)의 3%까지 계상하며 특수공구(석공사 등) 및 특수계측기구류의 손료는 별도 계상한다.

② 잡재료 및 소모재료는 설계내역에 표시하여 계  상하되 주재료비의 2∼5%까지 계상한다.

조정

1-17 품의 할증

1. 품의 할증은 필요시 다음의 기준 이내에서 적용하며, 품셈 각 항목별 할증이 명시된 경우에는 각 항목별 할증을 우선 적용한다.

2. 군작전지구내에서 작업능률에 현저한 저하를 가져올 경우에는 인력품을 20%까지 가산한다.

3. 도서지구(본토에서 인력 동원파견시), 도로개설이 불가능한 산악지에서는 인력품을 50%까지 가산한다.

4. 야간작업

PERT/CPM공정계획에 의한 공기산출결과 정상작업(정상공기)으로는 불가능하여 야간작업을 할 경우나 공사성질상 부득이 야간작업을 하여야 할 경우에는 인력품을 25%까지 가산한다.

5. 고층 특수건물공사에서 고소작업 및 기타의 능률저하를 고려하여 본 품셈에서 각 공종별 할증이 감안되지 않은 사항에 대하여 인력품을 가산할 수 있다.

6. 소단위공사는 다음의 기준 이내에서 인력품을 가산한다.

① 건축물

∘바닥면적 10m2 이하  100%

20m2 이하   50%

② 단종공사(단일공종으로 이루어진 공사)

∘목공사    바닥면적 10m2 이하  100%

바닥면적 20m2 이하   50%

∘지붕공사  바닥면적 10m2 이하  100%

바닥면적 20m2 이하   50%

∘전돌공사  깔기 25m2     이하  100%

쌓기 한면10m2 이하  100%

∘석공사     10m3 이하  50%

∘석재드잡이 2m3 이하  100%

※ 목공사, 지붕공사 바닥면적 : 건조물 기둥의 중심선으로 둘러싸인 부분의 수평투영면적

7. 지세별 할증률

① 평탄지 0%(13. 지세구분내역 참조)

② 야산지 25%(13. 지세구분내역 참조)

③ 물이 있는 논 20%

④ 소택지 또는 깊은 논 50%

⑤ 주택가 15%

8. 위험할증률

① 고소작업 지상   5～10m  20%

(비계틀 불사용) 10～15m  30%

15～20m  40%

20～30m  50%

30～40m  60%

40～50m  70%

50～60m  80%

60m 이상의 경우에는 매 10m 증가시마다 10%씩 가산한다.

② 고소작업 지상  10m 이상  10%

(비계틀 사용)   20m 이상  20%

30m 이상  30%

50m 이상  40%

70m 이상의 경우에는 매 20m 증가시마다 10%씩 가산한다.

9. 특수작업 할증률

① 작업의 중요성 또는 특별한 시방에 따라 특수한 기술과 안전관리 등을 위하여 기술원(기술자, 기술사 및 기사, 특수자격자, 특수기능사, 안전관리자 등) 및 감독원이 투입될 경우에는 필요에 따라 본 작업에 대하여 인력품을 5～10%까지 가산한다.

② 고증, 관계전문가 자문이 필요한 공사는 다음의 기준으로 인력품을 가산한다.

∘공사금액

1억원 미만   인력품의 10% 초과～20% 이내

1～5억원 미만  인력품의 2% 초과～10% 이내

5억원 이상   인력품의 2%이내

∘고증, 자문에 필요한 자문비, 회의자료비, 회의비 등의 할증을 말한다.

③ 특별한 사양 및 공법이 필요한 작업에 대하여 인력품을 5～10%까지 가산한다.

10. 기타 할증률

① 아래와 같은 이유로 작업 능력저하가 현저할 경우에는 인력품을 50%까지 가산할 수 있다.

∘동일 장소에 수종의 장비가동

∘작업장소의 협소

∘소음

∘진동

∘위험

∘공사현장을 상시 개방하는 작업장 또는 지역

② 기타 작업조건이 특수하여 작업시간 및 통행제한으로 작업능률저하가 현저할 경우에는 인력품을 별도 가산할 수 있다.

11. 원거리작업, 계속이동작업, 분산작업시는 집합 장소로부터 작업장소까지 도달하기 위하여 상당한 왕복시간(열차, 차량, 도보)이 요하거나 또는 작업장소가 분산되어 있어 이동에 상당한 시간이 요하여 실작업시간이 현저하게 감소될 경우에는 50%까지 가산할 수 있다. 단, 상기 도달시간(왕복) 또는 이동시간이 1시간 이내의 경우에는 특별한 경우를 제외하고는 적용하지 않는다.

12. 할증의 중복가산요령

W=기본품×(1+a1+a2+a3…+an)

단, 동일 성격의 품할증 요소의 이중 적용은 불가함.

W : 할증이 포함된 품

기본품 : 각 항 [주]란의 필요한 할증․감 요소가감안된 품

a1～an : 품할증요소

13. 지세구분내역

지구 구분		평탄지	야산지	산악지
지형		평지 또는 보통 야산지대로서 교통이 편리한 곳	험한 야산지대 및 수목이 우거진 보통 산악지대로서 교통이 불편한 곳	산림이 우거진 험준한 산악지대로서 교통이 극히 불편한 곳
지세		평지 또는 보통 야산	험한 야산 또는 보통 산악	험한 산악
높이기준	해발 표고	100m 미만 50m 미만	300m 미만 150m 미만	400m 미만 200m 미만
통행조건	도로 구배 통행	대소로(유) 완만 양호	대로(무) 완급 불편	대소로(무) 극급 극히불량
자연환경	지세 수목 지상	양호 소수 또는 소목 보통	불편 보통 또는 약간 울창 불편	불량 울창 불편
기타조건	교통편 숙소 통신 인력동원	차도에서 500m 이내 편리 편리 편리	차도에서 1㎞ 이내 불편 불편 불편	차도에서 1㎞이상 극히불편 불가 불가

〔주〕교통

차도 : 대형차(6Ton트럭정도)의 통행가능 도로

편리 : 대형차의 통행가능

불편 : 소형차 또는 리어카정도 통행가능

극히불편 : 사람이외에 통행불가

※공사단위(대, 중, 소) 및 성질별로 할증률을 감안

적용한다.

표고 : 활동중심구역내에서의 거리 300m 기준

구배 : 완만 : 사거리100m미만으로 수평각 15도미만정도

완급 : 사거리100m이상으로 수평각 30도미만정도

극급 : 사거리100m이상으로 수평각 30도이상정도

지구선정기준 : 상기 지세구분 내역의 2/3이상 해  당되는 대상을 선정

1-17 품의 할증

1. 품의 할증은 필요시 다음의 기준 이내에서 적용하며, 품셈 각 항목별 할증이 명시된 경우에는 각 항목별 할증을 우선 적용한다.

2. 군작전지구내에서 작업능률에 현저한 저하를 가져올 경우에는 인력품을 20%까지 가산한다.

3. 도서지구(본토에서 인력 동원파견시), 도로개설이 불가능한 산악지에서는 인력품을 50%까지 가산한다.

4. 야간작업

PERT/CPM공정계획에 의한 공기산출결과 정상작업(정상공기)으로는 불가능하여 야간작업을 할 경우나 공사성질상 부득이 야간작업을 하여야 할 경우에는 인력품을 25%까지 가산한다.

5. 고층 특수건물공사에서 고소작업 및 기타의 능률저하를 고려하여 본 품셈에서 각 공종별 할증이 감안되지 않은 사항에 대하여 인력품을 가산할 수 있다.

6. 소단위공사

건축물 연면적이 10㎡ 이하일 때는 인력품을 50% 가산한다.

※ 면적 : 건축물 기둥의 중심선으로 둘러싸인 부분의 수평투영면적

7. 지세별 할증률

① 평탄지 0%(13. 지세구분내역 참조)

② 야산지 25%(13. 지세구분내역 참조)

③ 물이 있는 논 20%

④ 소택지 또는 깊은 논 50%

⑤ 주택가 15%

8. 위험할증률

① 고소작업 지상   5～10m  20%

(비계틀 불사용) 10～15m  30%

15～20m  40%

20～30m  50%

30～40m  60%

40～50m  70%

50～60m  80%

60m 이상의 경우에는 매 10m 증가시마다 10%씩 가산한다.

② 고소작업 지상  10m 이상  10%

(비계틀 사용)   20m 이상  20%

30m 이상  30%

50m 이상  40%

70m 이상의 경우에는 매 20m  증가시마다 10%씩 가산한다.

9. 특수작업 할증률

① 작업의 중요성 또는 특별한 시방에 따라 특수한 기술과 안전관리 등을 위하여 기술원(기술자, 기술사 및 기사, 특수자격자, 특수기능사, 안전관리자 등) 및 감독원이 투입될 경우에는 필요에 따라 본 작업에 대하여 인력품을 5～10%까지 가산한다.

② 특별한 사양 및 공법이 필요한 작업에 대하여 인력품을 5～10%까지 가산한다.

10. 기타 할증률

① 아래와 같은 이유로 작업 능력저하가 현저할 경우에는 인력품을 50%까지 가산할 수 있다.

∘동일 장소에 수종의 장비가동

∘작업장소의 협소

∘소음

∘진동

∘위험

∘특수한 단청문양 보호 등

∘실측조사를 할 경우

② 기타 작업조건이 특수하여 작업시간 및 통행제한으로 작업능률저하가 현저할 경우에는 인력품을 별도 가산할 수 있다.

11. 원거리작업, 계속이동작업, 분산작업시는 집합 장소로부터 작업장소까지 도달하기 위하여 상당한 왕복시간(열차, 차량, 도보)이 요하거나 또는 작업장소가 분산되어 있어 이동에 상당한 시간이 요하여 실작업시간이 현저하게 감소될 경우에는 50%까지 가산할 수 있다. 단, 상기 도달시간(왕복) 또는 이동시간이 1시간 이내의 경우에는 특별한 경우를 제외하고는 적용하지 않는다.

12. 할증의 중복가산요령

W=기본품×(1+a1+a2+a3…+an)

단, 동일 성격의 품할증 요소의 이중 적용은 불가함.

W : 할증이 포함된 품

기본품 : 각 항 [주]란의 필요한 할증․감 요소가감안된 품

a1～an : 품할증요소

13. 지세구분내역

지구 구분		평탄지	야산지	산악지
지형		평지 또는 보통 야산지대로서 교통이 편리한 곳	험한 야산지대 및 수목이 우거진 보통 산악지대로서 교통이 불편한 곳	산림이 우거진 험준한 산악지대로서 교통이 극히 불편한 곳
지세		평지 또는 보통 야산	험한 야산 또는 보통 산악	험한 산악
높이기준	해발 표고	100m 미만 50m 미만	300m 미만 150m 미만	400m 미만 200m 미만
통행조건	도로 구배 통행	대소로(유) 완만 양호	대로(무) 완급 불편	대소로(무) 극급 극히불량
자연환경	지세 수목 지상	양호 소수 또는 소목 보통	불편 보통 또는 약간 울창 불편	불량 울창 불편
기타조건	교통편 숙소 통신 인력동원	차도에서 500m 이내 편리 편리 편리	차도에서 1㎞ 이내 불편 불편 불편	차도에서 1㎞이상 극히불편 불가 불가

〔주〕교통

차도 : 대형차(6Ton트럭정도)의 통행가능 도로

편리 : 대형차의 통행가능

불편 : 소형차 또는 리어카정도 통행가능

극히불편 : 사람이외에 통행불가

※공사단위(대, 중, 소) 및 성질별로 할증률을 감안

적용한다.

표고 : 활동중심구역내에서의 거리 300m 기준

구배 : 완만 : 사거리100m미만으로 수평각 15도미만정도

완급 : 사거리100m이상으로 수평각 30도미만정도

극급 : 사거리100m이상으로 수평각 30도이상정도

지구선정기준 : 상기 지세구분 내역의 2/3이상 해  당되는 대상을 선정

조정

1-22 소운반의 운반거리

1. 품에 포함된 것으로 규정된 소운반 거리는 20m 이내의 거리를 말한다.

2. 소운반품이 포함된 품에 있어서 소운반 거리가 20m를 초과할 경우에는 초과분에 대하여 이를 별도 계상한다.

3. 경사면의 소운반 거리는 직고 1m를 수평거리 6m의 비율로 본다.

1-22 소운반의 운반거리

1. 품에 포함된 소운반이라 함은 작업장내에서 작업과 연관된 소운반을 말한다.

2. 품에 포함된 것으로 규정된 소운반 거리는 20m 이내의 거리를 말한다.

3. 소운반품이 포함된 품에 있어서 소운반 거리가 20m를 초과할 경우에는 초과분에 대하여 이를 별도 계상한다.

4. 경사면의 소운반 거리는 직고 1m를 수평거리 6m의 비율로 본다.

신설

1-29 문화재수리보고서

문화재수리 등에 관한 법률 제36조의 규정에 따라 문화재수리보고서를 작성하는 경우에는 필요한 비용을 별도로 계상한다.

신설

1-30 조사연구

실측조사, 단청조사연구(단청보호조치 포함), 목재연륜연대조사 등 각종 조사연구가 필요한 경우에는 별도로 계상한다.

제2장

가설공사

조정

제2장 가설공사

2-0 적용기준

1. 가설공사는 공사현장의 특성에 따라 계상할 수 있다.

2. 가설물의 규모, 재료 등은 공사 현장의 특성에 맞게 조정할 수 있다.

3. 강관비계매기(미장․단청공사용)는 미장공사, 단청공사 시 각각 계상한다.

4. 수량산출기준은 다음과 같다.

구분	단위	산출식	비고
공사안내판설치	개소	공사안내판 설치수량
강관비계매기 (미장․단청공사용)	㎡	지붕수평투영면적의 90%	추녀마루 막새끝 기준
수리용덧집 (강관비계)	㎡	(비계둘레×비계높이) +지붕면적 +박공면적
보양	㎡	보양면적

제2장 가설공사

2-0 적용기준

1. 가설공사는 공사현장의 특성에 따라 계상할 수 있다.

2. 가설물의 규모, 재료 등은 공사 현장의 특성에 맞게 조정할 수 있다.

3. 강관비계매기(미장․단청공사용)는 미장공사, 단청공사 시 각각 계상한다.

4. 수량산출기준은 다음과 같다.

구분	단위	산출식	비고
공사안내판설치	개소	설치수량
강관비계매기 (미장․단청공사용)	㎡	지붕수평투영면적의 90%	추녀마루 막새끝 기준
수리용덧집 (강관비계)	㎡	(비계둘레×비계높이) +지붕면적 +박공면적
보양	㎡	보양면적
목재치목장 (벽체없음)	㎡	바닥면적
보관시설	㎡	바닥면적
한식진폴 조립해체	대	설치수량

제2장

가설공사

제2장

가설공사

신설

2-3 목재치목장(벽체없음)

(㎡당)

구분

규격

단위

수량

비고

강관

조임철물

칼라강판

비계공

공구손료

∅48.6×2.4㎜

자동

고정

2.5×1.0m

조립․해체

인력품의 5%

m

개

개

장

인

식

7.6

2.7

2.4

0.6

0.15

1

[주] ① 본 품은 바닥면적  20㎡, 높이 3m를 기준으로 한 것이다.

② 본 품에는 재료할증 및 소운반 품이 포함되어 있다.

③ 본 품은 지붕을 칼라강판으로 이을 때를 기준으로 한 것이며 PVC골판으로 이을때는 PVC골판 0.6장, 인력품을 0.11로 계상한다. 이외의 지붕재료를 사용할 경우에는 별도 계상한다.

④ 높이 3m를 초과할 경우에는 본 품에 준하여 별도 계상한다.

⑤ 본 품에 계상되지 않은 벽체, 창호 등이 필요한 경우에는 별도 계상한다.

재료 공기	손율(%)
	강관, 가세 비계기본틀 비계장선틀	받침철물 조절받침철물	조임철물 이음철물
3개월	6	9	12
6개월	10	15	20
12개월	19	29	38
18개월	28	42	56
24개월	37	56	74
30개월	46	69	92
36개월	55	83	100
42개월	64	96	100
48개월	73	100	100
54개월	84	100	100
60개월	91	100	100
66개월	100	100	100

⑥ 손율은 다음 표에 따른다.

제2장

가설공사

제2장

가설공사

신설

2-4 보관시설

(㎡당)

구분

규격

단위

수량

비고

샌드위치판넬

방화문(양개도어)

창

ㄷ후레싱

각관

C형강

처마홈통

선홈통

깔때기홈통

부자재

건축목공

보통인부

공구손료

1,200×2,400㎜

75×75㎜

75×45㎜

조립․해체

조립․해체

인력품의 2%

매

set

set

개

본

본

본

m

m

개

인

인

식

1.24

0.04

0.08

1.08

0.44

0.16

0.2

0.11

0.04

1

0.11

0.11

1

[주] ① 본 품은 벽체와 평지붕으로 구성된 보관시설을 조립․해체할 때를 기준으로 한 것으로 바닥면적 25㎡(5m×5m), 높이 3m를 기준으로 한 것이다.

② 본 품은 지정 및 하부구조를 감안하지 아니한 가설건축물을 기준한 것이며 본 표에 계상되지 않은 재료 및 인력품(바닥의 마감 재료와 유리 등)은 별도 계상한다.

③ 본 품에는 재료할증 및 소운반 품이 포함되어 있다.

④ 높이 3m 초과할 경우에는 본 품에 준하여 별도 계상한다.

⑤ 전기 및 위생설비 등은 설계에 따라 별도 계상한다.

⑥ 간이불단(내부)을 설치할 경우에는 별도 계상한다.

⑦ 불연재를 사용할 경우에는 별도 계상한다.

⑧ 도난방지시설은 별도 계상한다.

⑨ 주자재는 본 품에 따르며 부자재(%)는 주자재비의 손료에 대한 구성비율로 다음 표에 따른다.

(㎡당)

사용기간	주자재	부자재(%)	비고
3개월 6개월 1년 1년이상	1식 1식 1식 1식	19.5 16.9 14.3 13.0

[주] ⑩ 손율은 다음표에 따른다.

구분	3개월	6개월	12개월	24개월	36개월	48개월	60개월	비고
손율 (%)	12	16	25	38	53	70	100

제2장

가설공사

조정

차-3 진폴가설이동해체(일명 가구라)3개월

(대당)

구분	규격	단위	수량	비고
지주 한식진폴 비계공 인부		본대인인	3 1 9.50 4
[주] 본 품에는 가설‧수평이동 해체정비품이 포함되어 있다.

2-8 한식진폴조립해체

(대당)

구분	규격	단위	수량	비고
지주 도르래 회롱틀 한식석공 한식석공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	본개대인인인식	2 3 1 2.07 1.24 0.83 1
[주] ① 본 품은 한식진폴을 조립(회롱틀설치, 지주세우기)․해체할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 잡재료는 별도 계상한다.

제3장

기초공사

조정

제3장 기초공사

3-0 적용기준

1. 수량산출기준은 다음과 같다.

구분	단위	산출식	비고
생석회잡석다짐 판축지정 장대석지정 생석회다짐(기단)	㎥	a×b×h	체적

[주] a×b:다짐 및 지정 면적, h:다짐 및 지정 높이

제3장 기초공사

3-0 적용기준

1. 생석회피우기(소화)는 생석회 100kg당 보통인부 0.09인을 가산한다.

2. 수량산출기준은 다음과 같다.

구분	단위	산출식	비고
생석회잡석다짐 생석회다짐(기단) 판축지정 잡석지정 장대석지정	㎥	a×b×h(t)	체적
초석해체	개소	해체수량
초석설치	개소	설치수량

[주] a×b : 다짐 또는 지정 면적

h(t) : 다짐 또는 지정 높이(두께)

제3장

기초공사

제3장

기초공사

조정

나-1 잡석깔기지정

(㎥당)

구분	품종	규격	단위	수량	비고
자갈 잡석 인부 기구손료	(기초) 품의2%		㎥ ㎥ 인 식	0.3 1.1 1.2 1

3-1 잡석지정

3-1-1 몽둥달고다지기

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
자갈 잡석 보통인부 공구손료	인력품의 2%	㎥ ㎥ 인 식	0.3 1.1 1.2 1
[주] ① 본 품은 몽둥달고다지기를 기준으로 한 것이며, 본 품 이외의 다지기를 할 때에는 별도 계상한다. ② 다짐두께는 250㎜를 기준으로 한 것이다. ③ 다짐 횟수는 한 켜당 6회를 기준으로 한 것이며, 1회 추가시마다 0.02인을 가산한다. ④ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ⑤ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ⑥ 잡재료는 별도 계상한다.

3-1-2 손달고다지기

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
자갈 잡석 보통인부 공구손료	인력품의 2%	㎥ ㎥ 인 식	0.30 1.1 1.15 1
[주] ① 본 품은 손달고다지기를 기준으로 한 것이며, 본 품 이외의 다지기를 할 때에는 별도 계상한다. ② 다짐두께는 150㎜를 기준으로 한 것이다. ③ 다짐 횟수는 한 켜당 6회를 기준으로 한 것이며, 1회 추가시마다 0.02인을 가산한다. ④ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ⑤ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ⑥ 잡재료는 별도 계상한다.

제3장

기초공사

조정

3-3 장대석지정

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
생석회 마사토 장대석 한식석공 한식석공조공 보통인부 인력운반공 공구손료	330×330×1,000㎜ 인력품의 2%	㎏ m3 개 인 인 인 인 식	47.21 0.12 6 0.38 0.15 0.65 0.22 1
[주] ① 장대석지정은 궁궐 건조물과 성문 등의 문루와 같이 건축규모가 크고 중요한 건조물의 기초에 사용한다. ② 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다. ③ 본 품은 장대석 운반 시 4목도 할 때를 기준으로 한 것이며, 기계장비(크레인 등)를 사용하여 운반하는 경우에는 인력운반공품을 감하고 기계장비품을 계상한다.

3-3 장대석지정

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
생석회 마사토 장대석 한식석공 한식석공조공 보통인부 공구손료	330×330×1,000㎜ 인력품의 2%	㎏ ㎥ 개 인 인 인 식	76.25 0.38 6 0.85 0.34 0.17 1
[주] ① 장대석지정은 궁궐 건조물과 성문 등의 문루와 같이 건축규모가 크고 중요한 건조물의 기초에 사용한다. ② 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ③ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다. ④ 마사토는 흙 등으로 대체할 수 있다.

제3장

기초공사

조정

3-4 생석회다짐(기단)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
생석회 마사토 보통인부 공구손료	인력품의 2%	㎏ m3 인 식	220 1.10 1.55 1
[주] ① 본 품에는 기단바닥면고르기품이 포함되어 있다. ② 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ③ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다. ④ 마사토는 흙 등으로 대체할 수 있다.

3-4 생석회다짐(기단)

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
생석회 마사토 보통인부 공구손료	인력품의 2%	㎏ ㎥ 인 식	220 1.10 1.3 1
[주] ① 본 품에는 기단바닥면고르기품이 포함되어 있다. ② 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ③ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다. ④ 마사토는 흙 등으로 대체할 수 있다.

제3장

기초공사

신설

3-6 초석해체

(개소당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식석공 한식석공조공 보통인부 공구손료	인력품의 2%	인인인식	0.19 0.08 0.04 1
[주] ① 본 품은 부재번호매기기, 보양, 초석해체까지를 기준으로 한 것이다. ② 장초석을 해체할 경우에는 본 품의 100%를 가산한다. ③ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ④ 잡재료는 별도 계상한다.

신설

3-7 초석설치

(개소당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식석공 한식석공조공 보통인부 공구손료	인력품의 2%	인인인식	0.27 0.11 0.06 1
[주] ① 본 품은 보양, 초석설치, 사춤채우기까지를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 본 품에는 사춤재료 비빔품이 포함되어 있다. ④ 사춤재료 등 잡재료는 별도 계상한다.

제4장

목공사

제4장

목공사

제4장

목공사

제4장

목공사

제4장

목공사

조정

제4장 목공사

4-0 적용기준

1. 축부재는 기둥, 보, 창방, 평방, 도리, 장여, 인방재(벽선, 문선, 인방), 동자주 및 판대공, 마루부재 중 멍에, 장선 등을 말한다.

2. 평연부재는 평서까래, 말굽서까래, 부연, 목기연, 박공널, 개판, 착고판, 순각판, 판벽, 용지판 등을 말한다.

3. 선연부재는 추녀, 사래, 선자서까래, 갈모산방 등을 말한다.

4. 포부재는 주두, 소로, 첨차, 살미, 익공, 보아지, 운공, 대공, 난간의 조각부분 등을 말한다.

5. 해체 시

① 기단높이 1.8m 이상일 때는 인력품의 10%를 가산한다.

② 2층(중층 포함) 이상 건조물은 2층부터 층별로 각각 인력품의 20%를 가산한다.

③ 누각, 문루는 상층에 대하여만 인력품의 20%를 가산한다.

④ 지정문화재 해체 시 실측조사연구를 겸할 경우에는 인력품의 50%를 가산한다.

6. 치목 시

① 고려말～조선초기(15세기)의 구조양식은 인력품을 20% 가산한다.

② 재사용 부재를 수리하는 경우에는 치목품을 50% 가산한다.

③ 치목품 적용 시 원목(原木)을 사용하여 치목하고자 하는 경우에는 제재목(製材木) 치목품에 다음 치목품 중 해당하는 품을 가산한다.

∘4-1 원목(原木)→4각 치목

∘4-2  4→8각 치목

∘4-3  8→16각 치목

④ 치목품에는 따내기, 파내기, 홈파기 등이 포함되어 있다.

⑤ 기계장비는 전기대패, 엔진톱, 원형톱, 자동선반류, 전기드릴, 그라인더 등을 말한다.

7. 조립 시

① 기단높이 1.8m 이상일 때는 인력품의 10%를 가산한다.

② 2층 이상(중층 포함) 건조물은 2층부터 층별로 각각 인력품의 25%를 가산한다.

③ 누각, 문루는 상층에 대하여만 인력품의 25%를 가산한다.

④ 목공사용 철물설치품은 포함되어 있다.

8. 조립‧해체 시 기계장비(크레인 등)를 사용하여 운반하는 경우에는 인력운반공품을 감하고 기계장비품을 계상한다.

9. 목재 건조가 필요한 경우에는 별도 계상한다.

10. 소운반품은 포함되어 있다.

11. 편수산정기준은 다음과 같다.

① 치목 : 2㎥당 1인

② 조립 : 5㎥당 1인

③ 해체 : 6.6㎥당 1인(철거 시는 적용하지 않음)

부재			단위	산출식	비고
축부재	기둥	원	㎥	π×r2×ℓ	최대단면기준
		각	㎥	a×b×ℓ	최대단면기준
	보	각	㎥	a×b×ℓ	최대단면기준
	창방	각	㎥	a×b×ℓ
	평방	각	㎥	a×b×ℓ
	도리	원	㎥	π×r2×ℓ
		각	㎥	a×b×ℓ
	장여	각	㎥	a×b×ℓ
	인방	각	㎥	a×b×ℓ
	벽선	각	㎥	a×b×ℓ
평 연부 재	평서까래 (原木)	각	㎥	D2×ℓ	끝마구리 지름을 한변으로 함. 원목재적계산
	부연	각	㎥	a×b×ℓ
	목기연	각	㎥	a×b×ℓ
	평고대	각	㎥	a×b×ℓ
	개판	판	㎥	a×b×ℓ
	박공널	판	㎥	a×b×ℓ
	풍판	판	㎥	a×b×ℓ
선 연부 재	추녀	각	㎥	a×b×ℓ	추녀곡을 치목할 수 있는 최대단면기준
	사래	각	㎥	a×b×ℓ
	갈모산방	각	㎥	a×b×ℓ
	선자 서까래 (原木)	각	㎥	D'2×ℓ	주심도리 위 최대단면의 대각선을 한변으로 함. 원목재적계산
포부재	살미(제공)	각	㎥	a×b×ℓ
	익공	각	㎥	a×b×ℓ
	첨차	각	㎥	a×b×ℓ
	주두	각	㎥	a×b×h
	소로	각	㎥	a×b×h
	화반	판	㎥	a×b×ℓ
	보아지	각	㎥	a×b×ℓ
	대공	각	㎥	a×b×ℓ

12. 수량산출기준은 다음과 같다.

[주] 1. a×b:단면적, r:반지름, ℓ:길이, h:높이, D:원목(原木) 끝마구리 지름, D': 주심도리 위 최대단면의 대각선 길이

2. 수량산출은 마감치수(설계도면치수)를 기준으로 한다.

3. 수량산출기준 도식

① 평서까래 : 원목재적계산방법에 의해 끝마구리 지름을 한변으로 하는 사각형으로 산출

D2×ℓ(D:끝마구리 지름, ℓ:길이)

② 선자서까래 : 원목재적계산방법에 의해 주심도리 위 최대단면의 대각선을 한변으로 하는 사각형으로 산출

D'2×ℓ(D':주심도리 위 최대단면의 대각선 , ℓ:길이)

제4장 목공사

4-0 적용기준

1. 축부재는 기둥, 보, 창방, 평방, 도리, 장여, 인방재(벽선, 문선, 인방), 동자주 및 판대공, 마루부재 중 멍에, 장선 등을 말한다.

2. 평연부재는 평서까래, 말굽서까래, 부연, 목기연, 박공널, 개판, 착고판, 순각판, 판벽, 용지판 등을 말한다.

3. 선연부재는 추녀, 사래, 선자서까래, 갈모산방 등을 말한다.

4. 포부재는 주두, 소로, 첨차, 살미, 익공, 보아지, 운공, 대공, 난간의 조각부분 등을 말한다.

5. 해체‧조립 시

① 해체‧조립 시 지면으로부터 3.6m 이상∼6.0m 이하일 경우에는 인력품을 20% 가산하고, 6.0m를 초과할 경우에는 매 3.0m마다 각각 10%씩 가산한다.

② 목공사용 철물 해체․설치 품은 포함되어 있다.

③ 해체 시 단청 보양이 필요한 경우에는 별도 계상한다.

④ 해체 시 실측조사를 겸할 경우에는 인력품의 50%를 가산한다.

6. 치목 시

① 고려말～조선초기(15세기)의 구조양식은 인력품을 20% 가산한다.

② 훼손되거나 파손된 개별부재를 재사용하기 위하여 수리하는 경우에는 치목품을 50% 가산한다. 여기서 부재수리란 훼손․파손된 부위를 잘라내고, 신재를 치목하여 이음하거나 덧대어 보강하는 경우를 말한다.

③ 원목(原木)을 사용하여 해당부재를 치목하는 경우에는 해당부재별 치목품에 다음 중 해당하는 품을 가산한다.

∘4-1 원목(原木)→4각 치목

∘4-2  4→8각 치목

∘4-3  8→16각 치목

④ 치목품에서 따내기, 파내기, 홈파기, 흘림 등은 수량에서 공제하지 아니한다.

⑤ 기계장비는 전기대패, 엔진톱, 원형톱, 자동선반류, 전기드릴, 그라인더 등을 말한다.

7. 목재 건조가 필요한 경우에는 별도 계상한다.

8. 소운반품은 포함되어 있다.

9. 소규모 공사

목공사 수량이 2㎥ 이하일 경우에는 인력품을 50% 가산한다. 단, 제1장 적용기준의 소단위공사와 둘 중 하나만을 적용한다.

10. 편수산정기준은 다음과 같다.

① 치목 : 2㎥당 1인

② 조립 : 5㎥당 1인

③ 해체 : 6.6㎥당 1인

구분	단위	산출식	비고
원형부재	㎥	π×r2×ℓ	최대단면기준
각형부재	㎥	a×b×ℓ	최대단면기준
판재	㎥	a×b×t	최대표면기준
복합부재 (원형+각형)	㎥	a×b×ℓ	최대단면기준
드잡이공사	개소	기둥
기둥동바리이음	개소	기둥

11. 수량산출기준은 다음과 같다.

[주] 1. a×b:단면적, r:반지름, ℓ:부재길이, t:부재두께

2. 수량산출은 마감치수(설계도면치수)를 기준으로 한다.

3. 원형부재는 기둥, 굴도리, 서까래, 동자기둥 등을 말한다.

4. 각형부재는 보, 창방, 평방, 납도리, 장여, 인방, 벽선, 부연, 목기연, 평고대, 추녀, 사래, 살미, 첨차, 익공, 대공, 보아지, 갈모산방, 포대공, 주두, 소로 등을 말한다.

5. 판재는 개판, 박공널, 풍판, 착고판, 판대공, 화반 등을 말한다.

6. 복합부재는 선자서까래를 말한다.

7. 수량산출기준 도식

① 평서까래 : 주심도리 위 최대단면 기준

π×r2×ℓ(r:반지름, ℓ:길이)

평서까래

② 선자서까래 : 주심도리 위 최대단면 기준

a×b×ℓ(a×b:단면적, ℓ:길이)

선자서까래

③ 부연, 살미, 주두 등 : 최대단면 기준

a×b×ℓ / a×a×h

부연

살미

주두

제4장

목공사

제4장

목공사

조정

조정

바-2 축부재 해체(유포)

(100재당)

구분	규격	단위	수량	비고
목 공 조 공 드잡이공 인 부		인인인인	0.24 0.07 0.2 0.22

바-6 축부재 해체(무포)

(100재당)

구분	규격	단위	수량	비고
목 공 조 공 드잡이공 인 부		인인인인	0.19 0.06 0.16 0.19

4-1 축부재해체

4-1-1 주심포양식

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 드잡이공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인인식	0.37 0.12 0.31 0.35 1
[주] ① 본 품은 주심포양식 건물의 축부재를 해체할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 단청 보양이 필요한 경우에는 별도 계상한다.

4-1-2 다포양식

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 드잡이공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인인식	0.28 0.09 0.23 0.27 1
[주] ① 본 품은 다포양식 건물의 축부재를 해체할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 단청 보양이 필요한 경우에는 별도 계상한다.

4-1-3 도리양식

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 드잡이공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인인식	0.20 0.07 0.17 0.19 1
[주] ① 본 품은 도리양식 건물의 축부재를 해체할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 단청 보양이 필요한 경우에는 별도 계상한다.

4-1-4 익공양식

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 드잡이공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인인식	0.31 0.10 0.26 0.29 1
[주] ① 본 품은 익공양식 건물의 축부재를 해체할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 단청 보양이 필요한 경우에는 별도 계상한다.

제4장

목공사

제4장

목공사

조정

조정

바-3 평연재 해체(유포)

(100재당)

구분	규격	단위	수량	비고
목 공 조 공 인 부		인인인	0.53 0.17 0.26

바-7 평연재 해체(무포)

(100재당)

구분	규격	단위	수량	비고
목 공 조 공 인 부		인인인	0.42 0.13 0.22

4-2 평연부재해체

4-2-1 주심포양식

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	0.86 0.60 0.35 1
[주] ① 본 품은 주심포양식 건물의 평연부재를 해체할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 단청 보양이 필요한 경우에는 별도 계상한다.

4-2-2 다포양식

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	0.60 0.42 0.24 1
[주] ① 본 품은 다포양식 건물의 평연부재를 해체할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 단청 보양이 필요한 경우에는 별도 계상한다.

4-2-3 도리양식

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	0.40 0.28 0.16 1
[주] ① 본 품은 도리양식 건물의 평연부재를 해체할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 단청 보양이 필요한 경우에는 별도 계상한다.

4-2-4 익공양식

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	0.46 0.32 0.19 1
[주] ① 본 품은 익공양식 건물의 평연부재를 해체할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 단청 보양이 필요한 경우에는 별도 계상한다.

제4장

목공사

제4장

목공사

조정

조정

바-4 선연재 해체(유포)

(100재당)

구분	규격	단위	수량	비고
목 공 조 공 인 부		인인인	0.61 0.18 0.30

바-8 선연재 해체(무포)

(100재당)

구분	규격	단위	수량	비고
목 공 조 공 인 부		인인인	0.49 0.14 0.24

4-3 선연부재해체

4-3-1 주심포양식

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	0.71 0.5 0.29 1
[주] ① 본 품은 주심포양식 건물의 선연부재를 해체할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 단청 보양이 필요한 경우에는 별도 계상한다.

4-3-2 다포양식

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	0.34 0.24 0.14 1
[주] ① 본 품은 다포양식 건물의 선연부재를 해체할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 단청 보양이 필요한 경우에는 별도 계상한다.

4-3-3 도리양식

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	0.23 0.16 0.09 1
[주] ① 본 품은 도리양식 건물의 선연부재를 해체할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 단청 보양이 필요한 경우에는 별도 계상한다.

4-3-4 익공양식

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	0.33 0.23 0.14 1
[주] ① 본 품은 익공양식 건물의 선연부재를 해체할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 단청 보양이 필요한 경우에는 별도 계상한다.

제4장

목공사

제4장

목공사

조정

조정

바-1 포부재 해체(유포)

(100재당)

구분	규격	단위	수량	비고
목 공 조 공 인 부		인인인	0.69 0.22 0.36

바-5 포부재 해체(무포)

(100재당)

구분	규격	단위	수량	비고
목 공 조 공 인 부		인인인	0.50 0.16 0.26

4-4 포부재해체

4-4-1 주심포양식

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	0.63 0.44 0.26 1
[주] ① 본 품은 주심포양식 건물의 포부재를 해체할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 단청 보양이 필요한 경우에는 별도 계상한다.

4-4-2 다포양식

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	0.48 0.34 0.20 1
[주] ① 본 품은 다포양식 건물의 포부재를 해체할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 단청 보양이 필요한 경우에는 별도 계상한다.

4-4-3 익공양식

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	0.50 0.35 0.20 1
[주] ① 본 품은 익공양식 건물의 포부재를 해체할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 단청 보양이 필요한 경우에는 별도 계상한다.

제4장

목공사

조정

4-10 평(말굽)서까래치목

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	10.51 6.31 5.25 1
[주] ① 본 품은 원목(原木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 후리기가 포함되어 있다.

4-14 평(말굽)서까래치목

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	10.68 6.41 5.34 1
[주] ① 본 품은 원목(原木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 후리기가 포함되어 있다.

조정

4-11 선자서까래치목

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	4.24 2.55 2.12 1
[주] ① 본 품은 원목(原木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 후리기가 포함되어 있다.

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	6.74 4.04 3.37 1
[주] ① 본 품은 원목(原木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 후리기가 포함되어 있다.

4-15 선자서까래치목

제4장

목공사

제4장

목공사

조정

조정

4-34 축부재조립

4-34-1 주심포양식

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 인력운반공 공구손료	인력품의 5%	인인인인식	0.88 0.53 0.35 0.59 1

4-34-2 다포양식

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 인력운반공 공구손료	인력품의 5%	인인인인식	0.42 0.25 0.17 0.28 1

4-34-3 도리양식

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 인력운반공 공구손료	인력품의 5%	인인인인식	0.82 0.49 0.33 0.55 1

4-34-4 익공양식

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 인력운반공 공구손료	인력품의 5%	인인인인식	0.81 0.48 0.33 0.54 1

4-23 축부재조립

4-23-1 주심포양식

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 드잡이공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인인식	1.27 0.39 1.03 1.21 1
[주] ① 본 품은 주심포양식 건물의 축부재를 조립할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

4-23-2 다포양식

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 드잡이공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인인식	0.64 0.20 0.52 0.61 1
[주] ① 본 품은 다포양식 건물의 축부재를 조립할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

4-23-3 도리양식

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 드잡이공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인인식	0.73 0.22 0.60 0.70 1
[주] ① 본 품은 도리양식 건물의 축부재를 조립할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

4-23-4 익공양식

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 드잡이공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인인식	0.78 0.24 0.64 0.75 1
[주] ① 본 품은 익공양식 건물의 축부재를 조립할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

제4장

목공사

제4장

목공사

조정

조정

4-35 평연부재조립

4-35-1 주심포양식

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	1.31 0.79 0.53 1

4-35-2 다포양식

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	1.00 0.60 0.40 1

4-35-3 도리양식

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	1.36 0.82 0.55 1

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	1.18 0.71 0.47 1

4-35-4 익공양식

4-24 평연부재조립

4-24-1 주심포양식

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	1.55 0.93 0.62 1
[주] ① 본 품은 주심포양식 건물의 평연부재를 조립할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

4-24-2 다포양식

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	1.13 0.68 0.45 1
[주] ① 본 품은 다포양식 건물의 평연부재를 조립할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

4-24-3 도리양식

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	1.46 0.88 0.59 1
[주] ① 본 품은 도리양식 건물의 평연부재를 조립할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	1.35 0.81 0.54 1
[주] ① 본 품은 익공양식 건물의 평연부재를 조립할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

4-24-4 익공양식

제4장

목공사

제4장

목공사

조정

조정

4-36 선연부재조립

4-36-1 주심포양식

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 인력운반공 공구손료	인력품의 5%	인인인인식	0.40 0.24 0.16 0.74 1

4-36-2 다포양식

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 인력운반공 공구손료	인력품의 5%	인인인인식	0.48 0.29 0.20 0.90 1

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 인력운반공 공구손료	인력품의 5%	인인인인식	0.79 0.47 0.32 1.47 1

4-36-3 도리양식

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 인력운반공 공구손료	인력품의 5%	인인인인식	0.36 0.22 0.15 0.68 1

4-36-4 익공양식

4-25 선연부재조립

4-25-1 주심포양식

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	1.24 0.74 0.5 1
[주] ① 본 품은 주심포양식 건물의 선연부재를 조립할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

4-25-2 다포양식

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	100 0.6 0.4 1
[주] ① 본 품은 다포양식 건물의 선연부재를 조립할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	1.33 0.8 0.54 1
[주] ① 본 품은 도리양식 건물의 선연부재를 조립할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

4-25-3 도리양식

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	0.94 0.57 0.380 1
[주] ① 본 품은 익공양식 건물의 선연부재를 조립할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

4-25-4 익공양식

제4장

목공사

조정

4-37 포부재조립

4-37-1 주심포양식

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	0.73 0.44 0.29 1

4-37-2 다포양식

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	0.50 0.31 0.20 1

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	0.88 0.53 0.35 1

4-37-3 익공양식

4-26 포부재조립

4-26-1 주심포양식

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	0.83 0.50 0.33 1
[주] ① 본 품은 주심포양식 건물의 포부재를 조립할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

4-26-2 다포양식

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	0.61 0.37 0.25 1
[주] ① 본 품은 다포양식 건물의 포부재를 조립할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	0.98 0.59 0.40 1
[주] ① 본 품은 익공양식 건물의 포부재를 조립할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

4-26-3 익공양식

제4장

목공사

신설

4-27 드잡이공사

(개소당)

구분	규격	단위	수량	비고
드잡이공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	0.54 0.38 0.22 1
[주] ① 본 품은 서까래, 벽체까지 해체된 상태에서 드잡이할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 변형확인, 버팀목설치, 변형잡기, 변형보강, 버팀목해체까지를 기준으로 한 것이다. ③ 본 품은 유압잭, 체인블록(턴버클 등)을 사용할 때를 기준으로 한 것이다. ④ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ⑤ 보강철물 및 버팀목 등의 재료는 별도 계상한다.

제4장

목공사

신설

4-28 기둥동바리이음

(개소당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 드잡이공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인인식	0.4 0.12 0.32 0.38 1
[주] ① 본 품은 기둥이 부식되거나 파손된 부분을 잘라내고 새로 제작한 기둥(동바리)을 이음할 때를 기준으로 한 것이다. ② 기둥(동바리)이음은 주먹장이음을 기준으로 한 것이다. ③ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ④ 기둥(동바리) 재료와 치목품은 별도 계상한다. ⑤ 잡재료는 별도 계상한다.

제4장

목공사

제4장

목공사

조정

4-19 기둥치목(기계장비)

4-19-1 원기둥(8각제재목 사용, 기계장비)

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	1.61 0.97 0.81 1
[주] ① 본 품은 8각제재목(製材木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 기계장비를 사용하여 치목하고, 마무리는 전통연장을 사용할 때의 품이다.

4-19-2 원기둥(16각제재목 사용, 기계장비)

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	1.59 0.95 0.80 1
[주] ① 본 품은 16각제재목(製材木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 기계장비를 사용하여 치목하고, 마무리는 전통연장을 사용할 때의 품이다.

4-19-3 원기둥(원형제재목 사용, 기계장비)

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	1.03 0.62 0.52 1
[주] ① 본 품은 원형제재목(製材木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 기계장비를 사용하여 치목하고, 마무리는 전통연장을 사용할 때의 품이다.

4-29 기둥치목(기계장비)

4-29-1 원기둥(8각제재목 사용, 기계장비)

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	2.07 1.24 1.03 1
[주] ① 본 품은 8각제재목(製材木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 기계장비를 사용하여 치목하고, 마무리는 전통연장을 사용할 때의 품이다.

4-29-2 원기둥(16각제재목 사용, 기계장비)

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	1.71 1.02 0.86 1
[주] ① 본 품은 16각제재목(製材木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 기계장비를 사용하여 치목하고, 마무리는 전통연장을 사용할 때의 품이다.

4-29-3 원기둥(원형제재목 사용, 기계장비)

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	1.08 0.65 0.54 1
[주] ① 본 품은 원형제재목(製材木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 기계장비를 사용하여 치목하고, 마무리는 전통연장을 사용할 때의 품이다.

제4장

목공사

조정

4-25 평(말굽)서까래치목(기계장비)

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	1.12 0.67 0.56 1
[주] ① 본 품은 원목(原木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 기계장비를 사용하여 치목하고, 마무리는 전통연장을 사용할 때의 품이다. ③ 본 품에는 후리기가 포함되어 있다.

4-35 평(말굽)서까래치목(기계장비)

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	1.29 0.77 0.65 1
[주] ① 본 품은 원목(原木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 기계장비를 사용하여 치목하고, 마무리는 전통연장을 사용할 때의 품이다. ③ 본 품에는 후리기가 포함되어 있다.

조정

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	0.51 0.31 0.26 1
[주] ① 본 품은 2면제재목(製材木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 기계장비를 사용하여 치목하고, 마무리는 전통연장을 사용할 때의 품이다. ③ 본 품에는 후리기가 포함되어 있다.

4-26 선자서까래치목(기계장비)

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	0.65 0.39 0.33 1
[주] ① 본 품은 2면제재목(製材木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 기계장비를 사용하여 치목하고, 마무리는 전통연장을 사용할 때의 품이다. ③ 본 품에는 후리기가 포함되어 있다.

4-36 선자서까래치목(기계장비)

제5장

지붕공사

제5장

지붕공사

제5장

지붕공사

제5장

지붕공사

제5장

지붕공사

제5장

지붕공사

조정

제5장 지붕공사

5-0 적용기준

1. 처마높이 3.6m 이상일 때는 인력품을 15% 가산하고, 6.0m 이상일 때는 30% 가산한다.

2. 지붕구배 60% 이상일 때는 인력품을 30% 가산한다.

3. 기와파손률은 5%를 별도 가산하며, 회첨골이 있는 경우에는 1개소당 2%씩 별도 가산한다.

4. 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

5. 비계매기는 필요시 별도 계상한다.

6. 지붕 물청소를 할 경우에는 물청소품을 별도 계상한다.

7. 편수산정기준은 다음과 같다.

① 기와이기 : 지붕면적 30㎡당 1인

② 기와해체 : 지붕면적 50㎡당 1인(철거 시는 적용하지 않음)

8. 수량산출기준은 다음과 같다.

① 산자엮기

구분	단위	산출식	비고
맞배	㎡	(a×[eqn: l _{1}])×2면	겹처마 : [eqn: l_{ 2}], [eqn: l_{ 2} ^{ '}]
우진각	㎡	{(a+a')×[eqn: l _{1}]×1/2}×2면+(b×[eqn: l_{ 1} ^{ '}]×1/2)×2면
팔작	㎡	(c×[eqn: l _{1}])×2면+(d×[eqn: l_{ 1} ^{ '}])×2면+(e×[eqn: l_{ 1} ^{ '}]×1/2)×4면+(f×[eqn: l_{ 1} ^{ '}]×1/2)×4면
사모정 등	㎡	(a×[eqn: l _{1}]×1/2)×4면	육모정 : ×6면 팔모정 : ×8면

② 적심설치

구분	단위	산출식	비고
맞배	㎥	(a×[eqn: l _{1}])×2면×0.9×t
우진각	㎥	[(a+a')×[eqn: l _{1}]×1/2}×2면+ (b×[eqn: l_{ 1} ^{ '}]×1/2)×2면]×0.9×t
팔작	㎥	[(c×[eqn: l _{1}])×2면+(d×[eqn: l_{ 1} ^{ '}])×2면+(e×[eqn: l_{ 1} ^{ '}]×1/2)×4면+(f×[eqn: l_{ 1} ^{ '}]×1/2)×4면]×0.9×t
사모정 등	㎥	[(a×[eqn: l _{1}]×1/2)×4면]×0.9×t	육모정 : ×6면 팔모정 : ×8면
[주] t : 적심설치 최대두께×1/2

③ 생석회다짐(지붕)

구분	단위	산출식	비고
맞배	㎥	(a×[eqn: l _{1}])×2면×t	겹처마 : [eqn: l_{ 2}], [eqn: l_{ 2} ^{ '}]
우진각	㎥	{(a+a')×[eqn: l _{1}]×1/2}×2면+(b×[eqn: l_{ 1} ^{ '}]×1/2)×2면×t
팔작	㎥	(c×[eqn: l _{1}])×2면+(d×[eqn: l_{ 1} ^{ '}])×2면+(e×[eqn: l_{ 1} ^{ '}]×1/2)×4면+(f×[eqn: l_{ 1} ^{ '}]×1/2)×4면×t
사모정 등	㎥	(a×[eqn: l _{1}]×1/2)×4면×t	육모정 : ×6면 팔모정 : ×8면
[주] t : 다짐두께

④ 마루기와이기

구분	단위	산출식	비고
맞배	m	용마루+내림마루
우진각	m	용마루+추녀마루
팔작	m	용마루+내림마루+추녀마루
사모정 등	m	추녀마루

홑처마                    겹처마

[주] ① 맞 배	a	: 너새기와끝 사이의 직선 길이
	[eqn: l]	: 종단면도에서 적심도리 중심선과 막새기와 끝까지의 직선 길이
	[eqn: l _{1}]	: 종단면도에서 적심도리 중심선과 서까래끝까지의 직선 길이
	[eqn: l _{2}]	: 종단면도에서 적심도리 중심선과 부연끝까지의 직선 길이
[주] ② 우진각	a	: 정면 추녀(사래) 막새기와끝 사이의 길이
	a'	: 용마루와 추녀마루 중심선의 교차점 사이의 길이
	b	: 측면 추녀(사래) 막새기와끝 사이의 길이
	[eqn: l]	: 종단면도에서 적심도리 중심선과 막새기와 끝까지의 직선 길이
	[eqn: l _{1}]	: 종단면도에서 적심도리 중심선과 서까래끝까지의 직선 길이
	[eqn: l _{2}]	: 종단면도에서 적심도리 중심선과 부연끝까지의 직선 길이
	[eqn: l ^{prime }]	: 횡단면도에서 십자도리 중심선과 막새기와 끝까지의 직선 길이
	[eqn: l _{1} ^{prime }]	: 횡단면도에서 십자도리 중심선과 서까래끝까지의 직선 길이
	[eqn: l _{2} ^{prime }]	: 횡단면도에서 십자도리 중심선과 부연끝까지의 직선 길이
[주] ③ 팔 작	c		: 정면 내림마루 중심선 사이의 직선 길이
	d		: 측면 내림마루와 추녀마루 중심선의 교차점 사이의 직선 길이
	e		: 정면 내림마루 중심선과 추녀(사래) 막새기와끝 사이의 직선 길이
	f		: 측면 내림마루 중심선과 추녀마루 중심선의 교차점과 추녀(사래) 막새기와끝 사이의 직선 길이
	[eqn: l]		: 종단면도에서 적심도리 중심선과 막새기와끝까지의 직선 길이
	[eqn: l _{1}]		: 종단면도에서 적심도리 중심선과 서까래끝까지의 직선 길이
	[eqn: l _{2}]		: 종단면도에서 적심도리 중심선과 부연끝까지의 직선 길이
	[eqn: l ^{prime }]		: 횡단면도에서 내림마루 중심선과 막새기와끝까지의 직선 길이
	[eqn: l _{1} ^{prime }]		: 횡단면도에서 내림마루 중심선과 서까래끝까지의 직선 길이
	[eqn: l _{2} ^{prime }]		: 횡단면도에서 내림마루 중심선과 부연끝까지의 직선 길이
[주] ④ 사모정 등	a		: 추녀(사래) 막새기와끝 중심선 사이의 직선 길이
	[eqn: l]		: 지붕중심(추녀교차점)에서 막새기와끝까지의 직선 길이
	[eqn: l _{1}]		: 지붕중심(추녀교차점)에서 서까래끝까지의 직선 길이
	[eqn: l _{2}]		: 지붕중심(추녀교차점)에서 부연끝까지의 직선 길이

제5장 지붕공사

5-0 적용기준

1. 처마높이 3.6m 이상～6.0m 이하일 경우에는 인력품을 15% 가산하고, 6.0m를 초과할 경우에는 매 3.0m마다 각각 10%씩 가산한다.

2. 지붕구배가 30° 이상일 때는 인력품을 30% 가산한다.

3. 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

4. 비계매기는 필요시 별도 계상한다.

5. 지붕 물청소를 할 경우에는 물청소품을 별도 계상한다.

6. 착고기와, 특수기와는 설계수량으로 별도 계상한다.

7. 소규모 공사

지붕공사 수량이 30㎡ 이하일 경우에는 인력품을 50% 가산한다. 단, 제1장 적용기준의 소단위공사와 둘 중 하나만을 적용한다.

8. 편수산정기준은 다음과 같다.

① 기와이기 : 지붕면적 30㎡당 1인

② 기와해체 : 지붕면적 60㎡당 1인

9. 수량산출기준은 다음과 같다.

① 산자엮기

구분	단위	산출식	비고
맞배	㎡	(a×[eqn: l _{1}])×2면	겹처마 : [eqn: l_{ 2}], [eqn: l_{ 2} ^{ '}]
우진각	㎡	{(a+a')×[eqn: l _{1}]×1/2}×2면+(b×[eqn: l_{ 1} ^{ '}]×1/2)×2면
팔작	㎡	(c×[eqn: l _{1}])×2면+(d×[eqn: l_{ 1} ^{ '}])×2면+(e×[eqn: l_{ 1} ^{ '}]×1/2)×4면+(f×[eqn: l_{ 1} ^{ '}]×1/2)×4면
사모정 등	㎡	(a×[eqn: l _{1}]×1/2)×4면	육모정 : ×6면 팔모정 : ×8면

② 적심설치

구분	단위	산출식	비고
맞배	㎥	(a×[eqn: l _{1}])×2면×0.9×t
우진각	㎥	[{(a+a')×[eqn: l _{1}]×1/2}×2면+ (b×[eqn: l_{ 1} ^{ '}]×1/2)×2면]×0.9×t
팔작	㎥	[(c×[eqn: l _{1}])×2면+(d×[eqn: l_{ 1} ^{ '}])×2면+(e×[eqn: l_{ 1} ^{ '}]×1/2)×4면+(f×[eqn: l_{ 1} ^{ '}]×1/2)×4면]×0.9×t
사모정 등	㎥	[(a×[eqn: l _{1}]×1/2)×4면]×0.9×t	육모정 : ×6면 팔모정 : ×8면
[주] t : 적심설치 최대두께×1/2

③ 보토다짐･생석회다짐(지붕)

구분	단위	산출식	비고
맞배	㎥	(a×[eqn: l _{1}])×2면×t	겹처마 : [eqn: l_{ 2}], [eqn: l_{ 2} ^{ '}]
우진각	㎥	{(a+a')×[eqn: l _{1}]×1/2}×2면+(b×[eqn: l_{ 1} ^{ '}]×1/2)×2면×t
팔작	㎥	(c×[eqn: l _{1}])×2면+(d×[eqn: l_{ 1} ^{ '}])×2면+(e×[eqn: l_{ 1} ^{ '}]×1/2)×4면+(f×[eqn: l_{ 1} ^{ '}]×1/2)×4면×t
사모정 등	㎥	(a×[eqn: l _{1}]×1/2)×4면×t	육모정 : ×6면 팔모정 : ×8면
[주] t : 다짐두께

④ 기와고르기･기와이기

구분	단위	산출식	비고
맞배	㎡	(a×[eqn: l]×2면	겹처마 : [eqn: l_{ 2}], [eqn: l_{ 2} ^{ '}]
우진각	㎡	{(a+a')××1/2}×2면+(b×[eqn: l]×1/2)×2면
팔작	㎡	(c×[eqn: l])×2면+(d×[eqn: l_{ 1} ^{ '}])×2면+(e×[eqn: l]×1/2)×4면+(f×[eqn: l_{ 1} ^{ '}]×1/2)×4면
사모정 등	㎡	(a×[eqn: l]×1/2)×4면	육모정 : ×6면 팔모정 : ×8면

⑤ 마루기와이기

구분	단위	산출식	비고
맞배	m	용마루+내림마루
우진각	m	용마루+추녀마루
팔작	m	용마루+내림마루+추녀마루
사모정 등	m	추녀마루

⑥ 초가지붕

구분	단위	산출식	비고
초가알매흙치기	㎡	보토다짐과 동일
초가지붕 처마기스락설치	㎡	설치면적
이엉엮기	m	이엉길이
이엉이기	㎡	지붕면적
용마름엮기	m	용마름길이
용마름이기	m	용마름설치길이
고사새끼 엮기	㎡	기와이기와 동일

홑처마                    겹처마

[주] ① 맞 배	a	: 너새기와끝 사이의 직선 길이
	[eqn: l]	: 종단면도에서 적심도리 중심선과 막새기와 끝까지의 직선 길이
	[eqn: l _{1}]	: 종단면도에서 적심도리 중심선과 서까래끝까지의 직선 길이
	[eqn: l _{2}]	: 종단면도에서 적심도리 중심선과 부연끝까지의 직선 길이
[주] ② 우진각	a	: 정면 추녀(사래) 막새기와끝 사이의 길이
	a'	: 용마루와 추녀마루 중심선의 교차점 사이의 길이
	b	: 측면 추녀(사래) 막새기와끝 사이의 길이
	[eqn: l]	: 종단면도에서 적심도리 중심선과 막새기와 끝까지의 직선 길이
	[eqn: l _{1}]	: 종단면도에서 적심도리 중심선과 서까래끝까지의 직선 길이
	[eqn: l _{2}]	: 종단면도에서 적심도리 중심선과 부연끝까지의 직선 길이
	[eqn: l ^{prime }]	: 횡단면도에서 십자도리 중심선과 막새기와 끝까지의 직선 길이
	[eqn: l _{1} ^{prime }]	: 횡단면도에서 십자도리 중심선과 서까래끝까지의 직선 길이
	[eqn: l _{2} ^{prime }]	: 횡단면도에서 십자도리 중심선과 부연끝까지의 직선 길이
[주] ③ 팔 작	c		: 정면 내림마루 중심선 사이의 직선 길이
	d		: 측면 내림마루와 추녀마루 중심선의 교차점 사이의 직선 길이
	e		: 정면 내림마루 중심선과 추녀(사래) 막새기와끝 사이의 직선 길이
	f		: 측면 내림마루 중심선과 추녀마루 중심선의 교차점과 추녀(사래) 막새기와끝 사이의 직선 길이
	[eqn: l]		: 종단면도에서 적심도리 중심선과 막새기와끝까지의 직선 길이
	[eqn: l _{1}]		: 종단면도에서 적심도리 중심선과 서까래끝까지의 직선 길이
	[eqn: l _{2}]		: 종단면도에서 적심도리 중심선과 부연끝까지의 직선 길이
	[eqn: l ^{prime }]		: 횡단면도에서 내림마루 중심선과 막새기와끝까지의 직선 길이
	[eqn: l _{1} ^{prime }]		: 횡단면도에서 내림마루 중심선과 서까래끝까지의 직선 길이
	[eqn: l _{2} ^{prime }]		: 횡단면도에서 내림마루 중심선과 부연끝까지의 직선 길이
[주] ④ 사모정 등	a		: 추녀(사래) 막새기와끝 중심선 사이의 직선 길이
	[eqn: l]		: 지붕중심(추녀교차점)에서 막새기와끝까지의 직선 길이
	[eqn: l _{1}]		: 지붕중심(추녀교차점)에서 서까래끝까지의 직선 길이
	[eqn: l _{2}]		: 지붕중심(추녀교차점)에서 부연끝까지의 직선 길이

제5장

지붕공사

조정

5-1 기와해체

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	0.02 0.03 0.08 1
[주] ① 본 품은 해체재를 재사용 할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 마루기와 해체품이 포함되어 있다. ③ 생석회다짐, 보토, 적심, 산자 해체품은 “5-2 지붕해체(생석회다짐, 보토, 적심, 산자)”에 따른다. ④ 용두, 취두, 치미, 잡상, 절병통 등의 해체품은 별도 계상한다. ⑤ 해체재를 지상까지 운반하는 경우에는 품을 별도 계상한다.

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	0.02 0.05 0.08 1
[주] ① 본 품은 해체재를 재사용 할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 마루기와 해체품이 포함되어 있다. ③ 생석회다짐, 보토, 적심, 산자 해체품은 “5-2 지붕해체(생석회다짐, 보토, 적심, 산자)”에 따른다. ④ 용두, 취두, 치미, 잡상, 절병통 등의 해체품은 별도 계상한다.

5-1 기와해체

조정

5-2 지붕해체(생석회다짐, 보토, 적심, 산자)

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	0.02 0.02 0.06 1
[주] ① 잡재료는 인력품의 5% 이내로 계상한다. ② 해체재를 지상까지 운반하는 경우에는 품을 별도 계상한다.

5-2 지붕해체(생석회다짐, 보토, 적심, 산자)

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	0.03 0.03 0.19 1
[주] 잡재료는 별도 계상한다.

제5장

지붕공사

조정

5-3 산자엮기

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
산자 새끼 한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	두께 30㎜ ∅7.5㎜, 1타 65m 인력품의 3%	m3 m 인 인 인 식	0.03 4.55 0.02 0.02 0.07 1
[주] 재료를 지상에서 소정의 높이까지 운반하는 경우에는 품을 별도 계상한다.

5-3 산자엮기

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
산자 새끼 한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	두께 30㎜ ∅7.5㎜, 1타 65m 인력품의 3%	㎥ m 인 인 인 식	0.03 4.55 0.02 0.02 0.07 1
[주] 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

조정

5-4 적심설치

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	0.07 0.10 0.08 1
[주] ① 고정용 철물(적심정)은 필요시 별도 계상한다. ② 재료를 지상에서 소정의 높이까지 운반하는 경우에는 품을 별도 계상한다.

5-4 적심설치

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	0.11 0.16 0.14 1
[주] ① 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ② 고정용 철물(적심정)은 필요시 별도 계상한다.

제5장

지붕공사

조정

사-11 보토

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
생석회 백토 진흙 인부		kg ㎥ ㎥ 인	78.0 0.3 0.9 0.9

5-5 보토다짐

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
생석회 진흙 마사토 한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	㎏ ㎥ ㎥ 인 인 인 식	78 0.9 0.3 0.22 0.22 0.86 1
[주] ① 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ② 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ③ 생석회피우기(소화)는 100kg당 보통인부 0.09인을 가산한다.

조정

5-5 생석회다짐(지붕)

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
생석회 마사토 한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	㎏ m3 인 인 인 식	128 1.1 0.06 0.06 0.40 1
[주] ① 본 품에는 비빔품이 포함되어 있다. ② 재료를 지상에서 소정의 높이까지 운반하는 경우에는 품을 별도 계상한다.

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
생석회 마사토 한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	㎏ ㎥ 인 인 인 식	128 1.1 0.18 0.18 0.7 1
[주] 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다.

5-6 생석회다짐(지붕)

제5장

지붕공사

조정

사-1 기와이기(맞배집) 지붕면

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
진흙 생석회 와공 조공 인부		㎥ kg 인 인 인	0.04 7.80 0.10 0.30 0.58

5-7 기와이기(맞배)

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
생석회 진흙 마사토 한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	㎏ ㎥ ㎥ 인 인 인 식	7.80 0.09 0.03 0.04 0.11 0.18 1
[주] ① 본 품은 바닥기와이기(알매흙채우기, 암키와이기, 홍두깨흙채우기, 수키와이기), 회첨골이기, 너새이기까지를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 연암 치목 및 설치품이 포함되어 있다. ③ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ④ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ⑤ 생석회피우기(소화)는 100kg당 보통인부 0.09인을 가산한다. ⑥ 연암 및 기와는 별도 계상한다. ⑦ 잡재료(와정, 동선 등)는 별도 계상한다.

제5장

지붕공사

조정

사-2 기와이기(우진각) 지붕면

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
진흙 생석회 와공 조공 인부		㎥ kg 인 인 인	0.04 7.80 0.12 0.36 0.63

5-8 기와이기(우진각)

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
생석회 진흙 마사토 한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	㎏ ㎥ ㎥ 인 인 인 식	7.80 0.09 0.03 0.05 0.13 0.21 1
[주] ① 본 품은 바닥기와이기(알매흙채우기, 암키와이기, 홍두깨흙채우기, 수키와이기), 회첨골이기까지를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 연암 치목 및 설치품이 포함되어 있다. ③ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ④ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ⑤ 생석회피우기(소화)는 100kg당 보통인부 0.09인을 가산한다. ⑥ 연암 및 기와는 별도 계상한다. ⑦ 잡재료(와정, 동선 등)는 별도 계상한다.

제5장

지붕공사

조정

사-3 기와이기(팔작집) 지붕면

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
진흙 생석회 와공 조공 인부		㎥ kg 인 인 인	0.04 7.80 0.13 0.39 0.70

5-9 기와이기(팔작)

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
생석회 진흙 마사토 한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	㎏ ㎥ ㎥ 인 인 인 식	7.80 0.09 0.03 0.04 0.09 0.15 1
[주] ① 본 품은 바닥기와이기(알매흙채우기, 암키와이기, 홍두깨흙채우기, 수키와이기), 회첨골이기, 너새이기까지를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 연암 치목 및 설치품이 포함되어 있다. ③ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ④ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ⑤ 생석회피우기(소화)는 100kg당 보통인부 0.09인을 가산한다. ⑥ 연암 및 기와는 별도 계상한다. ⑦ 잡재료(와정, 동선 등)는 별도 계상한다.

제5장

지붕공사

조정

사-4 기와이기(사모정, 6각정, 8각정) 지붕면

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
진흙 생석회 와공 조공 인부		㎥ kg 인 인 인	0.04 7.80 0.14 0.42 0.63

5-10 기와이기(사모정 등)

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
생석회 진흙 마사토 한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	㎏ ㎥ ㎥ 인 인 인 식	7.80 0.09 0.03 0.05 0.14 0.22 1
[주] ① 본 품은 바닥기와이기(알매흙채우기, 암키와이기, 홍두깨흙채우기, 수키와이기), 회첨골이기까지를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 연암 치목 및 설치품이 포함되어 있다. ③ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ④ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ⑤ 생석회피우기(소화)는 100kg당 보통인부 0.09인을 가산한다. ⑥ 연암 및 기와는 별도 계상한다. ⑦ 잡재료(와정, 동선 등)는 별도 계상한다.

제5장

지붕공사

조정

5-6 마루기와이기(3겹)

(m당)

구분	규격	단위	수량	비고
암키와 수키와 진흙 생석회 마사토 한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	중와 대와 중와 대와 인력품의 3%	매 매 매 매 m3 ㎏ m3 인 인 인 식	9.92 9.16 9.99 9.09 0.054 4.68 0.018 0.04 0.10 0.17 1
[주] ① 본 품에는 착고이기, 적새이기, 숫마루장이기, 풍잠바르기 품이 포함되어 있다. ② 본 품에는 비빔품이 포함되어 있다. ③ 부고이기를 하는 경우에는 1m당 진흙 0.043m3, 생석회 3.74㎏, 마사토 0.014m3, 수키와 중와 6.59매, 대와 6매, 한식와공 0.02인을 별도 가산한다. ④ 풍잠바르기 재료량은 1m3당 생석회 550㎏,백시멘트 110㎏, 모래 0.59m3을 별도 가산한다. ⑤ 재료를 지상에서 소정의 높이까지 운반하는 경우에는 품을 별도 계상한다.

5-11 마루기와이기(3겹)

(m당)

구분	규격	단위	수량	비고
암키와 수키와 착고기와 진흙 생석회 마사토 한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	중와 대와 중와 대와 중와 대와 인력품의 3%	매 매 매 매 매 매 ㎥ ㎏ ㎥ 인 인 인 식	9.92 9.16 3.33 3.03 6.66 6.06 0.054 4.68 0.018 0.04 0.12 0.20 1
[주] ① 본 품에는 착고이기, 적새이기, 숫마루장이기, 풍잠바르기 품이 포함되어 있다. ② 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ③ 부고이기를 하는 경우에는 1m당 진흙 0.043m3, 생석회 3.74㎏, 마사토 0.014m3, 수키와 중와 6.59매, 대와 6매, 한식와공 0.02인을 별도 가산한다. ④ 풍잠바르기 재료량은 1㎥당 생석회 550㎏, 백시멘트 110㎏, 모래 0.59㎥을 별도 가산한다.

제5장

지붕공사

조정

5-7 마루기와이기(5겹)

(m당)

구분	규격	단위	수량	비고
암키와 수키와 진흙 생석회 마사토 한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	중와 대와 중와 대와 인력품의 3%	매 매 매 매 m3 ㎏ m3 인 인 인 식	13.89 12.82 9.99 9.09 0.054 4.68 0.018 0.04 0.15 0.23 1
[주] ① 본 품에는 착고이기, 적새이기, 숫마루장이기, 풍잠바르기 품이 포함되어 있다. ② 본 품에는 비빔품이 포함되어 있다. ③ 부고이기를 하는 경우에는 1m당 진흙 0.043m3, 생석회 3.74㎏, 마사토 0.014m3, 수키와 중와 6.59매, 대와 6매, 한식와공 0.02인을 별도 가산한다. ④ 풍잠바르기 재료량은 1m3당 생석회 550㎏, 백시멘트 110㎏, 모래 0.59m3을 별도 가산한다. ⑤ 재료를 지상에서 소정의 높이까지 운반하는 경우에는 품을 별도 계상한다.

5-12 마루기와이기(5겹)

(m당)

구분	규격	단위	수량	비고
암키와 수키와 착고기와 진흙 생석회 마사토 한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	중와 대와 중와 대와 중와 대와 인력품의 3%	매 매 매 매 매 매 ㎥ ㎏ ㎥ 인 인 인 식	13.89 12.82 3.33 3.03 6.66 6.06 0.054 4.68 0.018 0.05 0.15 0.25 1
[주] ① 본 품에는 착고이기, 적새이기, 숫마루장이기, 풍잠바르기 품이 포함되어 있다. ② 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ③ 부고이기를 하는 경우에는 1m당 진흙 0.043m3, 생석회 3.74㎏, 마사토 0.014m3, 수키와 중와 6.59매, 대와 6매, 한식와공 0.02인을 별도 가산한다. ④ 풍잠바르기 재료량은 1㎥당 생석회 550㎏, 백시멘트 110㎏, 모래 0.59㎥을 별도 가산한다.

제5장

지붕공사

조정

5-8 마루기와이기(7겹)

(m당)

구분	규격	단위	수량	비고
암키와 수키와 진흙 생석회 마사토 한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	중와 대와 중와 대와 인력품의 3%	매 매 매 매 m3 ㎏ m3 인 인 인 식	19.44 17.95 9.99 9.09 0.059 5.07 0.02 0.06 0.17 0.27 1
[주] ① 본 품에는 착고이기, 적새이기, 숫마루장이기, 풍잠바르기 품이 포함되어 있다. ② 본 품에는 비빔품이 포함되어 있다. ③ 부고이기를 하는 경우에는 1m당 진흙 0.043m3, 생석회 3.74㎏, 마사토 0.014m3, 수키와 중와 6.59매, 대와 6매, 한식와공 0.02인을 별도 가산한다. ④ 풍잠바르기 재료량은 1m3당 생석회 550㎏, 백시멘트 110㎏, 모래 0.59m3을 별도 가산한다. ⑤ 재료를 지상에서 소정의 높이까지 운반하는 경우에는 품을 별도 계상한다.

5-13 마루기와이기(7겹)

(m당)

구분	규격	단위	수량	비고
암키와 수키와 착고기와 진흙 생석회 마사토 한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	중와 대와 중와 대와 중와 대와 인력품의 3%	매 매 매 매 매 매 ㎥ ㎏ ㎥ 인 인 인 식	19.44 17.95 3.33 3.03 6.66 6.06 0.059 5.07 0.02 0.06 0.16 0.27 1
[주] ① 본 품에는 착고이기, 적새이기, 숫마루장이기, 풍잠바르기 품이 포함되어 있다. ② 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ③ 부고이기를 하는 경우에는 1m당 진흙 0.043m3, 생석회 3.74㎏, 마사토 0.014m3, 수키와 중와 6.59매, 대와 6매, 한식와공 0.02인을 별도 가산한다. ④ 풍잠바르기 재료량은 1㎥당 생석회 550㎏, 백시멘트 110㎏, 모래 0.59㎥을 별도 가산한다.

제5장

지붕공사

조정

5-9 마루기와이기(9겹)

(m당)

구분	규격	단위	수량	비고
암키와 수키와 진흙 생석회 마사토 한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	중와 대와 중와 대와 인력품의 3%	매 매 매 매 m3 ㎏ m3 인 인 인 식	25.00 23.07 9.99 9.09 0.059 5.07 0.02 0.07 0.20 0.33 1
[주] ① 본 품에는 착고이기, 적새이기, 숫마루장이기, 풍잠바르기 품이 포함되어 있다. ② 본 품에는 비빔품이 포함되어 있다. ③ 부고이기를 하는 경우에는 1m당 진흙 0.043m3, 생석회 3.74㎏, 마사토 0.014m3, 수키와 중와 6.59매, 대와 6매, 한식와공 0.02인을 별도 가산한다. ④ 풍잠바르기 재료량은 1m3당 생석회 550㎏, 백시멘트 110㎏, 모래 0.59m3을 별도 가산한다. ⑤ 9겹 이상 시에는 2겹당 한식와공, 한식와공조공, 보통인부품을 25% 별도 가산한다. ⑥ 재료를 지상에서 소정의 높이까지 운반하는 경우에는 품을 별도 계상한다.

5-14 마루기와이기(9겹)

(m당)

구분	규격	단위	수량	비고
암키와 수키와 착고기와 진흙 생석회 마사토 한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	중와 대와 중와 대와 중와 대와 인력품의 3%	매 매 매 매 매 매 ㎥ ㎏ ㎥ 인 인 인 식	25.00 23.07 3.33 3.03 6.66 6.06 0.059 5.07 0.02 0.08 0.21 0.36 1
[주] ① 본 품에는 착고이기, 적새이기, 숫마루장이기, 풍잠바르기 품이 포함되어 있다. ② 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ③ 부고이기를 하는 경우에는 1m당 진흙 0.043m3, 생석회 3.74㎏, 마사토 0.014m3, 수키와 중와 6.59매, 대와 6매, 한식와공 0.02인을 별도 가산한다. ④ 풍잠바르기 재료량은 1㎥당 생석회 550㎏, 백시멘트 110㎏, 모래 0.59㎥을 별도 가산한다. ⑤ 9겹 이상일 때에는 2겹당 한식와공, 한식와공조공, 보통인부 품을 25% 별도 가산한다.

제5장

지붕공사

조정

(m당)

구분	규격	단위	수량	비고
수키와 암키와 생석회 백시멘트 모래 진흙 한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	소와 소와 인력품의 3%	매 매 ㎏ ㎏ m3 m3 인 인 인 식	19.6 24.8 10.05 1.02 0.009 0.13 0.07 0.07 0.13 1
[주] ① 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ② 와구토바르기는 “5-11 와구토바르기”에 따른다. ③ 담장기와를 단을 지어 이기 시에는 인력품을 15% 가산한다. ④ 특수한 담장기와이기(궁장 등)는 지붕기와이기에 따르거나 별도 계상한다. ⑤ 담장지붕을 이엉, 억새, 갈대, 솔가지 등으로 이는 경우에는 별도 계상한다.

5-10 담장기와이기

(m당)

구분	규격	단위	수량	비고
암키와 수키와 착고기와 생석회 백시멘트 모래 진흙 한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	소와 소와 소와 인력품의 3%	매 매 매 ㎏ ㎏ ㎥ ㎥ 인 인 인 식	24.8 12.2 7.4 10.05 1.02 0.009 0.13 0.08 0.08 0.16 1
[주] ① 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ② 와구토바르기는 “5-16 와구토바르기”에 따른다. ③ 담장기와를 단을 지어 이기할 때에는 인력품을 15% 가산한다. ④ 특수한 담장기와이기(궁장 등)는 지붕기와이기에 따르거나 별도 계상한다. ⑤ 담장지붕을 이엉, 억새, 갈대, 솔가지 등으로 이는 경우에는 별도 계상한다.

5-15 담장기와이기

제5장

지붕공사

조정

사-15 기와고르기

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
보토 한식와공 한식와공조공 보통인부	홍두깨흙	㎥ 인 인 인	0.028 0.03 0.1 0.19	잇기품의 30%

5-17 기와고르기

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
생석회 진흙 마사토 한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	㎏ ㎥ ㎥ 인 인 인 식	0.218 0.025 0.008 0.03 0.08 0.14 1
[주] ① 본 품은 수키와해체, 암키와교체, 수키와이기까지를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 파손된 암키와교체 10%를 기준으로 한 것이며, 그 외의 경우에는 본 품에 준하여 계상한다. ③ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ④ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ⑤ 생석회피우기(소화)는 100kg당 보통인부 0.09인을 가산한다. ⑥ 교체하는 기와는 별도 계상한다. ⑦ 마루기와해체 및 이기, 양성해체 및 바르기는 별도 계상한다.

제5장

지붕공사

조정

사-21 초가알매흙치기

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
진흙 생석회 짚여물 인부		㎥ ㎏ 단 인	1.2 78 3 1.8

5-18 초가알매흙치기

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
생석회 진흙 짚여물 보통인부 공구손료	1단 0.8㎏ 인력품의 3%	㎏ ㎥ ㎏ 인 식	78 1.2 2.4 1.63 1
[주] ① 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ② 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ③ 생석회피우기(소화)는 100kg당 보통인부 0.09인을 가산한다.

제5장

지붕공사

조정

사-16 초가지붕 처마마름설치

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
죽재 새끼 특수인부 보통인부		m 타 인 인	4.2 0.07 0.02 0.05

5-19 초가지붕처마기스락설치

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
죽재 새끼 특별인부 보통인부 공구손료	1타 65m 인력품의 2%	m m 인 인 식	4.2 4.55 0.1 0.03 1
[주] ① 본 품은 초가지붕의 처마부에 기스락을 설치할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 재료할증 및 소운반 품이 포함되어 있다. ③ 본 품의 재료는 죽재, 통대나무, 대마나무 등을 사용하여 작업한 것이며, 현장여건에 따라 다른 재료로 대체할 수 있다. ④ 기스락 재료는 길이 1∼1.5m 정도이며, 서까래 끝에서 약 15㎝ 내외로 내밀어 설치한다. ⑤ 통대나무는 약 30∼45㎝ 간격으로 서까래 방향으로 설치한다.

조정

5-12 이엉엮기

(m당)

구분	규격	단위	수량	비고
볏단 특별인부 공구손료	1단 0.8㎏ 인력품의 2%	㎏ 인 식	3.2 0.01 1
[주] 본 품은 볏짚을 사용할 때의 품이며, 억새, 갈대를 사용할 경우에는 별도 계상한다.

5-20 이엉엮기

(m당)

구분	규격	단위	수량	비고
볏단 특별인부 공구손료	1단 0.8㎏ 인력품의 2%	㎏ 인 식	3.2 0.02 1
[주] ① 본 품은 볏짚을 사용할 때의 품이며, 억새, 갈대를 사용할 경우에는 별도 계상한다. ② 볏짚길이는 1m를 기준으로 한 것이다.

제5장

지붕공사

조정

사-20 이엉이기

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
이엉 특수인부		㎡ 인	3 0.05
[주] ① 3겹잇기로 1단을 기준으로 산출된 것임 ② 신축시는 이엉의 겹수를 조정하여 산출한다. ③ 초가의 약품 처리가 필요할시는 별도 계상한다. ④ 초가의 모양, 누수방지 등을 감안하여 별도 계상할 수 있다.

5-21 이엉이기

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
특별인부 공구손료	인력품의 2%	인식	0.12 1
[주] ① 본 품은 3겹이기 1단을 기준으로 한 것이며, 새끼로 이엉을 고정하는 품이 포함되어 있다. ② 본 품에는 재료할증 및 소운반품이 포함되어 있다. ③ 군새는 필요시 별도 계상한다. ④ 초가의 약품 처리가 필요한 경우에는 별도 계상한다. ⑤ 신축시는 이엉의 겹수를 조정하여 산출한다.

제6장

전돌공사

조정

제6장 전돌공사

6-0 적용기준

1. 비계매기는 필요시 별도 계상한다.

2. 편수산정기준은 다음과 같다.

① 전돌벽해체 : 50㎡당 1인

② 전돌벽쌓기 : 10㎡당 1인

③ 전돌깔기 : 25㎡당 1인

3. 수량산출기준은 다음과 같다.

항목	단위	산출식	비고
전돌벽해체	한면㎡	벽체면적
전돌벽쌓기
줄눈바름
다듬기 (이물질제거)	100매	다듬기 전돌수량
전돌깔기	㎡	바닥면적

제6장 전돌공사

6-0 적용기준

1. 비계매기는 필요시 별도 계상한다.

2. 전돌벽높이가 3.6m 이상～6.0m 이하일 경우에는 인력품을 20% 가산하고, 6.0m를 초과하는 경우에는 30% 가산한다.

3. 생석회피우기(소화)는 100kg당 보통인부 0.09인을 가산한다.

4. 소규모 공사

① 전돌공사 쌓기 수량이 한면 10㎡ 이하일 경우에는 인력품을 50% 가산한다.

② 전돌공사 깔기 수량이 25㎡ 이하일 경우에는 인력품을 50% 가산한다.

③ 단, 제1장 적용기준의 소단위공사와 둘 중 하나만을 적용한다.

5. 편수산정기준은 다음과 같다.

① 전돌벽해체 : 50㎡당 1인

② 전돌벽쌓기 : 10㎡당 1인

③ 전돌깔기 : 25㎡당 1인

6. 수량산출기준은 다음과 같다.

항목	단위	산출식	비고
전돌벽해체 전돌벽쌓기 줄눈바름	한면㎡	벽체면적
다듬기 (이물질제거)	100매	다듬기 수량
전돌깔기	㎡	바닥면적
문양쌓기	한면㎡	문양면적

제6장

전돌공사

조정

6-1 전돌벽해체

(한면㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식미장공 보통인부 공구손료	인력품의 2%	인인식	0.07 0.04 1
[주] ① 본 품은 해체재를 재사용 할 때를 기준으로 한 것이다. ② 해체재를 재사용하기 위하여 다듬기(이물질제거)를 하는 경우에는 “6-2 다듬기(이물질제거)” 에 따른다. ③ 잡재료는 인력품의 5% 이내로 계상한다.

6-1 전돌벽해체

(한면㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식미장공 보통인부 공구손료	인력품의 2%	인인식	0.07 0.04 1
[주] ① 본 품은 해체재를 재사용 할 때를 기준으로 한 것이다. ② 해체재를 재사용하기 위하여 다듬기(이물질제거)를 하는 경우에는 “6-2 다듬기(이물질제거)” 에 따른다. ③ 잡재료는 별도 계상한다.

제6장

전돌공사

제6장

전돌공사

신설

6-4 문양쌓기

6-4-1 단순

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
전벽돌 생석회 백시멘트 모래 한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	300×150×45㎜ 인력품의 3%	매 ㎏ ㎏ ㎥ 인 인 인 식	53.56 5.51 2.3 0.02 1.02 0.51 0.51 1	쌓기용
[주] ① 본 품은 규격 880×940㎜ 만(卍)자문양, 790×940㎜ 장(張)자문양, 600×780㎜ 부(富)자문양을 기준으로 한 것이다. ② 벽체두께는 0.5B 쌓기를 기준으로 한 것이다 ③ 본 품에는 전벽돌을 가공하는 품이 포함되어 있다. ④ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ⑤ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ⑥ 생석회피우기(소화)는 100kg당 보통인부 0.09인을 가산한다. ⑦ 줄눈바름품은 별도 계상하되, “6-6 줄눈바름/6-6-1 전돌벽”에 따른다. ⑧ 비계매기는 필요시 별도 계상한다.

6-4-2 복잡

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
전벽돌 생석회 백시멘트 모래 한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	300×150×45㎜ 인력품의 3%	매 ㎏ ㎏ ㎥ 인 인 인 식	53.56 5.51 2.3 0.02 1.39 0.7 0.7 1	쌓기용
[주] ① 본 품은 규격 1,460×470㎜ 바구니문양, 840×820㎜ 팔괘문양, 870×1,020㎜ 팔괘문양을 기준으로 한 것이다. ② 벽체두께는 0.5B 쌓기를 기준으로 한 것이다 ③ 본 품에는 전벽돌을 가공하는 품이 포함되어 있다. ④ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ⑤ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ⑥ 생석회피우기(소화)는 100kg당 보통인부 0.09인을 가산한다. ⑦ 줄눈바름품은 별도 계상하되, “6-6 줄눈바름/6-6-1 전돌벽”에 따른다. ⑧ 비계매기는 필요시 별도 계상한다.

제6장

전돌공사

조정

6-3 전돌깔기

6-3-3 습식 225×225×45㎜

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
전돌 시멘트 모래 한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	225×225×45㎜ 인력품의 3%	매 ㎏ m3 인 인 인 식	20.60 17.48 0.033 0.08 0.09 0.07 1
[주] ① 줄눈나비는 10㎜를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 초석, 기단 등에 접하는 부분의 전돌을 다듬는 품이 포함되어 있다. ③ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ④ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

6-5 전돌깔기

6-5-3 습식 225×225×45㎜

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
전돌 생석회 모래 한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	225×225×45㎜ 인력품의 3%	매 ㎏ ㎥ 인 인 인 식	20.60 17.48 0.033 0.08 0.09 0.07 1
[주] ① 줄눈나비는 10㎜를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 초석, 기단 등에 접하는 부분의 전돌을 다듬는 품이 포함되어 있다. ③ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ④ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

제6장

전돌공사

조정

6-3-4 습식 240×240×50㎜

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
전돌 시멘트 모래 한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	240×240×50㎜ 인력품의 3%	매 ㎏ m3 인 인 인 식	18.08 17.48 0.033 0.13 0.05 0.02 1
[주] ① 줄눈나비는 10㎜를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 초석, 기단 등에 접하는 부분의 전돌을 다듬는 품이 포함되어 있다. ③ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ④ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

6-5-4 습식 240×240×50㎜

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
전돌 생석회 모래 한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	240×240×50㎜ 인력품의 3%	매 ㎏ ㎥ 인 인 인 식	18.08 17.48 0.033 0.13 0.05 0.02 1
[주] ① 줄눈나비는 10㎜를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 초석, 기단 등에 접하는 부분의 전돌을 다듬는 품이 포함되어 있다. ③ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ④ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

제6장

전돌공사

조정

6-3-5 습식 240×240×50㎜-‘×’깔기

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
전돌 시멘트 모래 한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	240×240×50㎜ 인력품의 3%	매 ㎏ m3 인 인 인 식	18.08 17.48 0.033 0.30 0.13 0.03 1
[주] ① 줄눈나비는 10㎜를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 초석, 기단 등에 접하는 부분의 전돌을 다듬는 품이 포함되어 있다. ③ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ④ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

6-5-5 습식 240×240×50㎜-‘×’깔기

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
전돌 생석회 모래 한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	240×240×50㎜ 인력품의 3%	매 ㎏ ㎥ 인 인 인 식	18.08 17.48 0.033 0.30 0.13 0.03 1
[주] ① 줄눈나비는 10㎜를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 초석, 기단 등에 접하는 부분의 전돌을 다듬는 품이 포함되어 있다. ③ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ④ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

제6장

전돌공사

조정

6-3-6 습식 300×300×50㎜

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
전돌 시멘트 모래 한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	300×300×50㎜ 인력품의 3%	매 ㎏ m3 인 인 인 식	11.46 17.48 0.033 0.14 0.10 0.02 1
[주] ① 줄눈나비는 10㎜를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 초석, 기단 등에 접하는 부분의 전돌을 다듬는 품이 포함되어 있다. ③ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ④ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

6-5-6 습식 300×300×50㎜

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
전돌 생석회 모래 한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	300×300×50㎜ 인력품의 3%	매 ㎏ ㎥ 인 인 인 식	11.46 17.48 0.033 0.14 0.10 0.02 1
[주] ① 줄눈나비는 10㎜를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 초석, 기단 등에 접하는 부분의 전돌을 다듬는 품이 포함되어 있다. ③ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ④ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

제7장

미장공사

제7장

미장공사

조정

제7장 미장공사

7-0 적용기준

1. 미장 벽면적 20㎡(외엮기 포함)를 기본미장공사품으로 적용한다.

① 기본미장공사품

(벽면적 20㎡ 이하)

구분	규격	단위	수량	비고
한식미장공편수 한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인인식	5 18 6 4 1

② 벽면적 5㎡ 이하 : 기본미장공사품의 60% 적용

③ 벽면적 5㎡ 초과～10㎡ 이하 : 기본미장공사품의 80% 적용

④ 앙토, 당골 벽바르기는 25㎡ 이하일 때 기본미장공사품을 적용한다.

⑤ 벽면적 20㎡를 초과할 경우에는 기본미장공사품에 초과분을 계상하여 가산한다.

2. 편수산정기준은 다음과 같다.

① 벽체해체 : 한면80㎡당 1인

② 벽바르기 : 한면40㎡당 1인

③ 앙토, 당골 벽바르기 : 25㎡당 1인

3. 수량산출기준은 다음과 같다.

[주] 앙토의 지붕면적은 서까래끝을 기준으로 한다.

구분	단위	산출식	비고
벽체해체	한면㎡	해체면적
외엮기	㎡	외엮기면적
초벌바르기	한면㎡	바르기면적
재벌바르기
정벌바르기
앙토바르기	㎡	지붕면적의 75%
당골바르기		당골벽면적×2면의 75%
고막이쌓기	㎥	고막이벽 면적×두께

제7장 미장공사

7-0 적용기준

1. 지면으로부터 3.6m 이상∼6.0m 이하일 경우에는 인력품을 20% 가산하고, 6.0m를 초과할 경우에는 매 3.0m마다 각각 10%씩 가산한다.

2. 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

3. 비계매기는 필요시 별도 계상한다.

4. 소규모 공사

미장공사 수량이 벽면적 20㎡(한면 40㎡) 이하일 경우에는 인력품을 50% 가산한다. 단, 제1장 적용기준의 소단위공사와 둘 중 하나만을 적용한다.

5. 편수산정기준은 다음과 같다.

① 벽체해체 : 벽면적 40㎡(한면80㎡)당 1인

② 벽바르기(외엮기, 초벌, 재벌, 정벌 포함)

: 벽면적 10㎡(한면20㎡)당 1인

③ 앙토, 당골 벽바르기 : 15㎡당 1인

6. 수량산출기준은 다음과 같다.

[주] 앙토의 지붕면적은 서까래끝을 기준으로 한다.

구분	단위	산출식	비고
회벽긁어내기	한면㎡	면적
벽체	한면㎡	면적
외엮기	㎡	면적
앙토바르기	㎡	지붕면적의 75%
당골바르기	㎡	당골벽면적×2면의 75%
포벽	한면㎡	면적
고막이쌓기	㎥	면적×두께
양성바르기	한면㎡	면적
합각벽쌓기	㎡	면적

제7장

미장공사

조정

7-1 벽체해체

(한면㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
보통인부 공구손료	인력품의 2%	인식	0.08 1
[주] ① 본 품은 정벌, 재벌, 초벌바르기 및 외엮기해체와 해체재정리를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 사전조사 및 해체조사 품은 별도 계상한다. ④ 비계매기는 필요시 “2-3 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다. ⑤ 보양에 소요되는 재료 및 품은 “2-5 보양”에 따른다. ⑥ 잡재료는 인력품의 5% 이내로 계상한다.

7-1 벽체해체

(한면㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
보통인부 공구손료	인력품의 2%	인식	0.08 1
[주] ① 본 품은 정벌, 재벌, 초벌바르기 및 외엮기해체와 해체재정리를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 사전조사 및 해체조사 품은 별도 계상한다. ④ 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다. ⑤ 보양에 소요되는 재료 및 품은 “2-7 보양”에 따른다. ⑥ 잡재료는 별도 계상한다.

제7장

미장공사

조정

아-9 회벽긁어내기

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
인부		인	0.04

7-2 회벽긁어내기

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식미장공 보통인부 공구손료	인력품의 2%	인인식	0.02 0.01 1
[주] ① 본 품은 회벽의 정벌바름면을 긁어낼 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 잡재료는 별도 계상한다. ④ 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다. ⑤ 보양에 소요되는 재료 및 품은 “2-7 보양”에 따른다.

제7장

미장공사

조정

아-8 강회몰탈(1:1)

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
백시멘트 모래 강회 비빔인부		㎏ ㎥ ㎏ 인	110 0.59 550 1

7-3 생석회모르타르(1:1)

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
생석회 백시멘트 모래 한식미장공조공 보통인부 공구손료	인력품의 2%	㎏ ㎏ ㎥ 인 인 식	910 180 0.78 0.53 0.53 1
[주] ① 본 품은 치장용 생석회모르타르 등을 인력으로 비빔할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 재료할증 및 비빔품이 포함되어 있다. ③ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

제7장

미장공사

조정

아-7 강회몰탈(1:3)

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
백시멘트 모래 강회 비빔인부		㎏ ㎥ ㎏ 인	127.5 1.1 306 1

7-4 생석회모르타르(1:3)

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
생석회 백시멘트 모래 한식미장공조공 보통인부 공구손료	인력품의 2%	㎏ ㎏ ㎥ 인 인 식	360 150 1.1 0.47 0.47 1
[주] ① 본 품은 쌓기용 생석회모르타르 등을 인력으로 비빔할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 재료할증 및 비빔품이 포함되어 있다. ③ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

제7장

미장공사

조정

아-1 양성바르기

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
진 흙 여 물 생석회 모 래 해초풀 한식미장공 한식조공 보통인부		㎥ ㎏ ㎏ ㎥ ㎏ 인 인 인	0.02 0.5 15.0 0.01 0.2 0.25 0.25 0.25
[주] 마루높이 10m이상일 때는 품을 30% 가산한다.

7-11 양성바르기

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
진흙 여물		㎥ ㎏	0.02 0.5	초벌
생석회 모래 풀		㎏ ㎥ ㎏	15 0.01 0.2	정벌
한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	0.25 0.2 0.13 1
[주] ① 본 품은 한식기와지붕의 마루기와(용마루, 추녀마루, 내림마루)를 진흙으로 초벌바르기 후 회벽으로 정벌바르기 할 때를 기준으로 한 것이다. ② 풀은 해초풀 등을 사용한다. ③ 바르기두께는 초벌 10㎜, 정벌3㎜를 기준으로 한 것이며, 바르기두께가 기준 이상일 경우에는 비빔품을 별도 가산한다. ④ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ⑤ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ⑥ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다. ⑦ 처마높이 3.6m 이상～6.0m 이하일 경우에는 인력품을 15% 가산하고, 6.0m를 초과할 경우에는 매 3.0m마다 각각 10%씩 가산한다. ⑧ 지붕구배가 30° 이상일 때는 인력품을 30% 가산한다. ⑨ 비계매기는 필요시 별도 계상한다.

제7장

미장공사

신설

7-12 합각벽쌓기

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
전벽돌 생석회 백시멘트 모래	190×90×57㎜	매 ㎏ ㎏ ㎥	83.33 5.51 2.3 0.02
생석회 백시멘트 모래		㎏ ㎏ ㎥	11.47 2.27 0.01	줄눈
한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	0.56 0.28 0.28 1
[주] ① 본 품은 전벽돌로 합각벽쌓기할 때를 기준으로 한 것이다. ② 벽체두께는 0.5B 쌓기를 기준으로 한 것이다. ③ 본 품에는 전벽돌을 가공하는 품이 포함되어 있다. ④ 본 품에는 줄눈바름이 포함되어 있으며, 줄눈나비는 10㎜를 기준으로 한 것이다. ⑤ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ⑥ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ⑦ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다. ⑧ 처마높이 3.6m 이상～6.0m 이하일 경우에는 인력품을 15% 가산하고, 6.0m를 초과할 경우에는 매 3.0m마다 각각 10%씩 가산한다. ⑨ 지붕구배가 30° 이상일 때는 인력품을 30% 가산한다. ⑩ 비계매기는 필요시 별도 계상한다. ⑪ 합각벽에 문양이 있는 경우 문양쌓기품은 “6-4 문양쌓기”에 따른다. ⑫ 와편으로 합각벽쌓기할 때는 본 품의 60%를 적용한다.

제9장

온돌공사

조정

제9장 온돌공사

9-0 적용기준

1. 수량산출기준은 다음과 같다.

구분	단위	산출식	비고
아궁이설치	개소	아궁이수
굴뚝설치	개소	굴뚝수

제9장 온돌공사

9-0 적용기준

1. 소규모 공사

온돌공사 수량이 20㎡ 이하일 경우에는 인력품을 50% 가산한다. 단, 제1장 적용기준의 소단위공사와 둘 중 하나만을 적용한다.

2. 편수산정기준은 다음과 같다.

① 온돌해체 : 20㎡당 1인

② 온돌설치 : 15㎡당 1인

※ 온돌해체·설치는 방바닥미장, 부토, 거미줄, 구들장, 고래둑, 시근담, 개자리·고래바닥까지를 기준으로 한 것이다.

3. 수량산출기준은 다음과 같다.

구분	단위	산출식	비고
아궁이설치	개소	아궁이수
굴뚝설치	개소	굴뚝수
온돌해체 고래설치 구들놓기 방바닥미장바르기	㎡	바닥면적
부뚜막설치	㎡	바닥면적

[주] 부뚜막 수량산출 시 솥걸이구멍은 공제하지 아니한다.

제9장

온돌공사

신설

9-1 온돌해체

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	0.15 0.05 0.04 1
[주] ① 본 품의 해체는 방바닥미장, 부토, 거미줄, 구들장, 고래둑, 시근담, 개자리․고래바닥까지를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 아궁이해체는 필요시 별도 계상한다. ④ 잡재료는 별도 계상한다.

신설

9-2 고래설치

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
진흙 잡석 한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	㎥ ㎥ 인 인 인 식	0.11 0.18 0.21 0.07 0.04 1
[주] ① 본 품은 고래바닥, 개자리, 시근담, 고래둑까지를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 나란히고래일 때를 기준으로 한 것이다. ③ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ④ 연도설치는 별도 계상한다.

제9장

온돌공사

제9장

온돌공사

조정

카-4 구들놓기(재래식 온돌놓기)

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
구들장 잡석 진흙 시멘트 모래 장작 온돌공 보통인부		㎡ ㎥ ㎥ ㎏ ㎥ 지게 인 인	1.1 0.12 0.2 5 0.012 0.5 0.2 0.2
[주] 불아궁, 철물, 로스톨, 굴뚝 등은 별도 계상한다.

9-3 구들놓기

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
진흙 잡석 구들장 한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	㎥ ㎥ ㎡ 인 인 인 식	0.09 0.12 1.1 0.12 0.04 0.03 1
[주] ① 본 품은 구들장, 거미줄까지를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ③ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다.

신설

9-4 방바닥미장바르기

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
생석회 모래 부토 한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	㎏ ㎥ ㎥ 인 인 인 식	5 0.04 0.30 0.26 0.08 0.05 1
[주] ① 본 품은 부토, 방바닥미장까지를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ③ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ④ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

제9장

온돌공사

신설

9-6 부뚜막설치

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
진흙 잡석 장작 생석회 진흙 모래 한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	230×200×110mm 인력품의 3%	㎥ ㎥ 지게 ㎏ ㎥ ㎥ 인 인 인 식	0.81 0.65 0.5 3.375 0.005 0.002 0.95 0.29 0.19 1	외벽 마감
[주] ① 본 품은 바닥고르기, 부뚜막내·외벽, 아궁이, 부뚜막외벽마감까지를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 부뚜막높이 0.6∼1m일 때를 기준으로 한 것이다. ③ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ④ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ⑤ 본 품에는 솥걸이대가 포함되어 있다. ⑥ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100kg당 보통인부 0.09인을 가산한다. ⑦ 불때기는 별도 계상한다.

제10장

수장공사

제10장

수장공사

신설

제10장 수장공사

10-0 적용기준

1. 해체․조립 시

① 지면으로부터 3.6m 이상∼6.0m 이하일 경우에는 인력품을 20% 가산하고, 6.0m를 초과할 경우에는 매 3.0m마다 각각 10%씩 가산한다.

② 수장공사용 철물 해체․설치 품은 포함되어 있다.

∘철물제작은 별도 계상한다.

③ 해체 시 단청 보양이 필요한 경우에는 별도 계상한다.

④ 해체 시 실측조사를 겸할 경우에는 인력품의 50%를 가산한다.

2. 치목 시

① 고려말～조선초기(15세기)의 구조양식은 인력품을 20% 가산한다.

② 훼손되거나 파손된 개별부재를 재사용하기 위하여 수리하는 경우에는 치목품을 50% 가산한다. 여기서 부재수리란 훼손․파손된 부위를 잘라내고, 신재를 치목하여 이음하거나 덧대어 보강하는 경우를 말한다.

③ 원목(原木)을 사용하여 해당부재를 치목하는 경우에는 해당부재별 치목품에 다음 중 해당하는 품을 가산한다.

∘4-1 원목(原木)→4각 치목

∘4-2  4→8각 치목

∘4-3  8→16각 치목

④ 치목품은 다음에 따른다.

∘마룻널, 반자틀, 달대받이, 달대, 반자틀받이, 소란대의 치목품은 “4-13 부연치목”에 따른다.

∘반자널, 치마널, 궁창널, 계단옆판, 계단디딤판의 치목품은 “4-13 부연치목 [주] ⑤”에 따른다.

∘난간지방, 난간두겁대의 치목품은 “4-12 장여치목/4-12-1 장여(도리자리 없음)”에 따른다.

∘동자기둥, 엄지기둥, 하엽의 치목품은 “4-20 첨차치목/4-20-2 첨차(초각 있음)”에 따른다.

∘장귀틀, 동귀틀의 치목품은 “4-11 도리치목/4-11-2 납도리”에 따른다.

∘계자각의 치목품은 “4-21 살미치목”에 따른다.

⑤ 치목품에서 따내기, 파내기, 홈파기 등은 수량에서 공제하지 아니한다.

⑥ 기계장비는 전기대패, 엔진톱, 원형톱, 자동선반류, 전기드릴, 그라인더 등을 말한다.

3. 수량산출기준은 다음과 같다.

구분	단위	산출식	비고
마루해체･설치 난간해체･설치 계단해체･설치	㎥	부재체적
천장해체･설치	㎡	천장면적

제10장

수장공사

신설

10-1 마루해체

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	0.56 0.40 0.23 1
[주] ① 본 품은 우물마루의 마루널, 귀틀해체까지를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

신설

10-2 난간해체

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	0.84 0.59 0.34 1
[주] ① 본 품은 계자난간의 난간두겁대, 하엽, 난간상방, 궁창널, 난간기둥, 난간하방, 치마널해체까지를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 평난간을 해체할 때는 본 품의 100%를 가산한다. ④ 단청 보양이 필요한 경우에는 별도 계상한다.

제10장

수장공사

신설

10-3 목재계단해체

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	0.92 0.64 0.37 1
[주] ① 본 품은 목재계단의 난간두겁대, 난간기둥, 계단하방, 계단옆판, 계단디딤판해체까지를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 계단난간해체가 포함되어 있다. ③ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ④ 단청 보양이 필요한 경우에는 별도 계상한다.

제10장

수장공사

신설

10-4 천장해체

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	0.09 0.06 0.04 1
[주] ① 본 품은 우물천장의 반자널, 반자틀, 달대, 달대받이해체까지를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 종이천장을 해체할 때는 본 품의 25%를 적용한다. ④ 쪽매가 없는 널천장을 해체할 때는 본 품을 적용하고, 쪽매가 있는 널천장을 해체할 때는 품을 10% 가산한다. ⑤ 단청 보양이 필요한 경우에는 별도 계상한다.

신설

10-5 마루설치

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	1.17 0.71 0.47 1
[주] ① 본 품은 우물마루의 귀틀, 마루널설치까지를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 잡재료는 별도 계상한다.

제10장

수장공사

신설

10-6 난간설치

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	4.46 2.67 1.79 1
[주] ① 본 품은 계자난간의 치마널, 난간하방, 난간기둥, 궁창널, 난간상방, 난간두겁대설치까지를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 평난간을 설치할 때는 본 품의 60%를 적용한다. ④ 궁창널식 이외의 것은 별도 계상한다. ⑤ 잡재료는 별도 계상한다.

신설

10-7 목재계단설치

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	4.10 2.46 1.64 1
[주] ① 본 품은 계단디딤판, 계단옆판, 계단하방, 난간기둥, 난간두겁대설치까지를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 계단난간설치가 포함되어 있다. ③ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ④ 잡재료는 별도 계상한다.

제10장

수장공사

신설

10-8 천장설치

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	0.10 0.06 0.04 1
[주] ① 본 품은 우물천장의 달대받이, 달대, 반자틀(소란대포함), 반자널설치까지를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 종이천장을 설치할 때는 본 품의 40%를 적용한다. ④ 쪽매가 없는 널천장을 설치할 때는 본 품을 적용하고, 쪽매가 있는 널천장을 설치할 때는 품을 40% 가산한다. ⑤ 잡재료는 별도 계상한다.

제11장

석공사

제11장

석공사

제11장

석공사

제11장

석공사

조정

조정

제12장 석공사

12-0 적용기준

1. 편수산정기준은 다음과 같다.

① 치석 혹두기 20㎡당 1인

거친정다듬 6㎡당 1인

고운정다듬 3㎡당 1인

도드락다듬 2㎡당 1인

잔다듬 1㎡당 1인

② 석조물조립 3㎥당 1인

③ 석조물해체 2.5㎥당 1인

제11장 석공사

11-0 적용기준

1. 해체‧쌓기시 아래 높이에 따라 인력품을 가산한다.

3～4m 이하      30%

4～5.5m 이하    40%

5.5～7.5m 이하   60%

7.5m 초과   80～100%

2. 소규모 공사

석공사 수량이 3㎥ 이하일 경우에는 인력품을 50% 가산한다. 단, 제1장 적용기준의 소단위공사와 둘 중 하나만을 적용한다.

3. 편수산정기준은 다음과 같다.

① 치석 혹두기 20㎡당 1인

거친정다듬 6㎡당 1인

고운정다듬 3㎡당 1인

도드락다듬 2㎡당 1인

잔다듬 1㎡당 1인

② 석재쌓기 3㎥당 1인

③ 석재해체 5㎥당 1인

4. 수량산출기준은 다음과 같다.

구분	단위	산출식	비고
할석	㎥	체적
치석	㎡	가공면적
석재해체･쌓기	㎥	체적
성곽	㎥	성벽면적× 뒤뿌리 평균두께	석축 동일
채움석해체･쌓기	㎥	체적
바닥박석깔기	㎡	바닥면적
여장설치	㎥	체적	총안 포함

[주] 1. 수량산출은 마감치수(설계도면치수)를 기준으로 한다.

2. 수량산출기준 도식

① 장초석(사각) : 각뿔태 구적공식

상하면을 제한 표면적

S=2×S'×(a+a'), S'=√(a-a')²/4+h²

(a:밑변의 길이, a‘:윗변의 길이, h:높이)

장초석(4각)

② 장초석(팔각) : 각뿔태 구적공식

상하면을 제한 표면적

S=4×S'×(a+a'), S'=√(a-a')²/4+h²

(a:밑변의 길이, a‘:윗변의 길이, h:높이)

장초석(팔각)

③ 홍예석 : 부채꼴 구적공식

체적 : ɵ/360°×π×(R²-r²)×t

면적 : ɵ/360°×π×(R²-r²) + ɵ/360°×2π(R+r)×t + 2(R-r)×t

(R:부채꼴 큰호의 반지름, r:부채꼴 작은호의 반지름, ɵ:부채꼴의 각도, t:두께)

홍예석

④ 석탑옥개석 : 최대단면기준식

체적 : a×a×h

면적 : (a×a×2면)+(a×h×4면)

석탑옥개석

[주] 5. 치석

① 특대물은 50%까지 가산할 수 있다. 특대물이란 한면 마무리 면적이 1㎡를 초과하는 것을 말한다.

② 치석품에서 따내기, 홈파기 등은 수량에서 공제하지 아니한다.

③ 맞대면가공

∘지정문화재 및 이에 준하는  석공사의 맞대면은 표면에서 6㎝는 표면과 같이 산출하고 뒷뿌리는 혹두기로 산출한다.

∘일반 석축 건물의 기단이나 계단, 박석 등 이에 준하는 석재 맞댄면가공은 정다듬 3㎝, 잔다듬 2㎝로 산출하고 가공 정도는 1단계씩 낮추어 적용한다.

④ 초석은 운두부분만을 수량산출하여 정다듬 이상일 때 품을 100% 가산한다.

⑤ 조각이나 특수한 형상의 가공은 견적 등 별도로 계상한다.

제11장

석공사

신설

11-1 거친돌해체

11-1-1 0.035㎥이하

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식석공 한식석공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	1.88 0.75 0.38 1
[주] ① 본 품은 0.035㎥이하 거친돌을 인력으로 해체할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

11-1-2 0.035㎥ 초과∼0.3㎥ 미만

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식석공 한식석공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	1.18 0.48 0.24 1
[주] ① 본 품은 0.035㎥ 초과∼0.3㎥ 미만 거친돌을 인력으로 해체할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

제11장

석공사

신설

11-1-3 0.3㎥이상

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식석공 한식석공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	0.71 0.29 0.15 1
[주] ① 본 품은 0.3㎥이상 거친돌을 인력으로 해체할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

제11장

석공사

신설

11-2 마름돌해체

11-2-1 0.035㎥이하

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식석공 한식석공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	1.34 0.54 0.27 1
[주] ① 본 품은 0.035㎥이하 마름돌을 인력으로 해체할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

11-2-2 0.035㎥ 초과∼0.3㎥ 미만

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식석공 한식석공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	0.84 0.34 0.17 1
[주] ① 본 품은 0.035㎥ 초과∼0.3㎥ 미만 마름돌을 인력으로 해체할 때를 기준으로 한 것이다. [② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

11-2-3 0.3㎥이상

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식석공 한식석공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	0.51 0.21 0.11 1
[주] ① 본 품은 0.3㎥이상 마름돌을 인력으로 해체할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

제11장

석공사

신설

11-3 채움석해체

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식석공 한식석공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	0.57 0.23 0.12 1
[주] ① 본 품은 0.035㎥이하 채움석을 인력으로 해체할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

신설

11-4 할석

(인)

[주] ① 본 품은 1.8×1.5×1.2m(3.24㎥) 크기의 원석을 인력으로 할석할 때를 기준으로 한 것이다.

② 공구손료는 인력품의 5%로 계상한다.

원석(㎥) 할석(㎥)		3.24	1.08	0.54	0.27	0.14	0.07
한식 석공	1.080	0.263	-	-	-	-	-
	0.540	0.569	0.102	-	-	-	-
	0.270	1.006	0.248	0.073	-	-	-
	0.140	1.706	0.481	0.190	0.058	-	-
	0.070	2.756	0.831	0.365	0.146	0.044	-
	0.035	4.156	1.298	0.598	0.263	0.102	0.029

제11장

석공사

조정

라-1 혹두기

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
석공		인	0.53

11-5 혹두기

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식석공 한식석공조공 공구손료	인력품의 5%	인인식	0.43 0.11 1
[주] 본 품은 할석된 석재의 도드라지거나 모서리의 불필요한 부분을 쇠메, 평날망치 등으로 쳐서 떼어낼 때를 기준으로 한 것이다.

조정

라-2 정다듬(거친다듬)

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
석공		인	0.78

11-6 정다듬(거친다듬)

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식석공 한식석공조공 공구손료	인력품의 5%	인인식	0.84 0.21 1
[주] 본 품은 할석된 석재면에 거친정다듬할 때를 기준으로 한다.

조정

라-4 정다듬(고운다듬)

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
석공		인	2.5

11-7 정다듬(고운다듬)

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식석공 한식석공조공 공구손료	인력품의 5%	인인식	1.73 0.43 1
[주] 본 품은 할석된 석재면에 거친정다듬 후 고운정다듬까지를 기준으로 한 것이다.

제11장

석공사

조정

라-5 도드락다듬(25눈)

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
석공		인	2.8

11-8 도드락다듬(25눈)

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식석공 한식석공조공 공구손료	인력품의 5%	인인식	2.15 0.54 1
[주] 본 품은 할석된 석재면에 거친정다듬, 고운정다듬 후 도드락다듬(25눈)까지를 기준으로 한 것이다.

조정

라-6 도드락다듬(64눈)

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
석공		인	3.5

11-9 도드락다듬(64눈)

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식석공 한식석공조공 공구손료	인력품의 5%	인인식	2.61 0.65 1
[주] 본 품은 할석된 석재면에 거친정다듬, 고운정다듬, 도드락다듬(25눈) 후 도드락다듬(64눈)까지를 기준으로 한 것이다.

조정

라-7 도드락다듬(100눈)

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
석공		인	4.4

11-10 도드락다듬(100눈)

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식석공 한식석공조공 공구손료	인력품의 5%	인인식	3.61 0.9 1
[주] 본 품은 할석된 석재면에 거친정다듬, 고운정다듬, 도드락다듬(25눈), 도드락다듬(64눈) 후 도드락다듬(100눈)까지를 기준으로 한 것이다.

제11장

석공사

조정

라-8 잔다듬(1회)

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
석공		인	4.8

11-11 잔다듬(1회)

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식석공 한식석공조공 공구손료	인력품의 5%	인인식	3.96 0.99 1
[주] 본 품은 할석된 석재면에 거친정다듬, 고운정다듬, 도드락다듬(25눈), 도드락다듬(64눈), 도드락다듬(100눈) 후 잔다듬(1회)까지를 기준으로 한 것이다.

조정

라-9 잔다듬(2회)

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
석공		인	5.4

11-12 잔다듬(2회)

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식석공 한식석공조공 공구손료	인력품의 5%	인인식	4.19 1.05 1
[주] 본 품은 할석된 석재면에 거친정다듬, 고운정다듬, 도드락다듬(25눈), 도드락다듬(64눈), 도드락다듬(100눈), 잔다듬(1회) 후 잔다듬(2회)까지를 기준으로 한 것이다.

조정

라-10 잔다듬(3회)

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
석공		인	6.3

11-13 잔다듬(3회)

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식석공 한식석공조공 공구손료	인력품의 5%	인인식	4.71 1.18 1
[주] 본 품은 할석된 석재면에 거친정다듬, 고운정다듬, 도드락다듬(25눈), 도드락다듬(64눈), 도드락다듬(100눈), 잔다듬(1회), 잔다듬(2회) 후 잔다듬(3회)까지를 기준으로 한 것이다.

제11장

석공사

조정

라-16 성곽돌맞추어쌓기1개0.3㎥미만의자연석

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
쌓기석공 가공석공 인부	모맞추기	인인인	1.20 1.1 0.9
[주] 본 품은 자연석을 면바르게 귀를 맞추어 쌓는 품이다.

11-14 거친돌쌓기

11-14-1 0.035㎥이하

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식석공 한식석공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	1.27 0.51 0.26 1
[주] ① 본 품은 0.035㎥이하 거친돌을 인력으로 쌓기할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

11-14-2 0.035㎥ 초과∼0.3㎥ 미만

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식석공 한식석공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	1.54 0.62 0.31 1
[주] ① 본 품은 0.035㎥ 초과∼0.3㎥ 미만 거친돌을 인력으로 쌓기할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

제11장

석공사

조정

라-16 성곽돌맞추어쌓기1개0.3㎥이상의자연석

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
쌓기석공 가공석공 인부	모맞추기	인인인	1.35 1 1
[주] 본 품은 자연석을 면바르게 귀를 맞추어 쌓는 품이다.

11-14-3 0.3㎥이상

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식석공 한식석공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	1.66 0.67 0.34 1
[주] ① 본 품은 0.3㎥이상 거친돌을 인력으로 쌓기할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

제11장

석공사

조정

라-13 마름돌설치(경석 및 화강석) 0.035㎡이하

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
쌓기석공 인부 줄눈공		인인인	6.5 10 0.04
[주] 본 품은 자연석을 면바르게 귀를 맞추어 쌓는 품이다.

라-17 성곽돌 모접어 쌓기 0.3㎥미만의 경석

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
쌓기석공 가공석공 인부	모맞추기	인인인	1.5 0.6 1.2

11-15 마름돌쌓기

11-15-1 0.035㎥이하

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식석공 한식석공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	1.15 0.46 0.23 1
[주] ① 본 품은 0.035㎥이하 마름돌을 인력으로 쌓기할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 가구식 기단은 별도 계상한다.

11-15-2 0.035㎥ 초과∼0.3㎥ 미만

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식석공 한식석공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	1.46 0.59 0.3 1
[주] ① 본 품은 0.035㎥ 초과∼0.3㎥ 미만 마름돌을 인력으로 쌓기할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 가구식 기단은 별도 계상한다.

제11장

석공사

조정

라-18 성곽돌 모접어 쌓기 0.3㎥이상의 경석

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
쌓기석공 가공석공 인부		인인인	1.7 0.6 1.3

11-15-3 0.3㎥이상

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식석공 한식석공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	1.58 0.63 0.32 1
[주] ① 본 품은 0.3㎥이상 마름돌을 인력으로 쌓기할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 가구식 기단은 별도 계상한다.

신설

11-16 채움석쌓기

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식석공 한식석공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	0.52 0.21 0.11 1
[주] ① 본 품은 0.035㎥이하 채움석을 인력으로 쌓기할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

제11장

석공사

신설

11-17 거친돌해체(기계장비)

11-17-1 0.035㎥이하

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식석공 한식석공조공 보통인부 기계장비 공구손료	인력품의 5%	인 인 인 hr 식	0.63 0.25 0.13 0.72 1
[주] ① 본 품은 0.035㎥이하 거친돌을 묶고 기계장비로 들어올려 해체할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

11-17-2 0.035㎥ 초과∼0.3㎥ 미만

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식석공 한식석공조공 보통인부 기계장비 공구손료	인력품의 5%	인 인 인 hr 식	0.28 0.11 0.06 0.65 1
[주] ① 본 품은 0.035㎥ 초과∼0.3㎥ 미만 거친돌을 묶고 기계장비로 들어올려 해체할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

제11장

석공사

제11장

석공사

신설

11-17-3 0.3㎥이상

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식석공 한식석공조공 보통인부 기계장비 공구손료	인력품의 5%	인 인 인 hr 식	0.09 0.04 0.02 0.29 1
[주] ① 본 품은 0.3㎥이상 거친돌을 묶고 기계장비로 들어올려 해체할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

신설

신설

11-18 마름돌해체(기계장비)

11-18-1 0.035㎥이하

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식석공 한식석공조공 보통인부 기계장비 공구손료	인력품의 5%	인 인 인 hr 식	0.32 0.14 0.07 0.47 1
[주] ① 본 품은 0.035㎥이하 마름돌을 묶고 기계장비로 들어올려 해체할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

11-18-2 0.035㎥ 초과∼0.3㎥ 미만

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식석공 한식석공조공 보통인부 기계장비 공구손료	인력품의 5%	인 인 인 hr 식	0.14 0.06 0.03 0.42 1
[주] ① 본 품은 0.035㎥ 초과∼0.3㎥ 미만 마름돌을 묶고 기계장비로 들어올려 해체할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

11-18-3 0.3㎥이상

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식석공 한식석공조공 보통인부 기계장비 공구손료	인력품의 5%	인 인 인 hr 식	0.05 0.03 0.01 0.19 1
[주] ① 본 품은 0.3㎥이상 마름돌을 묶고 기계장비로 들어올려 해체할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

제11장

석공사

신설

11-19 정다듬(기계장비)

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식석공 한식석공조공 공구손료	인력품의 5%	인인식	0.1 0.03 1
[주] 본 품은 기계로 석재형태를 가공한 상태에서 마감면을 전동공구에 정을 장착하여 정다듬할 때를 기준으로 한 것이다.

신설

11-20 도드락다듬(25눈, 기계장비)

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식석공 한식석공조공 공구손료	인력품의 5%	인인식	0.28 0.05 1
[주] 본 품은 기계로 석재형태를 가공한 상태에서 마감면을 전동공구에 도드락망치를 장착하여 도드락다듬(25눈)할 때를 기준으로 한 것이다.

신설

11-21 도드락다듬(64눈, 기계장비)

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식석공 한식석공조공 공구손료	인력품의 5%	인인식	0.13 0.04 1
[주] 본 품은 기계로 석재형태를 가공한 상태에서 마감면을 전동공구에 도드락망치를 장착하여 도드락다듬(64눈)할 때를 기준으로 한 것이다.

제11장

석공사

제11장

석공사

신설

11-22 도드락다듬(100눈, 기계장비)

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식석공 한식석공조공 공구손료	인력품의 5%	인인식	0.1 0.02 1
[주] 본 품은 기계로 석재형태를 가공한 상태에서 마감면을 전동공구에 도드락망치를 장착하여 도드락다듬(100눈)할 때를 기준으로 한 것이다.

신설

11-23 거친돌쌓기(기계장비)

11-23-1 0.035㎥이하

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식석공 한식석공조공 보통인부 기계장비 공구손료	인력품의 5%	인 인 인 hr 식	0.54 0.22 0.11 2.33 1
[주] ① 본 품은 0.035㎥이하 거친돌을 묶고 기계장비로 들어올려 쌓기할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

11-23-2 0.035㎥ 초과∼0.3㎥ 미만

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식석공 한식석공조공 보통인부 기계장비 공구손료	인력품의 5%	인 인 인 hr 식	0.49 0.2 0.1 2.16 1
[주] ① 본 품은 0.035㎥ 초과∼0.3㎥ 미만 거친돌을 묶고 기계장비로 들어올려 쌓기할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

11-23-3 0.3㎥이상

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식석공 한식석공조공 보통인부 기계장비 공구손료	인력품의 5%	인 인 인 hr 식	0.31 0.13 0.07 1.42 1
[주] ① 본 품은 0.3㎥이상 거친돌을 묶고 기계장비로 들어올려 쌓기할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

제11장

석공사

신설

11-24 마름돌쌓기(기계장비)

11-24-1 0.035㎥이하

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식석공 한식석공조공 보통인부 기계장비 공구손료	인력품의 5%	인 인 인 hr 식	0.85 0.34 0.17 3.35 1
[주] ① 본 품은 0.035㎥이하 마름돌을 묶고 기계장비로 들어올려 쌓기할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 가구식 기단은 별도 계상한다.

11-24-2 0.035㎥ 초과∼0.3㎥ 미만

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식석공 한식석공조공 보통인부 기계장비 공구손료	인력품의 5%	인 인 인 hr 식	0.82 0.33 0.17 3.02 1
[주] ① 본 품은 0.035㎥ 초과∼0.3㎥ 미만 마름돌을 묶고 기계장비로 들어올려 쌓기할 때를 기준으로 한 것이다. [② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. [③ 가구식 기단은 별도 계상한다.

제11장

석공사

제11장

석공사

신설

11-24-3 0.3㎥이상

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식석공 한식석공조공 보통인부 기계장비 공구손료	인력품의 5%	인 인 인 hr 식	0.47 0.19 0.1 1.15 1
[주] ① 본 품은 0.3㎥이상 마름돌을 묶고 기계장비로 들어올려 쌓기할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 가구식 기단은 별도 계상한다.

조정

신설

라-14 바닥박석깔기

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
설치몰탈 석 공 보통인부	1:3	㎥ 인 인	0.045 1.5 0.35

11-25 거친돌(박석)깔기

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
모래 한식석공 한식석공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	㎥ 인 인 인 식	0.055 1.35 0.54 0.27 1
[주] ① 본 품은 거친돌을 사용하여 바닥고르기, 박석깔기까지를 기준으로 한 것이다. ② 박석두께는 150㎜를 기준으로 한 것이다. ③ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ④ 성곽상부의 박석깔기는 본 품의 20%를 적용하고, 모래는 제외한다. ⑤ 기초다짐은 별도 계상한다. ⑥ 박석은 설계수량으로 별도 계상한다. ⑦ 줄눈재료는 별도 계상한다.

11-26 마름돌(박석)깔기

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
모래 한식석공 한식석공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	㎥ 인 인 인 식	0.055 0.63 0.25 0.13 1
[주] ① 본 품은 마름돌을 사용하여 바닥고르기, 박석깔기할 때를 기준으로 한 것이다. ② 박석두께는 150mm를 기준으로 한 것이다. ③ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ④ 기초다짐은 별도 계상한다. ⑤ 박석은 설계수량으로 별도 계상한다. ⑥ 줄눈재료는 별도 계상한다.

제11장

석공사

신설

11-27 여장쌓기

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식석공 한식석공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	1.58 0.63 0.32 1
[주] ① 본 품은 석재를 사용하여 여장설치할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 옥개설치는 석공사 돌쌓기에 준한다. ④ 속채움은 별도 계상한다. ⑤ 전벽돌 여장을 설치할 경우에는 “6-5 전돌벽쌓기”에 준하고, 옥개설치는 석공사 돌쌓기에 준한다.

제12장

석조물공사

제12장

석조물공사

제12장

석조물공사

신설

제12장 석조물공사

12-0 적용기준

1. 비계매기는 필요시 별도 계상한다.

2. 치석 수량산출은 석공사에 따른다.

3. 소규모 공사

석조물공사 수량이 3㎥ 이하일 경우에는 인력품을 50% 가산한다. 단, 제1장 적용기준의 소단위공사와 둘 중 하나만을 적용한다.

4. 편수산정기준은 다음과 같다.

① 석조물조립 3㎥당 1인

② 석조물해체 4㎥당 1인

5. 수량산출기준은 다음과 같다.

구분	단위	산출식	비고
석탑해체･설치 승탑해체･설치 석등해체･설치 석비해체･설치 홍예해체･설치	㎥	a×b×h	부재체적

[주] 1. a:변의 길이(가로), b:변의 길이(세로), h:높이

2. 수량산출은 마감치수(설계도면치수)를 기준으로 한다.

3. 수량산출기준 도식

① 석탑옥개석 : 최대단면기준

체적 : a×a×h

면적 : (a×a×2면)+(a×h×4면)

석탑옥개석

② 홍예석 : 부채꼴 구적공식

체적 : ɵ/360°×π×(R²-r²)×t

면적 : ɵ/360°×π×(R²-r²) + ɵ/360°×2π(R+r)×t + 2(R-r)×t

(R:부채꼴 큰호의 반지름, r:부채꼴 작은호의 반지름, ɵ:부채꼴의 각도, t:두께)

홍예석

③ 홍예의 수량산출은 홍예석만을 산출한다.

제12장

석조물공사

조정

라-24 석탑해체

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
L형고무판 마대 각재 철보강 보호공 드잡이공 인부 목도공		개 ㎡ 재 조 인 인 인 인	2.5 2 105 2 0.78 2.86 2.08 2
[주] ① 가설기구와 비계는 별도 계산한다. ② 5층 이상일 때는 품의 50%를 가산한다. ③ 실측조사는 품의 50%를 가산한다.

12-1 석탑해체

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
드잡이공 한식석공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	1.21 0.67 0.69 1
[주] ① 본 품은 한식진폴을 사용하여 3층석탑의 탑신부, 기단부해체까지를 기준으로 한 것이며, 상륜부해체는 별도 계상한다. ② 본 품에는 소운반 품과 한식진폴을 가설이동하는 품이 포함되어 있다. ③ 5층 이상 또는 5m 이상일 때는 품의 50%를 가산한다 ④ 실측조사는 품의 50%를 가산한다. ⑤ 한식진폴 조립, 해체와 가설비계는 별도 계상한다. ⑥ 채움석해체는 별도 계상한다. ⑦ 보양이 필요한 경우에는 별도 계상한다. ⑧ 잡재료는 별도 계상한다.

제12장

석조물공사

신설

12-2 승탑해체

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
드잡이공 한식석공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	0.52 0.29 0.3 1
[주] ① 본 품은 한식진폴을 사용하여 2m이하 승탑의 상륜부, 탑신부, 기단부해체까지를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반 품과 한식진폴을 가설이동하는 품이 포함되어 있다. ③ 실측조사는 품의 50%를 가산한다. ④ 한식진폴 조립, 해체와 가설비계는 별도 계상한다. ⑤ 보양이 필요한 경우에는 별도 계상한다. ⑥ 잡재료는 별도 계상한다.

제12장

석조물공사

신설

12-3 석등해체

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
드잡이공 한식석공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	0.95 0.52 0.54 1
[주] ① 본 품은 한식진폴을 사용하여 3m이하 석등의 상륜부, 탑신부, 기단부해체까지를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반 품과 한식진폴을 가설이동하는 품이 포함되어있다. ③ 실측조사는 품의 50%를 가산한다. ④ 한식진폴 조립, 해체와 가설비계는 별도 계상한다. ⑤ 보양이 필요한 경우에는 별도 계상한다. ⑥ 잡재료는 별도 계상한다.

제12장

석조물공사

신설

12-4 석비해체

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
드잡이공 한식석공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	1.33 0.73 0.76 1
[주] ① 본 품은 한식진폴을 사용하여 3m이하 석비의 비개석, 비신석, 비대석해체까지를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반 품과 한식진폴을 가설이동하는 품이 포함되어 있다. ③ 실측조사는 품의 50%를 가산한다. ④ 한식진폴 조립, 해체와 가설비계는 별도 계상한다. ⑤ 보양이 필요한 경우에는 별도 계상한다. ⑥ 잡재료는 별도 계상한다.

제12장

석조물공사

신설

12-5 홍예해체

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
드잡이공 한식석공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	1.43 0.79 0.82 1
[주] ① 본 품은 한식진폴을 사용하여 홍예성문의 홍예(아치)부분을 해체할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반 품과 한식진폴을 가설이동하는 품이 포함되어있다. ③ 실측조사는 품의 50%를 가산한다. ④ 한식진폴 조립, 해체와 가설비계는 별도 계상한다. ⑤ 보양이 필요한 경우에는 별도 계상한다. ⑥ 잡재료는 별도 계상한다.

제12장

석조물공사

조정

라-25 석탑조립

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
보호공 드잡이공 석공 인부 목도공		인인인인인	0.78 4.29 1 2.08 2
[주] ① 가설기구와 비계는 별도계산한다. ② 5층 이상일 때는 품의 50%를 가산한다.

12-6 석탑조립

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
드잡이공 한식석공 한식석공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인인식	1.75 0.35 0.69 0.72 1
[주] ① 본 품은 한식진폴을 사용하여 3층석탑의 기단부, 탑신부조립까지를 기준으로 한 것이며, 상륜부조립은 별도 계상한다. ② 본 품에는 소운반 품과 한식진폴을 가설이동하는 품이 포함되어 있다. ③ 5층 이상 또는 5m이상일 때는 품의 50%를 가산한다. ④ 한식진폴 조립, 해체와 가설비계는 별도 계상한다. ⑤ 채움석쌓기는 별도 계상한다. ⑥ 은장맞춤은 별도 계상한다. ⑦ 보양이 필요한 경우에는 별도 계상한다. ⑧ 잡재료는 별도 계상한다.

제12장

석조물공사

신설

12-7 승탑조립

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
드잡이공 한식석공 한식석공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인인식	0.85 0.17 0.34 0.35 1
[주] ① 본 품은 한식진폴을 사용하여 2m이하 승탑의 기단부, 탑신부, 상륜부조립까지를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반 품과 한식진폴을 가설이동하는 품이 포함되어 있다. ③ 한식진폴 조립, 해체와 가설비계는 별도 계상한다. ④ 보양이 필요한 경우에는 별도 계상한다. ⑤ 잡재료는 별도 계상한다.

제12장

석조물공사

신설

12-8 석등조립

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
드잡이공 한식석공 한식석공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인인식	1.72 0.35 0.67 0.71 1
[주] ① 본 품은 한식진폴을 사용하여 3m이하 석등의 기단부, 탑신부, 상륜부조립까지를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반 품과 한식진폴을 가설이동하는 품이 포함되어 있다. ③ 한식진폴 조립, 해체와 가설비계는 별도 계상한다. ④ 보양이 필요한 경우에는 별도 계상한다. ⑤ 잡재료는 별도 계상한다.

제12장

석조물공사

신설

12-9 석비조립

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
드잡이공 한식석공 한식석공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인인식	1.57 0.32 0.61 0.65 1
[주] ① 본 품은 한식진폴을 사용하여 3m이하 석비의 비대석, 비신석, 비개석조립까지를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반 품과 한식진폴을 가설이동하는 품이 포함되어있다. ③ 한식진폴 조립, 해체와 가설비계는 별도 계상한다. ④ 보양이 필요한 경우에는 별도 계상한다. ⑤ 잡재료는 별도 계상한다.

제12장

석조물공사

신설

12-10 홍예조립

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
드잡이공 한식석공 한식석공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인인식	1.97 0.4 0.77 0.81 1
[주] ① 본 품은 한식진폴을 사용하여 홍예성문의 홍예(아치)부분을 조립할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반 품과 한식진폴을 가설이동하는 품이 포함되어있다. ③ 한식진폴 조립, 해체와 가설비계는 별도 계상한다. ④ 은장맞춤은 별도 계상한다. ⑤ 보양이 필요한 경우에는 별도 계상한다. ⑥ 잡재료는 별도 계상한다.

제13장

단청공사

제13장

단청공사

제13장

단청공사

제13장

단청공사

제13장

단청공사

제13장

단청공사

조정

제15장 단청공사

15-0 적용기준

1. 붓칠을 기준으로 한 것이다.

2. 비계매기는 필요시 “2-3 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다.

3. 수량산출기준은 다음과 같다.

구분	단위	산출식		비고
원형 부재	㎡	면	2×π×r×ℓ	부재별 면적의 합
		마구리	π×r2
각형 부재		면	a×ℓ 또는 b×ℓ
		마구리	a×b
[주] ① r:반지름, a:가로, b:세로, ℓ:길이 ② 따내기, 홈파기, 파내기, 그레질, 후리기, 바데떼기, 모접기, 소매걷이 및 이에 준하는 것의 면적은 공제하지 아니한다.

제13장 단청공사

13-0 적용기준

1. 붓칠을 기준으로 한 것이다.

2. 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다.

3. 지면으로부터 3.6m 이상∼6.0m 이하일 경우에는 인력품을 20% 가산하고, 6.0m를 초과할 경우에는 매 3.0m마다 각각 10%씩 가산한다.

4. 소규모 공사

단청공사 수량이 15㎡ 이하일 경우에는 인력품을 50% 가산한다. 단, 제1장 적용기준의 소단위공사와 둘 중 하나만을 적용한다.

5. 편수산정기준은 다음과 같다.

채색 : 15㎡당 1인

6. 수량산출기준은 다음과 같다.

구분	단위	산출식		비고
원형부재	㎡	면	2×π×r×ℓ
		마구리	π×r2
각형부재	㎡	면	(a 또는 b)×ℓ×면의수
		마구리	a×b
판재	㎡	면	a×b
[주] 1. a:가로, b:세로, r:반지름, ℓ:부재길이 2. 원형부재는 기둥, 굴도리, 서까래, 선자서까래, 동자기둥을 말한다. 3. 각형부재는 보, 창방, 평방, 납도리, 장여, 인방, 벽선, 부연, 목기연, 평고대, 추녀, 사래, 살미, 첨차, 익공, 대공, 보아지, 갈모산방, 포대공, 주두, 소로를 말한다. 4. 판재는 개판, 박공널, 풍판, 착고판, 판대공, 화반을 말한다. 5. 따내기, 홈파기, 파내기, 그레질, 후리기, 바데떼기, 모접기, 소매걷이 및 이에 준하는 것의 면적은 공제하지 아니한다. 6. 부재마다 단청문양별(가칠, 긋기, 모로, 금모로, 금단청)로 면적을 산출한다. 7. 수량산출도식 ① 창방 : 최대단면 기준 - 측면 모로단청 : b×ℓ×2×2면(가칠) b×ℓ1×2×2면(채색) 금·금모로단청 : b×ℓ×2×2면(가칠) b×ℓ×2×2면(채색) - 배면 : 벽체의 유무에 따라 가감한다. 창방 ② 평서까래 : 주심도리 위 최대단면 기준 - 뒤뿌리 비노출 : 2×π×r×ℓ1(가칠) 2×π×r×ℓ1(채색) - 뒤뿌리 노출 : 2×π×r×ℓ(가칠) 2×π×r×ℓ1(채색) - 마구리 : π×r2 평서까래 ③ 선자서까래 : 주심도리 위 최대단면 기준 - 뒤뿌리 비노출 : 2×π×r×ℓ1(가칠) 2×π×r×ℓ1(채색) - 뒤뿌리 노출 : 2×π×r×ℓ(가칠) 2×π×r×ℓ1(채색) - 마구리 : π×r2 선자서까래 ④ 부연 : 최대단면 기준 - 밑면 : a×ℓ1 - 측면 : b×ℓ1×2면 - 마구리 : a×b 부연 ⑤ 살미 : 최대단면 기준 - 밑면 : a×ℓ - 측면 : b×ℓ×2면 - 마구리 : a×b×2면 살미 ⑥ 주두·소로 : 최대단면 기준 - 측면 : a×h×4면 주두

신설

13-1 문양초본도

13-1-1 모로단청

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
투사지 특수화공 공구손료	1.1×1.1m 인력품의 2%	매인식	1 1.1 1
[주] ① 본 품은 모로단청의 기존 단청문양을 있는 원형대로 그려 문양초본도를 작성할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 투사, 문양초본도작성까지를 기준으로 한 것이다. ③ 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다.

13-1-2 금모로단청

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
투사지 특수화공 공구손료	1.1×1.1m 인력품의 2%	매인식	1 1.4 1
[주] ① 본 품은 금모로단청의 기존 단청문양을 있는 원형대로 그려 문양초본도를 작성할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 투사, 문양초본도작성까지를 기준으로 한 것이다. ③ 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다.

13-1-3 금단청

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
투사지 특수화공 공구손료	1.1×1.1m 인력품의 2%	매인식	1 2.61 1
[주] ① 본 품은 금단청의 기존 단청문양을 있는 원형대로 그려 문양초본도를 작성할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 투사, 문양초본도작성까지를 기준으로 한 것이다. ③ 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다.

제13장

단청공사

제13장

단청공사

조정

자-10 문양모사(78×110㎝)

(매당)

구분	규격	단위	수량	비고
화선지 켄트지 모로,모사채색(품제외) 금단청모사채색 특수화공(신축) 특수화공(보수) (계)모 로 -신축/보수 (계)금모로 -신축/보수		매 매 ㎡ ㎡ 인 인	1 1 0.68 0.68 1 2

13-2 문양모사도

13-2-1 모로단청

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
투사지 모조지 특수화공 공구손료	1.1×1.1m 1.1×1.1m 인력품의 2%	매매인식	1 1 2.07 1
[주] ① 본 품은 모로단청의 문양모사도를 작성할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 투사, 문양초본도작성, 천초, 바탕색칠하기, 타분, 채색까지를 기준으로 한다. ③ 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다. ④ 재료는 “13-14 모로단청”에 준하여 적용한다.

13-2-2 금모로단청

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
투사지 모조지 특수화공 공구손료	1.1×1.1m 1.1×1.1m 인력품의 2%	매매인식	1 1 3.19 1
[주] ① 본 품은 금모로단청의 문양모사도를 작성할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 투사, 문양초본도작성, 천초, 바탕색칠하기, 타분, 채색까지를 기준으로 한다. ③ 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다. ④ 재료는 “13-15 금모로단청”에 준하여 적용한다.

13-2-3 금단청

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
투사지 모조지 특수화공 공구손료	1.1×1.1m 1.1×1.1m 인력품의 2%	매매인식	1 1 5.59 1
[주] ① 본 품은 금단청의 문양모사도를 작성할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 투사, 문양초본도작성, 천초, 바탕색칠하기, 타분, 채색까지를 기준으로 한다. ③ 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다. ④ 재료는 “13-16 금단청”에 준하여 적용한다.

제13장

단청공사

제13장

단청공사

신설

13-3 문양견본도

13-3-1 모로단청

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
모조지 특수화공 공구손료	1.1×1.1m 인력품의 2%	매인식	1 1.1 1
[주] ① 본 품은 모로단청의 단청문양을 미리 그려 견본으로 사용하기 위한 문양견본도를 작성할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 바탕색칠하기, 타분, 채색까지를 기준으로 한다. ③ 타초본만들기는 “13-4 타초본만들기”에 따른다. ④ 재료는 “13-14 모로단청”에 준하여 적용한다.

13-3-2 금모로단청

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
모조지 특수화공 공구손료	1.1×1.1m 인력품의 2%	매인식	1 1.31 1
[주] ① 본 품은 금모로단청의 단청문양을 미리 그려 견본으로 사용하기 위한 문양견본도를 작성할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 바탕색칠하기, 타분, 채색까지를 기준으로 한다. ③ 타초본만들기는 “13-4 타초본만들기”에 따른다. ④ 재료는 “13-15 금모로단청”에 준하여 적용한다.

13-3-3 금단청

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
모조지 특수화공 공구손료	1.1×1.1m 인력품의 2%	매인식	1 1.56 1
[주] ① 본 품은 금단청의 단청문양을 미리 그려 견본으로 사용하기 위한 문양견본도를 작성할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 바탕색칠하기, 타분, 채색까지를 기준으로 한다. ③ 타초본만들기는 “13-4 타초본만들기”에 따른다. ④ 재료는 “13-16 금단청”에 준하여 적용한다.

제13장

단청공사

신설

13-4 타초본만들기

13-4-1 출초(모로단청)

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
한지 특수화공 공구손료	1.1×1.1m 인력품의 2%	매인식	1 0.48 1
[주] 본 품은 모로단청의 문양을 그리기 위하여 두꺼운 한지 등의 초지에 문양을 초내기할 때를 기준으로 한 것이다.

13-4-2 출초(금모로단청)

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
한지 특수화공 공구손료	1.1×1.1m 인력품의 2%	매인식	1 0.66 1
[주] 본 품은 금모로단청의 문양을 그리기 위하여 두꺼운 한지 등의 초지에 문양을 초내기할 때를 기준으로 한 것이다.

13-4-3 출초(금단청)

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
한지 특수화공 공구손료	1.1×1.1m 인력품의 2%	매인식	1 0.82 1
[주] 본 품은 금단청의 문양을 그리기 위하여 두꺼운 한지 등의 초지에 문양을 초내기할 때를 기준으로 한 것이다.

제13장

단청공사

13-4-4 천초(모로단청)

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
한지 화공 공구손료	1.1×1.1m 인력품의 2%	매인식	1 0.38 1
[주] 본 품은 모로단청의 문양을 그린 초지에 촛바늘을 사용하여 천초할 때를 기준으로 한 것이다.

13-4-5 천초(금모로단청)

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
한지 화공 공구손료	1.1×1.1m 인력품의 2%	매인식	1 0.41 1
[주] 본 품은 금모로단청의 문양을 그린 초지에 촛바늘을 사용하여 천초할 때를 기준으로 한 것이다.

13-4-6 천초(금단청)

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
한지 화공 공구손료	1.1×1.1m 인력품의 2%	매인식	1 0.63 1
[주] 본 품은 금단청의 문양을 그린 초지에 촛바늘을 사용하여 천초할 때를 기준으로 한 것이다.

제13장

단청공사

신설

13-6 바탕면포수(아교)

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
화공 공구손료	인력품의 5%	인식	0.01 1
[주] ① 본 품에는 아교끓이기가 포함되어 있으며, 2회 붓칠하여 바탕면포수할 때를 기준으로 한 것이다. ② 재료는 설계수량으로 별도 계상한다. ③ 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다. ④ 면닦기품은 “13-5 면닦기(바탕면만들기 포함)”에 따른다.

조정

자-15 아크릴에멀죤도포(2회도포)

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
연마지 아크릴에멀죤 넝 마 화 공 기구손료	대수#80～#100 SL-71-0716 품의5%	매 ℓ ㎏ 인 식	0.05 0.23 0.01 0.08 1

13-7 바탕면포수(아크릴에멀죤)

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
아크릴에멀죤 화 공 공구손료	인력품의 5%	ℓ 인 식	0.23 0.01 1
[주] ① 본 품은 아크릴에멀죤으로 2회 붓칠하여 바탕면포수할 때를 기준으로 한 것이다. ② 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다. ③ 면닦기품은 “13-5 면닦기(바탕면만들기 포함)”에 따른다.

제13장

단청공사

조정

자-6 가칠(석간주) 기둥

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
Iron Oxide Red 아교 화공 평필	품의3%	gr gr 인 식	95 39 0.08 1

자-7 가칠(석간주) 벽체(회반죽)

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
Iron Oxide Red 아크릴에멀죤 화공 평필	품의3%	gr gr 인 식	95 60 0.08 1

13-8 석간주가칠

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
Iron Oxide Red 아교 화공 공구손료	인력품의 3%	g g 인 식	95 39 0.03 1
[주] ① 본 품은 2회 가칠을 기준으로 한 것이다. ② 고색단청(석간주가칠-기둥, 벽체)할 때는 품을 100% 가산한다. ③ 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다.

제13장

단청공사

신설

13-9 뇌록가칠

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
Phytalo Cyanine Green Ultramarine Blue Titanium Dioxide R760 Iron Oxide Yellow 호분 밀가루 아교 화공 공구손료	인력품의 3%	g g g g g g g 인 식	11.3 10.25 2 3 60 11.2 39 0.05 1
[주] ① 본 품은 2회 가칠을 기준으로 한 것이다. ② 고색단청(뇌록가칠)할 때는 품을 100% 가산한다. ③ 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다.

제13장

단청공사

조정

자-8. 가칠(뇌록) 창문

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
Phytalo Cyanine Green Ultramarine Blue Titanium Dioxide R760 Iron Oxide Yellow 호분 밀가루 아교 화공 평필	품의3%	gr gr gr gr gr gr gr 인 식	11.3 10.25 2 3 60 11.2 39 0.08 1

13-10 뇌록가칠(창호)

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
Phytalo Cyanine Green Ultramarine Blue Titanium Dioxide R760 Iron Oxide Yellow 호분 밀가루 아교 화공 공구손료	인력품의 3%	g g g g g g g 인 식	11.3 10.25 2 3 60 11.2 39 0.33 1
[주] ① 본 품은 세살창호를 2회 가칠할 때를 기준으로 한 것이다. ② 고색단청(뇌록가칠-창호)할 때는 품을 100% 가산한다. ③ 창호설치 및 해체품은 별도 계상한다.

제13장

단청공사

조정

15-2 타분

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
백분(호분) 한지 화공	1.26×0.66m	gr 장 인	40 2 0.03

13-11 타분

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
백분(호분) 한지 화공	1.26×0.66m	g 장 인	40 2 0.03

조정

자-5 먹긋기

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
Phytalo Cyanine Green Ultramarine Blue Titanium Dioxide R760 Iron Oxide yellow Permanent Black 호분 밀가루 아교 화공 평필화필	품의3%	gr gr gr gr gr gr gr gr 식 인	7.3 6.25 1.4 2.1 7.5 83.3 8.2 5.3 0.1 1

13-12 먹긋기

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
Phytalo Cyanine Green Ultramarine Blue Titanium Dioxide R760 Iron Oxide yellow Permanent Black 호분 밀가루 아교 화공 공구손료	인력품의 3%	g g g g g g g g 인 식	7.3 6.25 1.4 2.1 7.5 83.3 8.2 5.3 0.09 1
[주] ① 고색단청(먹긋기)할 때는 품을 100% 가산한다. ② 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다.

제13장

단청공사

조정

자-4 색긋기

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
Phytalo Cyanine Green Ultramarine Blue Titanium Dioxide R760 Iron Oxide yellow 호 분 밀가루 아 교 Emerald Green Toluidine Red Permanent Black Permanent Orange G Lead Red 화 공 평필화필	품의3%	gr gr gr gr gr gr gr gr gr gr gr gr 인 식	7.3 6.25 1.4 2.1 83.3 8.2 103.3 25 2.5 10.7 4.6 13.8 0.15 1

13-13 색긋기

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
Phytalo Cyanine Green Ultramarine Blue Titanium Dioxide R760 Iron Oxide yellow 호 분 밀가루 아 교 Emerald Green Toluidine Red Permanent Black Permanent Orange G Lead Red 화 공 공구손료	인력품의 3%	g g g g g g g g g g g g 인 식	7.3 6.25 1.4 2.1 83.3 8.2 103.3 25 2.5 10.7 4.6 13.8 0.18 1
[주] ① 고색단청(색긋기)할 때는 품을 100% 가산한다. ② 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다.

제13장

단청공사

조정

자-3 모로단청

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
Phytalo Cyanine Green Ultramarine Blue Titanium Dioxide R760 Iron Oxide Yellow 호분 밀가루 아교 Emerald Green Permanent Orange G Lead Red Cobalt Blue Iron Oxide Red Permanent Yellow Chrome Yellow 이산화크롬 Permanent Black P.R Colonyl Toluidine Red 특수화공 화공 평필화필	CON‘C일 경우는 아크릴에멀죤 150gr 품의5%	gr gr gr gr gr gr gr gr gr gr gr gr gr gr gr gr gr 인 인 식	7.3 21.75 36 2.1 78.3 8.2 69.3 76.9 13.4 40.6 36.4 27.5 5.3 15.7 4.7 14.4 12 0.47 0.5 1

13-14 모로단청

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
Phytalo Cyanine Green Ultramarine Blue Titanium Dioxide R760 Iron Oxide Yellow 호분 밀가루 아교 Emerald Green Permanent Orange G Lead Red Cobalt Blue Iron Oxide Red Permanent Yellow Chrome Yellow 이산화크롬 Permanent Black P.R Colonyl Toluidine Red 특수화공 화공 공구손료	CON’C일 경우에는 아크릴에멀죤 150g 인력품의 3%	g g g g g g g g g g g g g g g g g 인 인 식	7.3 21.75 36 2.1 78.3 8.2 69.3 76.9 13.4 40.6 36.4 27.5 5.3 15.7 4.7 14.4 12 0.25 0.28 1
[주] ① 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다. ② 타초본만들기품은 “13-4 타초본만들기”에 따른다.

제13장

단청공사

조정

자-2 금모로단청

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
Phytalo Cyanine Green Titanium Dioxide R760 Ultramarine Blue Iron Oxide Yellow 호분 밀가루 아교 Emerald Green Permanent Orange G Lead Red Cobalt Blue Iron Oxide Red Permanent Yellow Chrome Yellow Chrome Oxide Green Permanent Black P.R Colonyl Toluidine Red 특수화공 화공 평필화필	품의3%	gr gr gr gr gr gr gr gr gr gr gr gr gr gr gr gr gr 인 인 식	7.3 47.4 29.55 2.1 78.3 8.2 91 86.19 13.95 46.7 43.56 28.4 5 15.2 5.8 16.4 13 0.47 0.79 1

13-15 금모로단청

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
Phytalo Cyanine Green Titanium Dioxide R760 Ultramarine Blue Iron Oxide Yellow 호분 밀가루 아교 Emerald Green Permanent Orange G Lead Red Cobalt Blue Iron Oxide Red Permanent Yellow Chrome Yellow Chrome Oxide Green Permanent Black P.R Colonyl Toluidine Red 특수화공 화공 공구손료	인력품의 3%	g g g g g g g g g g g g g g g g g 인 인 식	7.3 47.4 29.55 2.1 78.3 8.2 91 86.19 13.95 46.7 43.56 28.4 5.0 15.2 5.8 16.4 13 0.36 0.60 1
[주] ① 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다. ② 타초본만들기품은 “13-4 타초본만들기”에 따른다.

제13장

단청공사

조정

자-1 금단청

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
Phytalo Cyanine Green Ultramarine Blue Titanium Dioxide R760 Iron Oxide Yellow 호분 밀가루 아교 Emerald Green Permanent Orange G Lead red Cobalt Blue Iron Oxide Red Iron Permanent Yellow Chrome Yellow 산화크롬 Permanent Black P.R Colonyl Toluidine Red 백분 분환 특수화공 화공 평필화필	품의3%	gr gr gr gr gr gr gr gr gr gr gr gr gr gr gr gr gr 식 식 인 인 식	7.3 29.55 47.4 2.1 78.3 8.2 91 101.4 18.2 55 56.9 33.4 5.8 17.8 6.8 19.2 15 1 1 0.7 1.15 1

13-16 금단청

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
Phytalo Cyanine Green Ultramarine Blue Titanium Dioxide R760 Iron Oxide Yellow 호분 밀가루 아교 Emerald Green Permanent Orange G Lead red Cobalt Blue Iron Oxide Red Iron Permanent Yellow Chrome Yellow 산화크롬 Permanent Black P.R Colonyl Toluidine Red 백분 분환 특수화공 화공 공구손료	인력품의 3%	g g g g g g g g g g g g g g g g g 식 식 인 인 식	7.3 29.55 47.4 2.1 78.3 8.2 91 101.4 18.2 55 56.9 33.4 5.8 17.8 6.8 19.2 15 1 1 0.39 0.64 1
[주] ① 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다. ② 타초본만들기품은 “13-4 타초본만들기”에 따른다.

제13장

단청공사

신설

13-17 별화

13-17-1 단순

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
특수화공 공구손료	인력품의 3%	인식	1.01 1
[주] ① 본 품은 부재의 전체 또는 부분이나 계풍등에 동․식물 등의 그림을 그리는 경우를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 조채, 밑그림, 채색까지를 기준으로 한 것이다. ③ 재료는 설계수량으로 별도 계상한다. ④ 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다.

13-17-2 복잡

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
특수화공 공구손료	인력품의 3%	인식	1.7 1
[주] ① 본 품은 부재의 전체 또는 부분이나 계풍등에 인물․용 등의 그림을 그리는 경우를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 조채, 밑그림, 채색까지를 기준으로 한 것이다. ③ 재료는 설계수량으로 별도 계상한다. ④ 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다.

제13장

단청공사

신설

13-18 벽화

13-18-1 단순

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
특수화공 공구손료	인력품의 3%	인식	0.76 1
[주] ① 본 품은 벽체에 동․식물 등의 그림을 그리는 경우를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 조채, 밑그림, 채색까지를 기준으로 한 것이다. ③ 재료는 설계수량으로 별도 계상한다. ④ 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다.

13-18-2 복잡

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
특수화공 공구손료	인력품의 3%	인식	1.18 1
[주] ① 본 품은 벽체에 인물․용 등의 그림을 그리는 경우를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 조채, 밑그림, 채색까지를 기준으로 한 것이다. ③ 재료는 설계수량으로 별도 계상한다. ④ 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다.

제13장

단청공사

조정

자-12 들기름칠(2회)

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
들기름 화공 기구손료	품의5%	ℓ 인 식	0.25 0.055 1

13-19 들기름칠

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
들기름 송유 화공 공구손료	인력품의 5%	ℓ ℓ 인 식	0.2 0.1 0.06 1
[주] ① 본 품은 2회 붓칠을 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 목재면청소, 들기름칠까지를 기준으로 한 것이다. ③ 비계매기는 필요시 별도 계상한다.

제14장

유구정비공사

조정

제16장 유구정비공사

16-0 적용기준

1. 편수산정기준은 다음과 같다.

∘석재드잡이 : 2m3당 1인

2. 수량산출기준은 다음과 같다.

구분	단위	산출식	비고
석재드잡이	m3	드잡이체적

제14장 유구정비공사

14-0 적용기준

1. 소규모 공사

석재드잡이공사 수량이 3㎥ 이하일 경우에는 인력품을 50% 가산한다. 단, 제1장 적용기준의 소단위공사와 둘 중 하나만을 적용한다.

2. 편수산정기준은 다음과 같다.

∘석재드잡이 : 3㎥당 1인

3. 수량산출기준은 다음과 같다.

구분	단위	산출식	비고
석재드잡이	㎥	부재체적

제14장

유구정비공사

조정

16-1 석재드잡이

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
드잡이공 한식석공 보통인부 인력운반공 공구손료	인력품의 5%	인인인인식	0.90 0.05 0.45 1.89 1
[주] ① 본 품은 한식진폴을 사용하여 석축 또는 기단의 배부름이나 이완된 부분을 드잡이 할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 한식진폴 설치 및 해체는 진폴가설이동해체에 따르거나 별도 계상한다. ④ 가설기구는 별도 계상한다. ⑤ 뒤채움 해체 및 쌓기는 별도 계상한다. ⑥ 기계장비(크레인 등)를 사용하여 운반하는경우에는 인력운반공품을 감하고 기계장비품을 계상한다.

14-1 석재드잡이

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
드잡이공 한식석공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	1.00 0.40 0.20 1
[주] ① 본 품은 한식진폴을 사용하여 석축 또는 기단의 배부름이나 이완된 부분을 드잡이 할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 한식진폴 설치 및 해체는 “2-8 한식진폴조립해체”에 따른다. ④ 가설기구는 별도 계상한다. ⑤ 속채움 해체 및 쌓기는 별도 계상한다.

제15장

기타공사

제15장

기타공사

조정

제17장 기타공사

17-0 적용기준

1. 담장공사 시

① 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다.

② 담장높이(담장지붕높이제외)가 지면에서 1.5m 초과시 인력품을 30% 가산한다.

③ 비계매기는 필요시 별도 계상한다.

④  담장지붕이기는 “5-10 담장기와이기”에 따른다.

⑤ 지대석설치(한면기준)는 사용재료에 따라 다음의 품을 적용한다.

(m당)

구분		규격	단위	수량	비고
거친돌	한식석공 한식석공조공 보통인부 인력운반공		인인인인	0.09 0.04 0.03 0.02
장대석	한식석공 한식석공조공 보통인부 인력운반공		인인인인	0.05 0.03 0.01 0.03

[주] ① 거친돌은 면을 다듬지 않은 거친 그대로의 돌을 말하며, 크기는 450×300×230㎜를 기준으로 한 것이다.

② 장대석 크기는 1,500×300×200㎜를 기준으로 한 것이다.

③ 기계장비(크레인 등)를 사용하여 운반하는 경우에는 인력운반공품을 감하고 기계장비품을 계상한다.

2. 편수산정기준은 다음과 같다.

① 한식석공편수

토석담, 거친돌담, 돌각담, 사괴석담 : 20m2당 1인

② 한식미장공편수

판축담, 토담 : 3m3당 1인

3. 수량산출기준은 다음과 같다.

구분	단위	산출식	비고
벽지	m2	바르기면적
반자지
장판지
창호지
토석담 거친돌담 사괴석담	한면m2	담장면적
돌각담	m2	담장면적
판축담 토담	m3	담장체적

제15장 기타공사

15-0 적용기준

1. 담장공사 시

① 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다.

② 담장높이(담장지붕높이제외)가 지면에서 1.5m 초과시 인력품을 30% 가산한다.

③ 비계매기는 필요시 별도 계상한다.

④ 담장지붕이기는 “5-15 담장기와이기”에 따른다.

⑤ 지대석설치는 석공사 돌쌓기에 준한다.

2. 편수산정기준은 다음과 같다.

① 한식석공편수

토석담, 거친돌담, 사괴석담 : 20㎡당 1인

② 한식미장공편수

돌각담, 판축담, 토담 : 3㎥당 1인

3. 수량산출기준은 다음과 같다.

구분	단위	산출식	비고
벽지 반자지 장판지 창호지	㎡	바르기면적
토석담 거친돌담 사괴석담	한면㎡	담장면적
돌각담	㎥	담장체적
판축담 토담	㎥	담장체적

제15장

기타공사

조정

17-5 토담쌓기

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
거친돌 진흙 한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	250×300×250㎜ 인력품의 3%	m3 m3 인 인 인 식	0.28 1.06 0.41 0.42 0.18 1
[주] 1일 쌓기 높이는 0.5m 이하로 한다.

15-5 토담쌓기

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
거친돌 진흙 한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	㎥ ㎥ 인 인 인 식	0.28 1.06 0.41 0.42 0.18 1
[주] 1일 쌓기 높이는 0.5m 이하로 한다.

제15장

기타공사

조정

17-8 돌각담쌓기

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
거친돌 한식석공 한식석공조공 보통인부 공구손료	200×200×150㎜ 250×300×250㎜ 인력품의 3%	m3 m3 인 인 인 식	0.50 0.17 0.25 0.26 0.12 1
[주] ① 본 품은 담장너비 500㎜를 기준으로 한 것이다. ② 돌각담은 뒤채움을 하지 않고 돌을 얼기설기 쌓은 높이 1～1.5m 정도의 돌담을 말한다.

15-8 돌각담쌓기

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
거친돌 한식석공 한식석공조공 보통인부 공구손료	200×200×150㎜ 250×300×250㎜ 인력품의 3%	㎥ ㎥ 인 인 인 식	0.50 0.17 1.34 1.38 0.91 1
[주] ① 본 품은 지대석 위 담장하부 폭 500㎜를 기준으로 한 것이다. ② 돌각담은 속채움을 하지 않고 돌을 얼기설기 쌓은 높이 1～1.5m 정도의 돌담을 말한다.

제16장

보존처리공사

조정

제18장 보존처리공사

18-0 적용기준

1. 수량산출기준은 다음과 같다.

구분	단위	산출식	비고
방염제도포 방부방충도포	㎡	도포면적

제16장 보존처리공사

16-0 적용기준

1. 수량산출기준은 다음과 같다.

구분		단위	산출식	비고
방염제도포 방부방충제도포		㎡	도포면적
훈증소독		10㎥	피복체적
토양처리		m	투약길이
목재수지처리	성형	0.1㎥	수지체적
석재수지처리	충전	m	충전길이
	접합	㎡	접합면적

제16장

보존처리공사

조정

18-1 방염제도포(3회 분무)

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
방염제 보존처리공 공구손료	인력품의 5%	ℓ 인 식	1 0.01 1
[주] ① 본 품은 면청소에서 방부방충처리까지의 품으로 3회 분무를 기준으로 한 것이다 ② 철물세척 시 철물 개소당 보존처리공 0.004인을 가산한다. ③ 보양에 소요되는 재료 및 품은 “2-5 보양”에 따른다. ④ 비계매기는 필요시 별도 계상한다.

16-1 방염제도포(3회 분무)

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
방염제 훈증공 공구손료	인력품의 5%	ℓ 인 식	1 0.01 1
[주] ① 본 품은 면청소에서 방염제도포까지의 품으로 3회 분무를 기준으로 한 것이다 ② 보양에 소요되는 재료 및 품은 “2-7 보양”에 따른다. ③ 비계매기는 필요시 별도 계상한다.

조정

18-2 방부방충제도포(3회 분무)

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
방부방충제 보존처리공 공구손료	인력품의 5%	ℓ 인 식	1 0.01 1
[주] ① 본 품은 면청소에서 방부방충처리까지의 품으로 3회 분무를 기준으로 한 것이다. ② 보양에 소요되는 재료 및 품은 “2-5 보양”에 따른다. ③ 비계매기는 필요시 별도 계상한다.

16-2 방부방충제도포(3회 분무)

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
방부방충제 훈증공 공구손료	인력품의 5%	ℓ 인 식	1 0.01 1
[주] ① 본 품은 면청소에서 방부방충처리까지의 품으로 3회 분무를 기준으로 한 것이다. ② 보양에 소요되는 재료 및 품은 “2-7 보양”에 따른다. ③ 비계매기는 필요시 별도 계상한다. ④ 방제기술자는 “1-17 품의 할증/9.특수작업의 할증률 [주] ①”에 준하여 적용한다.

제16장

보존처리공사

신설

16-3 훈증소독

(10㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
훈증제 피복용시트 훈증공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	㎏ ㎡ 인 인 식	1 60 0.79 0.47 1
[주] ① 본 품은 건조물에 피복작업, 훈증소독, 피복벗기기까지를 기계장비로 훈증소독할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 본 품에는 보양재료 및 보양 품이 포함되어 있다. ④ 훈증효과판정비는 별도 계상한다. ⑤ 비계매기는 필요시 별도 계상한다. ⑥ 잡재료는 별도 계상한다. ⑦ 방제기술자는 “1-17 품의 할증/9. 특수작업 할증률”에 준하여 적용한다.

제16장

보존처리공사

신설

16-4 토양처리

(m당)

구분	규격	단위	수량	비고
살충약제 거품활성제 훈증공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	ℓ ℓ 인 인 식	4 0.35 0.02 0.01 1
[주] ① 본 품은 건축물 주위에 기단에서 30㎝ 떨어진 지점과 그 지점에서 50㎝ 떨어진 지점을 기준으로 평행한 2줄의 선을 표시하고, 각각의 줄에 간격 50㎝, 깊이 50㎝로 천공한 후 약제를 주입하여 토양처리할 때를 기준으로 한 것이다. 이때 천공 위치는 2줄이 교차되도록 한다. ② 본 품은 기준실설치, 토양천공, 약제살포, 되메우기까지를 기준으로 한 것이다. ③ 본 품에는 약제제조 및 소운반 품이 포함되어 있다. ④ 건물바닥, 마루밑의 토양처리 시에는 ㎡당 훈증공 0.01인을 별도 계상한다. ⑤ 잡재료는 별도 계상한다. ⑥ 방제기술자는 “1-17 품의 할증/9. 특수작업 할증률”에 준하여 적용한다.

제16장

보존처리공사

신설

16-5 목재수지처리

(0.1㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
보존처리공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인식	6.15 3.69 1
[주] ① 본 품은 부식목재의 분해층제거 후 수지를 충전하고 성형까지를 기준으로 한 것이다. ② 수지수량은 설계수량으로 하되, 목재충전시 목재수량을 제외한다. ③ 목재로 성형할 때에는 별도 계상한다. ④ 수지처리 시 보강재를 사용할 경우에는 별도 계상한다. ⑤ 시험 및 검사가 필요한 경우에는 별도 계상한다. ⑥ 절단된 부재나 이탈된 부재의 절단면을 접합하는 경우에는 별도 계상한다. ⑦ 잡재료는 별도 계상한다.

제16장

보존처리공사

제16장

보존처리공사

신설

16-6 석재수지처리

16-6-1 석재충전

(m당)

구분	규격	단위	수량	비고
보존처리공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인식	0.39 0.23 1
[주] ① 본 품은 석재의 균열부를 수지로 충전하고 성형까지를 기준으로 한 것이다. ② 균열부의 폭은 10㎜까지를 기준으로 한 것이며, 균열의 폭이나 형태가 다양하여 본 품에 준할 수 없을 때에는 적의 산출할 수 있다. ③ 재료는 설계수량으로 별도 계상한다. ④ 발수경화처리는 필요시 별도 계상한다. ⑤ 잡재료는 별도 계상한다.

16-6-2 석재접합

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
보존처리공 세척공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	8.03 3.56 4.82 1
[주] ① 본 품은 석재의 떨어져 나온 부분을 이물질 제거 후 신재(구재)로 수지접합하고 성형한 공정까지를 기준으로 한 것이다. ② 재료는 설계수량으로 별도 계상한다. ③ 접합을 위한 신재의 치석 및 석고모형 제작은 별도 계상한다. ④ 신재로 보충하는 접합부재는 별도 계상한다. ⑤ 발수경화처리는 필요시 별도 계상한다. ⑥ 이끼, 지의류 등의 세척은 별도 계상한다. ⑦ 잡재료는 별도 계상한다.