공  종

구분

당    초

개    정

제1장

적용

기준

조정

1-9 재료의 할증

2. 석재

재료	할증률(%)
원석(마름돌용) 정형물 부정형물 쌓기·깔기용 속채움용	30 10 30 10

1-9 재료의 할증

2. 석재

재료	할증률(%)
원석(마름돌용) 정형물 부정형물 면석·박석용 채움석용	30 10 30 10

제2장

가설

공사

조정

2-6 수리용덧집(강관비계)

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
강 관 이음철물 조임철물 받침철물 철 물 골함석 비 계 공 공구손료	∅48.6×2.4㎜ 직교·자재 앵커용 1,800×900㎜ 조립·해체 인력품의 5%	m 개 개 개 개 매 인 식	3.99 0.50 2.08 0.04 0.04 1 0.10 1
[주] ① 본 품은 수리용덧집을 강관쌍줄비계매기 및 해체할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 지붕설치를 포함한 것이며, 우장막은 별도 계상한다. ③ 본 품에는 재료할증 및 소운반품이 포함되어 있다. ④ 받침철물은 필요시 목재로 계상한다. ⑤ 발판은 필요시 별도 계상한다. ⑥ 가설장비 설치용 시설, 비계다리, 낙하물 방지, 작업대 시설 등은 별도 계상할 수 있다. ⑦ 손율은 “2-3 강관비계매기(미장․단청공사용)”의 손율을 적용한다.

2-6 수리용덧집(강관비계)

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
강 관 이음철물 조임철물 받침철물 철 물 골함석 비 계 공 공구손료	∅48.6×2.4㎜ 직교·자재 앵커용 1,800×900㎜ 조립·해체 인력품의 5%	m 개 개 개 개 매 인 식	3.99 0.50 2.08 0.04 0.04 1 0.10 1
[주] ① 본 품은 수리용덧집을 강관쌍줄비계매기 및 해체할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 지붕설치를 포함한 것이며, 우장막은 별도 계상한다. ③ 본 품에는 재료할증 및 소운반 품이 포함되어 있다. ④ 받침철물은 필요시 목재로 계상한다. ⑤ 발판은 필요시 별도 계상한다. ⑥ 골함석 수량은 지붕면적 1㎡당 소요량이다. ⑦ 가설장비 설치용 시설, 비계다리, 낙하물 방지, 작업대 시설 등은 별도 계상할 수 있다. ⑧ 손율은 “2-3 강관비계매기(미장․단청공사용)”의 손율을 적용한다.

제4장

목공사

조정

제4장 목공사

4-0 적용기준

10. 편수산정기준은 다음과 같다.

① 치목 : 2㎥당 1인

② 조립 : 5㎥당 1인

③ 해체 : 6.6㎥당 1인

제4장 목공사

4-0 적용기준

10. 편수산정기준은 다음과 같다.

① 치목 : 2㎥당 1인

② 조립 : 5㎥당 1인

③ 해체 : 6.6㎥당 1인

④ 치목(기계장비) : 5㎥당 1인

제11장

석공사

조정

제11장 석공사

11-0 적용기준

3. 편수산정기준은 다음과 같다.

① 치석 혹두기 20㎡당 1인

거친정다듬 6㎡당 1인

고운정다듬 3㎡당 1인

도드락다듬 2㎡당 1인

잔다듬 1㎡당 1인

② 석재쌓기 3㎥당 1인

③ 석재해체 5㎥당 1인

제11장 석공사

11-0 적용기준

3. 편수산정기준은 다음과 같다.

① 치석 혹두기 20㎡당 1인

거친정다듬 6㎡당 1인

고운정다듬 3㎡당 1인

도드락다듬 2㎡당 1인

잔다듬 1㎡당 1인

② 석재쌓기 3㎥당 1인

③ 석재해체 5㎥당 1인

④ 채움석 쌓기‧해체 : 9㎥당 1인

⑤ 치석 정다듬(기계장비) : 39㎡당 1인

도드락다듬(기계장비) : 24㎡당 1인

⑥ 석재쌓기(기계장비) : 9㎥당 1인

⑦ 석재해체(기계장비) : 20㎥당 1인

제17749호	관 보	2012. 4. 26.(목요일)