공  종

구분

당    초

개    정

제1장

적용

기준

조정

제1장 적용기준

1-5 설계서의 단위 및 소수의 표준

종목	규격		단위수량		비고
	단위	소수	단위	소수
모래			㎥	단위한
채움자갈	㎜		㎥	2위
잡석	㎜		㎥	2위
석재	㎜		㎥	2위
간사석			개	단위한
사괴석	㎝		개	단위한
구들장			㎡	1위
전돌	㎜		매	2위
수키와	대와 중와 소와		매매매	2위 2위 2위
암키와	대와 중와 소와		매매매	2위 2위 2위
생석회			㎏	2위
백시멘트			㎏	1위
마사토			㎥	2위
진흙			㎥	2위
목재			㎥	3위
산자			㎥	2위
중깃	㎜		m	2위
힘살			m	2위
가시새			m	2위
죽재			m	1위
눌외			m	2위
설외			m	2위
새끼	㎜		m	2위
풀			㎏	2위
여물			㎏	2위
볏단			㎏	1위
강관	두께㎜ 길이m	1위	m	2위
받침철물			개	2위
이음철물			개	2위
조임철물	직교 자재		개	2위
철물	앵커용		개	1위
골함석	㎜		매	1위
방부방충제			ℓ	단위한
방염제			ℓ	단위한
초배지	㎜		㎡	2위
재배지	㎜		㎡	2위
정배지	㎜		㎡	2위
장판지	㎜		㎡	2위
창호지	㎜		장	단위한
아크릴에멀죤			ℓ	2위
아교			g	1위
호분			g	단위한
Lead Red			g	1위
Cyanine Green			g	1위
Iron Oxide Red			g	1위
Iron Oxide Yellow			g	1위
Emerald Green			g	1위
Ultramarine Blue			g	2위
Toluidine Red			g	2위
Titanium Dioxide			g	2위
Permanent Black			g	2위
Permanent Orange G			g	1위

[주] ① 설계서 수량의 단위와 소수위 표시는「1-5 설계서의 단위 및 소수의 표준」표에 따르고, 본 표에서 지정한 소수위 이하 1위까지 구하고, 끝수는 4사5입 한다.

② 일위대가표 또는 설계기초 계산 과정에서 표준품셈의 내용에 따르는 것으로 한다.

③ 「1-5 설계서의 단위 및 소수의 표준」표에 없는 품종에 대하여는 C.G.S 단위로 하는 것을 원칙으로 하며 단위는 그 가격에 따라 의사 품종의 소수위의 정도를 채용토록 한다.

④  전통단위(尺, 寸 등)는 필요시 담당자와 협의하여 병기할 수 있다.

제1장 적용기준

1-5 설계서의 단위 및 소수의 표준

종목	규격		단위수량		비고
	단위	소수	단위	소수
모래			㎥	3위
채움자갈	㎜		㎥	2위
잡석	㎜		㎥	2위
석재	㎜		㎥	2위
간사석	㎜		개	단위한
사괴석	㎜		개	단위한
구들장	㎜		㎡	1위
전돌	㎜		매	2위
수키와	대와 중와 소와		매매매	2위 2위 2위
암키와	대와 중와 소와		매매매	2위 2위 2위
생석회			㎏	3위
백시멘트			㎏	3위
마사토			㎥	3위
진흙			㎥	3위
목재			㎥	3위
산자	㎜		㎥	2위
중깃	㎜		m	1위
힘살	㎜		m	1위
가시새	㎜		m	1위
죽재	㎜		m	1위
눌외	㎜		m	1위
설외	㎜		m	1위
새끼	㎜		m	2위
풀			㎏	2위
여물			㎏	2위
볏단			㎏	1위
함석류	㎜		㎡	2위
방부방충제			ℓ	1위
방염제			ℓ	1위
초배지	㎜		㎡	2위
재배지	㎜		㎡	2위
정배지	㎜		㎡	2위
장판지	㎜		㎡	2위
창호지	㎜		장	단위한
아크릴에멀죤			ℓ	2위
아교			g	2위
호분			g	2위
Lead Red			g	2위
Cyanine Green			g	2위
Iron Oxide Red			g	2위
Iron Oxide Yellow			g	2위
Emerald Green			g	2위
Ultramarine Blue			g	2위
Toluidine Red			g	2위
Titanium Dioxide			g	2위
Permanent Black			g	2위
Permanent Orange G			g	2위

[주] ① 설계서 수량의 단위와 소수위 표시는「1-5 설계서의 단위 및 소수의 표준」표에 따르고, 본 표에서 지정한 소수위 이하 1위까지 구하고, 끝수는 4사5입 한다.

② 일위대가표 또는 설계기초 계산 과정에서 표준품셈의 내용에 따르는 것으로 한다.

③ 「1-5 설계서의 단위 및 소수의 표준」표에 없는 품종에 대하여는 C.G.S 단위로 하는 것을 원칙으로 하며 단위는 그 가격에 따라 의사 품종의 소수위의 정도를 채용토록 한다.

④ 전통단위(尺, 寸 등)는 필요시 담당자와 협의하여 병기할 수 있다.

조정

1-24 체적환산계수 적용

4. 체적의 변화율

종별	L	C
경암(硬岩) 보통암(普通岩) 연암(軟岩) 풍화암(風化岩)	1.70～2.00 1.55～1.70 1.30～1.50 1.30～1.35	1.30～1.50 1.20～1.40 1.00～1.30 1.00～1.15
호박돌(玉石)	1.10～1.15	0.95～1.05
역(礫) 역질토(礫質土) 고결(固結)된 역질토(礫質土)	1.10～1.20 1.15～1.20 1.25～1.45	1.05～1.10 0.90～1.00 1.10～1.30
모래(砂) 암괴(岩塊)나 호박돌이 섞인 모래	1.10～1.20 1.15～1.20	0.85～0.95 0.90～1.00
모래(砂) 암괴(岩塊)나 호박돌이 섞인 모래질흙	1.20～1.30 1.40～1.45	0.85～0.90 0.90～0.95
점질토 역(礫)이 섞인 점질토(粘質土) 암괴(岩塊)나 호박돌이 섞인 점질토	1.25～1.35 1.35～1.40 1.40～1.45	0.85～0.95 0.90～1.00 0.90～0.95
점토(粘土) 역이 섞인 점질토 암괴(岩塊)나 호박돌이 섞인 점토	1.20～1.45 1.30～1.40 1.40～1.45	0.85～0.95 0.90～0.95 0.90～0.95

[주] 암(경암․보통암․연암)을 토사와 혼합성토 할 때는 공극 채움으로 인한 토사량을 계상할 수 있다.

1-24 체적환산계수 적용

4. 체적의 변화율

종별	L	C
경암(硬岩) 보통암(普通岩) 연암(軟岩) 풍화암(風化岩)	1.70～2.00 1.55～1.70 1.30～1.50 1.30～1.35	1.30～1.50 1.20～1.40 1.00～1.30 1.00～1.15
호박돌(玉石)	1.10～1.15	0.95～1.05
역(礫) 역질토(礫質土) 고결(固結)된 역질토(礫質土)	1.10～1.20 1.15～1.20 1.25～1.45	1.05～1.10 0.90～1.00 1.10～1.30
모래(砂) 암괴(岩塊)나 호박돌이 섞인 모래	1.10～1.20 1.15～1.20	0.85～0.95 0.90～1.00
모래질흙 암괴(岩塊)나 호박돌이 섞인 모래질흙	1.20～1.30 1.40～1.45	0.85～0.90 0.90～0.95
점질토 역(礫)이 섞인 점질토(粘質土) 암괴(岩塊)나 호박돌이 섞인 점질토	1.25～1.35 1.35～1.40 1.40～1.45	0.85～0.95 0.90～1.00 0.90～0.95
점토(粘土) 역이 섞인 점토 암괴(岩塊)나 호박돌이 섞인 점토	1.20～1.45 1.30～1.40 1.40～1.45	0.85～0.95 0.90～0.95 0.90～0.95

[주] 암(경암․보통암․연암)을 토사와 혼합성토 할 때는 공극 채움으로 인한 토사량을 계상할 수 있다.

제2장

가설

공사

조정

제2장 가설공사

2-3 목재치목장(벽체없음)

(㎡당)

구분

규격

단위

수량

비고

강관

조임철물

칼라강판

비계공

공구손료

∅48.6㎜×2.4㎜

자동

고정

2.5×1.0m

조립·해체

인력품의 5%

m

개

개

장

인

식

7.6

2.7

2.4

0.6

0.15

1

[주] ① 본 품은 바닥면적  20㎡, 높이 3m를 기준으로 한 것이다.

② 본 품에는 재료할증 및 소운반품이 포함되어 있다.

③ 본 품은 지붕을 칼라강판으로 이을 때를 기준으로 한 것이며 PVC골판으로 이을 때는 PVC골판 0.6장, 인력품을 0.11인으로 계상한다. 이 외의 지붕재료를 사용할 경우에는 별도 계상한다.

④ 높이 3m를 초과할 경우에는 본 품에 준하여 별도 계상한다.

⑤ 본 품에 계상되지 않은 벽체, 창호 등이 필요한 경우에는 별도 계상한다.

재료 공기	손율(%)
	강관, 가세 비계기본틀 비계장선틀	받침철물 조절받침철물	조임철물 이음철물
3개월	6	9	12
6개월	10	15	20
12개월	19	29	38
18개월	28	42	56
24개월	37	56	74
30개월	46	69	92
36개월	55	83	100
42개월	64	96	100
48개월	73	100	100
54개월	84	100	100
60개월	91	100	100
66개월	100	100	100

⑥ 손율은 다음 표에 따른다.

제2장 가설공사

2-3 목재치목장(벽체없음)

(㎡당)

구분

규격

단위

수량

비고

강관

조임철물

골함석

비계공

공구손료

∅48.6㎜×2.4㎜

자동

고정

1,800㎜×900㎜

조립·해체

인력품의 5%

m

개

개

매

인

식

7.6

2.7

2.4

1

0.15

1

[주] ① 본 품은 바닥면적  20㎡, 높이 3m를 기준으로 한 것이다.

② 본 품에는 재료할증 및 소운반품이 포함되어 있다.

③ 본 품은 지붕을 골함석으로 이을 때를 기준으로 한 것이며, PVC골판으로 이을 때는 PVC골판 1.5㎡, 인력품을 0.11인으로 계상한다. 이 외의 지붕재료를 사용할 경우에는 별도 계상한다.

④ 높이 3m를 초과할 경우에는 본 품에 준하여 별도 계상한다.

⑤ 본 품에 계상되지 않은 벽체, 창호 등이 필요한 경우에는 별도 계상한다.

재료 공기	손율(%)
	강관, 가세 비계기본틀 비계장선틀	받침철물 조절받침철물	조임철물 이음철물
3개월	6	9	12
6개월	10	15	20
12개월	19	29	38
18개월	28	42	56
24개월	37	56	74
30개월	46	69	92
36개월	55	83	100
42개월	64	96	100
48개월	73	100	100
54개월	84	100	100
60개월	91	100	100
66개월	100	100	100

⑥ 손율은 다음 표에 따른다.

조정

2-4 보관시설

(㎡당)

구분

규격

단위

수량

비고

샌드위치판넬

방화문(양개도어)

창

ㄷ후레싱

각관

C형강

처마홈통

선홈통

깔때기홈통

부자재

건축목공

보통인부

공구손료

1,200㎜×2,400㎜

75㎜×75㎜

75㎜×45㎜

조립·해체

조립·해체

인력품의 2%

매

set

set

개

본

본

본

m

m

개

인

인

식

1.24

0.04

0.08

1.08

0.44

0.16

0.2

0.11

0.04

1

0.11

0.11

1

[주] ① 본 품은 벽체와 평지붕으로 구성된 보관시설을 조립․해체할 때를 기준으로 한 것으로 바닥면적 25㎡(5m×5m), 높이 3m를 기준으로 한 것이다.

② 본 품은 지정 및 하부구조를 감안하지 아니한 가설건축물을 기준한 것이며, 본 표에 계상되지 않은 재료 및 인력품(바닥의 마감 재료와 유리 등)은 별도 계상한다.

③ 본 품에는 재료할증 및 소운반품이 포함되어 있다.

④ 높이 3m 초과할 경우에는 본 품에 준하여 별도 계상한다.

⑤ 전기 및 위생설비 등은 설계에 따라 별도 계상한다.

⑥ 간이불단(내부)을 설치할 경우에는 별도 계상한다.

⑦ 불연재를 사용할 경우에는 별도 계상한다.

⑧ 도난방지시설은 별도 계상한다.

⑨ 주자재는 본 품에 따르며 부자재(%)는 주자재비의 손료에 대한 구성비율로 다음 표에 따른다.

(㎡당)

사용기간	주자재	부자재(%)	비고
3개월 6개월 1년 1년이상	1식 1식 1식 1식	19.5 16.9 14.3 13.0

⑩ 손율은 다음 표에 따른다.

구분	3개월	6개월	12개월	24개월	36개월	48개월	60개월	비고
손율 (%)	12	16	25	38	53	70	100

2-4 보관시설

(㎡당)

구분

규격

단위

수량

비고

샌드위치판넬

BASE CHANNEL

TOP CHANNEL

방화문(편개)

창(미서기)

각형강관

처마홈통

선홈통

깔때기홈통

부자재

건축목공

보통인부

공구손료

벽재, 75T

지붕재, 75T

두께 : 2.0㎜이상

두께 : 2.0㎜이상

900㎜×2100㎜

PVC, 80㎜

75㎜×75㎜, 3.2T

75㎜×45㎜, 3.2T

함석, 75㎜

PVC, Ø100㎜

지름 120㎜, 길이 900㎜

조립·해체

조립·해체

인력품의 2%

㎡

㎡

m

m

㎡

㎡

m

m

m

m

개소

식

인

인

식

2.4

1.2

0.72

2.08

0.16

0.08

2.6

0.8

0.2

0.11

0.04

1

0.11

0.11

1

[주] ① 본 품은 벽체와 평지붕으로 구성된 보관시설을 조립․해체할 때를 기준으로 한 것으로 바닥면적 25㎡(5m×5m), 높이 3m를 기준으로 한 것이다.

② 본 품은 지정 및 하부구조를 감안하지 아니한 가설건축물을 기준한 것이며, 본 표에 계상되지 않은 재료 및 인력품(바닥의 마감 재료와 유리 등)은 별도 계상한다.

③ 본 품에는 재료할증 및 소운반품이 포함되어 있다.

④ 높이 3m 초과할 경우에는 본 품에 준하여 별도 계상한다.

⑤ 전기 및 위생설비 등은 설계에 따라 별도 계상한다.

⑥ 간이불단(내부)을 설치할 경우에는 별도 계상한다.

⑦ 불연재를 사용할 경우에는 별도 계상한다.

⑧ 도난방지시설은 별도 계상한다.

⑨ 주자재는 본 품에 따르며 부자재(%)는 주자재비의 손료에 대한 구성비율로 다음 표에 따른다.

(㎡당)

사용기간	주자재	부자재(%)	비고
3개월 6개월 1년 1년초과	1식 1식 1식 1식	19.5 16.9 14.3 13.0

⑩ 손율은 다음 표에 따른다.

구분	3개월	6개월	12개월	24개월	36개월	48개월	60개월	비고
손율 (%)	12	16	25	38	53	70	100

제3장

기초

공사

조정

제3장 기초공사

3-4 생석회다짐(기단)

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
생석회 마사토 보통인부 공구손료	인력품의 2%	㎏ ㎥ 인 식	220 1.10 1.3 1
[주] ① 본 품에는 기단바닥면고르기품이 포함되어 있다. ② 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ③ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다. ④ 마사토는 흙 등으로 대체할 수 있다.

제3장 기초공사

3-4 생석회다짐(기단)

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
생석회 마사토 보통인부 공구손료	인력품의 2%	㎏ ㎥ 인 식	220 1.10 1.3 1
[주] ① 본 품에는 기단바닥면고르기품이 포함되어 있다. ② 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ③ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ④ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다. ⑤ 마사토는 흙 등으로 대체할 수 있다.

조정

3-5 생석회잡석다짐

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
생석회 마사토 채움자갈 잡석 보통인부 공구손료	∅40㎜ 인력품의 2%	㎏ ㎥ ㎥ ㎥ 인 식	40 0.2 0.25 1 1.3 1
[주] ① 본 품은 생석회, 마사토 혼합재료와 잡석을 교대로 한 켜씩 다짐할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 원달고(55～75kg)를 사용하여 다짐할 때를 기준으로 한 것이다. ③ 다짐두께는 한 켜당 생석회, 마사토 혼합재료 50㎜, 잡석 100～150㎜를 기준으로 한 것이다. ④ 다짐횟수는 한 켜당 6회를 기준으로 한 것이며, 1회 추가시마다 0.02인을 가산한다. ⑤ 마사토는 흙 등으로 대체할 수 있다. ⑥ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ⑦ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

3-5 생석회잡석다짐

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
생석회 마사토 채움자갈 잡석 보통인부 공구손료	∅40㎜ 인력품의 2%	㎏ ㎥ ㎥ ㎥ 인 식	40 0.2 0.25 1 1.3 1
[주] ① 본 품은 생석회, 마사토 혼합재료와 잡석을 교대로 한 켜씩 다짐할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 원달고(55～75kg)를 사용하여 다짐할 때를 기준으로 한 것이다. ③ 다짐두께는 한 켜당 생석회, 마사토 혼합재료 50㎜, 잡석 100～150㎜를 기준으로 한 것이다. ④ 다짐횟수는 한 켜당 6회를 기준으로 한 것이며, 1회 추가시마다 0.02인을 가산한다. ⑤ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ⑥ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ⑦ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다. ⑧ 마사토는 흙 등으로 대체할 수 있다.

제4장

목공사

조정

제4장 목공사

4-0 적용기준

1. 축부재는 기둥, 보, 창방, 평방, 도리, 장여, 인방재(벽선, 문선, 인방), 동자주 및 판대공, 마루부재 중 멍에, 장선 등을 말한다.

5. 해체‧조립 시

① 해체‧조립 시 지면으로부터 3.6m 이상∼6.0m 이하일 경우에는 인력품을 20% 가산하고, 6.0m를 초과할 경우에는 매 3.0m마다 각각 10%씩 가산한다.

6. 치목 시

③ 원목(原木)을 사용하여 해당부재를 치목하는 경우에는 해당부재별 치목품에 다음 중 해당하는 품을 가산한다.

∘4-1 원목(原木)→4각 치목

∘4-2  4→8각 치목

∘4-3  8→16각 치목

⑤ 기계장비는 전기대패, 엔진톱, 원형톱, 자동선반류, 전기드릴, 그라인더 등을 말한다.

제4장 목공사

4-0 적용기준

1. 축부재는 기둥, 보, 창방, 평방, 도리, 장여, 인방재(벽선, 문선, 인방), 동자주 및 판대공, 마루부재 중 장귀틀, 동귀틀 등을 말한다.

5. 해체‧조립 시

①  목부재 하단(최저점)을 기준으로 지면으로부터 3.6m 이상∼6.0m 이하일 경우에는 인력품을 20% 가산하고, 6.0m를 초과할 경우에는 매 3.0m마다 각각 10%씩 가산한다.

6. 치목 시

③ 원목(原木)을 사용하여 해당부재를 치목하는 경우에는 해당부재별 치목품에 다음 중 해당하는 품을 가산한다.

∘4-5 4각 치목(원목→4각)

∘4-6 8각 치목(4각→8각)

∘4-7 16각 치목(8각→16각)

⑤ 기계장비는 전기대패, 전기톱, 전기드릴, 전기샌더 등을 말한다.

제5장

지 붕공 사

조정

제5장 지붕공사

5-0 적용기준

9. 수량산출기준은 다음과 같다.

① 산자엮기

구분	단위	산출식	비고
맞배	㎡	(a×[eqn: l _{1}])×2면	겹처마 : [eqn: l_{ 2}], [eqn: l_{ 2} ^{ '}]
우진각	㎡	{(a+a')×[eqn: l _{1}]×1/2}×2면 +(b×[eqn: l_{ 1} ^{ '}]×1/2)×2면
팔작	㎡	(c×[eqn: l _{1}])×2면+(d×[eqn: l_{ 1} ^{ '}])×2면+(e×[eqn: l_{ 1} ^{ '}]×1/2)×4면 +(f×[eqn: l_{ 1} ^{ '}]×1/2)×4면
사모정 등	㎡	(a×[eqn: l _{1}]×1/2)×4면	육모정 : ×6면 팔모정 : ×8면

③ 보토다짐･생석회다짐(지붕)

구분	단위	산출식	비고
맞배	㎥	(a×[eqn: l _{1}])×2면×t	겹처마 : [eqn: l_{ 2}], [eqn: l_{ 2} ^{ '}]
우진각	㎥	{(a+a')×[eqn: l _{1}]×1/2}×2면+(b×[eqn: l_{ 1} ^{ '}]×1/2)×2면×t
팔작	㎥	(c×[eqn: l _{1}])×2면+(d×[eqn: l_{ 1} ^{ '}])×2면+(e×[eqn: l_{ 1} ^{ '}]×1/2)×4면+(f×[eqn: l_{ 1} ^{ '}]×1/2)×4면×t
사모정 등	㎥	(a×[eqn: l _{1}]×1/2)×4면×t	육모정 : ×6면 팔모정 : ×8면
[주] t : 다짐두께

④ 기와고르기･기와이기

구분	단위	산출식	비고
맞배	㎡	(a×[eqn: l]×2면	겹처마 : [eqn: l_{ 2}], [eqn: l_{ 2} ^{ '}]
우진각	㎡	{(a+a')××1/2}×2면+(b×[eqn: l]×1/2)×2면
팔작	㎡	(c×[eqn: l])×2면+(d×[eqn: l_{ 1} ^{ '}])×2면+(e×[eqn: l]×1/2)×4면+(f×[eqn: l_{ 1} ^{ '}]×1/2)×4면
사모정 등	㎡	(a×[eqn: l]×1/2)×4면	육모정 : ×6면 팔모정 : ×8면

홑처마                    겹처마

[주] ② 우진각	a	: 정면 추녀(사래) 막새기와끝 사이의 길이
	b	: 측면 추녀(사래) 막새기와끝 사이의 길이
[주] ③ 팔 작	c		: 정면 내림마루 중심선 사이의 직선 길이
	d		: 측면 내림마루와 추녀마루 중심선의 교차점 사이의 직선 길이
	e		: 정면 내림마루 중심선과 추녀(사래) 막새기와끝 사이의 직선 길이
	f		: 측면 내림마루 중심선과 추녀마루 중심선의 교차점과 추녀(사래) 막새기와끝 사이의 직선 길이

제5장 지붕공사

5-0 적용기준

9. 수량산출기준은 다음과 같다.

① 산자엮기

구분	단위	산출식	비고
맞배	㎡	(a×[eqn: l _{1}])×2면
우진각	㎡	{(a+a')×1/2×[eqn: l _{1}]}×2면 +(b×[eqn: l_{ 1} ^{ '}]×1/2)×2면
팔작	㎡	(c×[eqn: l _{1}])×2면+(d×[eqn: l_{ 1} ^{ '}])×2면+(e×[eqn: l_{ 1} ^{ '}]×1/2)×4면 +(f×[eqn: l_{ 1} ^{ '}]×1/2)×4면
사모정 등	㎡	(a×[eqn: l _{1}]×1/2)×4면	육모정 : ×6면 팔모정 : ×8면

③ 보토다짐･생석회다짐(지붕)

구분	단위	산출식	비고
맞배	㎥	(a×[eqn: l _{1}])×2면×t	겹처마 : [eqn: l_{ 2}], [eqn: l_{ 2} ^{ '}]
우진각	㎥	[{(a+a')×1/2×[eqn: l _{1}]}×2면+(b×[eqn: l_{ 1} ^{ '}]×1/2)×2면]×t
팔작	㎥	[(c×[eqn: l _{1}])×2면+(d×[eqn: l_{ 1} ^{ '}])×2면+(e×[eqn: l_{ 1} ^{ '}]×1/2)×4면+(f×[eqn: l_{ 1} ^{ '}]×1/2)×4면]×t
사모정 등	㎥	(a×[eqn: l _{1}]×1/2)×4면×t	육모정 : ×6면 팔모정 : ×8면
[주] t : 다짐두께

④ 기와고르기･기와이기

구분	단위	산출식	비고
맞배	㎡	(a×[eqn: l])×2면
우진각	㎡	{(a+a')×1/2×[eqn: l]}×2면+(b×[eqn: l_{ } ^{ '}]×1/2)×2면
팔작	㎡	(c×[eqn: l])×2면+(d×[eqn: l_{ } ^{ '}])×2면+(e×[eqn: l]×1/2)×4면+(f×[eqn: l_{ } ^{ '}]×1/2)×4면
사모정 등	㎡	(a×[eqn: l]×1/2)×4면	육모정 : ×6면 팔모정 : ×8면

홑처마                    겹처마

[주] ② 우진각	a	: 정면에서 추녀(사래) 막새기와끝 사이의 길이
	b	: 측면에서 추녀(사래) 막새기와끝 사이의 길이
[주] ③ 팔 작	c		: 정면에서 내림마루 중심선 사이의 직선 길이
	d		: 측면에서 내림마루와 추녀마루 중심선의 교차점 사이의 직선 길이
	e		: 정면에서 내림마루 중심선과 추녀(사래) 막새기와끝 사이의 직선 길이
	f		: 측면에서 내림마루 중심선과 추녀마루 중심선의 교차점을 지나는 내림마루와 직각방방향의 직선과 추녀(사래) 막새기와끝 사이의 직선 길이

조정

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
생석회 마사토 한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	㎏ ㎥ 인 인 인 식	128 1.1 0.18 0.18 0.7 1
[주] 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다.

5-6 생석회다짐(지붕)

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
생석회 마사토 한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	㎏ ㎥ 인 인 인 식	128 1.1 0.18 0.18 0.7 1
[주] ① 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ② 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ③ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

5-6 생석회다짐(지붕)

조정

5-11 마루기와이기(3겹)

(m당)

구분	규격	단위	수량	비고
암키와 수키와 착고기와 진흙 생석회 마사토 한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	중와 대와 중와 대와 중와 대와 인력품의 3%	매 매 매 매 매 매 ㎥ ㎏ ㎥ 인 인 인 식	9.92 9.16 3.33 3.03 6.66 6.06 0.054 4.68 0.018 0.04 0.12 0.20 1
[주] ① 본 품에는 착고이기, 적새이기, 숫마루장이기, 풍잠바르기 품이 포함되어 있다. ② 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ③ 부고이기를 하는 경우에는 1m당 진흙 0.043m3, 생석회 3.74㎏, 마사토 0.014m3, 수키와 중와 6.59매, 대와 6매, 한식와공 0.02인을 별도 가산한다. ④ 풍잠바르기 재료량은 1㎥당 생석회 550㎏, 백시멘트 110㎏, 모래 0.59㎥을 별도 가산한다.

5-11 마루기와이기(3겹)

(m당)

구분	규격	단위	수량	비고
암키와 수키와 착고기와 진흙 생석회 마사토 한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	중와 대와 중와 대와 중와 대와 인력품의 3%	매 매 매 매 매 매 ㎥ ㎏ ㎥ 인 인 인 식	9.92 9.16 3.33 3.03 6.66 6.06 0.054 4.68 0.018 0.04 0.12 0.20 1
[주] ① 본 품에는 착고이기, 적새이기, 숫마루장이기, 풍잠바르기 품이 포함되어 있다. ② 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ③ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ④ 부고이기를 하는 경우에는 1m당 진흙 0.043m3, 생석회 3.74㎏, 마사토 0.014m3, 수키와 중와 6.59매, 대와 6매, 한식와공 0.02인을 별도 가산한다. ⑤ 풍잠바르기 재료량은 1㎥당 생석회 550㎏, 백시멘트 110㎏, 모래 0.59㎥을 별도 가산한다. ⑥ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

조정

5-12 마루기와이기(5겹)

(m당)

구분	규격	단위	수량	비고
암키와 수키와 착고기와 진흙 생석회 마사토 한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	중와 대와 중와 대와 중와 대와 인력품의 3%	매 매 매 매 매 매 ㎥ ㎏ ㎥ 인 인 인 식	13.89 12.82 3.33 3.03 6.66 6.06 0.054 4.68 0.018 0.05 0.15 0.25 1
[주] ① 본 품에는 착고이기, 적새이기, 숫마루장이기, 풍잠바르기 품이 포함되어 있다. ② 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ③ 부고이기를 하는 경우에는 1m당 진흙 0.043m3, 생석회 3.74㎏, 마사토 0.014m3, 수키와 중와 6.59매, 대와 6매, 한식와공 0.02인을 별도 가산한다. ④ 풍잠바르기 재료량은 1㎥당 생석회 550㎏, 백시멘트 110㎏, 모래 0.59㎥을 별도 가산한다.

5-12 마루기와이기(5겹)

(m당)

구분	규격	단위	수량	비고
암키와 수키와 착고기와 진흙 생석회 마사토 한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	중와 대와 중와 대와 중와 대와 인력품의 3%	매 매 매 매 매 매 ㎥ ㎏ ㎥ 인 인 인 식	13.89 12.82 3.33 3.03 6.66 6.06 0.054 4.68 0.018 0.05 0.15 0.25 1
[주] ① 본 품에는 착고이기, 적새이기, 숫마루장이기, 풍잠바르기 품이 포함되어 있다. ② 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ③ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ④ 부고이기를 하는 경우에는 1m당 진흙 0.043m3, 생석회 3.74㎏, 마사토 0.014m3, 수키와 중와 6.59매, 대와 6매, 한식와공 0.02인을 별도 가산한다. ⑤ 풍잠바르기 재료량은 1㎥당 생석회 550㎏, 백시멘트 110㎏, 모래 0.59㎥을 별도 가산한다. ⑥ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

조정

5-13 마루기와이기(7겹)

(m당)

구분	규격	단위	수량	비고
암키와 수키와 착고기와 진흙 생석회 마사토 한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	중와 대와 중와 대와 중와 대와 인력품의 3%	매 매 매 매 매 매 ㎥ ㎏ ㎥ 인 인 인 식	19.44 17.95 3.33 3.03 6.66 6.06 0.059 5.07 0.02 0.06 0.16 0.27 1
[주] ① 본 품에는 착고이기, 적새이기, 숫마루장이기, 풍잠바르기 품이 포함되어 있다. ② 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ③ 부고이기를 하는 경우에는 1m당 진흙 0.043m3, 생석회 3.74㎏, 마사토 0.014m3, 수키와 중와 6.59매, 대와 6매, 한식와공 0.02인을 별도 가산한다. ④ 풍잠바르기 재료량은 1㎥당 생석회 550㎏, 백시멘트 110㎏, 모래 0.59㎥을 별도 가산한다.

5-13 마루기와이기(7겹)

(m당)

구분	규격	단위	수량	비고
암키와 수키와 착고기와 진흙 생석회 마사토 한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	중와 대와 중와 대와 중와 대와 인력품의 3%	매 매 매 매 매 매 ㎥ ㎏ ㎥ 인 인 인 식	19.44 17.95 3.33 3.03 6.66 6.06 0.059 5.07 0.02 0.06 0.16 0.27 1
[주] ① 본 품에는 착고이기, 적새이기, 숫마루장이기, 풍잠바르기 품이 포함되어 있다. ② 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ③ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ④ 부고이기를 하는 경우에는 1m당 진흙 0.043m3, 생석회 3.74㎏, 마사토 0.014m3, 수키와 중와 6.59매, 대와 6매, 한식와공 0.02인을 별도 가산한다. ⑤ 풍잠바르기 재료량은 1㎥당 생석회 550㎏, 백시멘트 110㎏, 모래 0.59㎥을 별도 가산한다. ⑥ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

조정

5-14 마루기와이기(9겹)

(m당)

구분	규격	단위	수량	비고
암키와 수키와 착고기와 진흙 생석회 마사토 한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	중와 대와 중와 대와 중와 대와 인력품의 3%	매 매 매 매 매 매 ㎥ ㎏ ㎥ 인 인 인 식	25 23.07 3.33 3.03 6.66 6.06 0.059 5.07 0.02 0.08 0.21 0.36 1
[주] ① 본 품에는 착고이기, 적새이기, 숫마루장이기, 풍잠바르기 품이 포함되어 있다. ② 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ③ 부고이기를 하는 경우에는 1m당 진흙 0.043m3, 생석회 3.74㎏, 마사토 0.014m3, 수키와 중와 6.59매, 대와 6매, 한식와공 0.02인을 별도 가산한다. ④ 풍잠바르기 재료량은 1㎥당 생석회 550㎏, 백시멘트 110㎏, 모래 0.59㎥을 별도 가산한다. ⑤ 9겹 이상일 때에는 2겹당 한식와공, 한식와공조공, 보통인부 품을 25% 별도 가산한다.

5-14 마루기와이기(9겹)

(m당)

구분	규격	단위	수량	비고
암키와 수키와 착고기와 진흙 생석회 마사토 한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	중와 대와 중와 대와 중와 대와 인력품의 3%	매 매 매 매 매 매 ㎥ ㎏ ㎥ 인 인 인 식	25 23.07 3.33 3.03 6.66 6.06 0.059 5.07 0.02 0.08 0.21 0.36 1
[주] ① 본 품에는 착고이기, 적새이기, 숫마루장이기, 풍잠바르기 품이 포함되어 있다. ② 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ③ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ④ 부고이기를 하는 경우에는 1m당 진흙 0.043m3, 생석회 3.74㎏, 마사토 0.014m3, 수키와 중와 6.59매, 대와 6매, 한식와공 0.02인을 별도 가산한다. ⑤ 풍잠바르기 재료량은 1㎥당 생석회 550㎏, 백시멘트 110㎏, 모래 0.59㎥을 별도 가산한다. ⑥ 9겹 이상일 때에는 2겹당 한식와공, 한식와공조공, 보통인부 품을 25% 별도 가산한다. ⑦ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

조정

5-15 담장기와이기

(m당)

구분	규격	단위	수량	비고
암키와 수키와 착고기와 생석회 백시멘트 모래 진흙 한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	소와 소와 소와 인력품의 3%	매 매 매 ㎏ ㎏ ㎥ ㎥ 인 인 인 식	24.8 12.2 7.4 10.05 1.02 0.009 0.13 0.08 0.08 0.16 1
[주] ① 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ② 와구토바르기는 “5-16 와구토바르기”에 따른다. ③ 담장기와를 단을 지어 이기할 때에는 인력품을 15% 가산한다. ④ 특수한 담장기와이기(궁장 등)는 지붕기와이기에 따르거나 별도 계상한다. ⑤ 담장지붕을 이엉, 억새, 갈대, 솔가지 등으로 이는 경우에는 별도 계상한다.

5-15 담장기와이기

(m당)

구분	규격	단위	수량	비고
암키와 수키와 착고기와 생석회 백시멘트 모래 진흙 한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	소와 소와 소와 인력품의 3%	매 매 매 ㎏ ㎏ ㎥ ㎥ 인 인 인 식	24.8 12.2 7.4 10.05 1.02 0.009 0.13 0.08 0.08 0.16 1
[주] ① 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ② 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ③ 와구토바르기는 “5-16 와구토바르기”에 따른다. ④ 담장기와를 단을 지어 이기할 때에는 인력품을 15% 가산한다. ⑤ 특수한 담장기와이기(궁장 등)는 지붕기와이기에 따르거나 별도 계상한다. ⑥ 담장지붕을 이엉, 억새, 갈대, 솔가지 등으로 이는 경우에는 별도 계상한다. ⑦ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

조정

5-16 와구토바르기

(100개소당)

구분	규격	단위	수량	비고
생석회 백시멘트 모래 한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	소와 중와 대와 소와 중와 대와 소와 중와 대와 인력품의 3%	㎏ ㎏ ㎏ ㎏ ㎏ ㎏ m3 m3 m3 인 인 인 식	16.5 27.5 49.5 3.3 5.5 9.9 0.02 0.03 0.05 0.36 0.22 0.23 1
[주] 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다.

5-16 와구토바르기

(100개소당)

구분	규격	단위	수량	비고
생석회 백시멘트 모래 한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	소와 중와 대와 소와 중와 대와 소와 중와 대와 인력품의 3%	㎏ ㎏ ㎏ ㎏ ㎏ ㎏ m3 m3 m3 인 인 인 식	16.5 27.5 49.5 3.3 5.5 9.9 0.02 0.03 0.05 0.36 0.22 0.23 1
[주] ① 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ② 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

조정

5-17 기와고르기

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
생석회 진흙 마사토 한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	㎏ ㎥ ㎥ 인 인 인 식	0.218 0.025 0.008 0.03 0.08 0.14 1
[주] ① 본 품은 수키와해체, 암키와교체, 수키와이기까지를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 파손된 암키와교체 10%를 기준으로 한 것이며, 그 외의 경우에는 본 품에 준하여 계상한다. ③ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ④ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ⑤ 생석회피우기(소화)는 100kg당 보통인부 0.09인을 가산한다. ⑥ 교체하는 기와는 별도 계상한다. ⑦ 마루기와해체 및 이기, 양성해체 및 바르기는 별도 계상한다.

5-17 기와고르기

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
생석회 진흙 마사토 한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	㎏ ㎥ ㎥ 인 인 인 식	2.184 0.025 0.008 0.03 0.08 0.14 1
[주] ① 본 품은 수키와해체, 암키와교체, 수키와이기까지를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 파손된 암키와교체 10%를 기준으로 한 것이며, 그 외의 경우에는 본 품에 준하여 계상한다. ③ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ④ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ⑤ 생석회피우기(소화)는 100kg당 보통인부 0.09인을 가산한다. ⑥ 교체하는 기와는 별도 계상한다. ⑦ 마루기와해체 및 이기, 양성해체 및 바르기는 별도 계상한다.

조정

5-19 초가지붕처마기스락설치

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
죽재 새끼 특별인부 보통인부 공구손료	1타 65m 인력품의 2%	m m 인 인 식	4.2 4.55 0.1 0.03 1
[주] ① 본 품은 초가지붕의 처마부에 기스락을 설치할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 재료할증 및 소운반 품이 포함되어 있다. ③ 본 품의 재료는 죽재, 통대나무, 대마나무 등을 사용하여 작업한 것이며, 현장여건에 따라 다른 재료로 대체할 수 있다. ④ 기스락 재료는 길이 1∼1.5m 정도이며, 서까래 끝에서 약 15㎝ 내외로 내밀어 설치한다. ⑤ 통대나무는 약 30∼45㎝ 간격으로 서까래 방향으로 설치한다.

5-19 초가지붕처마기스락설치

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
죽재 새끼 특별인부 보통인부 공구손료	1타 65m 인력품의 2%	m m 인 인 식	4.2 4.55 0.1 0.03 1
[주] ① 본 품은 초가지붕의 처마부에 기스락을 설치할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 본 품의 재료는 죽재, 통대나무, 대마나무 등을 사용하여 작업한 것이며, 현장여건에 따라 다른 재료로 대체할 수 있다. ④ 기스락 재료는 길이 1∼1.5m 정도이며, 서까래 끝에서 약 15㎝ 내외로 내밀어 설치한다. ⑤ 통대나무는 약 30∼45㎝ 간격으로 서까래 방향으로 설치한다.

조정

5-21 이엉이기

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
특별인부 공구손료	인력품의 2%	인식	0.12 1
[주] ① 본 품은 3겹이기 1단을 기준으로 한 것이며, 새끼로 이엉을 고정하는 품이 포함되어 있다. ② 본 품에는 재료할증 및 소운반품이 포함되어 있다. ③ 군새는 필요시 별도 계상한다. ④ 초가의 약품 처리가 필요한 경우에는 별도 계상한다. ⑤ 신축시는 이엉의 겹수를 조정하여 산출한다.

5-21 이엉이기

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
특별인부 공구손료	인력품의 2%	인식	0.12 1
[주] ① 본 품은 3겹이기 1단을 기준으로 한 것이며, 새끼로 이엉을 고정하는 품이 포함되어 있다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 군새는 필요시 별도 계상한다. ④ 초가의 약품 처리가 필요한 경우에는 별도 계상한다. ⑤ 신축 시는 이엉의 겹수를 조정하여 산출한다.

제6장

전돌

공사

조정

제6장 전돌공사

6-4 문양쌓기

6-4-1 단순

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
전벽돌 생석회 백시멘트 모래 한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	300㎜×150㎜×45㎜ 인력품의 3%	매 ㎏ ㎏ ㎥ 인 인 인 식	53.56 5.51 2.3 0.02 1.02 0.51 0.51 1	쌓기용
[주] ① 본 품은 규격 880×940㎜ 만(卍)자문양, 790×940㎜ 장(張)자문양, 600×780㎜ 부(富)자문양을 기준으로 한 것이다. ② 벽체두께는 0.5B 쌓기를 기준으로 한 것이다. ③ 본 품에는 전벽돌을 가공하는 품이 포함되어 있다. ④ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ⑤ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ⑥ 생석회피우기(소화)는 100kg당 보통인부 0.09인을 가산한다. ⑦ 줄눈바름품은 별도 계상하되, “6-6 줄눈바름/6-6-1 전돌벽”에 따른다. ⑧ 비계매기는 필요시 별도 계상한다.

6-4-2 복잡

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
전벽돌 생석회 백시멘트 모래 한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	300㎜×150㎜×45㎜ 인력품의 3%	매 ㎏ ㎏ ㎥ 인 인 인 식	53.56 5.51 2.3 0.02 1.39 0.7 0.7 1	쌓기용
[주] ① 본 품은 규격 1,460×470㎜ 바구니문양, 840×820㎜ 팔괘문양, 870×1,020㎜ 팔괘문양을 기준으로 한 것이다. ② 벽체두께는 0.5B 쌓기를 기준으로 한 것이다. ③ 본 품에는 전벽돌을 가공하는 품이 포함되어 있다. ④ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ⑤ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ⑥ 생석회피우기(소화)는 100kg당 보통인부 0.09인을 가산한다. ⑦ 줄눈바름품은 별도 계상하되, “6-6 줄눈바름/6-6-1 전돌벽”에 따른다. ⑧ 비계매기는 필요시 별도 계상한다.

제6장 전돌공사

6-4 문양쌓기

6-4-1 단순

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
전벽돌 생석회 백시멘트 모래 한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	300㎜×150㎜×45㎜ 인력품의 3%	매 ㎏ ㎏ ㎥ 인 인 인 식	55.17 5.675 2.37 0.021 1.02 0.51 0.51 1	쌓기용
[주] ① 본 품은 규격 880×940㎜ 만(卍)자문양, 790×940㎜ 장(張)자문양, 600×780㎜ 부(富)자문양을 기준으로 한 것이다. ② 벽체두께는 0.5B 쌓기를 기준으로 한 것이다. ③ 본 품에는 전벽돌을 가공하는 품이 포함되어 있다. ④ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ⑤ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ⑥ 생석회피우기(소화)는 100kg당 보통인부 0.09인을 가산한다. ⑦ 줄눈바름품은 별도 계상하되, “6-6 줄눈바름/6-6-1 전돌벽”에 따른다. ⑧ 비계매기는 필요시 별도 계상한다.

6-4-2 복잡

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
전벽돌 생석회 백시멘트 모래 한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	300㎜×150㎜×45㎜ 인력품의 3%	매 ㎏ ㎏ ㎥ 인 인 인 식	55.17 5.675 2.37 0.021 1.39 0.7 0.7 1	쌓기용
[주] ① 본 품은 규격 1,460×470㎜ 바구니문양, 840×820㎜ 팔괘문양, 870×1,020㎜ 팔괘문양을 기준으로 한 것이다. ② 벽체두께는 0.5B 쌓기를 기준으로 한 것이다. ③ 본 품에는 전벽돌을 가공하는 품이 포함되어 있다. ④ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ⑤ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ⑥ 생석회피우기(소화)는 100kg당 보통인부 0.09인을 가산한다. ⑦ 줄눈바름품은 별도 계상하되, “6-6 줄눈바름/6-6-1 전돌벽”에 따른다. ⑧ 비계매기는 필요시 별도 계상한다.

제7장

미장

공사

조정

제7장 미장공사

7-12 합각벽쌓기

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
전벽돌 생석회 백시멘트 모래	190㎜×90㎜×57㎜	매 ㎏ ㎏ ㎥	83.33 5.51 2.3 0.02
생석회 백시멘트 모래		㎏ ㎏ ㎥	11.47 2.27 0.01	줄눈
한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	0.56 0.28 0.28 1
[주] ① 본 품은 전벽돌로 합각벽쌓기할 때를 기준으로 한 것이다. ② 벽체두께는 0.5B 쌓기를 기준으로 한 것이다. ③ 본 품에는 전벽돌을 가공하는 품이 포함되어 있다. ④ 본 품에는 줄눈바름이 포함되어 있으며, 줄눈나비는 10㎜를 기준으로 한 것이다. ⑤ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ⑥ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ⑦ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다. ⑧ 처마높이 3.6m 이상～6.0m 이하일 경우에는 인력품을 15% 가산하고, 6.0m를 초과할 경우에는 매 3.0m마다 각각 10%씩 가산한다. ⑨ 지붕구배가 30° 이상일 때는 인력품을 30% 가산한다. ⑩ 비계매기는 필요시 별도 계상한다. ⑪ 합각벽에 문양이 있는 경우 문양쌓기품은 “6-4 문양쌓기”에 따른다. ⑫ 와편으로 합각벽쌓기할 때는 본 품의 60%를 적용한다.

제7장 미장공사

7-12 합각벽쌓기

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
전벽돌 생석회 백시멘트 모래	190㎜×90㎜×57㎜	매 ㎏ ㎏ ㎥	85.83 5.575 2.37 0.021
생석회 백시멘트 모래		㎏ ㎏ ㎥	11.814 2.41 0.011	줄눈
한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	0.56 0.28 0.28 1
[주] ① 본 품은 전벽돌로 합각벽쌓기할 때를 기준으로 한 것이다. ② 벽체두께는 0.5B 쌓기를 기준으로 한 것이다. ③ 본 품에는 전벽돌을 가공하는 품이 포함되어 있다. ④ 본 품에는 줄눈바름이 포함되어 있으며, 줄눈나비는 10㎜를 기준으로 한 것이다. ⑤ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ⑥ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ⑦ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다. ⑧ 처마높이 3.6m 이상～6.0m 이하일 경우에는 인력품을 15% 가산하고, 6.0m를 초과할 경우에는 매 3.0m마다 각각 10%씩 가산한다. ⑨ 지붕구배가 30° 이상일 때는 인력품을 30% 가산한다. ⑩ 비계매기는 필요시 별도 계상한다. ⑪ 합각벽에 문양이 있는 경우 문양쌓기품은 “6-4 문양쌓기”에 따른다. ⑫ 와편으로 합각벽쌓기할 때는 본 품의 60%를 적용한다.

제9장

온 돌공사

조정

제9장 온돌공사

9-0 적용기준

1. 소규모 공사

온돌공사 수량이 20㎡ 이하일 경우에는 인력품을 50% 가산한다. 단, 제1장 적용기준의 소단위공사와 둘 중 하나만을 적용한다.

2. 편수산정기준은 다음과 같다.

① 온돌해체 : 20㎡당 1인

② 온돌설치 : 15㎡당 1인

※ 온돌해체·설치는 방바닥미장, 부토, 거미줄, 구들장, 고래둑, 시근담, 개자리·고래바닥까지를 기준으로 한 것이다.

3. 수량산출기준은 다음과 같다.

제9장 온돌공사

9-0 적용기준

1. 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

2. 비계매기는 필요시 별도 계상한다.

3. 소규모 공사

온돌공사 수량이 20㎡ 이하일 경우에는 인력품을 50% 가산한다. 단, 제1장 적용기준의 소단위공사와 둘 중 하나만을 적용한다.

4. 편수산정기준은 다음과 같다.

① 온돌해체 : 20㎡당 1인

② 온돌설치 : 15㎡당 1인

※ 온돌해체·설치는 방바닥미장, 부토, 거미줄, 구들장, 고래둑, 시근담, 개자리·고래바닥까지를 기준으로 한 것이다.

5. 수량산출기준은 다음과 같다.

조정

9-6 부뚜막설치

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
진흙 잡석 장작 생석회 진흙 모래 한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	230㎜×200㎜×110㎜ 인력품의 3%	㎥ ㎥ 지게 ㎏ ㎥ ㎥ 인 인 인 식	0.81 0.65 0.5 3.375 0.005 0.002 0.95 0.29 0.19 1	외벽 마감
[주] ① 본 품은 바닥고르기, 부뚜막내·외벽, 아궁이, 부뚜막외벽마감까지를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 부뚜막높이 0.6∼1m일 때를 기준으로 한 것이다. ③ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ④ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ⑤ 본 품에는 솥걸이대가 포함되어 있다. ⑥ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100kg당 보통인부 0.09인을 가산한다. ⑦ 불때기는 별도 계상한다.

9-6 부뚜막설치

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
진흙 잡석 장작	230㎜×200㎜×110㎜	㎥ ㎥ 지게	0.859 0.715 0.5
생석회 진흙 모래		㎏ ㎥ ㎥	3.476 0.005 0.002	외벽 마감
한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	0.95 0.29 0.19 1
[주] ① 본 품은 바닥고르기, 부뚜막내·외벽, 아궁이, 부뚜막외벽마감까지를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 부뚜막높이 0.6∼1m일 때를 기준으로 한 것이다. ③ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ④ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ⑤ 본 품에는 솥걸이대가 포함되어 있다. ⑥ 생석회피우기(소화)는 생석회 100kg당 보통인부 0.09인을 가산한다. ⑦ 불때기는 별도 계상한다.

제10장

수 장공사

조정

제10장 수장공사

10-0 적용기준

1. 해체․조립 시

① 지면으로부터 3.6m 이상∼6.0m 이하일 경우에는 인력품을 20% 가산하고, 6.0m를 초과할 경우에는 매 3.0m마다 각각 10%씩 가산한다.

2. 치목 시

③ 원목(原木)을 사용하여 해당부재를 치목하는 경우에는 해당부재별 치목품에 다음 중 해당하는 품을 가산한다.

∘4-1 원목(原木)→4각 치목

∘4-2  4→8각 치목

∘4-3  8→16각 치목

⑤ 기계장비는 전기대패, 엔진톱, 원형톱, 자동선반류, 전기드릴, 그라인더 등을 말한다.

제10장 수장공사

10-0 적용기준

1. 해체․조립 시

①  목부재 하단(최저점)을 기준으로 지면으로부터 3.6m 이상∼6.0m 이하일 경우에는 인력품을 20% 가산하고, 6.0m를 초과할 경우에는 매 3.0m마다 각각 10%씩 가산한다.

2. 치목 시

③ 원목(原木)을 사용하여 해당부재를 치목하는 경우에는 해당부재별 치목품에 다음 중 해당하는 품을 가산한다.

∘4-5 4각 치목(원목→4각)

∘4-6 8각 치목(4각→8각)

∘4-7 16각 치목(8각→16각)

⑤ 기계장비는 전기대패, 전기톱, 전기드릴, 전기샌더 등을 말한다.

제11장

석공사

조정

제11장 석공사

11-4 할석

(인)

[주] ① 본 품은 1.8×1.5×1.2m(3.24㎥) 크기의 원석을 인력으로 할석할 때를 기준으로 한 것이다.

② 공구손료는 인력품의 5%로 계상한다.

원석(㎥) 할석(㎥)		3.24	1.08	0.54	0.27	0.14	0.07
한식 석공	1.080	0.263	-	-	-	-	-
	0.540	0.569	0.102	-	-	-	-
	0.270	1.006	0.248	0.073	-	-	-
	0.140	1.706	0.481	0.190	0.058	-	-
	0.070	2.756	0.831	0.365	0.146	0.044	-
	0.035	4.156	1.298	0.598	0.263	0.102	0.029

제11장 석공사

11-4 할석

(인)

[주] ① 본 품은 1.8×1.5×1.2m(3.24㎥) 크기의 원석을 인력으로 할석할 때를 기준으로 한 것이다.

② 공구손료는 인력품의 5%로 계상한다.

구분	원석(㎥) 할석(㎥)	3.24	1.08	0.54	0.27	0.14	0.07
한식 석공	1.080	0.263	-	-	-	-	-
	0.540	0.569	0.102	-	-	-	-
	0.270	1.006	0.248	0.073	-	-	-
	0.140	1.706	0.481	0.190	0.058	-	-
	0.070	2.756	0.831	0.365	0.146	0.044	-
	0.035	4.156	1.298	0.598	0.263	0.102	0.029

제13장

단 청 공 사

조정

제13장 단청공사

13-0 적용기준

7. 수량산출도식

① 창방 : 최대단면 기준

- 측면

모로단청 : b×ℓ×2×2면(가칠)

b×ℓ1×2×2면(채색)

금·금모로단청 : b×ℓ×2×2면(가칠)

b×ℓ×2×2면(채색)

- 배면 : 벽체의 유무에 따라 가감한다.

창방

③ 선자서까래 : 주심도리 위 최대단면 기준

- 뒤뿌리 비노출 : 2×π×r×ℓ1(가칠)

2×π×r×ℓ1(채색)

- 뒤뿌리 노출 : 2×π×r×ℓ(가칠)

2×π×r×ℓ1(채색)

- 마구리 : π×r2

선자서까래

제13장 단청공사

13-0 적용기준

7. 수량산출도식

① 창방 : 최대단면 기준

- 측면

모로단청 : b×ℓ×2면(가칠)

b×ℓ1×2×2면(채색)

금·금모로단청 : b×ℓ×2면(가칠)

b×ℓ1×2×2면(채색)

- 배면 : 벽체의 유무에 따라 가감한다.

창방

③ 선자서까래 : 주심도리 위 최대단면 기준

- 뒤뿌리 비노출 : 2×π×r×ℓ1(가칠)

2×π×r×ℓ1(채색)

- 뒤뿌리 노출 : 2×π×r×ℓ1＋2×r×ℓ2×1/2(가칠)

2×π×r×ℓ1(채색)

- 마구리 : π×r2

선자서까래

조정

13-4 타초본만들기

13-4-4 천초(모로단청)

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
한지 화공 공구손료	1.1×1.1m 인력품의 2%	매인식	1 0.38 1
[주] 본 품은 모로단청의 문양을 그린 초지에 촛바늘을 사용하여 천초할 때를 기준으로 한 것이다.

13-4-5 천초(금모로단청)

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
한지 화공 공구손료	1.1×1.1m 인력품의 2%	매인식	1 0.41 1
[주] 본 품은 금모로단청의 문양을 그린 초지에 촛바늘을 사용하여 천초할 때를 기준으로 한 것이다.

13-4-6 천초(금단청)

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
한지 화공 공구손료	1.1×1.1m 인력품의 2%	매인식	1 0.63 1
[주] 본 품은 금단청의 문양을 그린 초지에 촛바늘을 사용하여 천초할 때를 기준으로 한 것이다.

13-4 타초본만들기

13-4-4 천초(모로단청)

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
화공 공구손료	인력품의 2%	인식	0.38 1
[주] 본 품은 모로단청의 문양을 그린 초지에 촛바늘을 사용하여 천초할 때를 기준으로 한 것이다.

13-4-5 천초(금모로단청)

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
화공 공구손료	인력품의 2%	인식	0.41 1
[주] 본 품은 금모로단청의 문양을 그린 초지에 촛바늘을 사용하여 천초할 때를 기준으로 한 것이다.

13-4-6 천초(금단청)

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
화공 공구손료	인력품의 2%	인식	0.63 1
[주] 본 품은 금단청의 문양을 그린 초지에 촛바늘을 사용하여 천초할 때를 기준으로 한 것이다.

조정

13-11 타분

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
백분(호분) 한지 화공	1.26×0.66m	g 장 인	40 2 0.03

13-11 타분

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
백분(호분) 화공		g 인	40 0.03

조정

13-12 먹긋기

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
Phytalo Cyanine Green Ultramarine Blue Titanium Dioxide R760 Iron Oxide yellow Permanent Black 호분 밀가루 아교 화공 공구손료	인력품의 3%	g g g g g g g g 인 식	7.3 6.25 1.4 2.1 7.5 83.3 8.2 5.3 0.09 1
[주] ① 고색단청(먹긋기)할 때는 품을 100% 가산한다. ② 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다.

13-12 먹긋기

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
Phytalo Cyanine Green Ultramarine Blue Titanium Dioxide R760 Iron Oxide yellow Permanent Black P.R Colonyl 호분 밀가루 아교 화공 공구손료	인력품의 3%	g g g g g g g g 인 식	7.3 6.25 1.4 2.1 7.5 83.3 8.2 5.3 0.09 1
[주] ① 고색단청(먹긋기)할 때는 품을 100% 가산한다. ② 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다.

조정

13-13 색긋기

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
Phytalo Cyanine Green Ultramarine Blue Titanium Dioxide R760 Iron Oxide yellow 호 분 밀가루 아 교 Emerald Green Toluidine Red Permanent Black Permanent Orange G Lead Red 화 공 공구손료	인력품의 3%	g g g g g g g g g g g g 인 식	7.3 6.25 1.4 2.1 83.3 8.2 103.3 25 2.5 10.7 4.6 13.8 0.18 1
[주] ① 고색단청(색긋기)할 때는 품을 100% 가산한다. ② 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다.

13-13 색긋기

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
Phytalo Cyanine Green Ultramarine Blue Titanium Dioxide R760 Iron Oxide yellow 호 분 밀가루 아 교 Emerald Green Toluidine Red Permanent Black P.R Colonyl Permanent Orange G Lead Red 화 공 공구손료	인력품의 3%	g g g g g g g g g g g g 인 식	7.3 6.25 1.4 2.1 83.3 8.2 103.3 25 2.5 10.7 4.6 13.8 0.18 1
[주] ① 고색단청(색긋기)할 때는 품을 100% 가산한다. ② 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다.

제15장

기 타 공 사

조정

제15장 기타공사

15-4 판축담쌓기

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
생석회 진흙 마사토 한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	㎏ m3 m3 인 인 인 식	278.3 0.242 0.726 0.46 1.62 0.81 1
[주] ① 다짐두께는 한 켜당 100㎜를 기준으로 한 것이다. ② 다짐횟수는 한 켜당 6회를 기준으로 한 것이다. ③ 1일 쌓기 높이는 0.5m 이하로 한다. ④ 생석회피우기(소화)는 생석회100kg당 보통인부 0.09인을 가산한다. ⑤ 거푸집제작, 설치 및 해체는 별도 계상한다.

제15장 기타공사

15-4 판축담쌓기

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
생석회 진흙 마사토 한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	㎏ m3 m3 인 인 인 식	278.3 0.242 0.726 0.46 1.62 0.81 1
[주] ① 본 품은 손달고를 사용하여 다짐할 때를 기준으로 한 것이다. ② 다짐두께는 한 켜당 100㎜를 기준으로 한 것이다. ③ 다짐횟수는 한 켜당 6회를 기준으로 한 것이다. ④ 1일 쌓기 높이는 0.5m 이하로 한다. ⑤ 생석회피우기(소화)는 생석회100kg당 보통인부 0.09인을 가산한다. ⑥ 거푸집제작, 설치 및 해체는 별도 계상한다.

조정

15-9 사괴석담쌓기

(한면㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
사괴석 생석회 시멘트 모래 한식석공 한식석공조공 보통인부 공구손료	180×180×250㎜ 인력품의 3%	개 ㎏ ㎏ ㎥ 인 인 인 식	25 12.24 5.1 0.044 0.11 0.12 0.11 1
[주] ① 1일 쌓기 높이는 1.2m 이하로 한다. ② 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다. ② 뒤채움은 별도 계상한다. ③ 줄눈바름은 “6-5-2 사괴석벽”에 따른다.

15-9 사괴석담쌓기

(한면㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
사괴석 생석회 시멘트 모래 한식석공 한식석공조공 보통인부 공구손료	180×180×250㎜ 인력품의 3%	개 ㎏ ㎏ ㎥ 인 인 인 식	25 12.24 5.1 0.044 0.11 0.12 0.11 1
[주] ① 1일 쌓기 높이는 1.2m 이하로 한다. ② 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다. ③ 뒤채움은 별도 계상한다. ④ 줄눈바름은 “6-6-2 사괴석벽”에 따른다.

제17749호	관 보	2012. 4. 26.(목요일)