고    시

문화재청 고시 제 2011 -  호

문화재보호법 제23조 규정에 의한 국가지정문화재(보물)를 지정하고 같은 법 제28조 및 토지이용규제법 제8조에 따라 다음과 같이 고시합니다.

2011 .  12 .  2 .

문  화  재  청  장

1. 고 시 명 : 국가지정문화재(보물) 지정

2. 국가지정문화재(보물) 지정내용

가. 지정명칭 : 경주향교 대성전(慶州鄕校 大成殿)

나. 지정종별 및 번호 : 보물 제1727호

다. 소재지 : 경북 경주시 교동 17-1번지

라. 지정현황

ㅇ 수량 : 1동

ㅇ 규격 및 형식 : 정면 3칸, 측면 3칸, 1층, 맞배지붕, 바닥면적 115.72㎡

ㅇ 조성연대 : 조선시대

ㅇ 소유자(관리자) : 경상북도향교재단

ㅇ 지정구역 : 1필지 232.18㎡

소재지	지번	지목	지적(㎡)	지정구역(㎡)	소유자(점유자, 관리자)
					성명	주소
경북 경주시 교동	17-1	사적지	6,969	232.18	경상북도향교재단	대구 중구 남산동 735-4

ㅇ 보호구역 : 5필지 10,725.82㎡

소재지	지번	지목	지적(㎡)	보호구역(㎡)	소유자(점유자, 관리자)
					성명	주소
경북 경주시 교동	17-1	사적지	6,969	6,736.82	경상북도 향교재단	대구 중구 남산동 735-4
경북 경주시 교동	15	임야	512	512	경상북도 향교재단	대구 중구 남산동 735-4
경북 경주시 교동	18-6	사적지	350	350	경상북도 향교재단	대구 중구 남산동 735-4
경북 경주시 교동	18-8	대	2,106	2,106	경상북도 향교재단	대구 중구 남산동 735-4
경북 경주시 교동	18-9	사적지	1,021	1,021	경주시	경주시 동천동 800

3. 지정사유 : 붙임

4. 지정일자 : 관보 고시일

5. 특기사항 : 토지이용규제기본법 제8조 제2항에 따른 문화재지정구역 지형도면 등은               문화재 지리정보서비스(http://intranet.gis-heritage.go.kr/gosi.html)               에서 볼 수 있습니다.

6. 연 락 처

가. 문화재청 유형문화재과

ㅇ 주소 : (우 302-701) 대전광역시 서구 선사로 139 정부대전청사 1동

문화재청 유형문화재과

ㅇ 전화 : (042)481-4914～6/ 팩스(042)481-4939/ 전자메일 ialysk@ocp.go.kr

나. 지방자치단체

ㅇ 경상북도 문화재과   : 전화 (053)950-3314 / 팩스 (053)-950-3349

ㅇ 경주시 문화재과      : 전화 (054)779-6110 / 팩스 (054)779-7404

붙임 : 1. 국가지정문화재(보물) 지정사유 1부. 끝.

<붙임 1 >

국가지정문화재(보물) 지정 사유

경주향교 대성전

1. 연혁 및 배치

경주향교는 처음 지어진 시기는 잘 알 수 없으나, 조선 성종 23년 (1492)에 경주부윤 최응현<崔應賢>이 중수하였다고 한다. 임진왜란 때 소실된 것을 선조 33년(1600)에 부윤 이시발<李時發>이 대성전과 전사청을 중건하고, 선조 37년 (1604)에 부윤 윤성이 동·서무를, 광해군 6년(1614)에 부윤 이안눌<李安訥>이 명륜당과 동·서재를 중건하였고, 이 때 제독청 전면에 연못과 작은 누대(樓臺)를 꾸몄다 한다. 효종 6년(1655) 명륜당 북쪽에 송단(松壇)을 쌓고 현종 10년(1655) 송단 동쪽에 존경각(尊經閣)을 신축하고 동, 서무를 중수하였다. 이 때 부사(府使) 민주면(閔周冕)이 유생과 상의하여 임해전(臨海殿)터에 있던 고 석물들을 가져다 과거에 없었던 계단과 정로(正路)를 만들었다고 한다.

이 향교는 경상북도 내에서 규모가 큰 편에 속하며, 건물 배치는 나주향교<羅州鄕校>와 함께 향교의 표본이다.

경주향교는 계림(桂林)의 서편, 문천(蚊川)의 북쪽에 위치하고 있다. 경주향교 부지는 신라때 요석궁이 있던 곳이라 전해오며, 향교는 정남에서 동쪽으로 약 10도 가량 틀어져 앉아 있다.

경주향교는 대설위(大設位) 향교이다. 평지에 입지하고 있는 경주향교는 외삼문(外三門), 신삼문(神三門), 대성전, 명륜당이 남북 축선상에 자리잡아 남향하고 있으며, 문묘영역이 강학영역 앞쪽에 위치하는 전형적인 전묘후학(前廟後學)의 배치형식을 따르고 있다.

2. 건축 특성

경주향교 대성전은 전면 3칸，측면 3칸 규모의 맞배지붕을 한 주심포계 외1출목 이익공식 건물이다. 정면이 3칸이긴 하나 주간을 14.5척으로 넓게 잡아 간수에 비해 내부공간을 넓게 확보했다. 측면도 정면과 같은 3칸이나 중앙칸을 15.5척으로 넓고 잡고, 양 퇴칸의 주간을 7척 정도로 잡았으며 내진주를 사용하였다. 내부 배면 쪽으로 내진주를 둔 사례는 성균관 문묘, 나주향교 대성전 등이 있으며 그리 흔치 않은 사례이다. 내부 바닥에는 사용상 편의를 위해 장마루로 바꾸었으나 장마루 하부에는 전돌 바닥이 그대로 남아 있다.

기단은 장대석을 2단으로 정연하게 쌓은 것과 지대석을 두고 그 위에 면석을 놓고 갑석을 덮은 형식이 혼재되어 있다. 전면 기단 중앙에 통돌로 만든 고식의 계단을 놓고, 양측면의 전면쪽에도 소맷돌을 시설한 별도의 계단을 두었다. 특히  통돌로 만든 정면 중앙의 계단은 가운데 답도를 두고 좌우로 디딤돌을 둔 특징적인 형태이다. 초석은 방형 석재 위에 원형(圓形) 주좌를 이중으로 새긴 것이며，활주 초석은 활주의 직경과 거의 근사한 크기로 화강석을 팔각형으로 사용했다. 벽면의 구성은 정면 매칸에 문얼굴을 내고 둔테달린 쌍여닫이 판장문을 달아 안으로 열게 했다. 판장문 하부에는 신방목을 결구하고 그 밑에 신방석을 놓아 문을 지지하게 했다. 신방목의 좌우 측면에는 2중 원호(圓孤)의 문양을 음각(陰刻)하였고，신방석 역시 신방목 형태에 맞추어 놓았다.

공포는 주심포계 외1출목 이익공식 건물이다. 초익공과 이익공의 형상은 앙서형이고, 익공의 끝을 날카롭고 길게 빼내어 하부를 쌍S자로 초각했다. 초익공은 이익공과 형상이 비슷하며, 기둥에서 빠져 나온 길이가 약간 짧은 차이를 보인다. 익공은 끝이 길이가 다소 길어졌으나 전반적으로 강건하고 유려하며 의장재로서의 성격보다 구조재로서의 성격이 강하다. 이것으로 보아 경주향교의 익공은 임란 직후인 17세기초 익공 형태를 따른 것으로 보인다. 상부가구를 살펴보면 어칸은 1고주 7량가，측면은 2고주 7량가로 구성했으며, 내진 후열(後列)에 내고주(內高柱)가 있다. 전면(前面) 평주 위에 대들보를 걸어 내단을 내진고주에 결구하고，내진고주와 배면의 평주 사이에는 툇보를 걸었다. 대들보 위에 키 큰 동자주를 세워 중도리，장혀 및 중종보를 받게 했다. 중종보 위에는 파련대공과 간략한 포대공을 겹쳐 놓고 중도리와 장혀를 지지하는 종보를 받도록 했다. 종보 위에 파련대공을 세워 종도리와 장혀를 받도록 했다. 상부가구의 중종보와 종보를 지지하는 동자주와 대공 등의 결구부에는 주두 및 운궁형 보아지, 첨차, 소로를 사용하여 구조적 안정과 의장성을 표현했다. 특히 2000년 대성전 도리이상 해체공사가 실시되면서 종도리에서 발견된 상량 묵서명은 현재의 대성전의 중건년대와 당시 참여한 장인 등의 역사적 사실을 알 수 있는 매우 귀중한 자료이다.

3. 지정 사유

경주향교 건축물 중에서 대성전은 연혁이 분명하고, 공포와 창호 및 가구에 고식의 기법이 잘 남아 있으며,  대성전 종도리에서 발견된 상량 묵서명을 통하여 대성전의 중건년대와 당시 참여한 장인 등의 역사적 사실을 확인할 수 있어 역사적, 학술적, 건축적으로 가치가 크다.