◉문화재청 고시 제2021-159호

천연기념물「옹진 백령도 사곶 사빈」등 101건 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준

「문화재보호법」제13조 및「토지이용규제기본법」제8조에 따라「옹진 백령도 사곶 사빈」등 101건의 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준을 다음과 같이 조정 고시합니다.

2021년   12월  13일

문 화 재 청 장

1. 고 시 명 :「옹진 백령도 사곶 사빈」등 101건 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 조정

2. 고시사항

가. 대상문화재 : 천연기념물「옹진 백령도 사곶 사빈」등 101건

연번	지정종별	지정명칭	소 재 지
1	천연기념물	옹진 백령도 사곶 사빈	인천광역시 옹진군 백령면 진촌리 413-2 등
2	천연기념물	옹진 백령도 남포리 콩돌해안	인천광역시 옹진군 백령면 남포리 콩돌해안 일원
3	천연기념물	옹진 백령도 진촌리 맨틀포획암 분포지	인천광역시 옹진군 백령면 진촌리 154-2
4	천연기념물	양평 용문사 은행나무	경기도 양평군 용문면 신점리 626-1
5	천연기념물	여주 신접리 백로와 왜가리 번식지	경기도 여주시 북내면 신접리 285
6	천연기념물	화성 고정리 공룡알 화석산지	경기도 화성시 송산면 고정리 산5 등
7	천연기념물	포천 아우라지 베개용암	경기도 포천시 창수면 신흥리 산 209-1 등
8	천연기념물	원성 성남리 성황림	강원도 원주시 신림면 성남리 191
9	천연기념물	강릉 장덕리 은행나무	강원도 강릉시 주문진읍 장덕리 643
10	천연기념물	강릉 방동리 무궁화	강원도 강릉시 사천면 방동리 346
11	천연기념물	원주 반계리 은행나무	강원도 원주시 문막읍 반계리 1495-1
12	천연기념물	영월 고씨굴	강원도 영월군 김삿갓면 진별리 산262
13	천연기념물	삼척 초당굴	강원도 삼척시 근덕면 금계리 산380
14	천연기념물	영월 문곡리 건열구조 및 스트로마톨라이트	강원도 영월군 북면 문곡리 산3 등
15	천연기념물	태백 장성 오르도비스기 화석산지	강원도 태백시 장성동 산42-2 등
16	천연기념물	영월 무릉리 요선암 돌개구멍	강원도 영월군 수주면 무릉리 1423-0
17	천연기념물	단양 영천리 측백나무 숲	충청북도 단양군 매포읍 영천리 산38
18	천연기념물	괴산 송덕리 미선나무 자생지	충청북도 괴산군 장연면 송덕리 산58
19	천연기념물	단양 고수동굴	충청북도 단양군 단양읍 고수리 산4-2 등
20	천연기념물	단양 온달동굴	충청북도 단양군 영춘면 온달로 23 등
21	천연기념물	단양 노동동굴	충청북도 단양군 단양읍 노동리 산1 등
22	천연기념물	괴산 적석리 소나무	충청북도 괴산군 연풍면 적석리 산34-2
23	천연기념물	보령 외연도 상록수림	충청남도 보령시 오천면 외연도리 산293
24	천연기념물	부여·청양 지천 미호종개 서식지	충청남도 부여군 규암면 금암리 일원, 청양군 장평면 분향리 일원
25	천연기념물	예산 용궁리 백송	충청남도 예산군 신암면 용궁리 산73-28
26	천연기념물	당진 삼월리 회화나무	충청남도 당진시 송산면 삼월리 53 외
27	천연기념물	부안 도청리 호랑가시나무 군락	전라북도 부안군 변산면 도청리 산16
28	천연기념물	부안 격포리 후박나무 군락	전라북도 부안군 변산면 격포리 산35-1
29	천연기념물	익산 천호동굴	전라북도 익산시 여산면 태성리 산21
30	천연기념물	고창 중산리 이팝나무	전라북도 고창군 대산면 중산리 313-1
31	천연기념물	남원 진기리 느티나무	전라북도 남원시 보절면 진기리 495 등
32	천연기념물	무주 삼공리 반송	전라북도 무주군 설천면 삼공리 31 등
33	천연기념물	무주 일원 반딧불이와 그 먹이 서식지	전라북도 무주군 설천면 장덕리 등
34	천연기념물	임실 덕천리 가침박달 군락	전라북도 임실군 관촌면 덕천리 산37
35	천연기념물	임실 덕천리 산개나리 군락	전라북도 임실군 관촌면 덕천리 산36
36	천연기념물	고창 문수사 단풍나무 숲	전라북도 고창군 고수면 은사리 산 190-1
37	천연기념물	장수 봉덕리 느티나무	전라북도 장수군 천언면 봉덕리 336 등
38	천연기념물	순천 평중리 이팝나무	전라남도 순천시 승주읍 평지길 5 (평중리)
39	천연기념물	완도 예송리 상록수림	전라남도 완도군 보길면 예송리 220
40	천연기념물	무안 청천리 팽나무와 개서어나무 숲	전라남도 무안군 청계면 청천길 71-6 등
41	천연기념물	무안 용월리 백로와 왜가리 번식지	전라남도 무안군 무안읍 용월리 563
42	천연기념물	진도 관매도 후박나무	전라남도 진도군 조도면 관매리 106-2
43	천연기념물	영암 월곡리 느티나무	전라남도 영암군 군서면 월곡리 747-2
44	천연기념물	완도 미라리 상록수림	전라남도 완도군 소안면 미라리 472
45	천연기념물	완도 맹선리 상록수림	전라남도 완도군 소안면 맹선리 370-1 등
46	천연기념물	고흥 외나로도 상록수림	전라남도 고흥군 봉래면 신금리 산1
47	천연기념물	여수 낭도리 공룡발자국 화석산지	전라남도 여수시 화정면 낭도리 산115-2 등
48	천연기념물	장성 단전리 느티나무	전라남도 장성군 북하면 단전리 291
49	천연기념물	완도 정자리 황칠나무	전라남도 완도군 보길면 보길로 645-20 (정자리)
50	천연기념물	보성 전일리 팽나무 숲	전라남도 보성군 회천면 전일리 385
51	천연기념물	장흥 삼산리 후박나무	전라남도 장흥군 관산읍 삼산리 324-8 등
52	천연기념물	나주 송죽리 금사정 동백나무	전라남도 나주시 왕곡면 송죽리 130
53	천연기념물	나주 상방리 호랑가시나무	전라남도 나주시 공산면 상구길 28 (상방리)
54	천연기념물	칠곡 금무봉 나무고사리 화석산지	경상북도 칠곡군 왜관읍 낙산리 산28-3
55	천연기념물	영풍 단촌리 느티나무	경상북도 영주시 안정면 단촌리 185-2 등
56	천연기념물	청도 동산리 처진소나무	경상북도 청도군 매전면 동산리 146-1 등
57	천연기념물	청도 덕촌리 털왕버들	경상북도 청도군 각북면 덕촌리 561-1 등
58	천연기념물	청송 장전리 향나무	경상북도 청송군 안덕면 장전리 산18 등
59	천연기념물	청송 관리 왕버들	경상북도 청송군 파천면 관동 939-17 등
60	천연기념물	청송 홍원리 개오동나무	경상북도 청송군 부남면 홍원리 547 등
61	천연기념물	청도 대전리 은행나무	경상북도 청도군 이서면 대전리 638 등
62	천연기념물	독도 천연보호구역	경상북도 울릉군 울릉읍 독도리 (독도일원)
63	천연기념물	영천 자천리 오리장림	경상북도 영천시 화북면 자천리 1421-1
64	천연기념물	구미 농소리 은행나무	경상북도 구미시 옥성면 농소리 474 등
65	천연기념물	구미 독동리 반송	경상북도 구미시 선산읍 독동리 640-16 등
66	천연기념물	영양 주사골 시무나무와 비술나무 숲	경상북도 영양군 석보면 주남리 산82-1
67	천연기념물	고성 계승사 백악기 퇴적구조	경상남도 고성군 영현면 대법리 산 17-1 등
68	천연기념물	통영 비진도 팔손이나무 자생지	경상남도 통영시 한산면 비진리 산51 등
69	천연기념물	남해 가인리 화석산지	경상남도 남해군 창선면 가인리 산60-20번지 산230-1 등
70	천연기념물	창녕 우포늪 천연보호구역	경상남도 창녕군 유어면, 이방면, 대합면 일원
71	천연기념물	제주 당처물동굴	제주특별자치도 제주시 구좌읍 월정리 1457 등
72	천연기념물	제주 산굼부리 분화구	제주특별자치도 제주시 조천읍 교래리 166-1 등
73	천연기념물	제주 비양도 호니토	제주특별자치도 제주시 한림읍 협재리 산127번지 및 , 산128 지선에 인접한 공유수면
74	천연기념물	제주 선흘리 벵뒤굴	제주특별자치도 제주시 조천읍 선흘리 365 등
75	천연기념물	제주 수월봉 화산쇄설층	제주특별자치도 제주시 한경면 고산리 산3616-1 등
76	천연기념물	제주 물장오리 오름	제주특별자치도 제주시 봉개동 산78-38 등
77	명승	서울 부암동 백석동천	서울특별시 종로구 부암동 115 등
78	명승	옹진 백령도 두무진	인천광역시 옹진군 백령면 연화리 255-1
79	명승	포천 화적연	경기도 포천시 영북면 자일리 산 115-0
80	명승	포천 한탄강 멍우리 협곡	경기도 포천시 관인면 574-1 일원
81	명승	영월 어라연 일원	강원도 영월군 영월읍 거운리 산40 등
82	명승	삼척 죽서루와 오십천	강원도 삼척시 성내동 28 등
83	명승	구룡령 옛길	강원도 양양군 서면 갈천리 산1-1
84	명승	강릉 경포대와 경포호	강원도 강릉시 저동 94
85	명승	단양 사인암	충청북도 단양군 대강면 사인암리 산27
86	명승	부안 채석강·적벽강 일원	전라북도 부안군 변산면 격포리 301-1 등
87	명승	완도 정도리 구계등	전라남도 완도군 완도읍 정도리 151, 앞해면 일대
88	명승	진도의바닷길	전라남도 진도군 고군면 ·의신면 일원 해역
89	명승	영광 법성진 숲쟁이	전라남도 영광군 법성면 법성리 821-1 등
90	명승	순천 초연정 원림	전라남도 순천시 송광면 삼청리 766 등
91	명승	청송 주왕산 주왕계곡 일원	경상북도 청송군 부동면 상의리 산24 등
92	명승	예천 선몽대 일원	경상북도 예천군 호명면 백송리 75 등
93	명승	봉화 청량산	경상북도 봉화군 명호면 북곡리 산74 등
94	명승	안동 백운정 및 개호송 숲 일원	경상북도 안동시 임하면 천전리 93-1 등
95	명승	죽령 옛길	경상북도 영주시 풍기읍 수철리 산86-2 등
96	명승	문경 토끼비리	경상북도 문경시 마성면 신현리 산41 등
97	명승	문경새재	경상북도 문경시 문경읍 새재로 1156 등
98	명승	거제 해금강	경상남도 거제시 남부면 갈곶리 산1 등
99	명승	남해 가천마을 다랑이 논	경상남도 남해군 남면 홍현리 777 등
100	명승	소매물도 등대섬	경상남도 통영시 소매물도길 246 (한산면)
101	명승	제주 서귀포 외돌개	제주특별자치도 서귀포시 서홍동 791번지 일원

나. 관련근거

1)「문화재보호법」제13조, 제35조제1항제2호

2)「문화재보호법 시행령」제21조의2제2항

3)「문화재보호법 시행규칙」제2조의2

다. 기준의 적용

1) 본 허용기준은「문화재보호법」제13조 제5항 및 제7항과 같은 법 시행령 제21조의2제2항제1호의 행위를 대상으로 한정하며, 그 이외의 사항에 대해서는 현행과 같은 국가지정문화재 현상변경 등 행위 처리절차에 따라 처리함

2) 본 허용기준 범위 내 행위는 「문화재보호법」 제13조제2항 및 제7항에 따라 역사문화환경 보존지역에서 지정문화재의 보존에 영향을 미칠 우려가 없는 행위이므로 문화재보존 영향검토를 생략하고, 지방자치단체에서 자체 처리함

라. 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 : 붙임

1) 문화재청 홈페이지(www.cha.go.kr) : 행정정보→법령정보→고시→현상변경허용기준고시 참조

2) 문화재공간정보서비스(http://gis-heritage.go.kr) : 문화재 검색→고시이력 참조

3. 기준시행일 : 관보 고시일

4. 연락처

가. 문화재청 문화재보존국 천연기념물과

1) 전화 : (042) 481-3166, 4983, 4984, 4988, 4990, 4993 / 팩스 : (042) 481-4999

2) 주소 : (우 35208) 대전광역시 서구 청사로 189(둔산동, 정부대전청사 1동)

나. 지방자치단체

1) 서울특별시 역사문화재과

가) 전화 : (02) 2133-2648 / 팩스 (02) 768-8873

나) 주소 : (우03152) 서울특별시 중구 덕수궁길 15, 서소문청사1동 4층

2) 서울특별시 종로구 문화과

가) 전화 : (02) 2148-1823 / 팩스 (02) 2148-5818

나) 주소 : (우03152) 서울특별시 종로구 종로1길 36, 종로구 문화과

3) 인천광역시 문화유산과

가) 전화 : (032) 440-4035 / 팩스 (032) 440-8693

나) 주소 : (우21555) 인천광역시 남동구 남동대로 809, 인천광역시 문화유산과

4) 인천광역시 옹진군 관광문화진흥과

가) 전화 : (032) 899-2263 / 팩스 (032) 899-2219

나) 주소 : (우22193) 인천광역시 미추홀구 매소홀로 120, 관광문화진흥과

5) 경기도 문화유산과

가) 전화 : (031) 8008-4676 / 팩스 (031) 8008-3339

나) 주소 : (우16444) 경기도 수원시 팔달구 효원로 1, 경기도 문화유산과

6) 경기도 양평군 문화관광과

가) 전화 : (031) 770-2317 / 팩스 (031) 770-2804

나) 주소 : (우12554) 경기도 양평군 양평읍 군청앞길 2, 양평군 문화관광과

7) 경기도 여주시 문화예술과

가) 전화 : (031) 887-3562 / 팩스 (031) 887-2468

나) 주소 : (우12619) 경기도 여주시 세종로 1, 여주시 문화예술과

8) 경기도 화성시 문화유산과

가) 전화 : (031) 5189-3675 / 팩스 (031) 5189-1514

나) 주소 : (우18274) 경기도 화성시 남양읍 시청로 159, 화성시 문화유산과

9) 경기도 포천시 한탄강사업소

가) 전화 : (031) 538-2312 / 팩스 (031) 538-2995

나) 주소 : (우11108) 경기도 포천시 영북면 비둘기낭길 55, 한탄강 지질공원센터

10) 강원도 문화유산과

가) 전화 : (033) 249-3315 / 팩스 (033) 249-6052

나) 주소 : (우24266) 강원도 춘천시 중앙로 1, 강원도 문화유산과

11) 강원도 원주시 역사박물관

가) 전화 : (033) 737-2793 / 팩스 (033) 737-4843

나) 주소 : (우26331) 강원도 원주시 봉산로 134, 원주시 역사박물관

12) 강원도 강릉시 문화예술과

가) 전화 : (033) 640-5118 / 팩스 (033) 640-4741

나) 주소 : (우25522) 강원도 강릉시 강릉대로 33, 강릉시 문화예술과

13) 강원도 영월군 문화관광체육과

가) 전화 : (033) 370-2156 / 팩스 (033) 370-2540

나) 주소 : (우26235) 강원도 영월군 영월읍 하송로 64, 영월군 문화관광체육과

14) 강원도 삼척시 문화홍보실

가) 전화 : (033) 570-3721 / 팩스 (033) 570-3132

나) 주소 : (우25914) 강원도 삼척시 중앙로 296, 삼척시 문화홍보실

15) 강원도 태백시 문화관광과

가) 전화 : (033) 550-3773 / 팩스 (033) 550-2930

나) 주소 : (우26023) 강원도 태백시 태붐로 21, 태백시 문화관광과

16) 강원도 양양군 문화체육과

가) 전화 : (033) 670-2884 / 팩스 (033) 670-2449

나) 주소 : (우25023) 강원도 양양군 양양읍 군청길 1, 양양군 문화체육과

17) 충청북도 문화예술산업과

가) 전화 : (043) 220-3853 / 팩스 (043) 220-2419

나) 주소 : (우28515) 충청북도 청주시 상당구 상당로 82, 충청북도 문화예술산업과

18) 충청북도 단양군 문화체육과

가) 전화 : (043) 420-2556 / 팩스 (043) 420-2559

나) 주소 : (우) 충청북도 단양군 단양읍 중앙1로 10, 단양군 문화체육과

19) 충청북도 괴산군 문화체육관광과

가) 전화 : (043) 830-3432 / 팩스 (043) 834-3018

나) 주소 : (우28026) 충청북도 괴산군괴산읍 임꺽정로 90, 괴산군 문화체육관광과

20) 충청남도 문화유산과

가) 전화 : (041) 635-3912 / 팩스 (041) 635-3087

나) 주소 : (우32255) 충청남도 홍성군 홍북읍 충남대로 21, 충청남도 문화유산과

21) 충청남도 보령시 관광과

가) 전화 : (041) 930-6582 / 팩스 (041) 930-6559

나) 주소 : (우33483) 충청남도 보령시 성주산로 77, 보령시 관광과

22) 충청남도 부여군 문화재과

가) 전화 : (041) 830-2624 / 팩스 (041) 830-2959

나) 주소 : (우33168) 충청남도 부여군 부여읍 사비로 33, 부여군 문화재과

23) 충청남도 청양군 문화체육관광과

가) 전화 : (041) 940-4982 / 팩스 (041) 940-2499

나) 주소 : (우33323) 충청남도 청양군 청양읍 문화예술로 222, 청양군 문화체육관광과

24) 충청남도 예산군 문화관광과

가) 전화 : (041) 339-7337 / 팩스 (041) 339-7309

나) 주소 : (우32435) 충청남도 예산군 예산읍 군청로 22, 예산군 문화관광과

25) 충청남도 당진시 문화관광과

가) 전화 : (041) 350-3583 / 팩스 (041) 350-3599

나) 주소 : (우31773) 충청남도 당진시 시청1로 1, 당진시 문화관광과

26) 전라북도 문화유산과

가) 전화 : (063) 280-4845 / 팩스 (063) 280-2539

나) 주소 : (우54968) 전라북도 전주시 완산구 효자로 225, 전라북도 문화유산과

27) 전라북도 부안군 문화관광과

가) 전화 : (063) 580-4265 / 팩스 (063) 580-4350

나) 주소 : (우56305) 전라북도 부안군 부안읍 당산로 91, 부안군 문화관광과

28) 전라북도 익산시 역사문화재과

가) 전화 : (063) 859-7372 / 팩스 (063) 859-5069

나) 주소 : (우54622) 전라북도 익산시 인북로 32길 1, 익산시 역사문화재과

29) 전라북도 고창군 문화유산관광과

가) 전화 : (063) 560-2973 / 팩스 (063) 560-2449

나) 주소 : (우56428) 전라북도 고창군 고창읍 중앙로 245, 고창군 문화유산관광과

30) 전라북도 남원시 문화예술과

가) 전화 : (063) 620-6172 / 팩스 (063) 620-6707

나) 주소 : (우55738) 전라북도 남원시 시청로 60, 남원시 문화예술과

31) 전라북도 무주군 문화체육과

가) 전화 : (063) 320-2538 / 팩스 (063) 320-2549

나) 주소 : (우55517) 전라북도 무주군 무주읍 주계로 97, 무주군 문화체육과

32) 전라북도 임실군 문화관광치즈과

가) 전화 : (063) 640-2316 / 팩스 (063) 640-2349

나) 주소 : (우55927) 전라북도 임실군 임실읍 수정로 90, 임실군 문화관광치즈과

33) 전라북도 장수군 문화체육관광과

가) 전화 : (063) 350-2328 / 팩스 (063) 350-5713

나) 주소 : (우55634) 전라북도 장수군 장수읍 호비로 10, 장수군 문화체육관광과

34) 전라남도 문화자원과

가) 전화 : (061) 286-5327 / 팩스 (061) 286-4771

나) 주소 : (우58564) 전라남도 무안군 삼향읍 오룡길 1

35) 전라남도 순천시 문화예술과

가) 전화 : (061) 749-6797 / 팩스 (061) 749-4711

나) 주소 : (우57938) 전라남도 순천시 중앙로 232

36) 전라남도 완도군 문화예술과

가) 전화 : (061) 550-5472 / 팩스 (061) 550-5459

나) 주소 : (우59124) 전라남도 완도군 완도읍 청해진남로 51, 완도군 문화예술과

37) 전라남도 무안군 문화관광과

가) 전화 : (061) 450-5470 / 팩스 (061) 450-5126

나) 주소 : (우58532) 전라남도 무안군 무안읍 무안로 530, 무안군 문화관광과

38) 전라남도 진도군 문화예술체육과

가) 전화 : (061) 540-3077 / 팩스 (061) 540-3099

나) 주소 : (우58915) 전라남도 진도군 진도읍 철마길 25, 진도군 문화예술체육과

39) 전라남도 영암군 문화관광과

가) 전화 : (061) 470-2199 / 팩스 (061) 470-2577

나) 주소 : (우58415) 전라남도 영암군 영암읍 군청로 1, 영암군 문화관광과

40) 전라남도 고흥군 문화예술과

가) 전화 : (061) 830-5997 / 팩스 (061) 830-5565

나) 주소 : (우59542) 전라남도 고흥군 고흥읍 고흥군청로 1, 고흥군 문화예술과

41) 전라남도 여수시 문화예술과

가) 전화 : (061) 659-4762 / 팩스 (061) 659-5855

나) 주소 : (우59675) 전라남도 여수시 시청로 1, 여수시 문화예술과

42) 전라남도 장성군 문화관광과

가) 전화 : (061) 390-7224 / 팩스 (061) 390-7577

나) 주소 : (우57219) 전라남도 장성군 장성읍 영천로 200, 장성군 문화관광과

43) 전라남도 보성군 문화관광과

가) 전화 : (061) 850-5242 / 팩스 (061) 850-5249

나) 주소 : (우59455) 전라남도 보성군 보성읍 송재로 165, 보성군 문화관광과

44) 전라남도 장흥군 문화관광과

가) 전화 : (061) 860-5765 / 팩스 (061) 860-0577

나) 주소 : (우59328) 전라남도 장흥군 장흥읍 장흥로 21, 장흥군 문화관광과

45) 전라남도 나주시 역사관광과

가) 전화 : (061) 339-8584 / 팩스 (061) 339-2811

나) 주소 : (우58263) 전라남도 나주시 시청길 22, 나주시 역사관광과

46) 전라남도 영광군 문화관광과

가) 전화 : (061) 350-4674 / 팩스 (061) 350-5594

나) 주소 : (우57036) 전라남도 영광군 영광읍 중앙로 203, 영광군 문화관광과

47) 경상북도 문화유산과

가) 전화 : (054) 880-3177 / 팩스 (054) 880-3179

나) 주소 : (우36759) 경상북도 안동시 풍천면 도청대로 455

48) 경상북도 칠곡군 문화관광과

가) 전화 : (054) 979-6453 / 팩스 (054) 979-6459

나) 주소 : (우39888) 경상북도 칠곡군 왜관읍 군청1길 80, 칠곡군 문화관광과

49) 경상북도 영주시 문화예술과

가) 전화 : (054) 639-6582 / 팩스 (054) 639-6569

나) 주소 : (우36132) 경상북도 영주시 시청로 1, 영주시청 문화예술과

50) 경상북도 청도군 문화관광과

가) 전화 : (054) 370-6065 / 팩스 (054) 370-6379

나) 주소 : (우38330) 경상북도 청도군 화양읍 청화로 70, 청도군 문화관광과

51) 경상북도 청송군 문화체육과

가) 전화 : (054) 870-6245 / 팩스 (054) 870-6029

나) 주소 : (우37427) 경상북도 청송군 청송읍 군청로 51, 청송군청 문화체육과

52) 경상북도 울릉군 관광문화체육과

가) 전화 : (054) 790-6389 / 팩스 (054) 791-6511

나) 주소 : (우40222) 경상북도 울릉군 울릉읍 도동2길 66, 울릉군 관광문화체육과

53) 경상북도 울릉군 독도관리사무소

가) 전화 : (054) 790-6646 / 팩스 (054) 791-6649

나) 주소 : (우40222) 경상북도 울릉군 울릉읍 울릉순환로 785-27, 울릉군 독도관리사무소

54) 경상북도 영천시 문화예술과

가) 전화 : (054) 330-6539 / 팩스 (054) 330-6888

나) 주소 : (우38856) 경상북도 영천시 시청로 16, 영천시 문화예술과

55) 경상북도 구미시 문화예술과

가) 전화 : (054) 480-6644 / 팩스 (054) 480-6739

나) 주소 : (우39281) 경상북도 구미시 송정대로 55, 구미시 문화예술과

56) 경상북도 영양군 문화관광과

가) 전화 : (054) 680-6421 / 팩스 (054) 680-6419

나) 주소 : (우36537) 경상북도 영양군 영양읍 군청길 37, 영양군 문화관광과

57) 경상북도 예천군 문화관광과

가) 전화 : (054) 650-6392 / 팩스 (054) 650-6399

나) 주소 : (우36826) 경상북도 예천군 예천읍 충효로 111, 예천군 문화관광과

58) 경상북도 봉화군 문화관광체육과

가) 전화 : (054) 679-6334 / 팩스 (054) 679-6349

나) 주소 : (우36239) 경상북도 봉화군 봉화읍 봉화로 111, 봉화군 문화관광체육과

59) 경상북도 안동시 문화유산과

가) 전화 : (054) 840-5229 / 팩스 (054) 840-6099

나) 주소 : (우36691) 경상북도 안동시 퇴계로 115, 안동시 문화유산과

60) 경상북도 문경시 문화예술과

가) 전화 : (054) 550-6402 / 팩스 (054) 550-6069

나) 주소 : (우36982) 경상북도 문경시 당교로 225, 문경시 문화예술과

61) 경상남도 가야문화유산과

가) 전화 : (055) 211-4577 / 팩스 (055) 211-4559

나) 주소 : (우51154) 경상남도 창원시 의창구 중앙대로 300

62) 경상남도 고성군 문화관광과

가) 전화 : (055) 670-2224 / 팩스 (055) 670-2209

나) 주소 : (우52943) 경상남도 고성군 고성읍 성내로 130, 고성군 문화관광과

63) 경상남도 통영시 문화예술과

가) 전화 : (055) 650-4524 / 팩스 (055) 650-4599

나) 주소 : (우53040) 경상남도 통영시 통영해안로 515, 통영시 문화예술과

64) 경상남도 남해군 문화관광과

가) 전화 : (055) 860-8633 / 팩스 (055) 860-3748

나) 주소 : (우52425) 경상남도 남해군 남해읍 망운로9번길 12, 남해군 문화관광과

65) 경상남도 창녕군 문화체육과

가) 전화 : (055) 530-1474 / 팩스 (055) 530-1470

나) 주소 : (우50317) 경상남도 창녕군 창녕읍 군청길 1, 창녕군 문화체육과

66) 경상남도 거제시 문화예술과

가) 전화 : (055) 639-3404 / 팩스 (055) 639-3399

나) 주소 : (우53257) 경상남도 거제시 계룡로 125, 거제시 문화예술과

67) 제주특별자치도 세계유산본부 세계유산문화재부

가) 전화 : (064) 710-6656 / 팩스 (064) 710-6659

나) 주소 : (우63341) 제주특별자치도 제주시 조천읍 선교로 569-36, 세계유산본부 세계유산문화재부

68) 제주특별자치도 서귀포시 문화예술과

가) 전화 : (064) 760-2505 / 팩스 (064) 760-2489

나) 주소 : (우63584) 제주특별자치도 서귀포시 중앙로 105, 서귀포시 문화예술과

69) 제주특별자치도 제주시 문화예술과

가) 전화 : (064) 728-2732 / 팩스 (064) 728-2719

나) 주소 : (우63208) 제주특별자치도 제주시 광양9길 10. 제주시 문화예술과

［붙임］ 천연기념물「옹진 백령도 사곶 사빈」 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 1부.

1) 천연기념물「옹진 백령도 사곶 사빈」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 최고높이 8m 이하	ㅇ 최고높이 12m 이하
3구역	ㅇ 옹진군 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통 사항	ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개‧재축을 허용함 ㅇ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. ㅇ 경사지붕은 경사비율이 10:3이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1이하인 경우에 한함. ㅇ 조경식재 및 편의시설 설치는 관련법에 의거 처리함.

2) 천연기념물「옹진 백령도 남포리 콩돌해안」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 최고높이 8m 이하	ㅇ 최고높이 12m 이하
3구역	ㅇ 옹진군 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통 사항	ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개‧재축을 허용함 ㅇ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. ㅇ 경사지붕은 경사비율이 10:3이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1이하인 경우에 한함.

3) 천연기념물「옹진 백령도 진촌리 맨틀포획암 분포지」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 옹진군 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통 사항	ㅇ 기존 건축물은 기존 범위 내에서 개‧재축을 허용함 ㅇ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함.

4) 천연기념물「양평 용문사 은행나무」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 보물 제531호 중첩
3구역	ㅇ 보물 제531호 중첩
공통 사항	ㅇ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함.

5) 천연기념물「여주 신접리 백로와 왜가리 번식지」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
제1구역	ㅇ 개별심의
제2구역	ㅇ 최고높이 5m 이하	ㅇ 최고높이 7.5m 이하
제3구역	ㅇ 최고높이 8m 이하	ㅇ 최고높이 12m 이하
제4구역	ㅇ 최고높이 11m 이하	ㅇ 최고높이 15m 이하
제5구역	ㅇ 여주시 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통 사항	ㅇ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. ㅇ 경사지붕은 경사비율이 10:3이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1이하인 경우에 한함.

6) 천연기념물「화성 고정리 공룡알 화석산지」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 최고높이 14m 이하	ㅇ 최고높이 18m 이하
3구역	ㅇ 화성시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통 사항	ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함 ㅇ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. ㅇ 경사지붕은 경사비율이 10:3이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1이하인 경우에 한함. ㅇ 육림사업 허용

7) 천연기념물「포천 아우라지 베개용암」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 포천시, 연천군 도시계획조례 등 관련 법률(경기도 기념물 제210호 연천 신답리 고분 현상변경 허용기준 포함)에 따라 처리
공통 사항	ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개‧재축을 허용함 ㅇ 허용기준 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청과 사전협의 함.

8) 천연기념물「원성 성남리 성황림」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 원주시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통 사항	ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개‧재축을 허용함

9) 천연기념물「강릉 장덕리 은행나무」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 강릉시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통사항	ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개‧재축을 허용함

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
	평지붕	경사지붕(경사 10:3 이상)
1구역	ㅇ 최고높이 5m 이하	ㅇ 최고높이 7.5m이하
2구역	ㅇ 강릉시 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통사항	ㅇ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. ㅇ 경사지붕은 경사비율이 10:3이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1이하인 경우에 한함.

10) 천연기념물 제520호「강릉 방동리 무궁화」

11) 천연기념물「원주 반계리 은행나무」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 원주시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통사항	ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개‧재축을 허용함

12) 천연기념물「영월 고씨굴」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 영월군 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통사항	ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개‧재축을 허용함

13) 천연기념물「삼척 초당굴」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 삼척시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통사항	ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개‧재축을 허용함 ㅇ 토석 및 광물채취 등 대규모 굴착행위, 발파 행위는 허가사항 ㅇ 수계 보존(절토·성토 금지)

14) 천연기념물「영월 문곡리 건열구조 및 스트로마톨라이트」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 최고높이 8m 이하	ㅇ 최고높이 12m 이하
	ㅇ 농가주택에 한하여 신축 허용
3구역	ㅇ 영월군 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통 사항	ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개‧재축을 허용함 ㅇ 경사지붕은 경사비율이 10:3이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1이하인 경우에 한함. ㅇ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. ㅇ 묘지, 육림사업 허용

15) 천연기념물「태백 장성 오르도비스기 화석산지」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 농가 주택에 한하여 신축 허용
	ㅇ 최고높이 11m 이하	ㅇ 최고높이 15m 이하
3구역	ㅇ 태백시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통 사항	ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개‧재축을 허용함 ㅇ 경사지붕은 경사비율이 10:3이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1이하인 경우에 한함. ㅇ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함.

16) 천연기념물「영월 무릉리 요선암 돌개구멍」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 최고높이 5m 이하	ㅇ 최고높이 8m 이하
3구역	ㅇ 최고높이 8m 이하	ㅇ 최고높이 12m 이하
4구역	ㅇ 영월군 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통 사항	ㅇ 위험물 저장 및 처리시설, 축사 등은 영향성 검토 ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개‧재축을 허용함 ㅇ 경사지붕은 경사비율이 10:3이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1이하인 경우에 한함. ㅇ 건축물 및 시설물 설치 시 동 허용기준의 적용경계는 건축선을 기준으로 하고, 건물 및 시설물의 일부가 선정지역 경계에 포함되는 경우, 하위구역 기준 적용(1구역과 2구역에 걸쳐있는 경우 1구역 적용) ㅇ 건축물 설치 시 과도한 절·성토 금지 ㅇ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함.

17) 천연기념물「단양 영천리 측백나무 숲」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 단양군 도시계획 등 관련 법률에 따라 처리
공통사항	ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개‧재축을 허용함

18) 천연기념물「괴산 송덕리 미선나무 자생지」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 괴산군 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통사항	ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개‧재축을 허용함

19) 천연기념물「단양 고수동굴」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 최고높이 5m 이하	ㅇ 최고높이 8m 이하
3구역	ㅇ 최고높이 5m 이하 ㅇ 농가주택에 한함	ㅇ 최고높이 8m 이하 ㅇ 농가주택에 한함
4구역	ㅇ 단양군 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통 사항	ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개‧재축을 허용함 ㅇ 경사지붕은 경사비율이 10:3이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1이하인 경우에 한함. ㅇ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. ㅇ 토석 및 광물채취 등 대규모 굴착행위는 허가사항

20) 천연기념물「단양 온달동굴」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 단양군 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리
3구역	ㅇ 사적 제264호 온달산성 현상변경허용기준에 따라 처리
공통 사항	ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개‧재축을 허용함 ㅇ 토석 및 광물채취 등 대규모 굴착행위는 허가사항

21) 천연기념물「단양 노동동굴」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 최고높이 5m 이하	ㅇ 최고높이 8m 이하
3구역	ㅇ 최고높이 8m 이하	ㅇ 최고높이 12m 이하
4구역	ㅇ 단양군 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통 사항	ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개‧재축을 허용함 ㅇ 경사지붕은 경사비율이 10:3이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1이하인 경우에 한함. ㅇ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. ㅇ 토석 및 광물채취 등 대규모 굴착행위는 허가사항

22) 천연기념물「괴산 적석리 소나무」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 괴산군 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통 사항	ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개‧재축을 허용함

23) 천연기념물「보령 외연도 상록수림」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	ㅇ 개별심의(증축은 기존 건축물 연면적 10% 이내)
2구역	ㅇ 보령시 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통 사항	ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개‧재축을 허용함 ㅇ 경사지붕은 경사비율이 10:3이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1이하인 경우에 한함. ㅇ 건축물 및 시설물 설치 시 1m이상 절·성토는 별도 심의 ㅇ 허용기준 고시 이후 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경시 문화재청장과 사전 협의함

24) 천연기념물「부여·청양 지천 미호종개 서식지」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 지방자치단체 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통 사항	ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개‧재축을 허용함 ㅇ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. ㅇ 대기오염배출시설(대기환경보전법), 소음진동배출시설(소음·진동규제법), 폐기물처리시설(폐기물관리법), 위험물제조시설(위험물안전관리법의 위험물제조소 준용), 분뇨처리시설(가축분뇨의관리및이용에관한법률과 하수도법) 등은 개별 심의함.

25) 천연기념물「예산 용궁리 백송」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 최고높이 8m 이하	ㅇ 최고높이 12m 이하
3구역	ㅇ 최고높이 11m 이하	ㅇ 최고높이 15m 이하
4구역	ㅇ 예산군 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통 사항	ㅇ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. ㅇ 경사지붕은 경사비율이 10:3이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1이하인 경우에 한함.

26) 천연기념물「당진 삼월리 회화나무」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	ㅇ 최고높이 5m 이하	ㅇ 최고높이 7.5m 이하
2구역	ㅇ 최고높이 11m 이하	ㅇ 최고높이 15m 이하
3구역	ㅇ 당진시 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통 사항	◦ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. ㅇ 경사지붕은 경사비율이 10:3이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1이하인 경우에 한함.

27) 천연기념물「부안 도청리 호랑가시나무 군락」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 최고높이 8m 이하	ㅇ 최고높이 12m 이하
3구역	ㅇ 최고높이 11m 이하	ㅇ 최고높이 15m 이하
4구역	ㅇ 부안군 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통 사항	ㅇ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. ㅇ 경사지붕은 경사비율이 10:3이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1이하인 경우에 한함.

28) 천연기념물「부안 격포리 후박나무 군락」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 부안군 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리 다만, 지하 터파기는 최고 5m 까지 허용하며, 관계전문가 자문 받아 실시
3구역	ㅇ 부안군 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리

29) 천연기념물「익산 천호동굴」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 익산시 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통 사항	ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개‧재축을 허용함 ㅇ 문화재의 보존에 영향을 줄 수 있는 소음ㆍ진동 유발 및 오염 물질 배출 행위는 제외함.

30) 천연기념물「고창 중산리 이팝나무」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 최고높이 8m 이하	ㅇ 최고높이 12m 이하
그 외 구역	ㅇ 고창군 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통 사항	ㅇ 건물 및 시설물 설치 시 과도한 절·성토 금지 ㅇ 경사지붕은 경사비율이 10:3이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1이하인 경우에 한함. ㅇ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함.

31) 천연기념물「남원 진기리 느티나무」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 최고높이 5m 이하	ㅇ 최고높이 7.5m 이하
3구역	ㅇ 최고높이 11m 이하	ㅇ 최고높이 15m 이하
4구역	ㅇ 남원시 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통 사항	ㅇ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. ㅇ 경사지붕은 경사비율이 10:3이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1이하인 경우에 한함.

32) 천연기념물「무주 삼공리 반송」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 무주군 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리 단) 20m 이상의 공동주택, 바닥면적 660㎡ 이상의 공장시설은 영향검토 대상
3구역	ㅇ 무주군 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통 사항	ㅇ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함.

33) 천연기념물「무주 일원 반딧불이와 그 먹이 서식지」

ㅇ 무주읍 가옥리

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 최고높이 8m 이하	ㅇ 최고높이 12m이하
3구역	ㅇ 무주군 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통 사항	ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개‧재축을 허용함 ㅇ 경사지붕은 경사비율이 10:3이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1이하인 경우에 한함. ㅇ 지정구역으로 유입되는 수계에서 행해지는 공사중 국가지정문화재 보존에 영향을 미칠 우려가 있는 행위는 현상변경허가를 받아야 함. ㅇ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑, 기타 이와 유사한 것을 포함함.

ㅇ 무풍면 금평리

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 최고높이 8m 이하	ㅇ 최고높이 12m이하
3구역	ㅇ 최고높이 11m 이하	ㅇ 최고높이 15m이하
공통 사항	ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개‧재축을 허용함 ㅇ 경사지붕은 경사비율이 10:3이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1이하인 경우에 한함. ㅇ 지정구역으로 유입되는 수계에서 행해지는 공사중 국가지정문화재 보존에 영향을 미칠 우려가 있는 행위는 현상변경허가를 받아야 한다. ㅇ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함.

ㅇ 설천면 장덕리

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
제1구역	ㅇ 개별심의
제2구역	ㅇ 최고높이 5m 이하	ㅇ 최고높이 7.5m이하
제3구역	ㅇ 최고높이 8m 이하	ㅇ 최고높이 12m이하
공통 사항	ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개‧재축을 허용함 ㅇ 경사지붕은 경사비율이 10:3이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1이하인 경우에 한함. ㅇ 지정구역으로 유입되는 수계에서 행해지는 공사중 국가지정문화재 보존에 영향을 미칠 우려가 있는 행위는 현상변경허가를 받아야 한다. ㅇ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함.

34) 천연기념물「임실 덕천리 가침박달 군락」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 최고높이 17m 이하	ㅇ 최고높이 21m 이하
3구역	ㅇ 임실군 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통 사항	ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개‧재축을 허용함 ㅇ 경사지붕은 경사비율이 10:3이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1이하인 경우에 한함. ㅇ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함.

35) 천연기념물「임실 덕천리 산개나리 군락」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 최고높이 17m 이하	ㅇ 최고높이 21m 이하
3구역	ㅇ 임실군 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통 사항	ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개‧재축을 허용함 ㅇ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함.

36) 천연기념물「고창 문수사 단풍나무 숲」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준	비고
1구역	ㅇ 개별심의	문화재 주변 산림
2구역	ㅇ 최고높이 8m 이하(1층 이하 한옥)	1구역 내 종교용지
그 외 구역	ㅇ 고창군 도시계획 등 관련 법률에 따라 처리
공통 사항	ㅇ 건물 및 시설물 설치 시 과도한 절·성토 금지 ㅇ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함.

37) 천연기념물「장수 봉덕리 느티나무」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
	평지붕	경사지붕(10:3이상)
1구역	ㅇ 최고높이 8m 이하	ㅇ 최고높이 12m 이하
2구역	ㅇ 최고높이 11m 이하	ㅇ 최고높이 15m 이하
3구역	ㅇ 장수군 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통 사항	ㅇ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. ㅇ 경사지붕은 경사비율이 10:3이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1이하인 경우에 한함.

38) 천연기념물「순천 평중리 이팝나무」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 순천시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리 - 단) 20m 이상의 공동주택, 바닥면적 660㎡ 이상의 공장시설은 영향검토 대상
3구역	ㅇ 순천시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통사항	ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개‧재축을 허용함

39) 천연기념물「완도 예송리 상록수림」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 완도군 도시계획 조례 등 관련법률에 따라 처리
공통 사항	ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개‧재축을 허용함 ㅇ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함.

40) 천연기념물「무안 청천리 팽나무와 개서어나무 숲」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 최고높이 5m 이하	ㅇ 최고높이 7.5m 이하
3구역	ㅇ 최고높이 15m 이하	ㅇ 최고높이 18m 이하
그 외 구역	ㅇ 무안군 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통사항	ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개‧재축을 허용함 ㅇ 경사지붕은 경사비율이 10:3이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1이하인 경우에 한함. ㅇ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 기타 이와 유사한 것을 포함함.

41) 천연기념물「무안 용월리 백로와 왜가리 번식지」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 최고높이 5m이하
3구역	ㅇ 최고높이 8m이하
4구역	ㅇ 최고높이 11m 이하	ㅇ 최고높이 15m이하
공통사항	ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개‧재축을 허용함 ㅇ 경사지붕은 경사비율이 10:3이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1이하인 경우에 한함. ㅇ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑, 기타 이와 유사한 것을 포함함.

42) 천연기념물「진도 관매도 후박나무」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 진도군 도시계획 등 관련법률에 따라 처리
공통사항	ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개‧재축을 허용함

43) 천연기념물「영암 월곡리 느티나무」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 영암군 도시계획조례 등 관련법률에 따라 처리
공통사항	ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개‧재축을 허용함

44) 천연기념물「완도 미라리 상록수림」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 완도군 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통사항	ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개‧재축을 허용함

45) 천연기념물「완도 맹선리 상록수림」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 완도군 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통사항	ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개‧재축을 허용함

46) 천연기념물「고흥 외나로도 상록수림」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 최고높이 8m 이하	ㅇ 최고높이 12m 이하
3구역	ㅇ 고흥군 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통 사항	ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개‧재축을 허용함 ㅇ 경사지붕은 경사비율이 10:3이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1이하인 경우에 한함. ㅇ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함.

47) 천연기념물「여수 낭도리 공룡발자국 화석산지」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 최고높이 8m 이하	ㅇ 최고높이 12m 이하
그 외 구역	ㅇ 여수시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통 사항	ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개‧재축을 허용함 ㅇ 경사지붕은 경사비율이 10:3이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1이하인 경우에 한함. ㅇ 육림사업 허용 ㅇ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함.

48) 천연기념물「장성 단전리 느티나무」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 최고높이 8m 이하	ㅇ 최고높이 12m 이하
그 외 구역	ㅇ 장성군 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통 사항	ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개‧재축을 허용함 ㅇ 경사지붕은 경사비율이 10:3이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1이하인 경우에 한함. ㅇ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함.

49) 천연기념물「완도 정자리 황칠나무」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 최고높이 11m 이하	ㅇ 최고높이 15m 이하
그 외 구역	ㅇ 완도군 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통 사항	ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개‧재축을 허용함 ㅇ 경사지붕은 경사비율이 10:3이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1이하인 경우에 한함. ㅇ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함.

50) 천연기념물「보성 전일리 팽나무 숲」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 최고높이 8m 이하	ㅇ 최고높이 12m 이하
그 외 구역	ㅇ 보성군 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통 사항	ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개‧재축을 허용함 ㅇ 경사지붕은 경사비율이 10:3이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1이하인 경우에 한함. ㅇ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함.

51) 천연기념물「장흥 삼산리 후박나무」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 최고높이 8m 이하	ㅇ 최고높이 12m 이하
그 외 구역	ㅇ 장흥군 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통 사항	ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개‧재축을 허용함 ㅇ 경사지붕은 경사비율이 10:3이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1이하인 경우에 한함. ㅇ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함.

52) 천연기념물「나주 송죽리 금사정 동백나무」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 나주시 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리 단) 20m 이상의 공동주택, 바닥면적 660㎡ 이상의 공장시설은 영향검토 대상
3구역	ㅇ 나주시 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통 사항	ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개‧재축을 허용함 ㅇ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함.

53) 천연기념물「나주 상방리 호랑가시나무」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 나주시 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리 단) 20m 이상의 공동주택, 바닥면적 660㎡ 이상의 공장시설은 영향검토 대상
3구역	ㅇ 나주시 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통 사항	ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개‧재축을 허용함 ㅇ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함.

54) 천연기념물「칠곡 금무봉 나무고사리 화석산지」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 최고높이 8.0m 이하	ㅇ 최고높이 12.0m 이하
3구역	ㅇ 칠곡군 도시계획, 매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률 등 관련 규정에 따라 처리
공통 사항	ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개‧재축을 허용함 ㅇ 경사지붕은 경사비율이 10:3이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1이하인 경우에 한함. ㅇ 건축물 및 시설물 설치시 2m 이내의 절토 및 성토 허용(1·2구역) ㅇ 기존건축물이 있는 지역에서 허용기준을 초과하는 기존건축물은 기존규모로 개보수하고 허용기준을 초과하지 않는 건축물은 동 기준을 적용함. ㅇ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함.

55) 천연기념물「영풍 단촌리 느티나무」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 영주시 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리 단) 20m 이상의 공동주택, 바닥면적 660㎡ 이상의 공장시설은 영향검토 대상
3구역	ㅇ 영주시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통 사항	ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개‧재축을 허용함 ㅇ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함.

56) 천연기념물「청도 동산리 처진소나무」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 최고높이 11m 이하	ㅇ 최고높이 15m 이하
3구역	ㅇ 청도군 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통 사항	ㅇ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. ㅇ 경사지붕은 경사비율이 10:3이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1이하인 경우에 한함.

57) 천연기념물「청도 덕촌리 털왕버들」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 최고높이 8m 이하	ㅇ 최고높이 12m 이하
3구역	ㅇ 청도군 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통 사항	ㅇ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. ㅇ 경사지붕은 경사비율이 10:3이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1이하인 경우에 한함.

58) 천연기념물「청송 장전리 향나무」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 청송군 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통사항	ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개‧재축을 허용함

59) 천연기념물「청송 관리 왕버들」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
	평지붕	경사지붕(10:3이상)
1구역	ㅇ 최고높이 8m 이하	ㅇ 최고높이 12m 이하
2구역	ㅇ 최고높이 11m 이하	ㅇ 최고높이 15m 이하
3구역	ㅇ 청송군 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통 사항	ㅇ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. ㅇ 경사지붕은 경사비율이 10:3이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1이하인 경우에 한함.

60) 천연기념물「청송 홍원리 개오동나무」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
	평지붕	경사지붕(10:3이상)
1구역	ㅇ 최고높이 5m 이하	ㅇ 최고높이 7.5m 이하
2구역	ㅇ 최고높이 11m 이하	ㅇ 최고높이 15m 이하
3구역	ㅇ 청송군 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통 사항	ㅇ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. ㅇ 경사지붕은 경사비율이 10:3이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1이하인 경우에 한함.

61) 천연기념물「청도 대전리 은행나무」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
	평지붕	경사지붕(10:3이상)
1구역	ㅇ 최고높이 8m 이하	ㅇ 최고높이 12m 이하
2구역	ㅇ 최고높이 11m 이하	ㅇ 최고높이 15m 이하
3구역	ㅇ 청도군 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통 사항	ㅇ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. ㅇ 경사지붕은 경사비율이 10:3이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1이하인 경우에 한함.

62) 천연기념물「독도 천연보호구역」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	ㅇ 개별심의 ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개‧재축을 허용함

63) 천연기념물「영천 자천리 오리장림」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 최고높이 11m 이하	ㅇ 최고높이 15m 이하
3구역	ㅇ 영천시 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통 사항	ㅇ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. ㅇ 경사지붕은 경사비율이 10:3이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1이하인 경우에 한함.

64) 천연기념물「구미 농소리 은행나무」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	ㅇ 최고높이 5m 이하	ㅇ 최고높이 7.5m 이하
2구역	ㅇ 최고높이 11m 이하	ㅇ 최고높이 15m 이하
3구역	ㅇ 구미시 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통 사항	ㅇ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. ㅇ 경사지붕은 경사비율이 10:3이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1이하인 경우에 한함.

65) 천연기념물「구미 독동리 반송」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	ㅇ 최고높이 8m 이하	ㅇ 최고높이 12m 이하
2구역	ㅇ 최고높이 11m 이하	ㅇ 최고높이 15m 이하
3구역	ㅇ 구미시 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통 사항	◦ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. ㅇ 경사지붕은 경사비율이 10:3이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함.

66) 천연기념물「영양 주사골 시무나무와 비술나무 숲」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 영양군 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통사항	ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개‧재축을 허용함

67) 천연기념물「고성 계승사 백악기 퇴적구조」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 건축물 및 시설물 설치 등의 각종 행위는 자연공원법 제18조 제2항의 규정 등에 의한 용도지구별 허용 행위기준에 따라 당해 지방자치단체장이 해당 공원관리청과 협의하여 처리

68) 천연기념물「통영 비진도 팔손이나무 자생지」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
	평지붕	경사지붕(10:3이상)
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 최고높이 11m 이하	ㅇ 최고높이 15m이하
3구역	ㅇ 통영시 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통 사항	ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개‧재축을 허용함 ㅇ 경사지붕은 경사비율이 10:3이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1이하인 경우에 한함. ◦ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함.

69) 천연기념물「남해 가인리 화석산지」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
1구역	개별심의
2구역	남해군 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리

70) 천연기념물「창녕 우포늪 천연보호구역」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
1구역	창녕군 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리

71) 천연기념물「제주 산굼부리 분화구」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 제주특별자치도 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통 사항	ㅇ 소음·진동시설, 대기오염 배출시설, 폐기물 처리시설, 분뇨시설, 환경오염시설 등의 시설물 설치를 제한함 ㅇ 유적 정비 및 공익을 위한 신축 및 시설물 설치는 별도 심의함.

72) 천연기념물「제주 당처물동굴」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
	건축물의 공사	토지와 임야의 형질을 변경행위
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 건축물 1층 이하 (평지붕 4m 이하, 경사지붕 8m 이하)	ㅇ 농·임업에 한해 1,000㎡ 이하의 산림전용 허용 ㅇ 기타시설용도의 토지와 임야의 형질변경은 문화재보호법 등 관련법 적용
	ㅇ 단독주택의 경우 2층 이하 (평지붕 8m 이하, 경사지붕 12m이하) ※ 단, 현지반선에서 1m 초과 기초 터파기 공사시 문화재보호법 등 관련법 적용
3구역	ㅇ 문화재보호법 등 관련법 적용 (동굴조사 완료 후 허용기준 고시까지 한시적 적용)
4구역	ㅇ 제주특별자치도 도시계획조례 및 관련 법규에 따라 처리
공통 사항	ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개‧재축을 허용함 ㅇ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. ㅇ 2∼3구역인 경우 건축물의 건폐율, 용적율, 층수, 최고 높이 범위 내에서 행해지는 건축물의 신축, 개축, 재축 허용 ㅇ 지하층 설치시 문화재보호법 등 관련법 적용 ㅇ 하수도법 등 개별법 적용 ㅇ 매장문화재 분포지역의 형질변경은 문화재보호법 등 관련법 적용 ㅇ 폐수배출시설, 축산폐수배출시설, 폐기물처리시설 등 폐기물 및 폐수배출시설은 문화재보호법 등 관련법 적용

73) 천연기념물「제주 비양도 호니토」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 제주특별자치도 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통 사항	ㅇ 소음·진동시설, 대기오염 배출시설, 폐기물 처리시설, 분뇨시설, 환경오염시설 등의 시설물 설치를 제한한다. ㅇ 유적 정비 및 공익을 위한 신축 및 시설물 설치는 별도 심의한다.

74) 천연기념물「제주 선흘리 벵뒤굴」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
	건축물의 공사	토지와 임야의 형질을 변경행위
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 건축물 1층 이하 (평지붕 4m 이하, 경사지붕 8m 이하)	ㅇ 농·임업에 한해 1,000㎡ 이하의 산림전용 허용 ㅇ 기타시설용도의 토지와 임야의 형질변경은 문화재보호법 등 관련법 적용
	ㅇ 단독주택의 경우 2층 이하 (평지붕 8m 이하, 경사지붕 12m이하) ※ 단, 현지반선에서 1m 초과 기초 터파기 공사시 문화재보호법 등 관련법 적용
3구역	ㅇ 문화재보호법 등 관련법 적용 (동굴조사 완료 후 허용기준 고시까지 한시적 적용)
4구역	ㅇ 제주특별자치도 도시계획조례 및 관련 법규에 따라 처리
공통 사항	ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개‧재축을 허용함 ㅇ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. ㅇ 2∼3구역인 경우 건축물의 건폐율, 용적율, 층수, 최고 높이 범위 내에서 행해지는 건축물의 신축, 개축, 재축 허용 ㅇ 지하층 설치시 문화재보호법 등 관련법 적용 ㅇ 하수도법 등 개별법 적용 ㅇ 매장문화재 분포지역의 형질변경은 문화재보호법 등 관련법 적용 ㅇ 폐수배출시설, 축산폐수배출시설, 폐기물처리시설 등 폐기물 및 폐수배출시설은 문화재보호법 등 관련법 적용

75) 천연기념물「제주 수월봉 화산쇄설층」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 제주특별자치도 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리

76) 천연기념물「제주 물장오리 오름」

ㅇ천연기념물 한라산천연보호구역(세계자연유산지구 내) 역사문화환경 보존지역 내 건축 행위 등에 관한 허용기준을 따름

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
	건축물 공사	토지와 임야의 형질을 변경하는 행위
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 평지붕 8m, 경사지붕 12m이하	ㅇ 농·임업에 한해 1,000㎡이하의 산림전용 허용
공통 사항	ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개보수를 허용함 ㅇ 경사지붕은 경사비율이 10:3이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1이하인 경우에 한함. ㅇ 자연공원의 경우 신축 및 증축, 개축은 자연공원법 적용 ㅇ 지하층의 설치 및 매장문화재 분포지역의 형질변경은 문화재보호법 적용 ㅇ 생활하수발생시설은 하수도법 적용(자연공원의 경우 자연공원법 적용) ㅇ 폐수배출시설, 축산폐수배출시설, 폐기물처리시설 등 폐기물 및 폐수배출시설은 구역에 상관없이 설치 금지 ㅇ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함.

77) 명승「서울 부암동 백석동천」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 최고높이 11m 이하	ㅇ 최고높이 15m 이하
3구역	ㅇ 최고높이 17m 이하	ㅇ 최고높이 21m 이하
공통사항	ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함 ㅇ 경사지붕은 경사비율이 10:3이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1이하인 경우에 한함. ㅇ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. ㅇ 건축 행위는 건물의 신축, 증축, 개축, 재축 또는 이전 행위를 말함

78) 명승「옹진 백령도 두무진」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 옹진군 조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통사항	ㅇ 기존 건축물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함. ㅇ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함.

79) 명승「포천 화적연」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 최고높이 8m이하	ㅇ 최고높이 12m이하
3구역	ㅇ 포천시 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통사항	ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개‧재축을 허용함 ㅇ 경사지붕은 경사비율이 10:3이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1이하인 경우에 한함. ㅇ 전체 구역에서 층수가 10층 이상 건물은 개별심의 ㅇ 문화재 보호구역으로부터 200m 이내 지역에서 한 변의 길이 25m, 건축면적 330㎡ 초과 건물은 개별심의(단, 허용기준이 최고높이를 기준으로 평지붕 8m(2층), 경사지붕 12m(2층) 이하인 구역에 한함) ㅇ 문화재와 조화되는 명도와 채도가 낮은 색상 권장 (예 : 지붕 색상 - 회색, 밤색 등). 원색 계열의 색상은 사용제한. 재질은 빛이 반사되지 않는 재료 권장) ㅇ 위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물처리시설 등 이와 유사한 시설은 개별심의함 ㅇ 높이 3m이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 절·성토의 경우는 개별심의함(지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ㅇ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함 ㅇ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별심의 ㅇ 허용기준 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청과 사전 협의 함.

80) 명승「포천 한탄강 멍우리 협곡」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 최고높이 8m이하	ㅇ 최고높이 12m이하
3구역	ㅇ 포천시 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통사항	ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함 ㅇ 경사지붕은 경사비율이 10:3이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1이하인 경우에 한함. ㅇ 전체 구역에서 층수가 10층 이상 건물은 개별심의 ㅇ 문화재 보호구역으로부터 200m 이내 지역에서 한 변의 길이 25m, 건축면적 330㎡ 초과 건물은 개별심의(단, 허용기준이 최고높이를 기준으로 평지붕 8m(2층), 경사지붕 12m(2층) 이하인 구역에 한함) ㅇ 문화재와 조화되는 명도와 채도가 낮은 색상 권장 (예 : 지붕 색상 - 회색, 밤색 등). 원색 계열의 색상은 사용제한. 재질은 빛이 반사되지 않는 재료 권장) ㅇ 위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물처리시설 등 이와 유사한 시설은 개별심의. ㅇ 경사지를 성ㆍ절토하거나 평지를 성토하여 높이 3m이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별심의.(지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ㅇ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. ㅇ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별심의 ㅇ 허용기준 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청과 사전 협의 함.

81) 명승「영월 어라연 일원」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 최고높이 8m 이하	ㅇ 최고높이 12m 이하
공통사항	ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개‧재축을 허용함. ㅇ 경사지붕은 경사비율이 10:3이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1이하인 경우에 한함. ㅇ 기존 건축물이 있는 지역에서 허용기준을 초과하는 기존 건축물은 기존 규모로 개보수하고, 허용기준을 초과하지 않은 건축물은 동 기준을 적용함. ㅇ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함.

82) 명승「삼척 죽서루와 오십천」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 최고높이 5m 이하	ㅇ 최고높이 7.5m 이하
3구역	ㅇ 최고높이 8m 이하	ㅇ 최고높이 12m 이하
4구역	ㅇ 최고높이 11m 이하	ㅇ 최고높이 15m 이하
5구역	ㅇ 최고높이 14m 이하	ㅇ 최고높이 18m 이하
6구역	ㅇ 삼척시 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통사항	ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함 ㅇ 경사지붕은 경사비율이 10:3이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1이하인 경우에 한함. ㅇ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함.

83) 명승「구룡령 옛길」

구분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	개별심의
2구역	양양군 조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통 사항	기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함

84) 명승「강릉 경포대와 경포호」

구분	역사문화환경 보존지역 내 건축 행위 등에 관한 허용기준
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 최고높이 5m 이하	ㅇ 최고높이 8m 이하
3구역	ㅇ 최고높이 8m 이하	ㅇ 최고높이 12m 이하
4구역	ㅇ 강릉시 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통사항	ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함 ㅇ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. ㅇ 경사지붕은 경사비율이 10:3이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1이하인 경우에 한함. ㅇ 건축물 및 시설물 설치시 동 허용기준의 적용경계는 건축선을 기준으로 하고 건물 및 시설물의 일부가 선정지역 경계에 포함되는 경우 하위지역 기준 적용(1구역과 2구역이 걸쳐 있는 경우 1구역 적용) ㅇ 영향검토구역 내 위험물 저장 및 처리시설, 축사 등 악취유발시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설은 건축제한

85) 명승「단양 사인암」

구분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 단양군 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리

86) 명승「부안 채석강·적벽강 일원」

구분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 부안군 도시계획 등 관련법에 따름. 다만, 지하 터파기는 최고 5m 까지 허용하며, 관계전문가 자문 받아 실시
3구역	ㅇ 부안군 도시계획 등 관련 법률에 따라 처리
공통사항	ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함.

87) 명승「완도 정도리 구계등」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 완도군 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통사항	ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개‧재축을 허용함. ㅇ 시설물 제한(소음, 진동 배출시설, 대기오염 배출시설, 폐기물 처리시설, 분뇨시설 등) ㅇ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함

88) 명승「진도의바닷길」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 최고높이 5m 이하	ㅇ 최고높이 7.5m 이하
3구역	ㅇ 최고높이 8m 이하	ㅇ 최고높이 12m 이하
4구역	ㅇ 진도군 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통사항	ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개‧재축을 허용함. ㅇ 경사지붕은 경사비율이 10:3이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1이하인 경우에 한함. ㅇ 시설물제한(소음, 진동 배출시설, 대기오염 배출시설, 폐기물 처리시설, 분뇨시설 등) ㅇ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함

89) 명승「영광 법성진 숲쟁이」

구분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 최고높이 5m 이하	ㅇ 최고높이 7.5m 이하
3구역	ㅇ 최고높이 8m 이하	ㅇ 최고높이 12m 이하
4구역	ㅇ 최고높이 11m 이하	ㅇ 최고높이 15m 이하
기타	ㅇ 최고높이 17m 이하	ㅇ 최고높이 21m 이하
공통 사항	ㅇ 본 기준의 적용 범위는 문화재 외곽경계 200m 이내 지역으로 함 ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개‧재축을 허용함. ㅇ 경사지붕은 경사비율이 10:3이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1이하인 경우에 한함. ㅇ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. ㅇ 수목 식재 시 숲쟁이 내 수목과 동일 수종 식재 ㅇ 지붕과 벽체 색채는 주변 자연과 조화되는 무채색 계통 사용

90) 명승「순천 초연정 원림」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 최고높이 5m 이하	ㅇ 최고높이 7.5m 이하
3구역	ㅇ 최고높이 8m 이하	ㅇ 최고높이 12m 이하
공통사항	ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개‧재축을 허용함. ㅇ 경사지붕은 경사비율이 10:3이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1이하인 경우에 한함. ㅇ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함.

91) 명승「청송 주왕산 주왕계곡 일원」

구분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 최고높이 1층 이하	ㅇ 최고높이 1층 이하
3구역	ㅇ 최고높이 2층 이하	ㅇ 최고높이 2층 이하
4구역	청송군 도시계획 등 관련 법률에 따라 처리
공통 사항	ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개‧재축을 허용함. ㅇ 경사지붕은 경사비율이 10:3이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1이하인 경우에 한함. ㅇ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함.

92) 명승「예천 선몽대 일원」

구분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 최고높이 8m 이하	ㅇ 최고높이 12m 이하
3구역	ㅇ 예천군 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통사항	ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개‧재축을 허용함. ㅇ 경사지붕은 경사비율이 10:3이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1이하인 경우에 한함. ㅇ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함.

93) 명승「봉화 청량산」

구분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	ㅇ 최고높이 8m 이하	최고높이 12m 이하
2구역	ㅇ 봉화군 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통사항	ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함 ㅇ 경사지붕은 경사비율이 10:3이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1이하인 경우에 한함. ㅇ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함 ㅇ 위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리 시설, 동물 및 식물 관련 시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설을 개별 심의함 ㅇ 대기오염배출시설(대기환경보전법), 소음진동배출시설(소음진동규제법), 폐기물처리시설(폐기물관리법), 위험물제조시설(위험물안전관리법의 위험물제조소 준용), 분뇨처리시설(가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률과 하수도법) 등은 개별 심의함 ㅇ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별심의함(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이 산정 기준은 건축법에 따름) ㅇ 건축물 최고높이 32m 또는 10개층 이상 건축물은 개별 심의함

94) 명승「안동 백운정 및 개호송 숲 일원」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 최고높이 8m 이하	ㅇ최고높이 12m 이하
3구역	ㅇ 안동시 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통사항	ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함 ㅇ 경사지붕은 경사비율이 10:3이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1이하인 경우에 한함. ㅇ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함.

95) 명승「죽령 옛길」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 최고높이 8m이하	ㅇ 최고높이 12m이하
3구역	ㅇ 단양군, 영주시 도시계획 등 관련법에 따라 처리
공통 사항	ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함 ㅇ 경사지붕은 경사비율이 10:3이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1이하인 경우에 한함. ㅇ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함.

96) 명승「문경 토끼비리」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 최고높이 8m 이하	ㅇ 최고높이 12m 이하
3구역	ㅇ 최고높이 11m 이하	ㅇ 최고높이 15m 이하
4구역	ㅇ 최고높이 14m 이하	ㅇ 최고높이 18m 이하
5구역	ㅇ 문경시 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통 사항	ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함 ㅇ 경사지붕은 경사비율이 10:3이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1이하인 경우에 한함. ㅇ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함.

97) 명승「문경새재」

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 최고높이 11m 이하	ㅇ 최고높이 15m 이하
공통 사항	ㅇ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. ㅇ 경사지붕은 경사비율이 10:3이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1이하인 경우에 한함.

98) 명승「거제 해금강」

구분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 최고높이 14.0m 이하	ㅇ 최고높이 18.0m 이하
3구역	ㅇ 거제시 도시계획조례 및 관련 법규에 따라 처리
공통사항	ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함 ㅇ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. ㅇ 경사지붕은 경사비율이 10:3이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1이하인 경우에 한함. ㅇ (2구역 해당) 건축물 최고높이가 해발고도 70m를 초과하는 경우 개별심의

99) 명승「남해 가천마을 다랑이 논」

구분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 최고높이 5m 이하	ㅇ 최고높이 7.5m 이하
3구역	ㅇ 남해군 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통사항	ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함. ㅇ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. ㅇ 경사지붕은 경사비율이 10:3이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1이하인 경우에 한함.

100) 명승「소매물도 등대섬」

구분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
1구역	ㅇ 국가 또는 지방자치단체가 공익상(탐방객 등)의 필요에 의하여 직접 시행하는 사업 * 이외는 개별심의
2구역	ㅇ 통영시 도시계획 등 관련 법률에 따라 처리
공통 사항	ㅇ 지붕형태 : 경사지붕 ㅇ 처마 : 외벽면에서 30cm 이상 돌출 ㅇ 지붕경사도 : 30% 이상 ㅇ 물탱크 설치시 외부에서 보이지 않도록 설치 ㅇ 대지면적의 20% 이상 자생수종 식재 ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함. ㅇ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함.

101) 명승「제주 서귀포 외돌개」

구분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
1구역	ㅇ 개별심의
2구역	ㅇ 제주특별자치도 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통사항	ㅇ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함 ㅇ 위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 동물 및 식물 관련 시설(축사, 도축장, 도계장), 폐기물 처리시설 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함 ㅇ 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청과 사전협의함