고    시

문화재청 고시 제 2011 - 호

문화재보호법 제23조 규정에 의한 국가지정문화재(보물)를 지정하고 같은 법 제28조, 제13조 및 토지이용규제법 제8조에 따라 다음과 같이 고시합니다.

2011. 12 .   .

문  화  재  청  장

1. 고 시 명 : 국가지정문화재(보물) 지정

2. 국가지정문화재(보물) 지정내용

가. 구리 동구릉 건원릉 정자각(九里 東九陵 健元陵 丁字閣)

ㅇ 지정명칭 : 구리 동구릉 건원릉 정자각(九里 東九陵 健元陵 丁字閣)

ㅇ 지정종별 및 번호 : 보물 제1741호

ㅇ 소재지 : 경기 구리시 인창동 66-10

ㅇ 지정현황

- 수  량 : 1동

- 구조 및 형식 : 정(丁)자형 평면, 맞배지붕, 겹처마, 이익공

- 조성연대 : 조선 전기

- 소유자(관리자) : 문화재청 동구릉관리소

- 지정구역 : 1 필지 240㎡

소재지	지번	지목	지적(㎡)	지정구역 (㎡)	소유자(점유자, 관리자)
					성명	주 소
인창동	66-10	묘	6,998㎡	240㎡	문화재청장	대전광역시 서구 선사로 139 정부대전청사 1동

ㅇ 문화재 보존 영향 행위기준 : 사적 지정구역 내에 포함되어 있으므로 사적 193호 구리 동구릉 현상변경 허용기준(문화재청 고시 제2009-66호/관보 제17055호/2009.7.29)을 적용

나. 구리 동구릉 숭릉 정자각(九里 東九陵 崇陵 丁字閣)

ㅇ 지정명칭 : 구리 동구릉 숭릉 정자각(九里 東九陵 崇陵 丁字閣)

ㅇ 지정종별 및 번호 : 보물 제1742호

ㅇ 소재지 : 경기 구리시 인창동 66-25

ㅇ 지정현황

- 수  량 : 1동

- 구조 및 형식 : 정(丁)자형 평면, 팔작지붕, 겹처마, 이익공

- 조성연대 : 조선 중기

- 소유자(관리자) : 문화재청 동구릉관리소

- 지정구역 : 1필지 386㎡

소재지	지번	지목	지적(㎡)	지정구역 (㎡)	소유자(점유자, 관리자)
					성명	주 소
인창동	66-25	묘	12,123㎡	386㎡	문화재청장	대전광역시 서구 선사로 139 정부대전청사 1동

ㅇ 문화재 보존 영향 행위기준 : 사적 지정구역 내에 포함되어 있으므로 사적 193호 구리 동구릉 현상변경 허용기준(문화재청 고시 제2009-66호/관보 제17055호/2009.7.29)을 적용

다. 구리 동구릉 목릉 정자각(九里 東九陵 穆陵 丁字閣)

ㅇ 지정명칭 : 구리 동구릉 목릉 정자각(九里 東九陵 穆陵 丁字閣)

ㅇ 지정종별 및 번호 : 보물 제1743호

ㅇ 소재지 : 경기 구리시 인창동 66-6

ㅇ 지정현황

- 수량 : 1동

- 구조 및 형식 : 정(丁)자형 평면, 맞배지붕, 겹처마, 다포식

- 조성연대 : 조선 중기

- 소유자(관리자) : 문화재청 동구릉관리소

- 지정구역 : 1필지 238㎡

소재지	지번	지목	지적(㎡)	지정구역 (㎡)	소유자(점유자, 관리자)
					성명	주 소
인창동	66-6	묘	17,825㎡	238㎡	문화재청장	대전광역시 서구 선사로 139 정부대전청사 1동

ㅇ 문화재 보존 영향 행위기준 : 사적 지정구역 내에 포함되어 있으므로 사적 193호 구리 동구릉 현상변경 허용기준(문화재청 고시 제2009-66호/관보 제17055호/2009.7.29)을 적용

3. 지정사유 : 붙임

4. 지정일자 : 관보 고시일

5. 특기사항 : 문화재보호법 제13조 제4항 및 토지이용규제기본법 제8조 제2항에 따른 문화재 보존 영향 행위기준, 문화재지정구역 지형도면 등은 문화재 지리정보서비스(http://gis.cha.go.kr)에서 열람이 가능하고, 문화재청 유형문화재과 및 문화재 소재 관할 지방자치단체 문화재담당부서에 관계도서를 비치하여 이해관계인에게 보이고 있습니다.

6. 연 락 처

가. 문화재청

ㅇ 문화재청 유형문화재과

- 주소 (우 302-701) 대전광역시 서구 선사로 139 정부대전청사 1동

- 전화 (042)481-4917, 4918 / 팩스 (042)481-4939

ㅇ 문화재청 동구릉관리소

- 주소 (우 471-010) 경기도 구리시 동구릉로 197번지

- 전화 (031)563-2909 / 팩스 (031)569-3346

나. 지방자치단체

ㅇ 경기도청 문화예술과

- 주소 (우 442-781) 경기도 수원시 팔달구 효원로 1번지

- 전화 (031)8008-4698 / 팩스 (031)8008-2289

ㅇ 구리시청 문화예술과

- 주소 (우 471-702) 경기도 구리시 아차산로 439번지

- 전화 (031)550-2546 / 팩스 (031)550-2803

붙임 : 1. 국가지정문화재(보물) 지정사유 1부. 끝.

<붙임>

국가지정문화재(보물) 지정 사유

구리 동구릉 건원릉 정자각

□ 입지 현황 및 역사문화환경

건원릉은 태조의 능으로서 경기도 구리에 있는 동구릉 경내에 위치하고 있다. 건원릉은 고려의 왕릉인 현릉(공민왕 능)의 제도를 표본으로 태종 8년(1408)에 조성되었다. 정자각은 고려시대에도 건립되었으며 조선왕조도 건국 초기부터 왕릉에 정자각을 조성하였으므로 건원릉의 정자각도 능침의 조성과 함께 건립되었다. 정자각은 능제에 따라 능침 남쪽에 낮게 자리하고 있다.

□ 연혁 및 건축적 특징

○ 연 혁

건원릉 정자각은 태종 8년(1408) 건원릉을 조성하면서 함께 지어졌다. 이후 선조 19년(1586)에 중수했다고 전하며 선조 25년(1592) 임진왜란 때에는 왜군이 방화하려 했으나 불이 붙지 않았다는 이야기가 전해 내려온다. 숙종은 건원릉을 수리하려 했지만 왜란의 신기한 사연을 듣고 손대지 않았다고 숙종실록에 전한다. 그러나 1764년(영조40) 건물이 크게 퇴락하여 중수도감을 설치하고 건물을 수리했다. 1784년(정조8)에도 소규모 수리가 있었으며 고종 16년(1879)에는 건원릉 외에 목릉, 휘릉, 숭릉, 혜릉, 원릉, 수릉, 경릉의 정자각을 고치면서 수리했다. 일성록에 의하면 이 때의 수리는 주로 비각과 정자각의 계단석이 기울어져서 수리했다고 하였다. 기록에 남은 건원릉에 대한 마지막 수리는 광무 3년(1899) 능의 석물을 고친 기사가 있지만 이 때는 정자각은 손대지 않은 것으로 보인다.

○ 건 축

『국조오례의』길례 단묘도설에는 ‘산릉의 침전(寢殿 : 정자각)은 능실(陵室) 남쪽에 있는데, 북쪽에 자리하여 남쪽을 향하게 하고 모두 3칸으로써, 동쪽과 서쪽에 계단이 있고, 신좌는 북쪽에서 남쪽을 향한다’라고 기술하고 있으며, 정자각의 모습을 그림으로 보여주고 있다. 건원릉 정자각은 이와 같은 모습이다. 정자각은 홍살문 북쪽 능상 남쪽에 있다. 장방형의 기단 위에 정전 정면3칸 측면 2칸에 배위청 정면1칸 측면 2칸이 전체적으로 丁자형을 이루며 서 있다. 기단은 장대석을 4단 이상 쌓은 단정한 모습이다. 배위청 동측의 향로(香路) 계단석 우석은 테두리만 조금 남고 마모가 심하여 문양을 확인하기 어렵지만 본래는 다른 정자각과 마찬가지로 구름무늬가 새겨져 있었다고 추정된다. 정전은 1출목 2익공이고 살미 끝은 18세기의 조각모습을 지니고 있다. 정전은 전체적으로 전형적인 조선시대 정자각의 규모나 외관을 잘 간직하고 있다. 또한 공포부분 등 세부는 18세기의 양식을 따르고 있어서 영조 40년(1764) 도감을 설치하고 실시한 중수 때의 시대 특징을 충실히 지니고 있다고 판단된다.

□ 지정 가치

건원릉 정자각은 태종 8년(1408)에 건원릉과 같이 건립되었고 그 후 몇 차례의 중수가 있었지만 『국조오례의』길례 단묘도설과 비교해 볼 때 초창기의 기본적 틀을 그대로 유지하고 있다. 조선 1대 태조의 능인 건원릉의 정자각이라는 상징적 의미 뿐 만 아니라 조선의 능침제도에서 정자각의 표준으로서 역사적, 예술적, 학술적 가치가 큰 건물이다.

구리 동구릉 숭릉 정자각

□ 입지 및 역사문화환경

숭릉은 조선 18대 현종(顯宗)과 비 명성왕후의 능으로 동구릉 서쪽 끝에 자리하고 있다. 숭릉은 하나의 곡장 안에 왕과 왕비의 능을 나란히 조성한 쌍릉의 형식이다. 숙종 즉위년(1674)에 현종의 능을 조성하였고 그로부터 10년이 지난 숙종 10년(1684)에 현종의 비 명성왕후의 능을 왕릉 옆에 나란히 조성하였다. 능 아래에는 정자각과 비각이 자리하고 있다. 능역 남쪽이 저습하여 진입로 등이 쉽게 물난리를 겪는 등 진입부분이 지형적으로 취약하지만 능역은 비교적 높은 곳에 위치하고 있다. 홍살문에서 정자각까지의 거리가 비교적 멀고 정자각이 경사지 위에 있어서 멀리서 보기에도 우뚝한 모습이 돋보인다.

□ 연혁 및 건축적 특징

○ 연 혁

숭릉 정자각은 숙종 즉위년(1674)에 현종의 능을 조성하면서 건립되었다. 건립 이후 정자각은 몇 차례 수리를 거쳤으며, 순조 28년(1828)에는 정자각 월대를 개축했다는 기록이 순조실록에 보이고, 마지막 수리 기록은 고종 16년(1879)에 계단석을 수리한 기록이다.

○ 건 축

정자각의 지붕을 팔작으로 조성한 것은 인조 장릉의 정자각부터였다. 장릉 정자각은 정전 3칸, 배위청 2칸으로 5칸의 팔작지붕 형태였다. 이를 전례로 동구릉에 조성된 효종의 정자각도 팔작지붕으로 조성되었고, 현종 14년(1673)에 효종의 영릉(寧陵)을 여주로 천릉하면서 정자각의 규모를 8칸으로 확대하여 정전 5칸, 배위청 3칸으로 조성하고 지붕은 팔작지붕으로 구성하였다. 이후 『현종산릉도감의궤』에는 숙종 즉위년(1674)에 숭릉을 동구릉에 조성하면서 영릉의 정자각을 표본으로 조성하였다고 기록하고 있다. 또한 『효종영릉천릉도감의궤』에는 영릉 천릉 시 정자각의 제도를 광릉 정자각을 따랐다고 기록하고 있다. 8칸 정자각은 광릉 이후에 기록상으로 선릉, 정릉, 효릉, 강릉, 장릉 등에서 꾸준히 나타나고 있으며 영릉, 숭릉, 명릉, 익릉, 의릉의 정자각이 8칸으로 지어졌다. 이와 같이 정자각이 8칸으로 규모가 확대되는 것은 영악전이 폐지되며 그 기능을 정자각이 수용하는 것과 관련된 것으로 해석하기도 한다. 현존하는 8칸 정자각은 숭릉을 비롯하여 익릉, 휘릉, 의릉의 정자각이 있다. 그러나 숭릉을 제외한 나머지 정자각은 맞배지붕의 형태이며, 숭릉 정자각은 조선왕릉 42기(남한 40, 북한 2) 중 유일한 팔작지붕 정자각으로 정전 5칸, 배위청 3칸의 8칸 정자각이다. 공포는 정전은 일출목 이익공, 배위청은 이익공의 구조이며 규모가 8칸으로 확대되었지만 전체적으로 균형감 있게 건축된 외관을 보여주고 있다.

□ 지정 가치

숭릉 정자각은 영릉(寧陵)의 제도를 따라서 정전 5칸, 배위청 3칸의 전체 8칸으로 지어진 건물이며 유일하게 팔작지붕인 정자각이다. 또한 이러한 규모나 지붕 형식은 창건된 1674년의 형태를 지금까지 그대로 유지하고 있음을 기록에서 확인할 수 있다. 따라서 이 건물은 17세기 정자각의 다양한 유형을 확인할 수 있는 귀중한 사례라는 점에서 역사적, 학술적, 예술적 가치가 크다.

구리 동구릉 목릉 정자각

□ 입지 및 역사문화환경

목릉은 조선 14대 선조와 원비 의인왕후, 계비 인목왕후의 능으로 현재 동구릉 가장 깊숙한 곳에 자리하고 있다. 원래 목릉의 능역은 선조 33년(1600) 의인왕후가 승하하자 왕비릉인 유릉(裕陵)의 터로 정해진 곳이다. 광해군 즉위년(1608)에 선조가 승하 후 선조의 능인 목릉이 건원릉의 서편에 조영되었는데, 능에 물이 차고 터가 좋지 않다는 상소에 따라 인조 8년(1630) 현 위치로 천릉하고 유릉과 목릉의 능호를 합하여 목릉이라 부르게 되었다.

그 후 인조 10년(1632)에 선조의 계비 인목대비가 세상을 떠나자 계비의 능을 왕릉의 동편 언덕에 조영하게 되어 현재와 같이 세 능을 이루게 되었다.

□ 연혁 및 건축적 특징

○ 연 혁

광해군 즉위년(1608)에 건원릉 서쪽에 조성되었다가 지세가 좋지 않다는 풍수가의 견해와 터에 물이 차는 등의 이유로 인조 8년(1630) 건원릉 동쪽으로 천장되었다. 천장 이후에도 여러 차례 건물 수리가 있었지만 건물 자체에 손을 댄 기록은 보이지 않으며, 고종 16년(1879)에 계단석을 고쳤다는 기록이 있다.

○ 건 축

기단은 장방형으로 정전이 배위청보다 한 단 높다. 정전은 정면 3칸, 측면 2칸에 다포식으로 공포를 짰다. 현존하는 정자각 중에 다포식 공포를 갖춘 건물은 이 건물이 유일하다. 공포는 내외 1출목이며 외부 살미는 약간의 곡선을 갖추면서 아래로 처져 있고 소첨차와 대첨차는 높이에 비해 길이가 길어 안정된 모습이다. 전체적으로 17세기 초에 다시 지어진 문묘 대성전의 공포 짜임과 유사한 분위기를 갖추고 있어서 이 시기에 다포식 공포의 좋은 사례로 평가된다. 지붕은 겹처마 맞배지붕이다. 배위청은 정면 1칸, 측면 2칸이고 기둥위에 바로 보머리가 얹혀지며 기둥 사이에 행공첨차를 끼워 화반 역할을 하도록 꾸몄다. 정전 측면은 고주 둘을 세워 벽체를 구성했는데 이런 방식은 정자각에서는 보기 드물다. 나머지 창호나 화방벽을 한 벽체 등은 대체로 조선시대 일반적인 정자각의 제도를 잘 따르고 있다.

□ 지정 가치

목릉 정자각은 초창과 이건한 모습에 약간의 차이가 있으나 현재의 모습은 인조 8년(1630)에 이건시의 모습을 그대로 유지하고 있다고 보여 진다. 조선왕릉 정자각 가운데 유일한 다포형식의 건물로 살미의 형태나 구조가 장식화 되기 이전의 전기적 모습을 유지하고 있어 역사적, 학술적, 예술적으로 가치가 크다.